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Технические требования
на поставку станочного оборудования

Раздел 1. Общие требования
1.1. Цели и правовое основание для поставки товара
1.1.1. Целью данной закупки является обеспечение потребности подразделений ГУП «Петербургский метрополитен» на 2026-2027 год.
1.1.2. Основанием для закупки является: 
План закупок ГУП «Петербургский метрополитен» на 2026 год
Пункт 2.2.8 (материально-техническое обеспечение хозяйственной деятельности) Устава ГУП «Петербургский метрополитен».

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий Договора 
2.1. Объект закупки: станочное оборудование (далее – товар).
2.2. Требования к качеству товара:
2.2.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1, №2 к настоящим техническим требованиям и нормативным актам, устанавливающим требования к товару, в том числе требования к сертификации и декларированию товара.
2.2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
2.2.3. Требования к упаковке, маркировке товара:
2.2.3.1.  Товар должен поставляться в невозвратной упаковке, соответствующей характеру данного товара, а также отвечать установленным международным и государственным стандартам, техническим требованиям производителя.
2.2.3.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность от механических повреждений, атмосферных осадков во время транспортировки с помощью транспортных средств. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.
2.2.3.3. Каждая номенклатура товара, при поставке на склад Заказчика должна быть упакована в отдельную грузовую единицу (тару) и промаркирована на упаковке. В случае невозможности упаковки товара, к нему должна прилагаться бирка (этикетка и т.п.).
2.2.3.4. Маркировка или бирка на грузовой единице (таре) (на бумажном носителе в печатной форме) должна в обязательном порядке содержать следующие сведения:
- наименование поставщика;
- наименование товара в соответствии с Договором, 
- номенклатурный номер в соответствии с Договором, 
- количество товара, содержащееся в грузовой единице (таре),
- дату изготовления товара.
2.2.3.5. В случае не соблюдения требований, установленных в п.2.2.3. настоящих технических требований, Заказчик вправе не принимать поставленный товар
2.3. Требования к безопасности товара:
2.3.1. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации.
2.3.2. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
2.4. Требования к количеству товара:
Количество поставляемого товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в Заявке на поставку.
Необходимое количество товаров  определить невозможно. Количество товара определяется, исходя из фактической потребности Заказчика в товаре. Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, указанного в извещении и документации.
2.5. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.5.1.Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1, №2 к настоящим техническим требованиям.
2.5.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в следующей комплектации:
	№ п/п
	Номенклатурный номер
	Комплектация

	3
	435020048
	рукоятка, 1 шт.

	8
	435020115
	рукоятка, шпонка - 2шт, винт - 2шт

	9
	435010083
	Шпиндельная головка в сборе (Корпус) – 1 шт.
Опорное основание (база) – 1 шт.
Колонна – 1 шт
Стол рабочий в сборе с опорной муфтой – 1 шт.
Экран защитный – 1 шт.             
Спицы ручки – 3 шт.
Болт крепежный М8×20 – 4 шт.
Патрон зажимной 16 мм, МТ 2 – 1 шт.
Ключ патрона – 1 шт.
Тиски горизонтальные – 1 шт.
Ключ шестигранный 3 мм – 1шт.
Ключ шестигранный 4 или 5 мм – 1 шт.
Кольцо ограничительное – 1 шт.
Планка зубчатая – 1 шт.
Ручка установки высоты стола – 1 шт.
Ручка фиксации высоты – 1шт.
Выколотка (Расклиниватель) – 1шт.
Вал конусный промежуточный
(Держатель патрона) – 1шт.
Ручка защитного кожуха – 1 шт.
Ручка фиксации поворота стола – 1 шт.



Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества. 
3. Требования к гарантийным обязательствам:
3.1. Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее срока действующей на дату поставки товара гарантии изготовителя товара и не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приёмки товара Заказчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров
Требования не установлены.

Раздел 5. Срок, место, условия поставки товара
5.1. Место поставки товара: 
Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика по одному из адресов: 
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 100, г. Санкт-Петербург, пр. Витебский, д. 107, г. Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, д.4, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 113. Непосредственный адрес доставки согласовывается Поставщиком с ответственным за Договор лицом, по адресу электронной почты (__________), перед направлением информации в соответствии с п. 5.3.3 Технических требований.
5.2. Сроки поставки товара: 
5.2.1. Поставка осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям) партиями на основании Заявок на поставку Заказчика, содержащих условия о наименовании и номенклатурном номере товара, количестве товара, цене за единицу товара, общей стоимости заявки, сроке поставки и адресе доставки товара (далее Заявка). 

5.3. Условия поставки товара:
5.3.1. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость товара.
5.3.2. Получение товара Заказчиком производится на складе Заказчика.
5.3.3. Для въезда автотранспорта сторонних организаций, осуществляющих поставку товара на склады Заказчика, Поставщик обязан не менее чем за 2 (два) дня до планируемой даты поставки, предоставить письменное обращение о пропуске мото- и автотранспорта сторонних организаций на территорию объекта метрополитена для доставки материально-производственных запасов (Приложение к Договору). Данную информацию Поставщик направляет на имя ответственного за Договор лица по адресу электронной почты __________, который обязан проверить данные на проезд автотранспорта на территорию ГУП «Петербургский метрополитен», соответствие сроков поставки, указанных в договоре, а также соответствие поставляемого товара предмету договора и адресу доставки.
5.3.4. В случае не предоставления данных на проезд автотранспорта на территорию ГУП «Петербургский метрополитен» согласно п. 5.3.3 Технических требований, Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме товара на складах.

         5.4. Сроки и порядок направления заявок на поставку товара
         5.4.1. Заявки на поставку каждой партии товара направляются Заказчиком по адресу электронной почты (________________) Поставщика, с последующим направлением в двух экземплярах Заявки в соответствии с реквизитами Поставщика, указанным в Договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером
5.4.2.	Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Заявки Заказчика утверждает Заявку и направляет Заказчику по адресу электронной почты (___________) Заказчика, с последующим направлением одного экземпляра Заявки Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером. При неполучении от Поставщика подписанной Заявки, в установленный данным пунктом срок, Заявка считается принятой и утвержденной и имеет полную юридическую силу. 
Поставщик несет ответственность за предоставление точной и достоверной информации об адресе электронной почты и почтовых реквизитах.
5.4.3.	Со дня утверждения Заявки условия о наименовании и номенклатурном номере товара, количестве товара, цене за единицу товара, общей стоимости заявки, сроке поставки и адресе доставки товара считаются согласованными Сторонами. Заявки со дня их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора (по одному экземпляру для каждой Стороны). 
5.4.4.	Товар поставляется в сроки, указанные в Заявке. 
5.4.5.  Досрочная поставка товара ранее даты поставки, указанной в Заявке, может производиться с письменного согласия Заказчика. Поставщик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемой поставки письменно уведомить об этом Заказчика. При этом, в случае если Поставщиком предполагается поставка товара за 1-5 рабочих дней до даты поставки товара, указанной в Заявке, такая поставка считается согласованной, направление Поставщиком уведомления Заказчику не требуется. 
5.4.6.	В случае наличия информации об ожидаемом срыве поставки, Поставщик в течение 1 (Одного) рабочего дня до предполагаемой даты поставки товара должен в письменном виде уведомить об этом Заказчика. При том Поставщик не освобождается от уплаты пеней за просрочку поставки товара..
  5.4.7.	Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, досрочно поставленной Поставщиком без согласия Заказчика. При этом Поставщик не освобождается от выполнения своих обязательств по поставке товара в установленные Договором (Заявкой, Спецификацией) сроки.

Раздел 6. Порядок приемки товара
6.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству, безопасности, сертификатам соответствия/декларациям соответствия и иным документам и характеристикам, установленным Техническими требованиями и Договором. 
6.2.	Получение товара и его приёмка производятся на территории Заказчика.
6.3.	Получение товара Заказчиком оформляется подписанием товарно-транспортной накладной или транспортной накладной. 
6.4.	Одновременно с поставкой товара Поставщик обязуется передать Заказчику сопроводительные документы:
на товар, подлежащий прослеживаемости:
- товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура в электронной форме содержащая реквизиты прослеживаемости (при необходимости) или универсальный передаточный документ (УПД) содержащий реквизиты прослеживаемости (предоставляются посредством электронного документооборота); 
- счет;
- копия заявки на поставку;
- товарно-транспортная накладная или транспортная накладная;
- техническая документация, предусмотренная изготовителем товара;
- технический паспорт, руководство или инструкция по эксплуатации, этикетки, справочники (на товар, содержащий в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни);
- заверенные Поставщиком копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);
- сертификат пожарной безопасности (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);
- свидетельство о государственной регистрации товара (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);
- в случае необходимости иные документы, предусмотренные требованиями Договора и/или Технических требований.
на товар, не подлежащий прослеживаемости:
- товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура на поставляемый товар (при необходимости) или универсальный передаточный документ (УПД) в 3-х экземплярах; 
- счет;
- копия заявки на поставку;
- товарно-транспортная накладная или транспортная накладная;
- техническая документация, предусмотренная изготовителем товара;
- технический паспорт, руководство или инструкция по эксплуатации, этикетки, справочники (на товар, содержащий в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни);
- заверенные Поставщиком копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);
- сертификат пожарной безопасности (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);
- свидетельство о государственной регистрации товара (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);
- в случае необходимости иные документы, предусмотренные требованиями Договора и/или Технических требований.
В случае предоставления вышеуказанной документации на иностранном языке, должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод. Данный пакет документов Поставщик готовит раздельно при поставках по каждой Заявке.
6.5.	Заказчик не принимает поставляемый товар в случае непредставления полного комплекта документов или представления ненадлежащим образом оформленного комплекта документов, сопровождающего товар, предусмотренного Договором и/или Техническими требованиями.
6.6.	Перечень документов, указанных в п. 6.4 не является исчерпывающим, Заказчик в случае необходимости вправе запросить дополнительные документы на товар, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.7.	 Приемка поставленного товара проводится уполномоченным представителем Заказчика в течение 20 (двадцати) дней после получения Товара Заказчиком по каждой заявке на территории Заказчика.
6.8.	 Порядок приёмки товара по количеству и качеству в части, не противоречащей условиям действующего законодательства РФ, регулируется соответственно «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7) со всеми изменениями и дополнениями, которые применяются в части, не противоречащей условиям Договора и Техническим требованиям.
6.9.	 Приемка товара включает в себя следующие этапы:
-    проверка количества и комплектности товара;
-    проверка товара на соответствие наименованиям, характеристикам;
-    контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара и упаковки;
- проверка наличия документов к товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и технических требований;
-  проверка наличия и правильности оформления документов, предусмотренных Договором и технических требований;
- проверка маркировки и упаковки товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договора и Техническим требованиям. 
6.10.	 При положительных результатах приемки товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству Заказчиком подписывается товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ.
6.11.	 При обнаружении несоответствия товаров по количеству, ассортименту, комплектности, качеству, при отсутствии сопроводительных документов к поставленному товару, уполномоченный представитель Заказчика оформляет акт о несоответствии поставленного товара требованиям Договора (по Форме М-7) и отказывает в приёмке товара. К акту прикладываются копии сопроводительных документов, указывается причина отказа в приёмке товара и сроки устранения выявленных несоответствий.
6.12.	 Товары, не соответствующие ассортименту, комплектности, качеству установленным в Договоре требованиям, подлежат возврату Поставщику с актом (по Форме М-7). 
6.13.	 Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара, товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, представлением надлежащим образом оформленной документации и в объеме, соответствующем документации и условиям Договора, а также иными расходами, направленными на устранение недостатков и несоответствий поставленного товара условиям Договора и Техническим требованиям, осуществляются силами Поставщика и за его Счет.
6.14.	 Поставщик обязан в установленный в акте (по Форме М-7) срок передать Заказчику товары, соответствующие установленным требованиям Договора, или представить мотивированный отказ в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта). Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Поставщиком.
6.15.	 При поступлении от Поставщика письменного мотивированного отказа в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта), Заказчик рассматривает представленные документы и в случае согласия с ними в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи Поставщиком таких документов подписывает товарную накладную (или универсальный передаточный документ).
6.16. 	При не достижении согласия между Поставщиком и Заказчиком при осуществлении приёмки товаров, спор разрешается в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.17.	 Товар ненадлежащего качества, ассортимента, количества, с предъявленной в неполном объеме или ненадлежащим образом оформленной документацией считается не поставленным.
6.18.	 Товар считается поставленным и принятым с даты подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ 12) (или универсального передаточного документа) без замечаний.
6.19.	 Заказчик вправе заявить Поставщику претензии по скрытым дефектам товара в течение гарантийного срока, который начинает течь с даты приемки товара Заказчиком. Замена, допоставка товара осуществляются силами Поставщика и за его счет, в сроки, установленные претензией.
6.20.	 Обязательство Поставщика по поставке товара считается выполненным с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа).
Раздел 7. Условия оплаты товара
Оплата производится по факту поставки товара по каждой Заявке в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара на складе Заказчика при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями Договора, технических требований и законодательства. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Заказчика по оплате за поставку товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика

Раздел 8. Иные условия договора 

Требования не установлены.

Раздел 9. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических требований
9.1. Приложение №1: Спецификация.
9.2. Приложение №2: Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

	
Подготовил:
Специалист ОПД                                                                 	 Т.Ч. Тахири
 
Согласовано: 
Начальник  ОПД	                                                              Ю.А. Платонова


Приложение № 1 к техническим требованиям

Спецификация

	№ п/п
	Номенклатурный номер
	Наименование
	ЕИ
	Срок поставки товара с момента утверждения Заявки партиями на основании Заявок, дней*

	[bookmark: _GoBack]1
	435010163
	Станок вертикально-сверлильный 220В
	ШТ
	45

		2
	435020255
	Тиски сверлильные
	ШТ
	45

	3
	435020048
	Тиски 7200-0215-02  
	ШТ
	45

	4
	435020099
	Тиски 7200-0225-04  
	ШТ
	45

	5
	435020352
	Тиски Т-200СМ
	ШТ
	45

	6
	435020350
	Тиски слесарные 200 мм ТСМ
	ШТ
	45

	7
	435013016
	Трубогиб гидравлический ручной 1/2-2"  
	ШТ
	45

	8
	435013015
	трубогиб ручной до 32 мм
	ШТ
	45

	9
	435010083
	станок сверлильный  с тисками
	ШТ
	45


     
* Конкретные сроки поставки товара устанавливаются в Заявке. Поставщик должен поставить товар в сроки, указанные в Заявке. При этом при составлении Заявки Заказчик учитывает, что данные сроки не должны быть менее срока поставки товара, указанного в настоящем столбце. Досрочная поставка товара ранее даты поставки, указанной в Заявке, может производиться с письменного согласия Заказчика.


Приложение № 2 к техническим требованиям

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

	№
п/п
	Номенклатурный номер
	Наименование товара
	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара

	№ показателя
	Показатель (характеристика)
товара
	Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

	
	
	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона
	Верхняя граница диапазона
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	435010163
	Станок вертикально-сверлильный 220В
	
	1
	Номинальное напряжение, В
	х
	х
	х
	х
	220

	
	
	
	
	2
	Частота, Гц
	х
	х
	х
	х
	50

	
	
	
	
	3
	Мощность двигателя, кВт
	Не менее 0,7
Не более 0,9
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	4
	Тип электродвигателя
	х
	х
	х
	х
	Асинхронный

	
	
	
	
	5
	Минимальное число оборотов на холостом ходу, об/мин
	Не менее 120
Не более 200
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	6
	Максимальное число оборотов на холостом ходу, об/мин
	Не менее 2500
Не более 2770
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	7
	Число скоростей
	Не менее 12
Не более 16
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	8
	Максимальный ход шпинделя, мм
	Не менее 80
Не более 90
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	9
	Максимальный диаметр сверла, мм
	Не менее 16
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	10
	Конус шпинделя
	х
	х
	х
	х
	МК-2 или МТ-2

	
	
	
	
	11
	Масса нетто, кг

	Не более 80
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	12
	Размер рабочего стола:
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	12.1
	Длина, мм
	Не менее 250
Не более 340
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	12.2
	Ширина, мм
	Не менее 250
Не более 340
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	13
	Управление
	х
	х
	х
	х
	Ручное

	2
	435020255
	Тиски сверлильные
	
	1
	Применение
	х
	х
	х
	х
	Для сверлильных станков

	
	
	
	
	2
	Ширина губок, мм
	Не менее 100
Не более 110
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	3
	Высота губок, мм
	Не менее 18
Не более 26
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	Рабочий ход, мм
	Не менее 100
Не более 110
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	5
	Материал изготовления корпуса тисков
	х
	х
	х
	х
	Чугун

	
	
	
	
	6
	Количество пазов для крепления к станку
	х
	х
	х
	х
	4

	
	
	
	
	7
	Посадочное место, мм
	Не менее 132
Не более 135
	х
	х
	х
	х

	3
	435020048
	Тиски 7200-0215-02
	
	1
	Ширина губок тисков В, мм
	х
	х
	х
	х
	160



	
	
	
	
	2
	Общая длина тисков         L,  мм
	Не более 500
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	3
	Максимальный ход губок на разжим A, мм, мм
	х
	х
	х
	х
	200


	
	
	
	
	4
	Высота тисков общая Н1*, мм
	х
	х
	х
	х
	141

	
	
	
	
	5
	Высота поворотной части тисков Н*, мм
	х
	х
	х
	х
	114

	
	
	
	
	6
	Высота губок тисков h, мм
	х
	х
	х
	х
	50

	
	
	
	
	7
	Усилие зажима тисков , Н (ньютон)
	х
	х
	х
	х
	25000

	
	
	
	
	8
	Класс точности тисков
	х
	х
	х
	х
	Нормальный

	4
	435020099
	Тиски 7200-0225-04
	
	1
	Ширина губок тисков В, мм
	х
	х
	х
	х
	250



	
	
	
	
	2
	Общая длина тисков         L,  мм
	Не более 750
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	3
	Максимальный ход губок на разжим A, мм, мм
	х
	х
	х
	х
	320


	
	
	
	
	4
	Высота тисков общая Н1*, мм
	Не более 250
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	5
	Высота поворотной части тисков Н*, мм
	Не более 200
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	6
	Высота губок тисков h, мм
	х
	х
	х
	х
	80

	
	
	
	
	7
	Усилие зажима тисков , Н (ньютон)
	х
	х
	х
	х
	45000

	
	
	
	
	8
	Класс точности тисков
	х
	х
	х
	х
	Нормальный

	5
	435020352
	Тиски Т-200СМ
	
	1
	Модель
	х
	х
	х
	х
	Т-200СМ

	
	
	
	
	2
	Габаритные размеры
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	2.1
	Ширина губок тисков В, мм
	х
	х
	х
	х
	200

	
	
	
	
	2.2
	Длина хода подвижной губки I, мм.
	Не более 280
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	2.3
	Глубина рабочего пространства h, мм
	Не менее 90
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	3
	H, мм
	Не менее115
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	4
	Сила зажима изделия Н (кгс)
	Не менее 50991 (5200)
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	5
	Крутящий момент кгс*м
	не менее 500
	х
	х
	х
	х

	6
	435020350
	Тиски слесарные 200 мм ТСМ
	
	1
	Ширина губок, мм
	Х
	Х
	Х
	Х
	200

	
	
	
	
	2
	Усилие зажима, кгс
	Х
	Х
	Х
	Х
	5200

	
	
	
	
	3
	Длина хода подвижной губки, мм
	Не менее 240
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	4
	Высота рабочего пространства, мм
	Не менее 100
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	5
	Длина, мм
	Не более 700
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	6
	Ширина, мм
	Не более 300
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	7
	Высота, мм
	Не более 300
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	8
	Масса, кг
	Не более 55
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	435013016
	Трубогиб гидравлический ручной 1/2-2"
	
	1
	Максимальное усилие, т
	х
	х
	х
	х
	12

	
	
	
	
	2
	Диаметр труб
	х
	х
	х
	х
	1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”

	
	
	
	
	3
	Диаметр штока, мм
	х
	х
	х
	х
	30

	
	
	
	
	4
	Ход штока, мм
	х
	х
	х
	х
	250

	
	
	
	
	5
	Максимальный угол загиба, град
	х
	х
	х
	х
	90

	
	
	
	
	6
	Габаритные размеры транспортного кейса, мм
	Не более 600х700х200

	х
	х
	х
	х

	8
	435013015
	трубогиб ручной до 32 мм
	
	1
	Материал обработки
	х
	х
	х
	х
	металл

	
	
	
	
	2
	Максимальное сечение трубы, мм
	х
	х
	х
	х
	32

	
	
	
	
	3
	Минимальный угол гиба, град.
	х
	х
	х
	х
	180

	
	
	
	
	4
	Длина, мм
	Не менее 580 Не более 630
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	5
	Ширина, мм
	Не менее 240 Не более 570
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	6
	Высота, мм
	Не менее 150 Не более 218
	х
	х
	х
	х

	9
	435010083
	станок сверлильный  с тисками
	
	1
	Номинальное напряжение питания, В
	х
	х
	х
	х
	220-240

	
	
	
	
	2
	Частота сети, Гц
	х
	х
	х
	х
	50

	
	
	
	
	3
	Род тока
	х
	х
	х
	х
	переменный

	
	
	
	
	4
	Кол-во фаз
	х
	х
	х
	х
	1

	
	
	
	
	5
	Потребляемая мощность, Вт
	х
	х
	х
	х
	650

	
	
	
	
	6
	Тип двигателя
	х
	х
	х
	х
	асинхронный

	
	
	
	
	7
	Передача
	х
	х
	х
	х
	ремень

	
	
	
	
	8
	Скорости вращения шпинделя, об/мин
	х
	х
	х
	х
	120-3000

	
	
	
	
	9
	Число ступеней
	х
	х
	х
	х
	16

	
	
	
	
	10
	Посадка патрона
	х
	х
	х
	х
	МТ 2

	
	
	
	
	11
	Длина стола, мм
	х
	х
	х
	х
	290

	
	
	
	
	12
	Ширина стола, мм
	х
	х
	х
	х
	290

	
	
	
	
	13
	Длина опорной базы
	х
	х
	х
	х
	460

	
	
	
	
	14
	Ширина опорной базы, мм
	х
	х
	х
	х
	275

	
	
	
	
	15
	Общая высота, мм
	х
	х
	х
	х
	980

	
	
	
	
	16
	Диаметр колонны, мм
	х
	х
	х
	х
	80

	
	
	
	
	17
	Диаметр зажимаемого в сверлильном патроне инструмента, мм
	х
	х
	х
	х
	3-16

	
	
	
	
	18
	Ход шпинделя, мм
	х
	х
	х
	х
	80


 

