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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
Главный инженер
Волжского филиала
 АО «Гидроремонт-ВКК»
в г. Волжский

                              «14»  августа 2026 г.











ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

«ОКПД2 28.14.20
 Поставка кареток поворотных»
















1.1.	Наименование закупаемой продукции
 « ОКПД2 28.14.20 Поставка кареток поворотных для нужд Волжского филиала  АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Продукция).

[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Hlk149052456] Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора №1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023 года "работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС"" заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Партия №1
	
	

	1
	Каретка поворотная СВНБ.УДЦБ-4.200.000.111.20.30.00СБ
	шт
	4


2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Каретка поворотная СВНБ.УДЦБ-4.200.000.111.20.30.00СБ
Партия 1
	С даты заключения договора
	Не позднее 30.09.2026г.*

	2
	Каретка поворотная СВНБ.УДЦБ-4.200.000.111.20.30.00СБ
Партия 2
	
	31.10.2026г.

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований


[bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: позиции 1.1. -3.3. Таблицы 1.1. Перечень закупаемой продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	Каретка поворотная СВНБ.УДЦБ-4.200.000.111.20.30.00СБ
	
	

	1.1. 
	Втулка (с проточкой под смазку)
	[bookmark: _GoBack]БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78 
	
	

	1.2. 
	Ось (с тавотницей) 
	сталь 45 гост 1050-2013 (покрытие цинк)
	
	

	1.3. 
	Каток с одной ребордой
	аль 45 гост 1050-2013 
	
	

	1.4. 
	Масса, кг, не более
	50
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	Не менее 24 месяцев, с даты подписания ТОРГ-12 или УПД
	
	

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	паспорт,
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	4.1
	Место поставки
	404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».
	
	

	4.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	4.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	

	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.








