











ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Партизанск 
Лот № 






1.	Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Партизанск (далее – продукция). 

1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение обязательств по Договору подряда № 1520-51-2023 от 28.04.2023 «Выполнение работ по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенного между АО УК «ГИДРООГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Сваи винтовые
	
	

	1.1
	Свая СВЛ 219х8х4500мм
лопасть 500мм ст.20
	шт.
	35

	2
	Опорные пластины
	
	

	2.1
	Опорная пластина 450х400х20, ст.09Г2С
	шт.
	33

	2.2
	Опорная пластина 615х450х20, ст.09Г2С
	шт.
	2


	
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции:
	№п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1-2.2
	ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Партизанск
	С даты подписания договора
	В течении 60 рабочих дней
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[bookmark: _Toc54785622]             Таблица 2.3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1 – 2.2 Таблицы 2.1):  ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Партизанск

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	I
	Сваи винтовые:

	1.1
	Свая СВЛ 



Лопасть ст.20
	Габаритные размеры, мм
	Труба диаметр 219, стенка 8, длина 4500, технологические отверстия в сваях, 200мм от верха, д.30мм.
	ГОСТ 1050-2013 

	
	
	Марка стали 
	Ст.20
	

	
	
	Габаритные размеры, мм
	500мм
	

	II
	Опорные пластины: 

	2.1
	Опорная пластина СВ-1

	Габаритные размеры, мм
	450х400х20
	ГОСТ 19281-2014 

	
	
	Марка стали 
	09Г2С
	

	2.2
	Опорная пластина СВ-2
	Габаритные размеры, мм
	615х450х20
	ГОСТ 19281-2014 

	
	
	Марка стали 
	09Г2С
	

	2.
	Место поставки
	692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 5А, площадка Партизанской ГРЭС
Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС.

	2.1
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

	2.2
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-962-845-49-60

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	4.2
	Конструкторская документация серии КМД на шумозащитные экраны.
	До начала производства шумозащитных экранов, разработать чертежи КМД, согласовать с Заказчиком. При этом крепежные элементы и комплекты метизов могут быть изменены производителем.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются












Страница 5 из 5
