













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматических выключателей для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
(Лот № _____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматических выключателей для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходного договора:
    - №4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Автоматический выключатель CHINT NM8N-250S EN 3Р 100А 50кА с электронным расцепителем (R) 271333
	шт
	1

	2. 
	Автоматический выключатель CHINT NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электронным расцепителем (R) 271324
	шт
	1

	3. 
	Автоматический выключатель CHINT NM8N-250C EN 3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 271325
	шт
	1

	4. 
	Автоматический выключатель CHINT NM8N-250S EN 3P 250А 50кА с электронным расцепителем (R) 271335
	шт
	2

	5. 
	Автоматический выключатель CHINT NM8N-400S EN 3P 400А 50кА с электронным расцепителем (R) 269403
	шт
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 27.12.22.000 Поставка автоматических выключателей для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]          Таблица 2.3. Требования к продукции

	Наименование продукции (позиции №1-5. Таблицы 2.1):
Материалы предназначенные для выполнения работ по капитальному и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования Новосибирской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.
	Автоматический выключатель
	Производитель
	CHINT
	ГОСТ IEC 60947-2

	
	
	Серия
	NM8N-250S
	

	
	
	Артикул
	271333
	

	
	
	Напряжение
	690В
	

	
	
	Номинальный ток
	100А
	

	
	
	Отключающая способность
	50кА
	

	
	
	Тип расцепителя
	EN-Микропроцессорный
	

	
	
	Количество полюсов
	3
	

	2.
	Автоматический выключатель
	Производитель
	CHINT
	ГОСТ IEC 60947-2

	
	
	Серия
	NM8N-250С
	

	
	
	Артикул
	271324
	

	
	
	Напряжение
	690В
	

	
	
	Номинальный ток
	160А
	

	
	
	Отключающая способность
	36кА
	

	
	
	Тип расцепителя
	EN-Микропроцессорный
	

	
	
	Количество полюсов
	3
	

	3.
	Автоматический выключатель
	Производитель
	CHINT
	ГОСТ IEC 60947-2

	
	
	Серия
	NM8N-250С
	

	
	
	Артикул
	271325
	

	
	
	Напряжение
	690В
	

	
	
	Номинальный ток
	250А
	

	
	
	Отключающая способность
	36кА
	

	
	
	Тип расцепителя
	EN-Микропроцессорный
	

	
	
	Количество полюсов
	3
	

	4.
	Автоматический выключатель
	Производитель
	CHINT
	ГОСТ IEC 60947-2

	
	
	Серия
	NM8N-250S
	

	
	
	Артикул
	271335
	

	
	
	Напряжение
	690В
	

	
	
	Номинальный ток
	250А
	

	
	
	Отключающая способность
	50кА
	

	
	
	Тип расцепителя
	EN-Микропроцессорный
	

	
	
	Количество полюсов
	3
	

	5.
	Автоматический выключатель
	Производитель
	CHINT
	ГОСТ IEC 60947-2

	
	
	Серия
	NM8N-400S
	

	
	
	Артикул
	269403
	

	
	
	Напряжение
	690В
	

	
	
	Номинальный ток
	400А
	

	
	
	Отключающая способность
	50кА
	

	
	
	Тип расцепителя
	EN-Микропроцессорный
	

	
	
	Количество полюсов
	3
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1.

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74

	2.4.
	Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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