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1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc175652840]Наименование закупаемой продукции
Электроустановочные изделия и кабель.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc175652841]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743508]Обеспечение Общества  электроустановочными изделиями и кабелем (далее – Товар) в соответствии с заявками Покупателя.
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2.1. [bookmark: _Toc175652843]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc175652844]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc175652845]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок-1 
	м.п.
	400

	2. 
	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок-1 
	м.п.
	400

	3. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (N, PE)-0.660 однопроволочный
	м.п.
	100

	4. 
	Кабель силовой КГ-ХЛ 5х6(N,PE) 380/660-3
	м.п.
	100

	5. 
	Кабель силовой КГТП 3х2.5(N.PE)-220/380-2
	м.п.
	200

	6. 
	Провод ПВС 3х2.5-380/660
	м.п.
	200

	7. 
	Кабель силовой КГ-ХЛ 5х4(N.PE) 220/380-3
	м.п.
	100

	8. 
	Провод ШВВП 2х0.75 белый до 380В
	м.п.
	200

	9. 
	Кабель КГтп 3х1,5 220 В 
	м.п.
	200

	10. 
	Кабель NYM 3х2,5
	м.п.
	200

	11. 
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 желто-зеленый
	м.п.
	100

	12. 
	Фотореле FR01 IP44 230 В (датчик освещённости)
	шт.
	10

	13. 
	Лампа люминесцентная Osram G13 T8 18 Вт 6500К холодный свет трубка 590 мм
	шт.
	100

	14. 
	Лампа люминесцентная Osram G13 T8 36 Вт 6500К холодный свет трубка 1200 мм
	шт.
	100

	15. 
	Выключатель 1-кл.белый скрытый
	шт.
	30

	16. 
	Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8.2-6 8 JG-16
	шт.
	50

	17. 
	Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8.2-7 8 JG-25
	шт.
	50

	18. 
	Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-6 JG-35
	шт.
	50

	19. 
	Лампа светодиодная Е27
	шт.
	200

	20. 
	Кабель-тестер, трассоискатель LA-1012 481196 CEM
	шт.
	1

	21. 
	Изолента ПВХ
	шт.
	50

	22. 
	Щипцы 210 мм Gross ручные для резки и зачистки проводов
	шт.
	2

	23. 
	Клемма СМК 222-412 с рычагом 2 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2
	шт.
	500

	24. 
	Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2
	шт.
	500

	25. 
	Розетка двойная  накладная белая с заземлением
	шт.
	30

	26. 
	Розетка двойная  встраиваемая белая с заземлением
	шт.
	30

	27. 
	Стартер S10 4-65W 220-240В
	шт.
	100

	28. 
	Стартер S2 4-22W 220-240В/110-130
	шт.
	100

	29. 
	Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16А 4,5кА
	шт.
	50

	30. 
	Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
	шт.
	50

	31. 
	Перфоратор аккумуляторный AEG BBH18BL2-502C 18 В 3 Дж 5 Ач Li-Ion SDS-plus 2 АКБ и ЗУ
(или эквивалент)
	шт.
	2

	32. 
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG Проф BS18G4-202C 18 В 2 Ач Li-Ion 2 АКБ и ЗУ
(или эквивалент)
	шт.
	3

	33. 
	Шина соединительная типа PIN (штырь) 1-фазная 63А (1м) pin-01-63 (или эквивалент)
	шт.
	3

	34. 
	Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 63А (1м) YNS21-3-063(или эквивалент)
	шт.
	3

	35. 
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм КМ легкая с зондом серая (100 м)
	м.
	500

	36. 
	Набор диэлектрического инструмента НИИ-01 59380 КВТ  серия СТАНДАРТ (или эквивалент)
	шт.
	4

	37. 
	Сумка для инструментов, 16 отделений, 340х190х240 мм 12542 FIT (или эквивалент)
	шт.
	3

	38. 
	Сумка поясная для инструментов Matrix двойная 20 карманов
(или эквивалент)
	шт.
	2

	39. 
	Стяжка кабельная 200х3,6 мм нейлоновая черная (100 шт.)
	уп.
	20

	40. 
	Стяжка кабельная  300х3,6 мм нейлоновая черная (100 шт.)
	уп.
	20

	41. 
	Стяжка кабельная 400х4,8 мм нейлоновая черная (100 шт.)
	уп.
	10





2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc175652846]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc175652847][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Электроустановочные изделия и кабель (Приложение 1 к ТТ «Спецификация»)
	С даты, следующей за датой заключения
	45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



0

4

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc175652848][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc175652849] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1–39 Таблицы 1.1): Приложение №1 к ТТ «Спецификация» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Общие требования
	Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать  Техническим требованиям, представленным в Приложении 1 к ТТ «Спецификация»

	1.2. 
	
	Продукция должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов и повреждений

	1.3. 
	
	Не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование продукции по назначению, в том числе, но не исключая: механические повреждения, сколы, царапины

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1. 
	
	Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",    Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1. 
	Требования к доставке
	Поставщик своими силами осуществляет доставку и разгрузку по адресу, указанному в Договоре, стоимость доставки включена в общую стоимость договора.

	3.2. 
	Требования к упаковке
	Продукция поставляется в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность продукции при нормальных условиях ее хранения и транспортировки.

	3.3. 
	Требования условиям хранения
	Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю

	3.4. 
	Требования к маркировке
	Поставщик гарантирует наличие маркировки Товара, содержащей информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также документов,  подтверждающих качество, безопасность, происхождение Товара


5
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc175652851]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Стоимость Товара в предложении Участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




4. [bookmark: _Toc175652853][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения

8
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Приложение №1. Спецификация


Приложение №1

Спецификация
[bookmark: _GoBack]перечень и характеристики электроустановочных изделий и кабеля

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок-1 (упаковка 100 метров)
	Тип изделия:	Кабель
Марка: ВВГПнг(A)-LS
Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 1.5
Напряжение, В:  не менее 660
Материал жилы: медь
Материал оболочки: Пвх пониженной горючести с низким дымо-газовыделением
Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 включительно
Конструкция жилы: Однопроволочная
Длина кабеля в упаковке, м.п.: 100
	400
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	2
	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок-1 (упаковка 100 метров)
	Тип изделия:	Кабель
Марка: ВВГПнг(A)-LS
Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 2.5
Напряжение, В:  не менее 660
Материал жилы: медь
Материал оболочки: Пвх пониженной горючести с низким дымо-газовыделением
Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 включительно
Конструкция жилы: Однопроволочная
Длина кабеля в упаковке, м.п.: 100
	400
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	3
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (N, PE)-0.660 однопроволочный
	Тип изделия:  кабель силовой с медной жилой
Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 4
Марка: ВВГнг(А)-LS
Исполнение: нг(А)-LS
Напряжение, В: не менее 660
Номинальный ток, А: не менее 38
Материал жилы: медь
Материал изоляции:  ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением
Материал оболочки:  ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением
Конструкция жилы: однопроволочная
Форма жилы: круглая
Минимальный радиус изгиба: не менее 7,5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур, °С: от -50 до + 50 включительно
	100
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	4
	Кабель силовой КГ-ХЛ 5х6(N) 380/660-3
	Количество жил: 5
Сечение жилы, мм2: 6
Марка: КГ-ХЛ
Напряжение, В: не менее 660
Номинальный ток, А: не менее 42
Материал жилы: медь
Материал изоляции:  Резина
Материал оболочки:  Резина
Конструкция жилы: многопроволочная
Форма жилы: круглая
Минимальный радиус изгиба: не менее 8 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур, °С: от -60 до + 50 включительно
	100
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	5
	Кабель силовой КГТП 3х2.5(N.PE)-220/380-2бар
	Тип изделия:  кабель силовой с медной жилой
Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 2,5
Марка: КГтп
Напряжение, В: не менее 660
Номинальный ток, А: не менее 27
Материал жилы: медь
Материализоляции:  Термоэластопласт
Материал оболочки: Термоэластопласт
Конструкция жилы: многопроволочная
Форма жилы: круглая
Диапазон рабочих температур, °С: от -60 до + 50 включительно
	200
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	6
	Провод ПВС 3х2.5-380/660
	Тип изделия:  провод
Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 2,5
Марка: ПВС
Напряжение, В: не менее 380
Номинальный ток, А: не менее 25
Материал жилы: медь
Материал изоляции:  ПВХ пластикат
Материал оболочки:  ПВХ пластикат
Конструкция жилы: многопроволочная
Форма жилы: круглая
Минимальный радиус изгиба: не менее 8 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до + 40 включительно
	200
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	7
	Кабель силовой КГ-ХЛ 5х4(N) 220/380-3
	Тип изделия:  кабель силовой с медной жилой
Количество жил: 5
Сечение жилы, мм2: 4
Марка:  КГ-ХЛ
Напряжение, В: не менее 660
Номинальный ток, А: не менее 35
Материал жилы: медь
Материал изоляции:  Резина
Материал оболочки:   Резина
Конструкция жилы: многопроволочная
Форма жилы: круглая
Минимальный радиус изгиба: не менее 8 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур, °С: от -60 до + 50 включительно
	100
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	8
	Провод ШВВП 2х0.75 белый до 380В
	Тип изделия:	Шнур
Марка: ШВВП
Количество жил: 2
Сечение жилы, мм2:  0.75
Напряжение, В: 380
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Цвет: Белый
Материал жилы: Медь
Материал оболочки:	ПВХ пластикат
Конструкция жилы: Многопроволочная
Диапазон рабочих температур	от -25 до +40 включительно
Номинальный ток, А: не менее 6
Форма жилы: круглая
	200
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	9
	Кабель КГтп 3х1,5 220 В (100 м)

	Тип изделия: Кабель
Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 1,5
Форма провода: Круглый
Диаметр наружный, мм 9,4
Конструкция жилы: Многопроволочная
Материал жилы: Медь
Напряжение, В 220/380
Номинальный ток, А 28,5
Рабочая температура, °С От -40 до +50
Форма жилы: круглая
	200
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	10
	Кабель NYM 3х2,5

	Тип изделия: Кабель
Марка кабеля NYM
Тип исполнения кабельного изделия:J
Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 2,5
Форма провода: Круглый
Диаметр наружный, мм: 10,6
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Материал оболочки: ПВХ пластикат
Толщина изоляции, мм: 0,65
Конструкция жилы: Однопроволочная
Материал жилы: Медь
Напряжение, В: 660
Номинальный ток, А:28
Рабочая температура, °С: От -50 до +50
Температура монтажа, °С: До -15
Мин. радиус изгиба, мм: 42,4
	200
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	11
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 желто-зеленый


	Тип изделия: провод
Тип кабеля: Монтажный
Количество жил: 1
Сечение жилы, мм2:16
Форма провода: Круглый
Диаметр наружный, мм: 7,1
Материал оболочки: ПВХ
Материал изоляции: ПВХ
Толщина изоляции, мм:1,2
Конструкция жилы:  Многопроволочная
Материал жилы: Медь
Напряжение, В: 450/750
Номинальный ток, А: 115
Рабочая температура, °С: От -40 до +65
Температура монтажа, °С: До -15
Опции: Гибкий
	100
	м.п.
	
	
	
	
	27.32.13.111

	12
	Фотореле FR01 IP44 230 В (датчик освещённости)
	Тип товара: Фотореле
Тип датчика: Встраиваемый
Номинальный ток, А: 6
Мощность, Вт: 1300
Степень защиты: IP44
Размещение: Настенное
Установка: Открытая
Материал корпуса: Пластик
Частота, Гц: 50
Температура эксплуатации, °C: От -25 до +40
Длина, мм: 35
Высота, мм: 90
Диаметр, мм: 50
Номинальное напряжение, В: 230
	10
	шт.
	
	
	
	
	26.11.22.120

	13
	Лампа люминесцентная Osram G13 T8 18 Вт 6500К холодный свет трубка 590 мм
(или эквивалент)
	Тип товара: Лампа люминесцентная
Мощность, Вт: 18
Тип цоколя: G13
Цветовая температура, К: 6500
Свет: Холодный белый
Материал колбы: Стекло
Диаметр, мм: 26
Длина, мм: 590
Класс энергопотребления: B
Вид лампы: Линейная
Форма лампы: Трубка
Тип напряжения: AC/DC
Номинальное напряжение, В: 127
Степень защиты: IP20
	100
	шт.
	
	
	
	
	27.40.15.114

	14
	Лампа люминесцентная Osram G13 T8 36 Вт 6500К холодный свет трубка 1200 мм
(или эквивалент)
	Тип товара: Лампа люминесцентная
Мощность, Вт: 36
Тип цоколя: G13
Цветовая температура, К: 6500
Свет: Холодный белый
Материал колбы: Стекло
Диаметр, мм: 26
Длина, мм: 1200
Класс энергопотребления: B
Вид лампы: Линейная
Форма лампы: Трубка
Тип напряжения: AC/DC
Номинальное напряжение, В: 127
Степень защиты: IP20
	100
	шт.
	
	
	
	
	27.40.15.114

	15
	Выключатель 1-кл.белый скрытый

	Тип изделия: Выключатель
Высота, мм: 70
Ширина, мм: 70
Глубина, мм: 38
Вид выключателя: Одноклавишный
Установка: Открытая
Наличие рамки: С рамкой
Материал корпуса: Пластик
Номинальное напряжение, В: 250
Номинальный ток, А: 10
	30
	шт.
	
	
	
	
	27.12.22.120

	16
	Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8.2-6 8 JG-16

	Тип изделия: Наконечник кабельный
Материал изделия: Медь
Диапазон сечений: 16
Диаметр отверстия, мм: 8
Длина, мм: 42
Диаметр наружный, мм: 9
Сечение жилы, мм2: 16
Диаметр внутренний, мм: 6.8
Ширина, мм: 13
Диапазон рабочих температурот -70 до +45
Климатическое исполнение: Т2
Комплектация: Наконечники одного размера
	50
	шт
	
	
	
	
	27.33.13.190


	17
	Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8.2-7 8 JG-25

	Тип изделия: Наконечник кабельный
Материал изделия: Медь
Диапазон сечений: 25
Диаметр отверстия, мм: 8
Длина, мм: 46
Диаметр наружный, мм: 10
Сечение жилы, мм2: 25
Диаметр внутренний, мм: 8.2
Ширина, мм: 14.4
Диапазон рабочих температурот -70 до +45
Климатическое исполнение: Т2
Комплектация: Наконечники одного размера
	50
	шт
	
	
	
	
	27.33.13.190


	18
	Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-6 JG-35
	Тип изделия: Наконечник кабельный
Сечение жилы, мм2: 35
Материал изделия: Медь
Длина, мм63
Высота, мм13
Диаметр отверстия, мм8.4
Диапазон рабочих температурот -70 до +45
Диапазон сечений35
Ширина, мм20
Климатическое исполнение: Т2
Комплектация: Наконечники одного размера
	50
	шт
	
	
	
	
	27.33.13.190


	19
	Лампа светодиодная Е27

	Тип товара: Лампа светодиодная
Мощность, Вт 10
Тип цоколяE27
Цветовая температура, К4100
Свет Нейтральный белый
Световой поток, лм 920
Срок службы, ч25000
Поверхность колбы Матовая
	200
	шт
	
	
	
	
	27.40.25.120


	20
	Кабель-тестер, трассоискатель LA-1012 481196 CEM
(или эквивалент)
	Тип изделия: Трассоискатель
Диапазон измерения напряжения, В: 1
Поверка: Нет
Тип элемента питания: 9V (Крона)
	1
	шт.
	
	
	
	
	
26.51.45.190

	21
	Изолента ПВХ
	Тип товара: Изолента
Материал основы — ПВХ
Ширина, мм 15
Длина, м 20
Толщина, мкм 150
Цвет — Синий
Температура эксплуатации, °С
От -50 до +80
	50
	шт
	
	
	
	
	13.96.16.120


	22
	Щипцы 210 мм Gross ручные для резки и зачистки проводов
(или эквивалент)
	Тип товара: Стриппер
Назначение: Для кабеля
Для проводов
Вид инструмента: Автоматический
Материал рабочей части: Сталь
Макс. сечение жилы кабеля, мм2: 10
Мин. сечение жилы кабеля, мм2: 0,05
	2
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.290

	23
	Клемма СМК 222-412 с рычагом 2 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2
	Тип изделия:	Клемма
Количество контактов: 2
Диапазон сечений, мм2: 0,08-4 включительно
Номинальный ток, А: 32
Номинальное напряжение, В: 400
Цвет:	Серый
Материал изделия:	Полиамид
Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +85 включительно
Тип подключения: Зажимное, пружинное
Напряжение, В: 380
Способ монтажа: На кабель
	500
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.120

	24
	Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2
	Тип изделия:	Клемма
Количество контактов: 3
Диапазон сечений, мм2: 0,08-4 включительно
Номинальный ток, А: 32
Номинальное напряжение, В: 400
Цвет:	Серый
Материал изделия:	Полиамид
Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +85 включительно
Тип подключения: Зажимное, пружинное
Напряжение, В: 380
Способ монтажа: На кабель
	500
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.120

	25
	Розетка двойная  накладная белая с заземлением
	Вид розетки: Штепсельный
Размещение: Наружное
Количество гнезд: 2
Наличие защиты: Со шторками
Тип механизма: С заземлением
Материал корпуса: Пластик
Номинальное напряжение, В: 230
Номинальный ток, А: 16
Форма: Прямоугольная
Степень защиты: IP20
	30
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.110

	26
	Розетка двойная  встраиваемая белая с заземлением
	Вид розетки: Штепсельный
Размещение: Внутреннее
Количество гнезд: 2
Наличие защиты: Со шторками
Тип механизма: С заземлением
Материал корпуса: Пластик
Номинальное напряжение, В: 250
Номинальный ток, А: 16
Форма: Прямоугольная
Степень защиты: IP20
	30
	шт.
	
	
	
	
	27.33.13.110

	27
	Стартер S10 4-65W 220-240В
	Тип изделия: Стартер
Напряжение: В220
	100
	шт.
	
	
	
	
	27.40.42.200

	28
	Стартер S2 4-22W 220-240В/110-130
	Тип изделия: Стартер
Напряжение: В220
	100
	шт.
	
	
	
	
	27.40.42.200

	29
	Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16А 4,5кА
	Количество силовых полюсов: 1
Номинальный ток, А: 16
Номинальное напряжение, В: 230
Тип монтажной рейки35x15, 35x7.5
Количество модулей DIN: 1
Степень защиты: IP20
Климатическое исполнение: УХЛ4
Высота, мм: 80
Напряжение, В: 220
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм: 225
	50
	шт.
	
	
	
	
	27.12.22.000

	30
	Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
	Количество силовых полюсов: 1
Номинальный ток, А: 10
Номинальное напряжение, В: 230
Тип монтажной рейки35x15, 35x7.5
Количество модулей DIN: 1
Степень защиты: IP20
Климатическое исполнение: УХЛ4
Высота, мм: 80
Напряжение, В: 220
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм: 225
	50
	шт.
	
	
	
	
	27.12.22.000

	31
	Перфоратор аккумуляторный AEG BBH18BL2-502C 18 В 3 Дж 5 Ач Li-Ion SDS-plus 2 АКБ и ЗУ
(или эквивалент)
	Тип изделия: Перфоратор
Напряжение аккумулятора, В: 18
Максимальная сила удара, Дж: 3
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Тип патрона: SDS Plus
Количество режимов: 3
Частота вращения, об/мин 0-1500
Частота ударов, уд/мин0-4700
Тип двигателя: Бесщеточный
Емкость аккумулятора: 5
Тип крепления аккумулятора: Слайдер
	2
	шт.
	
	
	
	
	28.24.11.000

	32
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG Проф BS18G4-202C 18 В 2 Ач Li-Ion 2 АКБ и ЗУ
(или эквивалент)
	Тип изделия: Дрель-шуруповерт
Напряжение аккумулятора, В: 18
Максимальный крутящий момент, Нм: 42
Частота вращения, об/мин: 1800
Размер патрона: 1-13
Тип патрона: Быстрозажимной
Число скоростей: 2
Наличие удара: Нет
Тип двигателя: Щеточный
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
	3
	шт.
	
	
	
	
	28.24.11.000

	33
	Шина соединительная типа PIN (штырь) 1-фазная 63А (1м) pin-01-63
	Тип изделия:	Шина соединительная
Количество контактов:	54
Номинальный ток, А:	63
Материал изделия:	Пластик
Количество фаз:	1
Степень защиты: не ниже	IP20
Материал проводника:	Медь
Род тока:	Переменный (AC)
Высота, мм:	100
Климатическое исполнение: УХЛ3
Диапазон рабочих температур, °С:от -40 до +55 включительно
Количество модулей DIN:	54
Напряжение, В:	220
Способ монтажа: Монтажная плата
Длина, мм: 1000
	3
	шт
	
	
	
	
	27.33.13.120

	34
	Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 63А (1м) YNS21-3-063(или эквивалент)
	Тип изделия:	Шина соединительная
Количество контактов:	54
Номинальный ток, А:	63
Количество фаз:	3
Материал изделия:	Латунь
Материал проводника:	Медь
Количество модулей DIN:	54
Длина, мм:	1000
Диапазон рабочих температур, °С: от -45 до +40  включительно
	3
	шт
	
	
	
	
	27.33.13.120

	35
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм легкая с зондом серая (100 м)
	Тип товара: Труба гофрированная
Длина, м: 100
Внутренний диаметр, мм: 14,1
Внешний диаметр, мм: 20
Мин. радиус изгиба, мм: 60
Наличие зонда: С зондом
Вид трубы: Легкая
Климатическое исполнение: УХЛ2
Прочность на разрыв, Н: 100
Прочность на сжатие, Н: 350
Материал: ПВХ
Степень защиты: IP55
	5
	шт.
	
	
	
	
	27.90.12.130

	36
	Набор диэлектрического инструмента НИИ-01 59380 КВТ  серия СТАНДАРТ (или эквивалент)
	Для работы под напряжением до 1000 В. Состав набора - диэлектрические пассатижи СТАНДАРТ 180 мм, диэлектрические бокорезы усиленные СТАНДАРТ 180 мм, диэлектрические длинногубцы СТАНДАРТ 160 мм, диэлектрическая отвертка - шлиц 3х75, диэлектрическая отвертка - шлиц 4х100, диэлектрическая отвертка - шлиц 5.5х125, диэлектрическая отвертка - PH1x80, диэлектрическая отвертка - PH2x100, отвертка-индикатор. Упаковка - тканевый водозащитный кофр.
	4
	шт
	
	
	
	
	25.73.30.190


	37
	Сумка для инструментов, 16 отделений, 340х190х240 мм 12542 FIT (или эквивалент)
	Тип изделия	Сумка
Высота, мм: 240
Длина, мм: 340
Количество секций: 24
Максимальная нагрузка, кг:  50
Материал изделия: Полиэстер
	3
	шт.
	
	
	
	
	32.99.59.190


	38
	Сумка поясная для инструментов Matrix двойная 20 карманов
(или эквивалент)
	Тип товара: Сумка поясная
Материал: Нейлон, полиэстер
Количество секций: 7
Водоотталкивающая пропитка: Да
Количество карманов: 5
Крепление: Пряжка
Материал крепления: Пластик
	2
	шт.
	
	
	
	
	
15.12.12.192

	39
	Стяжка кабельная 200х3,6 мм нейлоновая черная (100 шт.)
	Материал: Нейлон
Длина, мм: 200
Ширина, мм: 3,6
Макс. диаметр охвата, мм: 50
Фасовка, шт: 100
	20
	уп.
	
	
	
	
	27.33.13.130

	40
	Стяжка кабельная  300х3,6 мм нейлоновая черная (100 шт.)
	Материал: Нейлон
Длина, мм: 300
Ширина, мм: 3,6
Макс. диаметр охвата, мм: 85
Фасовка, шт: 100
	20
	уп.
	
	
	
	
	27.33.13.130

	41
	Стяжка кабельная 400х4,8 мм нейлоновая черная (100 шт.)
	Материал: Нейлон
Длина, мм: 400
Ширина, мм: 4,8
Макс. диаметр охвата, мм: 110
Фасовка, шт: 100
	10
	уп.
	
	
	
	
	27.33.13.130

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 22%
	

	ИТОГО с НДС
	




