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1. [bookmark: _Toc175652839][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Ref142306107]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc175652840]Наименование закупаемой продукции
Строительные материалы и инструменты.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc175652841]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743508]Обеспечение Общества  строительными материалами и инструментами (далее – Товар) в соответствии с заявками Покупателя.
2. [bookmark: _Toc46743508_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc175652842][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc175652843]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc175652844]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc175652845]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4

	1
	Арматура для унитаза Iddis нижний подвод 1/2 кнопка пластик хром
(или эквивалент)
	5
	шт.

	2
	Армированная монтажная лента 50 мм х 50 м
	20
	шт.

	3
	Армированная пленка (2х25 м; 200 мкм)
	5
	шт.

	4
	Бита PZ2 магнитная 50 мм торсионная
	20
	шт.

	5
	Бита PН2 магнитная 50 мм торсионная
	20
	шт.

	6
	Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 100 мм 3 м Р120 Abraforce (или эквивалент)
	10
	шт.

	7
	Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе, 100 мм Р180 рулон 3 м  (или эквивалент)
	5
	шт.

	8
	Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 100 мм 3 м Р60 Abraforce (или эквивалент)
	10
	шт.

	9
	Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе, 100мм Р80 рулон 3м  (или эквивалент)
	10
	шт.

	10
	Бур по бетону серия Профи (10х1000 мм; SDS-plus)
	2
	шт.

	11
	Бур по бетону серия Профи (20х1000 мм; SDS-plus)
	2
	шт.

	12
	Бур по бетону серия Профи (25х1000 мм; SDS-plus)
	2
	шт.

	13
	Бур 10х100х160 мм
	10
	шт.

	14
	Бур 6х100мм
	20
	шт. 

	15
	Бур 6х160 мм
	10
	шт.

	16
	Бур по бетону серия Профи (32х1000 мм; SDS-plus)
	1
	шт.

	17
	Водонагреватель накопительный электрический 30 л 2 кВт плоский универсальный Electrolux EWN 30 (или эквивалент)
	3
	шт.

	18
	Водорозетка 16 обж(ц) х 1/2 ВР(г)
	10
	шт.

	19
	Герметик силиконовый санитарный прозрачный 300 мл

	5
	шт.

	20
	Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л
	5
	шт.

	21
	Длинногубцы диэлектрические 160 мм 1000 В

	3
	шт.

	22
	Доводчик дверной (80-110 кг) серый Fuaro DC20-5/TS-68 (или эквивалент)
	5
	шт.

	23
	Дюбель распорный 6x30 мм нейлон
	2000
	шт.

	24
	Замок врезной для финских дверей под цилиндр без ответной планки, хром
	5
	шт.

	25
	Замок навесной
	10
	шт.

	26
	замок накладной Барьер-2Р ПП
	3
	шт.

	27
	Белая пластиковая овальная кельма
	2
	шт.

	28
	Кельма  ТРАПЕЦИЯ деревянная ручка
	2
	шт.

	29
	Кисть плоская натур.щетина 100мм
	30
	шт.

	30
	Кисть плоская смеш.щетина 25мм
	10
	шт.

	31
	Кисть плоская 50мм  смеш.щетина
	30
	шт.

	32
	Монтажный клей МОМЕНТ Монтаж 250 
	5 
	шт.

	33
	Ключ разводной с тонкими губками и широким зевом 
	2
	шт.

	34
	Защитный дыщащий комбинезон Каспер плотность 40 г/м², размер 2XXL
	20
	шт.

	35
	Комплект картриджей для фильтра Гейзер C-2 10 SL
	10
	шт.

	36
	Комплект картриджей для фильтра Аквафор В510-03-02-07
	8
	шт.

	37
	Комплект картриджей для фильтра Аквафор K1-03-02-07
	20
	шт.

	38
	Кран шаровой латунный 3/4 ВР(г) х 3/4 НР(ш) бабочка с полусгоном прямой
	20
	шт.

	39
	Шаровой кран KROMWELL с полусгоном (ручка-бабочка) 1/2" внутренняя - наружная резьба
	20
	шт.

	40
	Круг лепестковый плоский  КЛТ1 125х22 А40

	50
	шт.

	41
	Круг отрезной по металлу 125х22х1 мм  
	100
	шт.

	42
	Бокорезы (кусачки) диэлектрические 160 мм
	3
	шт.

	43
	Лезвие для ножа 18 мм прямое (10 шт.)
	20
	уп.

	44
	Лезвие для ножа 25 мм прямое (10 шт.)
	20
	уп.

	45
	Лен сантехнический 500 г Unipak (или эквивалент)
	2
	шт.

	46
	Лента клейкая монтажная Unibob двусторонняя кристально-прозрачная 12 мм 2 м (или эквивалент)
	10
	шт.

	47
	Лента клейкая монтажная Folsen двусторонняя тканевая 50 мм 50 м (или эквивалент)
	10
	шт.

	48
	Лента малярная Folsen желтая 12 мм 50 м или эквивалент)
	5
	шт.

	49
	Лента малярная желтая 50 мм 50 м Folsen (или эквивалент)
	30
	шт.

	50
	Сигнальная лента ЗУБР цвет красно-белый, 75мм х 200м
	20
	шт.

	51
	Многоразовый плащ-дождевик на молнии с ПВХ покрытием
	5
	шт.

	52
	Молоток слесарный КМ 500 г фибергласовая ручка
	4
	шт.

	53
	Ниппель прямой LD PRIDE DN40 (1 1/2") НР/НР латунь никель
	30
	шт.

	54
	Нож строительный 18 мм с выдвижным лезвием двухкомпонентный корпус с возвратной пружиной
	4
	шт.

	55
	Нож строительный 25 мм с ломающимся лезвием
	4
	шт.

	56
	Ножовка по металлу КМ 300 мм 24 зуб/дюйм средний зуб
	2
	шт.

	57
	Защитные очки 
	10
	шт.

	58
	Паста для резьбовых соединений Unipak 250 г
	3
	шт.

	59
	Пена монтажная профессиональная Tytan B1 огнестойкая 750 мл
	5
	шт.

	60
	Ножовка по дереву КМ 400 мм 9 зуб/дюйм средний зуб
	2
	шт.

	61
	Пленка защитная с клейким краем 10 мкм 3,5х20 м (70 кв.м)
	10
	шт.

	62
	Плоскогубцы диэлектрические 180 мм 1000 В
	5
	шт.

	63
	Подводка гибкая для воды 1/2 ВР(г) х 1/2 ВР(г) 60 см
	30
	шт.

	64
	Рулетка с автостопом магнитная 10 м x 25 мм
	3
	шт.

	65
	Рулетка автостопом магнитная 5 м x 25 мм
	5
	шт.

	66
	Рулетка с автостопом магнитная 5 м x 25 мм
	5
	шт.

	67
	Ручка оконная белая металл HR
	30
	шт.

	68
	Саморезы ГД 100x4,8 мм усиленные
	1000
	шт.

	69
	Саморезы ГД 25x3,2 мм усиленные
	2000
	шт.

	70
	Саморезы ГД 35x3,2 мм усиленные
	2000
	шт.

	71
	Саморез гипсокартон-дерево 3,2х51мм
	2000
	шт.

	72
	Саморез гипсокартон-дерево 3,8х65мм
	1000
	шт.

	73
	Саморезы гипсокартон-дерево 75x4,2 мм
	1000
	шт.

	74
	Сверло по металлу спиральное 3х65 мм кобальтовое
	10
	шт.

	75
	Сверло по металлу спиральное 5х100 мм кобальтовое
	10
	шт.

	76
	Сиденье для унитаза  термопласт с микролифтом
	10
	шт.

	77
	Силовой удлинитель на катушке 
	3
	шт.

	78
	Смеситель для кухни Lavelly Smart хром с высоким изливом однорычажный
(или эквивалент)
	10
	шт.

	79
	Смеситель для раковины хром однорычажный Milardo Demi (DEMSB00M01) (или эквивалент)
	10
	шт.

	80
	Тент полиэтиленовый  4х5м с люверсами
	4
	шт.

	81
	Труба металлопластиковая 16 мм
	50
	м.

	82
	Труба металлопластиковая 20 мм
	50
	м.

	83
	Труба металлопластиковая 26 мм
	50
	м.

	84
	Труба металлопластиковая 32 мм
	30
	м.

	85
	Трубный газовый ключ FIT Профи 90° тип L CrV сталь 1" 500 мм
	2 
	шт.

	86
	Трубный газовый ключ FIT Профи 90° тип L CrV сталь 2" 500 мм
	2 
	шт.

	87
	Страховочно-удерживающая привязь
	2
	шт.

	88
	Уровень пузырьковый 100 см 2 глазка коробчатый
	2
	шт.

	89
	Уровень магнитный Hesler 40 см 3 глазка
(или эквивалент)
	2
	шт.

	90
	Фонарь ручной Navigator NPT светодиодный 1 LED 15 Вт аккумуляторный Li-Ion 4000 мАч ударопрочный пластик 3 режима (или эквивалент)
	4
	шт.

	91
	Фонарь налобный светодиодный 14 LED 5 Вт аккумуляторный Li-Ion пластик 3 режима
(или эквивалент)
	8
	шт.

	92
	Цилиндр Palladium 60 C ET CP 60 30х30 мм ключ/ключ хром
(или эквивалент)
	30
	шт.

	93
	Цилиндр Palladium 70 C ET CP 70 35х35 мм ключ/ключ хром
(или эквивалент)
	30
	шт.

	94
	Шлифовальная угловая аккумуляторная машина Makita
(или эквивалент)
	2
	шт.

	95
	Шпаклевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений белая 20 кг
	20
	шт.





2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc175652846]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc175652847][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Строительные материалы и инструменты (Приложение 1 к ТТ «Спецификация»)
	С даты, следующей за датой заключения
	45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



0

6

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc175652848][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc175652849] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1–121 Таблицы 1.1): Приложение №1 к ТТ «Спецификация» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Общие требования
	Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать  Техническим требованиям, представленным в Приложении 1 к ТТ «Спецификация»

	1.2. 
	
	Продукция должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов и повреждений

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1. 
	Требования к доставке
	Поставщик своими силами осуществляет доставку и разгрузку по адресу, указанному в Договоре, стоимость доставки включена в общую стоимость договора.

	3.2. 
	Требования к упаковке
	Продукция поставляется в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность продукции при нормальных условиях ее хранения и транспортировки.

	3.3. 
	Требования условиям хранения
	Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю

	3.4. 
	Требования к маркировке
	Поставщик гарантирует наличие маркировки Товара, содержащей информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также документов,  подтверждающих качество, безопасность, происхождение Товара


7
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc175652851]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Стоимость Товара в предложении Участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



4. [bookmark: _Toc175652853][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения

9
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Приложение №1. Спецификация


Приложение №1

Спецификация
перечень и характеристики строительных материалов и инструмента

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Арматура для унитаза Iddis нижний подвод 1/2 кнопка пластик хром
(или эквивалент)
	Тип товара: Арматура для унитаза
Тип управления: Кнопочный
Материал: Пластик
Тип подвода воды: Нижний
Цвет: Хром
Высота смывного бачка, мм: 320-420
Диаметр подключения, дюйм: ½
Диаметр отверстия, мм 38
Расход воды: Не менее 2,5 л/с
Режим слива: 1-режимный (старт-стоп)
Особенности: Регулировка по высоте

	5
	шт.
	
	
	
	
	22.23.13.110


	2
	Армированная монтажная лента 50 мм х 50 м

	Тип: лента
Ширина: 50 мм
Длина: 50 м
Цвет: алюминий
Армированный: да
Расположение армирующих волокон: 
диагонально-продольно-поперечное
Материал основы: алюминиевая фольга
Клеящий слой: акрилатный клей

	20
	шт.
	
	
	
	
	25.93.12.140

	3
	Армированная пленка (2х25 м; 200 мкм)

	Тип: пленка
Длина: 25 м
Ширина: 2000 мм
Толщина пленки: 200 мкм
Толщина рукава: 200 мкм
Цвет: прозрачный
Армированная: да
	5
	шт.
	
	
	
	
	22.21.41.130

	4
	Бита PZ2 магнитная 50 мм торсионная
	Тип товара: Бита
Тип бит: Односторонняя
Торсионная бита: Да
Форма шлица: Крестообразный (PZ)
Размер шлица: 2
Материал: Сталь (S2)
Тип хвостовика
Шестигранный (1/4" HEX)
Длина, мм 50
Особенности: Магнитная

	20
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.190


	5
	Бита PН2 магнитная 50 мм торсионная
	Тип товара: Бита
Тип бит: Односторонняя
Торсионная бита: Да
Форма шлица: Крестообразный (PZ)
Размер шлица: 2
Материал: Сталь (S2)
Тип хвостовика
Шестигранный (1/4" HEX)
Длина, мм 50
Особенности: Магнитная
	20
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.190


	6
	Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 100 мм 3 м Р120 Abraforce (или эквивалент)
	Вид: Рулон
Ширина, мм: 100
Зернистость: 120
Длина, м: 3
Основа: Ткань
	10
	шт.
	
	
	
	
	23.91.11.110


	7
	Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе, 100 мм Р180 рулон 3 м  (или эквивалент)
	Вид: Рулон
Ширина, мм: 100
Зернистость: 180
Длина, м: 3
Основа: Ткань
	5
	шт.
	
	
	
	
	23.91.11.110


	8
	Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 100 мм 3 м Р60 Abraforce (или эквивалент)
	Вид: Рулон
Ширина, мм: 100
Зернистость: 60
Длина, м: 3
Основа: Ткань
	10
	шт.
	
	
	
	
	23.91.11.110


	9
	Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе, 100мм Р80 рулон 3м  (или эквивалент)
	Вид: Рулон
Ширина, мм: 100
Зернистость: 80
Длина, м: 3
Основа: Ткань
	10
	шт.
	
	
	
	
	23.91.11.110


	10
	Бур по бетону серия Профи (10х1000 мм; SDS-plus)
	Диаметр:10 мм
Общая длина:1000 мм.
	2
	шт.
	
	
	
	
	20.59.55.110

	11
	Бур по бетону серия Профи (20х1000 мм; SDS-plus)
	Диаметр: 20 мм
Общая длина:1000 мм.
	2
	шт.
	
	
	
	
	20.59.55.110

	12
	Бур по бетону серия Профи (25х1000 мм; SDS-plus)
	Диаметр: 25 мм
Общая длина:1000 мм.
	2
	шт.
	
	
	
	
	20.59.55.110

	13
	Бур 10х100х160 мм

	Тип товара: Бур
Тип хвостовика: SDS-plus
Назначение: По бетону, По камню, По кирпичу
Диаметр, мм: 10
Наконечник: Твердосплавный
Совместимость с инструментом: Перфоратор
Количество режущих кромок: 4
Рабочая длина, мм:100
Тип бура: Спиральный
Вид спирали: Двойная спираль
Материал: Легированная сталь
	10
	шт.
	
	
	
	
	20.59.55.110

	14
	Бур 6х100мм

	Тип товара: Бур
Тип хвостовика: SDS-plus
Назначение: По бетону, По камню, По кирпичу
Диаметр, мм: 6
Наконечник: Твердосплавный
Совместимость с инструментом: Перфоратор
Количество режущих кромок: 4
Рабочая длина, мм:100
Тип бура: Спиральный
Вид спирали: Двойная спираль
Материал: Легированная сталь
	20
	шт. 
	
	
	
	
	20.59.55.110


	15
	Бур 6х160 мм
	Тип товара: Бур
Тип хвостовика: SDS-plus
Назначение: По бетону, По камню, По кирпичу
Диаметр, мм: 6
Наконечник: Твердосплавный
Совместимость с инструментом: Перфоратор
Количество режущих кромок: 4
Рабочая длина, мм:160
Тип бура: Спиральный
Вид спирали: Двойная спираль
Материал: Легированная сталь
	10
	шт.
	
	
	
	
	20.59.55.110

	16
	Бур по бетону серия Профи (32х1000 мм; SDS-plus)
	Диаметр: 32 мм
Общая длина:1000 мм.
	1
	шт.
	
	
	
	
	20.59.55.110

	17
	Водонагреватель накопительный электрический 30 л 2 кВт плоский универсальный Electrolux EWN 30 (или эквивалент)
	Размещение: Настенное
Тип нагревательного элемента: ТЭН
Вид ТЭНа: Сухой
Материал ТЭНа: Сталь
Время нагрева на t 45° при макс.: мощности, мин: 72
Форма: Прямоугольная
Материал бака: Нержавеющая сталь
Объем бака, л: 30
Диаметр подключения, дюйм: 1/2
Степень защиты: IPX4
Макс. давление, бар: 6
Рабочее давление, бар: 0,8-6
Макс. температура нагрева воды, °С: 75
Мощность, кВт: 2
Напряжение, В: 220
Термостат: Электронный
Управление: Электронное
Тип подводки: Боковая, Нижняя
Режимы нагрева, Вт: 700/1300/2000
	3
	шт.
	
	
	
	
	27.51.25.110


	18
	Водорозетка 16 обж(ц) х 1/2 ВР(г)
	Тип товара: Водорозетка
Материал: Латунь
Совместимость: Для металлопластиковых труб, Для металлополимерных труб
Тип соединения: Обжим, Резьба
Резьба: Внутренняя резьба
Диаметр трубы, мм: 16
Диаметр подключения, дюйм: ½
Угол изгиба, °: 90
Рабочее давление, бар: 10
Рабочая температура, °С: от -20 до +95

	10
	шт.
	
	
	
	
	28.14.13.110


	19
	Герметик силиконовый санитарный прозрачный 300 мл

	Тип товара: Герметик
Основа: Силиконовый
Свойства: Санитарный
Консистенция: Паста
Метод нанесения: Пистолет для герметика
Температура применения: От +5 до +40°С
Температура эксплуатации, °С: От -40 до +180
Количество компонентов: Однокомпонентный
Объем, мл: 300
Цвет производителя: Прозрачный
Упаковка: Туба
	5
	шт.
	
	
	
	
	20.30.22.130


	20
	Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л
	Назначение: Адгезионное
Укрепляющее
Вес/объем, кг/л: 10
Тип финишного покрытия: Краска, Обои, Плитка, Шпатлевка
Вид: Воднодисперсионный
Концентрация: Готовый
Цвет: Желтый
Глубокого проникновения: Да
Для стен: Да
	5
	шт.
	
	
	
	
	20.59.55.110

	21
	Длинногубцы диэлектрические 160 мм 1000 В

	Тип товара: Длинногубцы
Длина инструмента, мм: 160
Особенности: Изолированные
Материал рукоятки: Двухкомпонентная
Материал рабочей части: Сталь
Покрытие рабочей части: Вороненое
Рабочее напряжение, В: 1000
	3
	шт.
	
	
	
	
	 25.73.30.160

	22
	Доводчик дверной (80-110 кг) серый Fuaro DC20-5/TS-68 (или эквивалент)
	Назначение: Для гидравлически контролируемого закрывания двери
Цвет: Серый
Материал дверей: Металл
Конструкция двери: Распашная
Принцип работы: Механический
Вес двери, кг: 110
Материал: Алюминий
Морозостойкость: От -45 до +60
	5
	шт.
	
	
	
	
	25.72.14.110


	23
	Дюбель распорный 6x30 мм нейлон

	Тип товара: Дюбель
Основание: Бетон, Полнотелый кирпич
Материал дюбеля: Нейлон
Диаметр дюбеля, мм: 6
Механизм действия: Распорный
Длина дюбеля, мм: 30
Диаметр сверления отверстия, мм: 6
	2000
	шт.
	
	
	
	
	25.93.14.110


	24
	Замок врезной для финских дверей под цилиндр без ответной планки, хром
	Тип замка: врезной
Направление открывания двери: левое/правое
Тип механизма секретности: цилиндровый
Межосевое расстояние: 72 мм
Количество ригелей: 1 шт
Цвет лицевой планки: хром
Длина: 109 мм
Ширина: 72 мм
Высота: 148 мм
Удаление ключевого отверстия:45мм

	5
	шт.
	
	
	
	
	25.72.12.111

	25
	Замок навесной

	Тип товара: Замок навесной
Механизм: Цилиндровый
Материал дужки: сталь закаленная 
Материал корпуса: чугун, сталь
Проем дужки (высота), мм: 38-45
Проем дужки (ширина), мм: 48-55
Диаметр дужки, мм: 12
Количество ключей в комплекте: 3
Температура эксплуатации: От -40 до +40
	10
	шт.
	
	
	
	
	25.72.12.111

	26
	замок накладной Барьер-2Р ПП


	Механизм секретности: дисковый
Число ригелей: 1
Тип ключа: трубчатый
Класс защиты: 3
Тип двери: входная
Толщина полотна двери: 65
Высота корпуса замка: 74
Ширина корпуса замка: 120
Толщина корпуса замка: 31,5
Материал корпуса: сталь
Межосевое расстояние: 0
Удаление ключевого отверстия : 62
Тип ригеля: прямоугольный
Вылет ригеля: 32
Количество ключей: 5
	3
	шт.
	
	
	
	
	25.72.12.111

	27
	Белая пластиковая овальная кельма

	Тип: Кельма отделочника
Форма полотна: полусфера
Длина лезвия: 220 мм
Ширина полотна: 90 мм
Материал рабочей части: пластик
Габариты без упаковки: 200х90 мм
	2
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.152

	28
	Кельма  ТРАПЕЦИЯ деревянная ручка

	Тип: Кельма отделочника
Форма полотна: трапеция
Длина лезвия: 240 мм
Ширина полотна: 100 мм
Материал рабочей части: металл
Материал рукояти: дерево
Габариты без упаковки: 240х100 мм
	2
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.152

	29
	Кисть плоская натур.щетина 100мм
	Размер щетины: 100 мм
Материал щетины: натуральная
Материал ручки: дерево
	30
	шт.
	
	
	
	
	32.99.59.190

	30
	Кисть плоская смеш.щетина 25мм
	Размер щетины: 25 мм
Материал щетины: смешанная
Материал ручки: дерево
	10
	шт.
	
	
	
	
	32.99.59.190


	31
	Кисть плоская 50мм  смеш.щетина
	Размер щетины: 50 мм
Материал щетины: смешанная
Материал ручки: дерево
	30
	шт.
	
	
	
	
	32.99.59.190

	32
	Монтажный клей МОМЕНТ Монтаж 250 г

	Назначение: морозостойкий
Тип: реакционный
Основа клея: полимеры
Количество компонентов: 1
Консистенция: паста
Объем: 0.25 л
	5 
	шт.
	
	
	
	
	20.52.10.140

	33
	Ключ разводной с тонкими губками и широким зевом 

	Длина: 200 мм
Трещотка: нет
Покрытие: антикоррозийное
Материал: CrV
Max расстояние между губками (мм): 40
Диэлектрическое покрытие: нет
	2
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.171

	34
	Защитный дыщащий комбинезон Каспер плотность 40 г/м², размер 2XXL
	Тип: комбинезон
Одноразовый: да
Защитный: да
Костюм маляра: да
Рост: 182-188 см
Размер (буквенная система маркировки): 2XL
Тип основной ткани: синтетическая
Название основной ткани: Спанбонд

	20
	шт.
	
	
	
	
	14.12.30.140

	35
	Комплект картриджей для фильтра Гейзер C-2 10 SL

	Тип товара: Комплект картриджей для фильтра
Бренд: Гейзер
Тип очистки: Тонкая
Фильтрующий элемент: ионообменная смола, полипропилен, уголь
Очистка: От железа, От запахов и привкусов, От механических примесей, От солей жесткости, От хлора
Назначение: для питьевой воды
Степень фильтрации, мкм: 5
Скорость фильтрации, л/мин: 4
Ресурс модуля, л: До 10000
Тип сменного модуля: 10SL
Способ замены картриджа: Без ключа
Температура воды: Холодная вода
Тип воды: Жесткая

	10
	шт.
	
	
	
	
	28.29.12.112

	36
	Комплект картриджей для фильтра Аквафор В510-03-02-07

	Тип товара: Комплект картриджей для фильтра
Фильтрующий элемент: Ионообменная смола, Уголь
Назначение: Для питьевой воды
Степень фильтрации, мкм: 0,8
Ресурс модуля, л: До 7000
Тип воды: Мягкая
Количество ступеней очистки: 3
Размещение: Магистральное


	8
	шт.
	
	
	
	
	22.21.29.130


	37
	Комплект картриджей для фильтра Аквафор K1-03-02-07

	Тип товара: Комплект картриджей для фильтра
Тип очистки: Тонкая
Фильтрующий элемент: Полипропилен
Очистка: От железа, От извести, От песка, От ржавчины, От хлора
Назначение: Для питьевой воды
Степень фильтрации, мкм: 0,8
Ресурс модуля, л: До 8000
Тип сменного модуля: Индивидуальный
Температура воды: Холодная вода
Тип воды: Мягкая
Количество ступеней очистки: 3
Размещение: Магистральное
	20
	шт.
	
	
	
	
	22.21.29.130


	38
	Кран шаровой латунный 3/4 ВР(г) х 3/4 НР(ш) бабочка с полусгоном прямой
	Тип: Проходной
Материал: Латунь
Механизм: Запорный
Резьба: Внутренняя/Наружная
Опции: Со сгоном
Окончание: Муфта-американка
Тип соединения: Резьба
Тип корпуса: Разборный
Тип крана: Прямой
Тип ручки: Бабочка
Диаметр подключения, дюйм: 3/4
Тип сечения: Полнопроходной
Макс. рабочая температура, °С: 120
	20
	шт.
	
	
	
	
	28.14.11.110


	39
	Шаровой кран KROMWELL с полусгоном (ручка-бабочка) 1/2" внутренняя - наружная резьба

	Тип: Проходной
Материал: Латунь
Механизм: Запорный
Резьба: Внутренняя/Наружная
Опции: Со сгоном
Окончание: Муфта-американка
Тип соединения: Резьба
Тип корпуса: Разборный
Тип крана: Прямой
Тип ручки: Бабочка
Диаметр подключения, дюйм: 1/2
Тип сечения: Полнопроходной
Макс. рабочая температура, °С: 120
	20
	шт.
	
	
	
	
	28.14.11.110

	40
	Круг лепестковый плоский  КЛТ1 125х22 А40

	Тип диска: шлифовальный
Диаметр: 125 мм
Материал подложки: стекловолокно
Материал основы лепестков: тканевая шлифовальная шкурка
Шлифовальный материал: электрокорунд нормальный
Зернистость (по FEPA, P): 40
Посадочный диаметр: 22.2 мм
	50
	шт.
	
	
	
	
	23.91.11.130


	41
	Круг отрезной по металлу 125х22х1 мм  
	Диаметр диска, мм: 125
Посадочный диаметр, мм: 22
Толщина диска, мм: 1
Толщина пропила, мм: 1,5
Применение: Для резки
Назначение: По металлу, по нержавеющей стали
Совместимость с инструментом: УШМ
Материал абразива: Электрокорунд
Вид крепления: Зажимная гайка
	100
	шт.
	
	
	
	
	23.91.11.130


	42
	Бокорезы (кусачки) диэлектрические 160 мм

	Тип товара: Бокорезы
Материал ручки: Термопласт
Материал: Хромованадиевая сталь
Длина общая, мм: 160
	3
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.120


	43
	Лезвие для ножа 18 мм прямое (10 шт.)

	Тип товара: Лезвие для ножа
Вид лезвия: Прямое
Ширина лезвия, мм: 18
Толщина лезвия, мм: 0,6
Материал лезвия: Сталь
	20
	уп.
	
	
	
	
	25.73.30.190


	44
	Лезвие для ножа 25 мм прямое (10 шт.)

	Тип товара: Лезвие для ножа
Вид лезвия: Прямое
Ширина лезвия, мм: 25
Толщина лезвия, мм: 0,6
Материал лезвия: Сталь
	20
	уп.
	
	
	
	
	25.73.30.190


	45
	Лен сантехнический 500 г Unipak (или эквивалент)
	Материал: Лен
Вес, г: 500
	2
	шт.
	
	
	
	
	13.92.29.120


	46
	Лента клейкая монтажная Unibob двусторонняя кристально-прозрачная 12 мм 2 м (или эквивалент)

	Тип товара: Лента клейкая
Материал основы: Акрил
Клеевой слой: Двухсторонний
Длина, м: 2
Ширина, мм: 12
Толщина, мм: 1
Цвет: Прозрачный
	10
	шт.
	
	
	
	
	22.29.29.190


	47
	Лента клейкая монтажная Folsen двусторонняя тканевая 50 мм 50 м (или эквивалент)

	Тип товара: Лента клейкая
Материал основы: Ткань
Длина, м: 50
Ширина, мм: 50
	10
	шт.
	
	
	
	
	22.29.29.190


	48
	Лента малярная Folsen желтая 12 мм 50 м или эквивалент)

	Тип товара: Лента малярная
Ширина, мм: 12
Длина, м: 50
Толщина, мкм: 100
Применение: Универсальное
Цвет: Желтый
Материал основы: Крепированная бумага
Клеевая основа: Натуральный каучук
Особенности: Термостойкость

	5
	шт.
	
	
	
	
	22.29.29.190


	49
	Лента малярная желтая 50 мм 50 м Folsen (или эквивалент)
	Тип товара: Лента малярная
Ширина, мм: 50
Длина, м: 50
Применение: Универсальное
Материал основы: Крепированная бумага
Клеевая основа: Натуральный каучук
	30
	шт.
	
	
	
	
	22.29.29.190


	50
	Сигнальная лента ЗУБР цвет красно-белый, 75мм х 200м

	Тип: сигнальная лента
Цвет: бело-красный
Ширина: 75 мм
Длина: 200 м
Толщина: 0.05 мм
Материал: полиэтилен
	20
	шт.
	
	
	
	
	22.21.42.130

	51
	Многоразовый плащ-дождевик на молнии с ПВХ покрытием

	Тип: плащ-дождевик
Возрастная группа: взрослые
Капюшон: да
Световозвращающая полоса: да
Тип застежки: молния
Размер (буквенная система маркировки): 2XL
	5
	шт.
	
	
	
	
	14.19.32.130

	52
	Молоток слесарный КМ 500 г фибергласовая ручка

	Тип товара: Молоток слесарный
Тип бойка: Кованый
Ручка: Фибергласовая
Материал бойка: Сталь
Ширина, мм: 42
Длина, мм: 337
Высота, мм: 28
	4
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.110


	53
	Ниппель прямой LD PRIDE DN40 (1 1/2") НР/НР латунь никель

	Тип фитинга: ниппель
Тип резьбы: 1 1/2M
Материал: латунь
Накидная гайка (Американка): нет
Размеры резьб: 1 1/2 дюйм
Вид покрытияникель

	30
	шт.
	
	
	
	
	24.45.24.130

	54
	Нож строительный 18 мм с выдвижным лезвием двухкомпонентный корпус с возвратной пружиной
	Материал корпуса: Пластик, Сталь
Ширина лезвия, мм: 18
Длина лезвия, мм: 59
Толщина лезвия, мм: 0,38
Материал лезвия: Сталь
	4
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.130


	55
	Нож строительный 25 мм с ломающимся лезвием
	Материал корпуса: Пластик, Сталь
Ширина лезвия, мм: 25
Материал лезвия: Сталь
	4
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.130


	56
	Ножовка по металлу КМ 300 мм 24 зуб/дюйм средний зуб

	Тип товара: Ножовка
Длина лезвия, мм: 300
Длина общая, мм: 410
Тип зубьев: Средний
Шаг зубьев, мм: 24
Материал лезвия: Инструментальная сталь
Материал ручки: Пластик
	2
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.130


	57
	Защитные очки 

	Материал линзы: пластик
Материал оправы/корпуса: пластик
Тип: открытые
Панорамное стекло: да
Вид носоупора: литой
Регулировка длины дужек: да
Защита от летящих частиц: да
УФ-защита: да
Цвет линзы: прозрачный
Поляризация: есть
	10
	шт.
	
	
	
	
	32.50.42.120

	58
	Паста для резьбовых соединений Unipak 250 г

	Тип товара: Паста для резьбовых соединений
Бренд: Unipak
Применение: Для трубопровода
Назначение: Для герметизации резьбы
Состав: Парафиновое масло
Рабочее давление, бар: 6
Рабочая температура, °C: До +140
	3
	шт.
	
	
	
	
	20.30.22.130

	59
	Пена монтажная профессиональная Tytan B1 огнестойкая 750 мл

	Тип товара: Пена монтажная
Объем заполнения баллона, мл: 750
Вид: Огнестойкая (противопожарная)
Профессиональная
Клапан: Под пистолет
Огнестойкость: Да
Температура применения: От +10 до +30°С
Выход пены, л: До 42
Температура баллона при работе, °C: 
От +10 до +30
Класс огнестойкости: B1
Группа горючести: Г1
Предел огнестойкости: EI 240
	5
	шт.
	
	
	
	
	20.16.20.116

	60
	Ножовка по дереву КМ 400 мм 9 зуб/дюйм средний зуб
	Длина лезвия, мм: 400
Длина общая, мм: 485
Тип зубьев: Средний
Шаг зубьев, мм: 9
Материал лезвия: Инструментальная сталь
Материал ручки: Пластик, Резина
Назначение: По дереву

	2
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.130


	61
	Пленка защитная с клейким краем 10 мкм 3,5х20 м (70 кв.м)
	Тип пленки: Защитная
Материал: Полиэтилен
Форма выпуска: Полотно
Ширина, м: 3,5
Длина, м: 20
В 1 погонном метре: 1 м2
Площадь, м2: 70
Толщина укрывного материала, мкм: 10
Наличие клейкой ленты: С клейкой лентой
Цвет: Прозрачный
	10
	шт.
	
	
	
	
	22.29.29.190


	62
	Плоскогубцы диэлектрические 180 мм 1000 В

	Длина общая, мм: 180
Ширина, мм: 65
Рабочая температура, °С: От 0 до +40
Рукоятка: ПВХ
Изоляция, В: До 1000
Длина рукоятки от защитной гарды, мм: 150
	5
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.120


	63
	Подводка гибкая для воды 1/2 ВР(г) х 1/2 ВР(г) 60 см
	Тип: Гибкий
Материал: Латунь, Нержавеющая сталь
Способ подсоединения: Гайка-гайка
Диаметр подключения, дюйм: 1/2
Длина, см: 60
Резьба: Внутренняя
Макс. рабочая температура, °С: 90
Макс. рабочее давление, бар: 10
Давление разрыва, бар: 20
	30
	шт.
	
	
	
	
	28.14.13.110


	64
	Рулетка с автостопом магнитная 10 м x 25 мм

	Длина ленты, м: 10
Ширина ленты, мм: 25
Цвет ленты: Желтый
Материал ленты: Сталь
Материал корпуса: Пластик
Класс точности: 2
Дополнительные опции: Автостоп
Особенности: Двусторонний зацеп, Двусторонняя шкала, Магнитный зацеп, Прищепка для ремня
Размеры, мм: 120х53х180
	3
	шт.
	
	
	
	
	26.51.66.190


	65
	Рулетка автостопом магнитная 5 м x 25 мм
	Длина ленты, м: 5
Ширина ленты, мм: 25
Цвет ленты: Желтый
Материал ленты: Сталь
Материал корпуса: Пластик
Класс точности: 2
Дополнительные опции: Автостоп
Особенности: Двусторонний зацеп, Двусторонняя шкала, Магнитный зацеп, Прищепка для ремня
Размеры, мм: 90х53х147
	5
	шт.
	
	
	
	
	26.51.66.190


	66
	Рулетка с автостопом магнитная 5 м x 25 мм
	Длина ленты, м: 5
Ширина ленты, мм: 25
Цвет ленты: Желтый
Материал ленты: Сталь
Материал корпуса: Пластик
Класс точности: 2
Дополнительные опции: Автостоп
Особенности: Двусторонний зацеп, Двусторонняя шкала, Магнитный зацеп, Прищепка для ремня
Размеры, мм: 90х53х147
	5
	шт.
	
	
	
	
	26.51.66.190


	67
	Ручка оконная белая металл HR

	Тип товара: Ручка оконная
Цвет: Белый
Применение: Окно
Длина, мм: 140
Ширина, мм: 85
Макс. толщина двери, мм: 60
Длина штифта, мм: 35
Цвет производителя: Белый
	30
	шт.
	
	
	
	
	25.72.14.110


	68
	Саморезы ГД 100x4,8 мм усиленные
	Тип товара: Саморезы по дереву
Применение: ГКЛ, Дерево
Длина, мм: 100
Диаметр, мм: 4,8
Наконечник: Острый
Форма головки: Потайная
Шлиц: PH2
Материал: Углеродистая сталь
Тип покрытия: Фосфатированный
Цвет покрытия: Черный
Резьба: Неполная
Длина резьбы, мм: 94
	1000
	шт.
	
	
	
	
	25.94.11.110

	69
	Саморезы ГД 25x3,2 мм усиленные
	Тип товара: Саморезы по дереву
Применение: ГКЛ, Дерево
Длина, мм: 25
Диаметр, мм: 3,5
Наконечник: Острый
Форма головки: Потайная
Шлиц: PH2
Материал: Углеродистая сталь
Тип покрытия: Фосфатированный
Цвет покрытия: Черный
Резьба: Неполная
Длина резьбы, мм: 25
	2000
	шт.
	
	
	
	
	25.94.11.110

	70
	Саморезы ГД 35x3,2 мм усиленные
	Тип товара: Саморезы по дереву
Применение: ГКЛ, Дерево
Длина, мм: 35
Диаметр, мм: 3,5
Наконечник: Острый
Форма головки: Потайная
Шлиц: PH2
Материал: Углеродистая сталь
Тип покрытия: Фосфатированный
Цвет покрытия: Черный
Резьба: Неполная
Длина резьбы, мм: 35
	2000
	шт.
	
	
	
	
	25.94.11.110

	71
	Саморез гипсокартон-дерево 3,2х51мм
	Диаметр: 3,2 мм
Длина: 51 мм
Наконечник: острый
Головка: потайная
Материал: сталь
Покрытие: фосфатированное
Цвет: черный
Назначение: гипсокартон-дерево
	2000
	шт.
	
	
	
	
	25.94.11.110


	72
	Саморез гипсокартон-дерево 3,8х65мм
	Диаметр: 3,8 мм
Длина: 65 мм
Наконечник: острый
Головка: потайная
Шлиц: крест (Phillips, PH)
Материал: сталь
Покрытие: фосфатированное
Цвет: черный
Назначение: гипсокартон-дерево
	1000
	шт.
	
	
	
	
	25.94.11.110

	73
	Саморезы гипсокартон-дерево 75x4,2 мм
	Применение: ГКЛ,  Дерево
Длина, мм: 75
Диаметр, мм: 4,2
Наконечник: Острый
Форма головки: Потайная
Шлиц: PH2
Диаметр головки самореза, мм: 7,9-8,5
Материал: Углеродистая сталь
Тип покрытия: Оксидированный
Цвет покрытия: Черный
Резьба: Неполная
Длина резьбы, мм: 75
	1000
	шт.
	
	
	
	
	25.94.11.110

	74
	Сверло по металлу спиральное 3х65 мм кобальтовое

	Тип сверла: Спиральное
Диаметр, мм: 3
Тип хвостовика: Цилиндрический
Диаметр хвостовика, мм: 3
Совместимость с инструментом: Дрель, Сверлильный станок, Шуруповерт
Назначение: По металлу
Вид сверла: Цельное
Материал: Быстрорежущая сталь
Покрытие: Титановое
Угол заточки, °: 118
Макс. глубина сверления, мм: 66
Рабочая длина, мм: 36
Общая длина, мм: 180
Класс точности: А1
Направление реза: Правый рез
	10
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.130


	75
	Сверло по металлу спиральное 5х100 мм кобальтовое

	Тип сверла: Спиральное
Диаметр, мм: 5
Тип хвостовика: Цилиндрический
Диаметр хвостовика, мм: 6,35
Совместимость с инструментом: Дрель, Сверлильный станок, Шуруповерт
Назначение: По металлу
Вид сверла: Цельное
Материал: Быстрорежущая сталь
Покрытие: Титановое
Угол заточки, °: 118
Рабочая длина, мм: 100
Общая длина, мм: 180
Класс точности: А1
Направление реза: Правый рез
	10
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.130


	76
	Сиденье для унитаза  термопласт с микролифтом

	Материал: Термопласт
Форма: Овальная
Цвет производителя: Белый
Наличие крышки: С крышкой
Оснащение: Микролифт
Расстояние между креплениями, мм: 138-185
Длина, см: 45
Ширина, см: 35,7
	10
	шт.
	
	
	
	
	32.50.50.190


	77
	Силовой удлинитель на катушке 
	Длина кабеля: 50 м
Количество розеток: 4 шт
Напряжение сети: 220 В
Номинальная сила тока: 16 А
Тип провода: ПВС
Сечение провода: 3х2.5 мм²
Заземление: есть
Степень защиты: IP44
Max нагрузка (Вт): 3500
Область применения: Удаленная работа
	3
	шт.
	
	
	
	
	27.32.14.190

	78
	Смеситель для кухни Lavelly Smart хром с высоким изливом однорычажный
(или эквивалент)
	Тип товара: Смеситель
Бренд: Lavelly
Серия: Smart
Тип управления: Однорычажный
Материал корпуса: Латунь
Материал излива: Латунь
Покрытие: Хром-никелевое
Цвет: Хром
Цвет производителя: Хром
Поверхность: Глянцевая
Длина излива, мм: 253
Высота излива, мм: 255
Высота, мм: 355
Исполнение излива: Поворотный излив

	10
	шт.
	
	
	
	
	28.14.11.130

	79
	Смеситель для раковины хром однорычажный Milardo Demi (DEMSB00M01) (или эквивалент)
	Тип управления: Однорычажный
Материал корпуса: Латунь
Покрытие: Хром
Цвет производителя: Хром
Поверхность: Глянцевая
Длина излива, мм: 115
Высота, мм: 41
Монтаж: На раковину
	10
	шт.
	
	
	
	
	28.14.11.130


	80
	тент полиэтиленовый  4х5м с люверсами

	Размер: 4х5
Плотность: 100
Люверсы: да
Материал: полиэтилен
	4
	шт.
	
	
	
	
	13.92.22.140

	81
	Труба металлопластиковая 16 мм

	Тип товара: Труба
Материал: PE-Xc/Al/PE-Xc
Диаметр, мм: 16
Толщина стенки, мм: 2
Температура воды: Горячая вода, Холодная вода
Применение: Для водоснабжения, Для отопления
Класс эксплуатации: 2-4-5
Рабочее давление, бар: 10
Макс. рабочая температура, °С: +95
Мин. рабочая температура, °С: 0
	50
	м.
	
	
	
	
	22.21.29.120


	82
	Труба металлопластиковая 20 мм
	Тип товара: Труба
Материал: PE-Xc/Al/PE-Xc
Диаметр, мм: 20
Толщина стенки, мм: 2
Температура воды: Горячая вода, Холодная вода
Применение: Для водоснабжения, Для отопления
Класс эксплуатации: 2-4-5
Рабочее давление, бар: 16
Макс. рабочая температура, °С: +95
Мин. рабочая температура, °С: 0
	50
	м.
	
	
	
	
	22.21.29.120


	83
	Труба металлопластиковая 26 мм
	Тип товара: Труба
Материал: PE-Xc/Al/PE-Xc
Диаметр, мм: 26
Толщина стенки, мм: 2
Температура воды: Горячая вода, Холодная вода
Применение: Для водоснабжения, Для отопления
Класс эксплуатации: 2-4-5
Рабочее давление, бар: 16
Макс. рабочая температура, °С: +95
Мин. рабочая температура, °С: 0
	50
	м.
	
	
	
	
	22.21.29.120


	84
	Труба металлопластиковая 32 мм
	Тип товара: Труба
Материал: PE-Xc/Al/PE-Xc
Диаметр, мм: 32
Толщина стенки, мм: 3
Температура воды: Горячая вода, Холодная вода
Применение: Для водоснабжения, Для отопления
Класс эксплуатации: 2-4-5
Рабочее давление, бар: 16
Макс. рабочая температура, °С: +95
Мин. рабочая температура, °С: 0
	30
	м.
	
	
	
	
	22.21.29.120


	85
	Трубный газовый ключ FIT Профи 90° тип L CrV сталь 1" 500 мм

	Тип: шведский (рычажный)
Угол губок: 90 град
Длина: 300 мм
Ширина захвата: 50 мм
Размер max: 1 дюйм
	2 
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.173

	86
	Трубный газовый ключ FIT Профи 90° тип L CrV сталь 2" 500 мм
	Тип: шведский (рычажный)
Угол губок: 90 град
Длина: 500 мм
Ширина захвата: 50 мм
Размер max: 2 дюйм
	2 
	шт.
	
	
	
	
	25.73.30.173

	87
	Страховочно-удерживающая привязь

	Вид: страховочная привязь
Количество точек крепления: 5
Материал крепления: металл
Материал ленты: полиамид
	2
	шт.
	
	
	
	
	32.99.11.150

	88
	Уровень пузырьковый 100 см 2 глазка коробчатый

	Длина, см: 100
Материал: Алюминий
Количество глазков: 2
Точность измерения, мм/м: 0,5
Размеры, мм:1000х50х20
	2
	шт.
	
	
	
	
	26.51.66.190


	89
	Уровень магнитный Hesler 40 см 3 глазка
(или эквивалент)
	Длина, см: 40
Материал: Алюминий
Количество глазков: 3
Точность измерения, мм/м: 0,5
Размеры, мм:400х60х23

	2
	шт.
	
	
	
	
	26.51.66.190


	90
	Фонарь ручной Navigator NPT светодиодный 1 LED 15 Вт аккумуляторный Li-Ion 4000 мАч ударопрочный пластик 3 режима (или эквивалент)

	Тип товара: Фонарь
Источник питания: Аккумулятор
Источник света: LED
Тип светодиода: COB, SMD
Количество режимов работы: 3
Направление света: Рассеянное
Время работы, ч: 8
Емкость аккумулятора, мА.ч: 4000
Вид аккумулятора: Встроенный
Макс. дальность освещения, м: 50
Световой поток, лм: 500
Степень защиты: IP44
Тип питания: Кабель USB
Номинальное напряжение, В: 3,7
Мин. температура эксплуатации, °С: -20
Макс. температура эксплуатации, °С:+60
	4
	шт.
	
	
	
	
	27.40.39.110


	91
	Фонарь налобный светодиодный 14 LED 5 Вт аккумуляторный Li-Ion пластик 3 режима
(или эквивалент)
	Тип товара: Фонарь
Количество светодиодов, шт: 14
Вид: Налобный
Источник питания: Аккумулятор
Источник света: LED
Тип светодиода: COB, SMD
Количество режимов работы: 3
Направление света: Рассеянное
Время работы, ч: 3
Макс. дальность освещения, м: 20
Мощность, Вт: 5
Световой поток, лм: 350
Напряжение питания/сети, В: 220
Номинальное напряжение, В: 3,7
Мин. температура эксплуатации, °С: +5
Макс. температура эксплуатации, °С: +40
	8
	шт.
	
	
	
	
	27.40.39.110

	92
	Цилиндр Palladium 60 C ET CP 60 30х30 мм ключ/ключ хром
(или эквивалент)
	Тип товара: Цилиндр
Материал: Латунь
Цвет: Хром
Тип ключа: Перфорированный
Диаметр, мм: 12
Количество ключей в комплекте, шт: 5
Тип цилиндрового механизма: Ключ/ключ
Типоразмер цилиндра, мм: 60 (30х30)
Защита от выбивания: Да
Класс безопасности: 2
Материал цилиндра: Латунь
	30
	шт.
	
	
	
	
	25.72.14.110


	93
	Цилиндр Palladium 70 C ET CP 70 35х35 мм ключ/ключ хром
(или эквивалент)
	Тип товара: Цилиндр
Материал: Латунь
Цвет: Хром
Тип ключа: Перфорированный
Диаметр, мм: 12
Количество ключей в комплекте, шт: 5
Тип цилиндрового механизма: Ключ/ключ
Типоразмер цилиндра, мм: 70 (35х35)
Защита от выбивания: Да
Класс безопасности: 2
Материал цилиндра: Латунь
	30
	шт.
	
	
	
	
	25.72.14.110


	94
	Шлифовальная угловая аккумуляторная машина Makita
(или эквивалент)

	Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Вид упаковки: кейс/чемодан
Серия аккумулятора: Makita LXT
Диаметр диска: 125 мм
Посадочный диаметр: 22.2 мм
Резьба шпинделя: М14
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора: 4 А*ч
Универсальный аккумулятор: да
Зарядное устройство в комплекте: есть
Тип двигателя: бесщеточный
Частота вращения шпинделя: 8500 об/мин
	2
	шт.
	
	
	
	
	28.93.13.132

	95
	Шпаклевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений белая 20 кг
	Основа: Полимерная
Тип работ: Внутренние работы
Тип помещения: Сухое помещение
Вид: Финишный
Назначение: Потолок,
Стена
Вид упаковки: Мягкая упаковка
Форма выпуска: Сухая смесь
Фракция, мм: 0,3
Морозостойкость: F25
Цвет производителя: Белый
	20
	шт.
	
	
	
	
	20.30.22.120

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 22%
	

	ИТОГО с НДС
	



