





















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "Гидроремонт-ВКК
Лот №
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1. Общие сведения

[bookmark: _Toc41997827]           1.1 Наименование Услуг:
	ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "Гидроремонт-ВКК (далее — услуга).

[bookmark: _Toc41997829][bookmark: _Toc41997828]           1.2 Заказчик:
		Саяно-Шушенский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки.
Юридический адрес: 603140, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8, помещ. ВП31, офис С1А
Почтовый адрес: 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия,
г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 103, а/я 31.
Тел.: (39042) 7-17-01. . E-mail: sayany@rushydro.ru.  

           1.4 Основание для оказания услуг.  
Федеральными  нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утверждённых приказом Федеральной службы по  экологическому,  технологическому и атомному надзору, от 11 декабря 2020 г. N 519. 

[bookmark: _Toc41997830]           1.5  Цели и задачи. 
   Проведение специальной подготовки, проверки практических навыков и теоретических знаний специалистов сварочного производства в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», СТО НАКС 2.6-2026 «Порядок применения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства»
Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства на основании Аттестата соответствия АС-САСв-089 от 21.02.2024 г. в рамках накладных расходов филиала.

[bookmark: _Toc41997831] 1.6  Место оказания Услуг: 
Таблица 1. Перечень объектов 

	№ п/п
	Наименование работ
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "Гидроремонт-ВКК
	Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС.
	



2. Требования к продукции

[bookmark: _Toc54643703]2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "Гидроремонт-ВКК
	
Усл.ед.
	
1                                                       



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc546437061]2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг                                                                         
	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока выполнения этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "Гидроремонт-ВКК
	С даты заключения договора
	До 31.12.2026 г.


                                   
1

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc546437081]2.2 Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc41997833]Таблица 4. Требования к качеству услуг ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "Гидроремонт-ВКК
	№ п/п
	Наименование             параметра
	Требование заказчика

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги по аттестации технологии сварочного производства в соответствии с требованием РД 03-615-03  должны проводиться в соответствии с действующими требованиями нормативных актов и нормативно-технических документов в рамках настоящего Технического задания.
Услуги оказываются в соответствии с:                                   - Федеральными  нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утверждённых приказом Федеральной службы по  экологическому,  технологическому и атомному надзору, от 11 декабря 2020 г. N 519.                                                                                                                  - РД 03-615-03 «Порядок применения технологий сварки (наплавки), предназначенных для использования и/или используемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
- порядок проведения и оформление процедур проверки
готовности организации к применению сварочных технологий
СТО НАКС 2.9–2023

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг

	1.2.1. 
	Требование к  оказанию услуг
	1. Провести прием и экспертизу заявочных документов.
2. Разработать программу производственной аттестации технологии сварки с указанием виды и объём испытаний, неразрушающего контроля для каждой группы технических устройств.
3. Провести проверку технических, организационных и квалификационных возможностей заявителя для выполнения сварочных работ по заявляемой технологии. Разработать карты сварки КСС на каждый типоразмер, предусмотренный программой аттестации.
4. Обеспечить формирование и выезд на место проведения сварочных работ комиссии для проведения аттестационных испытаний технологии сварки в соответствии с представленными Заказчиком заявками.                                                                                                    5. Осуществлять контроль за использованием при сварке КСС аттестованных/сертифицированных основных и сварочных материалов, аттестованного сварочного оборудования.
6. Обеспечить единство требований и нести ответственность за качество и объективность проведения работ по проверке готовности организации-заявителя к использованию технологии сварки согласно РД 03-615-03, с учетом НД на опасные производственные объекты, указанные в заявке.
7. Провести неразрушающий и разрушающий контроль КСС в соответствии с требованиями нормативной документации (НД) на оценку качества, указанной в заявке и программе.
8.Обеспечить продление срока действия аттестационных удостоверений в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», СТО НАКС 2.6-2026 «Порядок применения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства».
9. Обеспечить проведение практического и теоретического этапов сварщиков в соответствии с «Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238 – ФЗ «О независимой оценке квалификации» Профессиональный Стандарт Сварщик.
10. Обеспечить проведение специальной подготовки, проверки практических навыков и теоретических знаний специалистов сварочного производства в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», СТО НАКС 2.6-2026 «Порядок применения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства».

	1.3. 
	Организационно-технические мероприятия 

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	В ходе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение нормативно-правовых актов в области промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и здоровья, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения (далее Производственная Безопасность - ПБ), действующих на территории Российской Федерации, а также требований Заказчика в области ПБ.                                    При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда.

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.4.1. 
	Требования к используемым  техническим средств
	Исполнитель обеспечивает наличие технических средств (в т.ч. госповеренных измерительных приборов), необходимых для качественного выполнения всего комплекса работ, указанного в настоящем Техническом задании.

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Аттестационный центр, проводящий аттестацию (исследовательскую, производственную) технологии сварки (наплавки) на опасных производственных объектах должен располагать необходимой производственной и исследовательской базой, оборудованием и средствами контроля качества сварных соединений (наплавок), а также специалистами, аттестованными в установленном порядке.

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	По результатам производственной аттестации Исполнитель составляет заключение о готовности Заказчика к использованию данной технологии.                                                                                                                                                                           Итогом (результатом) оказания услуг, является выдача Исполнителем Свидетельств о готовности Закзчика к использованию аттестованной технологии сварки, оформленных на каждую поданную Заказчиком заявку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	2.2.
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг

	2.2.1.
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг
	1.  Исполнитель обязуется не разглашать, в какой бы то ни было форме, конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением договора.
2. К конфиденциальной информации   относятся сведения по производственной деятельности предприятия, финансированию работ.

	2.3.
	Требования к приемке результата оказания услуг

	2.3.1.
	Приемка результата
	Результат оказанных услуг оформляется двухсторонним УПД по форме, рекомендованной ФНС России, действующей на дату составления УПД, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

	2.4.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.4.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Свидетельство и Заключение о готовности организации заявителя к использованию аттестованной технологии сварки.

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:
	1. Исполнитель обязан обеспечить:
- соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования предприятия.

	‍3.1
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	3.‍1.1
	Гарантийный срок на результат услуг
	Исполнитель гарантирует выполнить услуги по аттестации технологии сварочного производства в соответствии с требованием РД 03-615-03 в полном объеме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом задании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующих нормативных документов.

	4.‍
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора

	4.1.1‍.
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	Выполнить весь объем работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

	5.‍
	Прочие требования к оказанию услуг

	5.1.1.‍
	Прочее
	Исполнитель  оказывает техническую, консультативную и методическую помощь в подготовке к проведению производственной аттестации сварочных технологий.





