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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 24.10.80.190 Поставка продукции черного металлопроката для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc160194735]Цель использования закупаемой продукции.
· Продукция закупается для изготовления поворотного устройства рабочего колеса (вспомогательный инструмент) и использования в производственной деятельности Северо-Кавказского филиала.

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc125473249]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc160194737][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc125473251]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сталь листовая Ст3, 400х2300х20мм
	шт
	2

	2. 
	Сталь листовая Ст3, 250х2300х20мм
	шт
	2

	3. 
	Сталь листовая Ст3, 400х1370х20мм
	шт
	2

	4. 
	Сталь листовая Ст3, 250х2300х20мм
	шт
	2

	5. 
	Сталь листовая Ст3, 320х320х20мм
	шт
	2

	6. 
	Сталь листовая Ст3, 600х600х20мм
	шт
	2

	7. 
	Сталь листовая Ст3, 1000х1000х20мм
	шт
	2

	8. 
	Сталь листовая Ст3, 600х800х30мм
	шт
	2

	9. 
	Сталь листовая Ст3, 200х600х30мм
	шт
	2

	10. 
	Сталь листовая Ст3, 1250х1000х28мм
	шт
	1

	11. 
	Сталь листовая Ст3, 600х800х10мм
	шт
	2

	12. 
	Труба профильная Ст3, 250х250х12мм
	м
	3

	13. 
	Двутавр широкополочный 40Ш2 390х300х10х16мм, длина 2400 мм 
	шт
	2

	14. 
	Двутавр широкополочный 40Ш2 390х300х10х16мм, длина 2700 мм
	шт
	2

	15. 
	Уголок стальной Ст3 100х100х10мм
	м
	8







2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2: 24.10.80.190 Поставка продукции черного металлопроката для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 10 календарных дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Сталь листовая

	1.1.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.1.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.1.3.
	Длина, мм
	400

	1.1.4.
	Ширина, мм
	2300

	1.1.5
	Толщина, мм
	20

	1.2. 
	Сталь листовая

	1.2.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.2.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.2.3.
	Длина, мм
	250

	1.2.4.
	Ширина, мм
	2300

	1.2.5.
	Толщина, мм
	20

	1.3.
	Сталь листовая

	1.3.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.3.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.3.3.
	Длина, мм
	400

	1.3.4.
	Ширина, мм
	1370

	1.3.5.
	Толщина, мм
	20

	1.4.
	Сталь листовая

	1.4.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.4.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.4.3.
	Длина, мм
	250

	1.4.4.
	Ширина, мм
	1370

	1.4.5.
	Толщина, мм
	20

	1.5.
	Сталь листовая

	1.5.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.5.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.5.3.
	Длина, мм
	320

	1.5.4.
	Ширина, мм
	320

	1.5.5.
	Толщина, мм
	20

	1.6.
	Сталь листовая

	1.6.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.6.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.6.3.
	Длина, мм
	600

	1.6.4.
	Ширина, мм
	600

	1.6.5.
	Толщина, мм
	20

	1.7.
	Сталь листовая

	1.7.1
	Материал
	Сталь Ст3

	1.7.2
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.7.3
	Длина, мм
	1000

	1.7.4.
	Ширина, мм
	1000

	1.7.5.
	Толщина, мм
	20

	1.8.
	Сталь листовая

	1.8.1
	Материал
	Сталь Ст3

	1.8.2
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.8.3
	Длина, мм
	600

	1.8.4.
	Ширина, мм
	800

	1.8.5.
	Толщина, мм
	30

	1.9.
	Сталь листовая

	1.9.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.9.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.9.3.
	Длина, мм
	200

	1.9.4.
	Ширина, мм
	600

	1.9.5.
	Толщина, мм
	30

	1.10.
	Сталь листовая

	1.10.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.10.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.10.3.
	Длина, мм
	1250

	1.10.4.
	Ширина, мм
	1000

	1.10.5.
	Толщина, мм
	28

	1.11.
	Сталь листовая

	1.11.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.11.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 14637-2024

	1.11.3.
	Длина, мм
	600

	1.11.4.
	Ширина, мм
	850

	1.11.5.
	Толщина, мм
	10

	1.12.
	Труба профильная

	1.12.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.12.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 30245-03

	1.12.3.
	Толщина стенки, мм
	12

	1.12.4.
	Ширина, мм
	250

	1.12.5.
	Высота, мм
	250

	1.13.
	Двутавр

	1.13.1.
	Материал
	Сталь Ст3пс

	1.13.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 35087-2024

	1.13.3.
	Конструкция
	Широкополочный

	1.13.4.
	Обозначение
	40Ш2

	1.13.5.
	Высота, мм
	390

	1.13.6.
	Толщина полки, мм
	16

	1.13.7.
	Толщина стенки, мм
	10

	1.13.8.
	Ширина, мм
	300

	1.13.9.
	Длина, мм
	2400

	1.14.
	Двутавр

	1.14.1.
	Материал
	Сталь Ст3пс

	1.14.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 35087-2024

	1.14.3.
	Конструкция
	Широкополочный

	1.14.4.
	Обозначение
	40Ш2

	1.14.5.
	Высота, мм
	390

	1.1.4.6
	Толщина полки, мм
	16

	1.14.7.
	Толщина стенки, мм
	10

	1.14.8.
	Ширина, мм
	300

	1.14.9.
	Длина, мм
	2700

	1.15.
	Уголок стальной

	1.17.1.
	Материал
	Сталь Ст3

	1.17.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 8509-93

	1.17.3.
	Ширина, мм
	100

	1.17.4.
	Высота, мм
	100

	1.17.5.
	Толщина
	10

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	12 (двенадцати)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Паспорт качества (при наличии)
	1 экземпляр

	3.2. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экземпляр

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в
с Заюково, Кабардино-Балкарская республика, Баксанский р-н,                                                   с. Заюково , Улица Кирова 546 литера «А»
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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