




















Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 23.51.12.110 Поставка смеси для торкретирования для нужд Кубанского филиала
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 23.51.12.110 Поставка смеси для торкретирования для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249]Исполнение обязательств по Лоту № 182086-РЕМ ПРОД-2026-ККГЭС «РЗ_261671 Текущий ремонт бетонной поверхности сопряжения оголовка и лотка холостого водосброса №2 Свистухинской ГЭС».
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1 [bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Смесь ремонтная для полусухого торкретирования ZoNN SC 400
	[bookmark: _GoBack]кг
	35 000



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 23.51.12.110 Поставка смеси для торкретирования для нужд Кубанского филиала (Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	В течение 90 календарных дней



2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc125476062]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень объемов закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	


Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1
	Смесь ремонтная для полусухого торкретирования
	
	

	1.1.1
	Марка
	ZoNN SC 400
	
	

	1.1.2
	Морозостойкость, цикл
	600
	
	

	1.1.3
	Водонепроницаемость, W
	20
	
	

	1.1.4
	Коэффициент Сульфатостойкость, коэф
	0,9
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантийный срок хранения Продукции

	не менее 2/3 (двух третей) от общего гарантийного срока хранения продукции, исчисляемого с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
Общий гарантийный срок хранения Продукции должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев, если более длительный срок не установлен производителем (изготовителем) Продукции.
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На объекты Покупателя по адресу:
Свистухинская ГЭС — Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части станицы Барсуковская.
в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
По предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Упакованные сухие смеси перевозят транспортными пакетами автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов. действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией предприятия-производителя. Применяемые средства транспортирования смесей должны исключать возможность попадания атмосферных осадков, а также обеспечивать защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности согласно ГОСТу 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия»
	
	

	4.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция  должна быть новой, не бывшей в употреблении
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