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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	Сокращение
	Расшифровка

	ТТ
	Технические требования

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ДКС
	Система кабеленесущих элементов (торговая марка)

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия






1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 [27.40.39.113] Поставка светильников для АСУТП Чиркейской ГЭС
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Закупаемая продукция предназначена для использования в качестве источников электрического освещения в производственных, административных и вспомогательных помещениях Заказчика
в рамках выполнения работ по реконструкции помещений АСУТП Чиркейской ГЭС.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743508_Копия_1][bookmark: _Toc75446570_Копия_1]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции (тип, марка, код/артикул)
	Ед. изм.
	Количество

	1
	LZ.OPL ECO LED 1200 4000K, 48Вт, 220-240В, 50/60 Гц, IP65, 6000лм, 4000К, cosφ≥0,95
	шт.
	45

	2
	OWP EVO (595х595) 30W OPL 840 WH IP54/IP54, 32Вт, 3900лм, IP54/54
	шт.
	35

	3
	OWP/R OPTIMA NEW (595х595) 30W OPL 940 WH IP54/IP40,28Вт, 2800лм, IP54/40
	шт.
	48

	4
	UNI/R EVO (595x595) 20W OPL 840 WH, 20Вт, 220-240В, 50/60Гц, IP40, 2600лм 4000К, cosφ≥0,95
	шт.
	5

	5
	UNR/EV 059(595x595) 30W OPL 940 WH, код 1884000400
	шт.
	27

	6
	LZ OPL ECO LED 600 4000К, код 1074000670
	шт.
	2

	7
	0WP LED MARINE 595 IP54/IP54 4000К, код 1827000390
	шт.
	10









2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Все позиции согласно Таблице 1.1
	С даты заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]В течение 65 календарных дней с даты заключения договора



0
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (Все позиции согласно Таблице 1.1): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Основные технические характеристики (мощность, световой поток, цветовая температура, индекс цветопередачи, напряжение питания, степень защиты, габаритные размеры)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.2. 
	Требования к каждой позиции
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 1.1 настоящих ТТ (тип, марка, код)

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	Электробезопасность
	Продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», класс защиты от поражения электрическим током – II.

	2.2. 
	Пожарная безопасность
	Конструкция светильников должна исключать возгорание при нормальных режимах работы. 

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Материал корпуса
	Алюминиевый сплав или сталь с антикоррозионным покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии в условиях эксплуатации.

	3.2. 
	Рассеиватель
	Ударопрочный поликарбонат или стекло (в зависимости от модели). Для светильников с IP54 – герметичное исполнение.

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4 (для умеренного и холодного климата) по ГОСТ 15150-69, для моделей с IP54 – допускается эксплуатация в условиях повышенной влажности.

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	
Место поставки
	Поставка осуществляется на объект Заказчика (склад) по адресу: 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.

	5.2. 
	Приёмка продукции
	Приёмка продукции производится только в рабочие дни с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 по местному времени

	5.3. 
	Предоставление информации о транспорте
	Информация о транспортном средстве, на котором осуществляется доставка (госномер, марка, время прибытия), для оформления пропуска/допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	5.4. 
	Упаковка и маркировка
	Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. На каждой упаковке должна быть маркировка с указанием модели, количества, даты изготовления.

	5.5. 
	Транспортировка
	Должна осуществляться в условиях, исключающих механические повреждения и воздействие атмосферных осадков.

	5.6. 
	Приёмка
	Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с условиями договора. Входной контроль включает проверку внешнего вида, комплектности и работоспособности.

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации. 

	6.1. 
	Эксплуатация
	Светильники должны быть рассчитаны на непрерывную работу в сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

	6.2. 
	Утилизация
	По окончании срока службы утилизация производится в соответствии с действующим законодательством (содержат компоненты, подлежащие раздельному сбору).

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	7.1. 
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	7.2. 
	Гарантийное обслуживание
	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранять дефекты, возникшие по его вине, в срок не более 30 дней с момента получения претензии

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Документы, передаваемые с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом, в электронном виде и на бумажном носителе):
• инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке;
• сертификаты качества;
• паспорта качества;
• УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
• (при необходимости)  крепёжные элементы, предусмотренными конструкцией.

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	Соответствие стандартам
	Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 54350-2015 (Светотехнические изделия. Общие технические условия), ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	Цена продукции
	Цена единицы продукции фиксируется в спецификации договора и не подлежит изменению в ходе поставки, если иное не предусмотрено договором

	11. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	11.1. 
	Замена бракованной продукции
	В случае выявления брака или несоответствия продукции требованиям, Поставщик обязан заменить продукцию за свой счет в течение 30 дней с момента получения уведомления

	12. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	12.1. 
	Новизна продукции
	Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не восстановленной, не прошедшей ремонт или замену составных частей, без восстановленных потребительских свойств)

	12.2. 
	Комплектность
	Продукция должна быть укомплектована всеми необходимыми документами, выполнение требований которых является условием для гарантийных обязательств производителя или поставщика

	12.3. 
	Происхождение продукции
	Не установлено требований по происхождению продукции (допускается поставка российского и иностранного производства)



2.2.1. [bookmark: _Hlk140587872]	В составе заявки необходимо предоставить:
1. Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ, по форме, установленной в Документации о закупке (подтверждающее согласие поставить продукцию, полностью соответствующую требованиям).
3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, с указанием цены за единицу каждой позиции из Таблицы 1.1.
2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются. 

4. [bookmark: _Toc75446584]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Дополнительная документация по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора не требуется. Цена договора формируется как сумма произведений цены единицы продукции на фактически поставленное количество в пределах общей стоимости договора.
