

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ
на оказание услуг по эксплуатации и ремонту подъёмных сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

1. Наименование Услуг	
ОКДП2 33.12.15.000. Оказание услуг по эксплуатации и ремонту подъёмных сооружений и рельсов (далее ПС) филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
2. Заказчик (подразделение Заказчика)
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (далее – Филиал);
Адрес: город Каспийск, улица Халилова, д.5.
3. Эксплуатирующая организация (подразделение Эксплуатирующей организации)
Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК»
Адрес: город Махачкала, улица Ахульго, д 9.
4.	Цели и задачи. Существующее положение. 
4.1. Целью является: Организация эксплуатации подъемных сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее 116-ФЗ) и федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 26.11.2020 № 461 (далее ФНП ПС).
4.2. Основными задачами эксплуатации ПС является выполнение комплекса услуг по обеспечению работоспособного состояния ПС, отвечающего требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов, в соответствии с паспортом, руководством по эксплуатации ПС, иных НТД, действующих на территории РФ в части, касающейся ПС.
4.3. Оказание услуг по погрузо/разгрузочным работ и перемещениям грузов в здании станции для нужд Филиала, сторонних организаций, выполняющих работы на объектах Филиала, а также услуг по маневрированию затворами, сороудерживающими решетками и грейфером. 
4.4. Основание для оказания услуг.
Приказ ПАО «РусГидро» от 09.09.2019 № 726 «О передаче подъемных сооружений в эксплуатацию АО «Гидроремонт-ВКК». 
4.5. Краткое описание существующего положения.
В ПАО «РусГидро»- «Дагестанский филиал» эксплуатируется 28 ПС зарегистрированных в ТУ РТН.
4.6. Перечень объектов эксплуатации:
Перечень подъемных сооружений, передаваемых в эксплуатацию Эксплуатирующей организации указан в Приложении 1 к Договору.

5. 	Требования к Услугам
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование
параметра
	Требование заказчика

	5.1.
	Объём услуг 
	1. Услуги по эксплуатации и обеспечению требований промышленной безопасности, указанные в приложении 1 к ТТ, оказываются в отношении ПС и рельсовых путей, указанных в Приложении 1 к Договору.
2. Оказание услуг по погрузочно/разгрузочным работам, перемещению грузов на площадках ОПО главного корпуса ГЭС, водоприемника, нижнего бьефа для нужд Филиала.
3. Маневрирование затворами, сороудерживающими решетками на водоприемнике, НБ с применением ПС, передаваемых в эксплуатацию, в соответствии с утвержденными режимными графиками, графиками ТОиР и при возникновении аварийной ситуации на ГЭС.
4. Обеспечить аварийную готовность маневрирования аварийно-ремонтными затворами в случае возникновения аварийных ситуаций. 
5. Обеспечить работоспособное состояние ПС (в том числе захватов, захватных балок и грейферов), рельсовых путей, отвечающего требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов, в соответствии с паспортом, руководством по эксплуатации ПС, иных НТД:
5.1.  Обеспечить производственный контроль промышленной безопасности.
5.2. Планировать ремонты, в соответствии с ведомостью дефектов по результатам экспертизы промышленной безопасности и ФНП (приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020 с изменениями), техническое обслуживание, в соответствии с руководством по эксплуатации, замену элементов Объектов в рамках границы ответственности:
Техническое обслуживание крана:
- ежесменное техническое обслуживание (ЕО), проводится ежесменно;
- техническое обслуживание № 1 (ТО-1), проводится не менее 1 раз в месяц;
- техническое обслуживание № 2 (ТО-2), проводится не менее 1 раз в квартал;
5.3.  Обеспечить текущие ремонты, техническое обслуживание, замену элементов Объектов в рамках границы ответственности.
5.4. Проводить экспертизу промышленной безопасности Объектов, входящих в состав ОПО.
- назначить ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии и ответственных за безопасное производство работ с применением ПС; 
- Обеспечить проведение поверки анеометров в специализированной организации.
5.5. Обеспечить проведение текущих ремонтов ПС, техническое обслуживание.
5.6. Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности Объектов (Приложение № 1 к ТТ), входящих в состав ОПО, с истекшим сроком эксплуатации. 
5.7. Проведение проверки, испытаний, ремонтов ПС и оборудования, в соответствии с требованиями ФНП (приказ Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 с изменениями).
5.8. Составлять план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.
5.9. Предоставлять ежегодную информацию по организации производственного контроля на ОПО в Ростехнадзор.
5.10. Выполнять указания, распоряжения и предписания Ростехнадзора, Госпожнадзора, Заказчика.
5.11. Заключать договора обязательного страхования гражданской ответственности ОПО.
5.12. Приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность.
5.13. Организовывать расследования аварий, технологических инцидентов. 
5.14. Обеспечить подготовку и переподготовку работников опасного производственного объекта в учреждениях по принадлежности.
5.15. Обеспечить укомплектованность штата работников   в соответствии с требованиями ФНП и перечнем, указанным в п/п 5.3. настоящих ТТ.
5.16. Обеспечить допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.
5.17. Обеспечить проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности.
5.18. Обеспечить стажировку работников при допуске к самостоятельной работе. 
5.19. Обеспечить рабочих и ИТР нормативно правовыми актами, устанавливающими требования промышленной безопасности, а также правилами ведения работ на опасном производственном объекте, инструкциями по охране труда, инструкциями по эксплуатации.
5.20. Обеспечить персонал и ИТР средствами индивидуальной защиты, спец. одеждой.
5.21. Обеспечить наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля. 
5.22. Обеспечить анализ причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте с выполнением мероприятий, намеченных в акте расследования.
5.23. Обеспечить своевременное информирование в установленном порядке федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте.
5.24. Принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте.
5.25. Обеспечить учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте.
5.26. Обеспечить представление в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.
5.27. Обеспечить регистрацию опасного производственного объекта на Исполнителя. Организовать внесение изменений в свидетельство о регистрации ОПО.
5.28. Разработать, согласовывать с Заказчиком ППР, технологические карты на производство работ с применением подъемных сооружений.
5.29. Соблюдать графики выполнения технического освидетельствования, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов, а также не превышать срок службы (период безопасной эксплуатации), заявленный изготовителем в паспорте ПС, без наличия заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
5.30. Не превышать характеристики и не нарушать требования, изложенные в паспорте и руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС (грузоподъемность или грузовой момент, группу классификации режима и другие паспортные режимы эксплуатации).
5.31. Не допускать к применению неработоспособные и не соответствующие технологии выполняемых работ грузозахватные приспособления и тару.
5.32. Обеспечить техническое обслуживание приборов и устройств безопасности, включая анемометры, поверку анемометров, в соответствии с установленной периодичностью.
5.33. Обеспечить проведение периодического комплексного обследования рельсовых путей.
5.34. Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности  подъемных сооружений.
6. Разработка и утверждение Исполнителем производственной инструкции машиниста электрических кранов.
6.1. Назначение приказом по предприятию Исполнителя машинистов кранов (не менее 4 человек – 6 разряда; одного человека – 5 разряда) и выполняющих:
6.1.1. обязанности перед пуском крана в работу, согласно производственной инструкции машиниста электрических кранов;
6.1.2. обязанности во время работы, согласно производственной инструкции машиниста электрических кранов;
6.1.3. обязанности при техническом обслуживании и уходе за краном;
6.1.4. обязанности после окончания работ, согласно производственной инструкции машиниста электрических кранов;
6.1.5. требования безопасности при аварийных ситуациях, согласно производственной инструкции машиниста электрических кранов.

	5.2.
	Требования к оказанию услуг
	1. Услуги по эксплуатации ПС должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее 116-ФЗ) и федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 26.11.2020 № 461.
2. Услуги по эксплуатации ПС должны соответствовать Регламенту взаимодействия Заказчика с Эксплуатирующей организацией по порядку подачи заявок на использование подъемных сооружений, выдачи нарядов и распоряжений, хранения ключей, допуска к производству работ и т.д.	
3. Исполнитель обязан обеспечить управление ПС машинистами электрических кранов.

	5.3.
	Требования к персоналу
	      Исполнитель должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера ИТР и квалифицированный персонал в количестве, обеспечивающем безусловное выполнение всех требуемых на ГЭС работ, в указанные в заявках сроки:
-   специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности подъемных сооружений А1; Б9.3;
-  специалиста, ответственного за работоспособное состояние подъемных сооружений в области промышленной безопасности А1; Б9.3; Б9.5;
-  специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений в области промышленной безопасности А1; Б9.3;
- машинистов подъемных сооружений 5-6 разряда;
- стропальщиков;
- слесаря по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования подъемных сооружений;
В подтверждение данного требования Исполнитель в составе заявки на участие в закупке должен предоставить подтверждение о наличии технических специалистов по требуемому профилю деятельности с приложением копий удостоверений и протоколов ответственных специалистов, протоколов и удостоверений обслуживающего персонала (машинист подъемного сооружения, стропальщик) обученных в специализированных организациях и копий удостоверений проверки знаний, согласно правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
При возникновении производственной необходимости, по уведомлению Заказчика, Исполнитель должен обеспечить прибытие специалистов на объект.
Исполнитель должен предоставить список работников, имеющих право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску в электроустановках.
Обеспечить перевозку рабочих к месту выполнения работ.

	5.4.
	Требования к применяемым материалам
	1. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям, изложенным в документации завода - изготовителя ПС и ФНП ПС. Исполнитель своими силами и за свой счёт обеспечивает: закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, несет ответственность за сохранность всех материалов;
2. Все закупаемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее;
3. Возможно применение материалов эквивалентных проектным, которые по своим характеристикам/параметрам должны быть равными или лучше проектных. Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с ответственными службами Заказчика до начала изготовления оборудования.  

	5.5.
	Давальческие материалы 
	Заказчик вправе передавать Эксплуатирующей организации материалы в качестве давальческих, по письменному согласованию сторон при следующих случаях: для производства неотложных работ при условии наличия на складе у Заказчика данного материала 

	5.6.
	Организация оказания услуг
	1. Эксплуатирующая организация обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электроустановок, требований к квалификации персонала;
2. Эксплуатирующая организация осуществляет согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Эксплуатирующей организации официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях)

	5.7.
	Требования к составу документации, передаваемой Исполнителю
	Заказчик должен передать Эксплуатирующей организации весь пакет документов к ПС, предусмотренных ФНП (паспорт ПС, руководство по эксплуатации ПС),  заключения экспертизы промышленной безопасности (в случаях предусмотренных ФНП ПС), технические отчеты по результатам комплексных обследований рельсовых путей и другие локальные нормативные акты Заказчика, связанные с эксплуатацией ПС после получения от Эксплуатирующей организации официального запроса с указанием ответственных специалистов, предусмотренных ФНП.

	5.8.
	Наличие собственной, либо арендуемой, либо привлекаемой по договору, аттестованной лаборатории 
	До начала оказания услуг предоставить Заказчику: свидетельство о регистрации электролаборатории в Ростехнадзоре и перечень разрешенных видов испытаний и измерений.



6. Иные условия оказания услуг.
6.1. Выполнение комплекса услуг
Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. 
 6.2. Особые условия оказания услуг
  6.2.1. Обязательства Заказчика на период оказания услуги
- Обеспечить проектирование ПС при техническом перевооружении 
- Обеспечение технического перевооружения ПС
- Обеспечить монтаж и наладку ПС при техническом перевооружении
- Обеспечить допуск надзорных органов на территорию Заказчика и сопровождение проверок, осуществляемых Ростехнадзором, в отношении Эксплуатирующей организации.
- Требовать приостановки эксплуатации опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;
- Принимать участие в расследовании аварии, технологического инцидента 
- Обеспечить предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц
- Обеспечить проведение (вводного и первичного) инструктажей специалистам Эксплуатирующей организации на Объекте
- Рассмотреть и согласовать ППР с применением подъёмных сооружений 
- Организовать безопасное производство работ в части определения и утверждения списка лиц из состава эксплуатирующей организации и Заказчика имеющих прав: выдачи наряда, распоряжения, руководителя работ; выдающего разрешения на подготовку рабочего места и допуск; допускающего; производителя работ; наблюдающего.
6.2.2. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
6.2.3. На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Эксплуатирующей организации следующие ресурсы: испытательные груза, захваты, траверсы, грейферы, для выполнения испытаний ПС при проведении полного технического освидетельствования, электроэнергия, сжатый воздух, вода. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Эксплуатирующей организации номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Эксплуатирующая организация по счетам, предъявляемым Заказчиком, помещения для размещения персонала и организации мастерских, хранения материалов и запасных частей (Приложение № 3 к ТТ).
6.2.4. Ознакомление Эксплуатирующей организации с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутри объектового режима Заказчика.
6.2.5. Заказчик совместно с Эксплуатирующей организацией до заключения договора на оказания услуг разрабатывает и утверждает «Регламент взаимодействия Заказчика с эксплуатирующей организацией по порядку подачи заявок на использование подъемных сооружений, выдачи нарядов и распоряжений, хранения ключей, допуска к производству работ и т.д.» и «Регламента взаимодействия Заказчика с Эксплуатирующей организацией по порядку подачи заявок на использование подъемных сооружений, выдачи нарядов и распоряжений, хранения ключей, допуска к производству работ и т.д.»
6.3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты составляет до 3 (три) % от стоимости работ и услуг. 
7.3. Разграничение ответственности.
7.3.1.	Заказчик несет ответственность за содержание в исправном состоянии:
- Подкрановых балок, включая закладные детали (кроме тупиковых упоров, крепления кранового пути, анкерных шпилек, опорных пластин) и подключения заземления и узлы крепления подкрановых балок к несущим конструкциям.
- Источников энергоснабжения кранового оборудования в схеме СН ГЭС.
- Рубильники и автоматы в схеме питаний троллей, в том числе секций троллей, токопитателей.
7.3.2. Эксплуатирующая организация несет ответственность за содержание в исправном состоянии:
- Рельсовых путей подъемных сооружений и их креплений к строительным конструкциям включая закладные детали (тупиковые упоры, крепления кранового пути включая анкерные шпильки, пластины опорные, рельсовых перемычек заземления).
- Ремонтных площадок на кранах.
- Посадочных площадок (включая ограждения и лестницы к ним), устройств входов на посадочные площадки и на крановые пути.
- Устройств заземления крановых путей.
- Токосъемников кранов в машинном зале.
- Питающие кабели козловых кранов.
- Инвентарных питающих кабелей при гибком токопроводе подключенным к силовым сборкам СН ГЭС.

8. Приложения к Техническим требованиям.
8.1. Приложение № 1. Ведомость объема работ;
8.2. Приложение № 2. Объем услуг, выполняемых Эксплуатирующей организацией по обеспечению требований промышленной безопасности Объектов;
8.3. Приложение № 3. Объем услуг, выполняемых Заказчиком по обеспечению требований промышленной безопасности Объектов.
8.4.  Приложение № 4 Требования к оформлению и составлению 
 сметной документации на оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений.	







































Приложение № 2 к Техническому заданию

	Объем услуг, выполняемых Эксплуатирующей организацией по обеспечению требований промышленной безопасности Объектов

	№ п/п
	Наименование услуг
	 Нормативно-правовой Акт, документ 

	1
	Обеспечить производственный контроль
	ФЗ-116, Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 , Положение о производственном контроле Эксплуатирующей организации

	2
	Планировать ремонты, техническое обслуживание, замену  элементов Объектов в рамках границы ответственности, передаваемых согласно Приложению №1 к  ТТ
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	3
	Обеспечить текущий ремонт, техническое обслуживание, замену элементов Объектов в рамках границы ответственности, передаваемых согласно Приложению №1 к  ТТ
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	4
	Проводить экспертизы промышленной безопасности Объекта, входящего в состав ОПО
	ФЗ-116

	5
	Проводить полное техническое освидетельствование 
	ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	6
	Проводить частичное техническое освидетельствование
	ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	7
	Составлять план работ по обеспечению производственного контроля
	ФЗ-116, Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 , Положение о производственном контроле Эксплуатирующей организации.

	8
	Предоставлять ежегодную информацию по организации производственного контроля на ОПО  в Ростехнадзор
	ФЗ-116, Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 , Положение о производственном контроле Эксплуатирующей организации.

	9
	Выполнять указания, распоряжения и предписания Ростехнадзора, Госпожнадзора, Заказчика
	ФЗ-116

	10
	Заключать договора обязательного страхования гражданской ответственности ОПО
	ФЗ-116

	11
	Приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;
	ФЗ-116

	12
	Организовывать расследования аварий, технологических инцидентов 
	ФЗ-116, СТО РусГидро 07.01.66-2018 «Порядок расследования и учета аварий и инцидентов. Нормы и требования»

	13
	Обеспечить подготовку и переподготовку работников опасного производственного объекта в учреждениях по принадлежности.
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	14
	Обеспечить укомплектованность штата работников   в соответствии с установленными требованиями
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	15
	Обеспечить допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	16
	Обеспечить проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	17
	Обеспечить стажировку работников при допуске к самостоятельной работе 
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	18
	Обеспечить рабочих и ИТР нормативно правовыми актами, устанавливающими требования промышленной безопасности, а также правилами ведения работ на опасном производственном объекте, инструкциями по охране труда, инструкциями по эксплуатации.
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	19
	Обеспечить рабочих и ИТР средствами индивидуальной защиты, спец.одеждой
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	20
	Обеспечить наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля 
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	21
	Обеспечить анализ причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте с выполнением мероприятий, намеченных в акте расследования.
	ФЗ-116

	22
	Обеспечить своевременное информирование в установленном порядке федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте
	ФЗ-116

	23
	Принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте
	ФЗ-116

	24
	Обеспечить учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте
	ФЗ-116

	25
	Обеспечить представление в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.
	ФЗ-116

	26
	Обеспечить регистрацию опасного производственного объекта на Исполнителя. Организовать внесение изменений в свидетельство о регистрации ОПО.
	ФЗ-116

	27
	Разработать, согласовывать Заказчиком и утвердить, ППР, технологические карты на производство работ с применением подъемных сооружений
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» (РД-11-06-2007); Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н " Об утверждении Правил при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования".

	28
	Поддерживать эксплуатируемые ПС в работоспособном состоянии, соблюдая графики выполнения технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов, а также не превышать срок службы (период безопасной эксплуатации), заявленный изготовителем в паспорте ПС, без наличия заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления
	ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	29
	Не превышать характеристики и не нарушать требования, изложенные в паспорте и руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС (грузоподъемность или грузовой момент, группу классификации режима и другие паспортные режимы эксплуатации);
	ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	30
	Не допускать к применению неработоспособные и не соответствующие технологии выполняемых работ грузозахватные приспособления и тару
	ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	31
	Обеспечить техническое обслуживание приборов безопасности, включая анемометры.
	ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	32
	Обеспечить проведение поверку анемометров, в соответствии с установленной периодичностью
	Техническая документация прибора.

	33
	Обеспечить проведение периодического  комплексного  обследования рельсовых путей
	ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»

	34
	Разработать, согласовать и обеспечить утверждение Заказчиком "Регламента взаимодействия Заказчика с Эксплуатирующей организацией по порядку подачи заявок на использование подъемных сооружений, выдачи нарядов и распоряжений, хранения ключей, допуска к производству работ и т.д.".
	ФЗ-116











Приложение № 3 к Техническому заданию

Объем услуг, выполняемых Заказчиком по обеспечению требований промышленной безопасности Объектов 

	Наименование услуги
	 Нормативно-правовой Акт, документ 

	Обеспечить проектирование ПС при техническом перевооружении 
	ФЗ-116

	Обеспечить планирование капитальных, капитально восстановительных ремонтов, технического перевооружения
	ФЗ-116

	Обеспечить монтаж и наладку ПС при техническом перевооружении
	ФЗ-116

	Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений входящих в состав ОПО
	ФЗ-116

	Обеспечить ликвидацию, консервацию ПС
	ФЗ-116

	Обеспечить сопровождение проверок, осуществляемых Ростехнадзором, Госпожнадзором
	ФЗ-116

	Требовать приостановки эксплуатации опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;
	ФЗ-116

	Принимать участие в  расследовании аварии, технологического инцидента 
	ФЗ-116, СТО РусГидро 07.01.66-2018 «Порядок расследования и учета аварий и инцидентов. Нормы и требования»

	Обеспечить предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц
	ФЗ-116

	Обеспечить проведение (вводного и первичного)  инструктажей специалистам Исполнителя на Объекте
	 Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (ПРП в ОЭ РФ)

	Определить и утвердить перечни работ, выполняемые по распоряжениям и в процессе текущей эксплуатации 
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;  «Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок», 

	Рассмотреть и согласовать  ППР с применением подъёмных сооружений 
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» (РД-11-06-2007);   Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"

	Утвердить "Регламент взаимодействия Заказчика с эксплуатирующей организацией по порядку подачи заявок на использование подъемных сооружений, выдачи нарядов и распоряжений, хранения ключей, допуска к производству работ и т.д."
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения». Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"

	Организовать безопасное производство работ в части определения и утверждения списка лиц из состава эксплуатирующей организации и Заказчика имеющих прав:
- выдачи наряда, распоряжения, 
- руководителя работ;
- выдающего разрешения на подготовку рабочего места и допуск;
- допускающего;
- производителя работ;
- наблюдающего.
	ФЗ-116, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» (РД-11-06-2007); Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования".
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