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Технические требования 

ОКПД 2: 33.20.50.000  Оказание услуг по райберовке соединительных муфт РТ-РК РК-РГ турбоагрегата ГТЭ-45-3 ст.№3



1. [bookmark: _Toc226653390]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc226653391][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации

	РФ
	Российская Федерация.

	ОТ и ПБ
	Охрана труда и промышленная безопасность.

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ТТ
	Технические требования



1.2. [bookmark: _Toc226653392][bookmark: _Toc46743506]Наименование оказываемой услуги
ОКПД 2: 33.20.50.000  Оказание услуг по райберовке соединительных муфт РТ-РК РК-РГ турбоагрегата ГТЭ-45-3 ст.№3.
1.3. [bookmark: _Toc226653393][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
[bookmark: _Hlk158824815] Райберовка соединительных муфт РТ-РК РК-РГ турбоагрегата ГТЭ-45-3 ст.№3.
- Сопряжение роторов: Проведение чистовой обработки (райберовки) отверстий соединительных муфт валопровода для обеспечения идеальной соосности и надежной посадки призонных болтов. 
- Обеспечение надежности: Исключение возможности возникновения сверхнормативной вибрации, задеваний в уплотнениях и преждевременного износа вкладышей подшипников при последующей эксплуатации турбоагрегата.
1.4. [bookmark: _Toc226653394][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
[bookmark: _Hlk204242039]Закупка осуществляется для нужд филиала ПАО «Якутскэнерго» Якутская ГРЭС  677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Кржижановского, 2
[bookmark: _Hlk204242039][bookmark: _Toc226653395]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	филиал ПАО «Якутскэнерго» Якутская ГРЭС 
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Кржижановского, 2
	ГТЭ-45-3 ст.№3
	


1.5. [bookmark: _Toc226653396][bookmark: _Toc48062863][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. При подготовке заявки Участник должен учитывать, что оказание услуг осуществляется в условиях действующего энергообъекта (ЯГРЭС-1), характеризующегося наличием опасных производственных факторов, стесненностью условий и жестким регламентом проведения работ.
1.5.2. Заказчик на этапе исполнения договора предоставляет исключительно следующие ресурсы и сведения:
- Доступ на объект: Организация пропускного и внутриобъектового режима для персонала и спецтехники Исполнителя на основании предоставленных списков и допусков.
 - Координацию: Назначение ответственного лица со стороны Заказчика для осуществления общего контроля за соблюдением регламентов станции и взаимодействия с шефперсоналом завода-изготовителя
1.5.3. Предоставление всех прочих ресурсов (включая специализированное оборудование, лазерные системы, станочные комплексы, расходные материалы и программное обеспечение), необходимых для достижения результата услуг, осуществляется Исполнителем самостоятельно и за его счет















2. [bookmark: _Toc226653397]Требования к услуге
2.1. [bookmark: _Toc226653398]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc226653399]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc226653400][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по райберовке соединительных муфт РТ-РК РК-РГ турбоагрегата ГТЭ-45-3 ст.№3.
	услуга
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc226653401][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc226653402][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по райберовке соединительных муфт РТ-РК РК-РГ турбоагрегата ГТЭ-45-3 ст.№3.
	С даты заключения договора
	Не более 30 дней



2.1.3. [bookmark: _Toc221809104]	Общий срок выполнения работ: 
 Общий срок выполнения работ по договору: не более 30 календарных дней с даты заключения Договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc226653403][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc226653404]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 2:  33.20.50.000  Оказание услуг по райберовке соединительных муфт РТ-РК РК-РГ турбоагрегата ГТЭ-45-3 ст.№3.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Цель и соответствие
	Механическая обработка (райберовке) отверстий муфты РТ-РК РК-РГ турбоагрегата ГТЭ-45-3 ст.№3. Согласно таблицы диаметров отверстий (Приложение №1 к ТТ)   Для достижения наивысшего качества сопряжения муфт РТ-РК РК-РГ  Исполнитель обязан применять специальный прецизионный инструмент и технологическую оснастку (специальные райберы с обязательным предоставлением действующих паспортов и сертификатов калибровки/поверки до начала работ). Это должно обеспечить идеальную цилиндричность отверстий без овальности и конусности, требуемую шероховатость поверхностей и прессовую (или плотную) посадку призонных болтов, что исключит радиальное и торцевое биение валопровода в процессе эксплуатации.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Оказание услуг по центровке  райберовке соединительных муфт турбоагрегата осуществляется Исполнителем на основании письменной Заявки Заказчика, направляемой по мере достижения строительной готовности объекта. Заявка направляется на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в Договоре, в пределах общего срока действия Договора. Срок отработки (выполнения) Заявки составляет не более 30 календарных дней с даты её направления Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Технология райберовки
	Механическая обработка (развертывание) производится методом непрерывной микроподачи с использованием прецизионных мобильных станков. Базирование станка должно осуществляться по внешней поверхности или торцу муфты с обеспечением строгой перпендикулярности. Конструкция станка должна гарантировать совместную обработку отверстий полумуфт за один установ («на проход»), исключая ступенчатость. Категорически запрещены любые импульсные или ударные нагрузки в процессе резания.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Режущий инструмент
	Мобильные райберовочные станки должны иметь систему активного демпфирования вибраций и обеспечивать жесткое базирование на муфте. Конструкция станка должна гарантировать шероховатость поверхности Ra 0.63 за один чистовой проход. Оборудование должно иметь систему сбора стружки для исключения загрязнения «чистой зоны» монтажа
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к ответственности
	Требования к ответственности исполнителя подробно указаны в договоре
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2. 
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг либо с даты прекращения (расторжения) Договора.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Инструментальный аудит
	Заказчик оставляет за собой право провести входной контроль и проверку геометрии режущей кромки райберов
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2. 
	Требования к субподрядным организациям привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг субподрядных организаций, Исполнитель обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в  договоре подряда.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к рабочей зоне
	По окончании услуг Исполнитель должен произвести уборку рабочей зоны, устранить замечания, выданные во время сдачи объекта в эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Иные требования и сведения общего характера 
	Согласно ч.1 ст.10 федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» работу не вправе выполнять лица:
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;
- состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;
-  досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет;
- представившие недостоверные или неполные сведения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
- являющиеся иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицами без гражданства.
До начала производства работ, Исполнитель предоставляет представителю Заказчика копии документов подтверждающих исполнение требований ч.1 ст.10 федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», в противном случае Исполнитель на объект ТЭК не допускаются.
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc226653406][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Представить коммерческое предложение в соответствии с формой к Документации о закупке, Структура НМЦ (в формате Excel), в которой указана цена за единицу измерения. Сметная документация в состав заявки участника не включается.
3.2. Стоимость Услуг в предложении участника указывается с учетом НДС/без НДС, стоимость услуг включает в себя: все расходы Участника, в т.ч. по уплате всех налогов и сборов, иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. 




Приложения:
1. Приложение №1 - Диаметры отверстий муфт




























[bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1]
                                                                                  

