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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения.

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	ГОСТ Р
	Национальный стандарт Российской Федерации



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]1.2. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 22.11.1 Поставка шин для грузовых машин и специального транспорта транспортных участков Южного филиала АО ТК «РусГидро».
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель использования закупаемой продукции.  
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Автомобильные шины закупаются для доукомплектования транспортного средств шинами в целях обеспечения бесперебойной работы транспортных средств для нужд Южного филиала 
АО «ТК РусГидро».
2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки.
[bookmark: _Toc75446574_Копия_1]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автомобильная шина бескамерная 275/70/22.5
	шт.
	10

	2.
	Автомобильная шина бескамерная 185/75/16 с
	шт.
	6

	3.
	Автомобильная шина бескамерная 11.00 R22,5
	шт.
	12

	4.
	Автомобильная шина камерная 8.25 R20
	шт.
	10

	5.
	Автомобильная шина камерная 10.00 R20
	шт.
	6

	6.
	Автомобильная шина бескамерная 245/70 R19,5
	шт.
	12



[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.2 Требования к срокам поставки продукции. 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции. 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1.
	ОКПД 2: 22.11.1 Поставка шин для грузовых машин и специального транспорта транспортных участков Южного филиала АО ТК "РусГидро".

	С момента (даты) поступления денежных средств (авансового платежа) на расчетный счет Поставщика.
	Сроки поставки Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) поступления денежных средств (авансового платежа) на расчетный счет Поставщика.
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]2.3 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование: ОКПД 2: 22.11.1 Поставка шин для грузовых машин и специального транспорта транспортных участков Южного филиала АО ТК «РусГидро».

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1
	Наименование продукции
	Технические характеристики
	-//-
	-//-
	
	

	1.1.1.
	Автомобильная шина бескамерная 275/70/22.5
	Пневматическая, радиальная
Ширина профиля: 275
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 148/145
Индекс скорости: не ниже M — 130 км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: бескамерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка: не менее 3150/2900
ГОСТ Р 52899-2007
ОСЬ ПРИМЕНЕНИЯ: универсальная.
	указание характеристик
	
	
	

	1.1.2.
	Автомобильная шина бескамерная 185/75/16 с
	Пневматическая, радиальная
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее   104/102
Сезонность: всесезонные
Исполнение: бескамерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка не менее  900/850
ГОСТ Р 52899-2007        
	[bookmark: _GoBack]указание характеристик
	
	
	

	1.1.3.
	Автомобильная шина бескамерная 
11.00 R22,5
	Пневматическая, радиальная
Ширина профиля: 290
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 148/145
Индекс скорости: не ниже L — 120 км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: бескамерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка: не менее 3150/2900                                                              
ГОСТ 5513-97
	указание характеристик
	
	
	

	1.1.4.
	Автомобильная шина камерная 8.25R20
	Пневматическая, радиальная
Норма слойности — не менее 14PR
Ширина профиля: 230
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее  133/131
Индекс скорости: не ниже К - 110км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: камерная                                                                         
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка не менее  2060/1950
ГОСТ 5513-97
	указание характеристик
	
	
	

	1.1.5.
	Автомобильная шина камерная 10.00 R20
	Пневматическая, радиальная
Норма слойности -  не менее 16PR
Ширина профиля: 275                                                           
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее  146/143
Индекс скорости: не ниже K- 110км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: камерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка не менее 3000/2725
ГОСТ 5513-97
	указание характеристик
	
	
	

	1.1.6.
	Автомобильная шина бескамерная 245/70 R19,5
	Пневматическая, радиальная
Ширина профиля: 245
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 136/134
Индекс скорости: не ниже M — 130 км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: бескамерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка: не менее 2240/2120
ГОСТ  52899-2007
ОСЬ ПРИМЕНЕНИЯ: универсальная.
	указание характеристик
	
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Безопасность продукции
	Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям: 
ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия»;
ГОСТ Р 52899-2007 «Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств
и прицепов»;
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
	согласие с требованием
	сертификат соответствия
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1
	Место поставки
	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 360А
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.2
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка и (или) упаковка продукции должна соответствовать Распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 792-р. Обеспечивать Заказчику возможность идентифицировать продукцию.
	согласие с требованием
	-
	
	

	4. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1
	Требования к эксплуатации
	Продукция должна обеспечивать взаимодействие с транспортным средством Заказчика, а именно при установке на автомобиль продукция должна обеспечивать устойчивую, надёжную и безопасную работу агрегатов и узлов автомобиля.
Продукция должна быть не прошедшей ремонт, в том числе восстановление и замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
Год изготовления  товара – не ранее 2025.
	согласие с требованием
	-
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, равен гарантийному сроку производителя и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД.
Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	согласие с требованием
	-
	
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру
	согласие с требованием
	-
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


Специалист по МТО 2 категории  ГМТС	                                                                      Н.Н. Щигарев


Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                               Ю.А. Патычек
