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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту ОПС 238340, расположенного по адресу:
Калининградская обл., Светловский р-н, г. Светлый, ул. Горького, д. 18,
для нужд УФПС Калининградской области.

















г. Калининград 2026 г.
Техническое задание на выполнение работ

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила Российской Федерации

	2
	ГОСТ Р
	Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства

	3
	СП
	Свод правил по проектированию и строительству

	4
	УКД
	Участок курьерской доставки

	5
	Шт.
	Штука 

	6
	М.п.
	Метр погонный

	7
	М2
	Метр квадратный

	8
	М3
	Метр кубический



1.  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

Выполнение работ по ремонту ОПС 238340, расположенного по адресу:
Калининградская обл., Светловский р-н, г. Светлый, ул. Горького, д. 18,
для нужд УФПС Калининградской области.

1. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по ремонту ОПС 238340, расположенного по адресу:
Калининградская обл., Светловский р-н, г. Светлый, ул. Горького, д. 18,
для нужд УФПС Калининградской области.


1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи строительной площадки Договора.
Окончание работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала работ.
Место выполнения работ: Калининградская обл., Светловский р-н, г. Светлый, ул. Горького, д. 18.


1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень и количественные характеристики работ и материалов указаны в Ведомости объемов работ (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию).

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.  Требования к качеству работ

При осуществлении строительного производства на Объекте Заказчика, Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 14.11.2023) «О почтовой связи»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· «ГОСТ Р 52020-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия" (утв.  Постановлением Госстандарта России от 05.03.2003 N 67-ст)»;
· «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022);
· «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);
· «СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 785) (ред. от 14.12.2022);
·  «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (Утвержден Приказом Минрегион России от 25.12.2012 г. N 109/ГС) (ред. От 12.01.2024);
· Иными ГОСТами и документами, регламентирующими данные виды деятельности, либо требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего вида, действующих на момент проведения работ.
Технология производства работ и температурный режим должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), сводов правил по проектированию и строительству (СП), территориальных строительных норм (ТСН), технических регламентов в строительной области и других нормативных документов в строительстве.
Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, в полном соответствии с действующими нормами. 
Вопросы, связанные с вывозом оборудования и материалов, решаются Подрядчиком самостоятельно в установленном порядке.
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации.

1. Условия выполнения работ

Работы внутри помещений должны выполняться по графику в рабочее время отделения почтовой связи.

1.  Требования к безопасности

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
Во время производства работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими документами:
· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
· «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
· Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...»);
· Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862);
· Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

1. Требования к конфиденциальности

Не применимо.

1.  Требования к сдаче-приемке работ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.
Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.
Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
Все скрытые работы должны быть приняты заказчиком и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком запрещается.
По окончании выполнения всех работ Подрядчик с целью приемки выполненных работ представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и при отсутствии замечаний и претензий по объему, качеству и/или срокам выполненных работ, осуществляет приемку выполненных работ, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием выявленных недостатков, а также необходимого срока для их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки выполненных работ своими силами и за свой счет в определенный Заказчиком срок.
Заказчик, при отсутствии замечаний, подписывает документы в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ и возвращает Подрядчику один экземпляр.

1.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

В ходе выполнения работ Подрядчиком должна вестись вся первичная исполнительная документация при производстве работ в соответствии с требованиями нормативных документов (Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 № 71892)).
По окончании Работ Подрядчик передаёт Заказчику всю необходимую техническую документацию (акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, и т.д.), а также сертификаты соответствия на используемые материалы и изделия, в случае, если данные материалы и изделия подлежит обязательной сертификации.

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	страница

	1
	Ведомость объемов работ
	6





Приложение №1
к техническому заданию

Ведомость объемов работ
на выполнение работ по ремонту ОПС 238340, расположенного по адресу:
Калининградская обл., Светловский р-н, г. Светлый, ул. Горького, д. 18,
для нужд УФПС Калининградской области.
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	1
	Демонтаж дверей межкомнатных деревянных и дверных коробок, демонтажные работы с учётом отбивки штукатурки в откосах и с выломкой четвертей в кладке для работ с проёмами каменных стен.
	100 м2
	0.0700

	Раздел 2. СМР

	1
	1
	Заполнение проемов дверных
	100 м2
	0.0700

	2
	2
	Блок газосиликатный марка d300 600х300х200мм
	м3
	3.0000

	3
	3
	Оштукатуривание смесью для внутренних работ
	м2
	30.0000

	4
	4
	Шпаклевание финишными смесями для внутренних работ
	м2
	30.0000

	5
	5
	Грунтовка
	м2
	30.0000

	6
	6
	Окраска воднодисперсионными акрилова\ыми составами
	м2
	30.0000

	Раздел 3. Прочие работы

	5
	5
	Строительный мусор
	т
	0.2000

	6
	6
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0.2000

	7
	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 т груза
	0.2000



1
7

