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г. Калининград 2026 г.
Техническое задание на выполнение работ

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила Российской Федерации

	2
	ГОСТ Р
	Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства

	3
	СП
	Свод правил по проектированию и строительству

	4
	УКД
	Участок курьерской доставки

	5
	Шт.
	Штука 

	6
	М.п.
	Метр погонный

	7
	М2
	Метр квадратный

	8
	М3
	Метр кубический



1.  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

Выполнение работ по ремонту ОПС 238530, расположенного по адресу:
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16,
для нужд УФПС Калининградской области.

1. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по ремонту ОПС 238530, расположенного по адресу:
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16,
для нужд УФПС Калининградской области.


1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи строительной площадки Договора.
Окончание работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала работ.
Место выполнения работ: Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16.


1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень и количественные характеристики работ и материалов указаны в Ведомости объемов работ (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию).

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.  Требования к качеству работ

При осуществлении строительного производства на Объекте Заказчика, Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 14.11.2023) «О почтовой связи»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· «ГОСТ Р 52020-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия" (утв.  Постановлением Госстандарта России от 05.03.2003 N 67-ст)»;
· «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022);
· «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);
· «СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 785) (ред. от 14.12.2022);
·  «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (Утвержден Приказом Минрегион России от 25.12.2012 г. N 109/ГС) (ред. От 12.01.2024);
· Иными ГОСТами и документами, регламентирующими данные виды деятельности, либо требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего вида, действующих на момент проведения работ.
Технология производства работ и температурный режим должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), сводов правил по проектированию и строительству (СП), территориальных строительных норм (ТСН), технических регламентов в строительной области и других нормативных документов в строительстве.
Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, в полном соответствии с действующими нормами. 
Вопросы, связанные с вывозом оборудования и материалов, решаются Подрядчиком самостоятельно в установленном порядке.
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации.

1. Условия выполнения работ

Работы внутри помещений должны выполняться по графику в рабочее время отделения почтовой связи.

1.  Требования к безопасности

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
Во время производства работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими документами:
· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
· «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
· Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...»);
· Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862);
· Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

1. Требования к конфиденциальности

Не применимо.

1.  Требования к сдаче-приемке работ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.
Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.
Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
Все скрытые работы должны быть приняты заказчиком и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком запрещается.
По окончании выполнения всех работ Подрядчик с целью приемки выполненных работ представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и при отсутствии замечаний и претензий по объему, качеству и/или срокам выполненных работ, осуществляет приемку выполненных работ, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием выявленных недостатков, а также необходимого срока для их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки выполненных работ своими силами и за свой счет в определенный Заказчиком срок.
Заказчик, при отсутствии замечаний, подписывает документы в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания приемки выполненных работ и возвращает Подрядчику один экземпляр.

1.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

В ходе выполнения работ Подрядчиком должна вестись вся первичная исполнительная документация при производстве работ в соответствии с требованиями нормативных документов (Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 № 71892)).
По окончании Работ Подрядчик передаёт Заказчику всю необходимую техническую документацию (акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, и т.д.), а также сертификаты соответствия на используемые материалы и изделия, в случае, если данные материалы и изделия подлежит обязательной сертификации.

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	страница

	1
	Ведомость объемов работ
	6





Приложение №1
к техническому заданию

Ведомость объемов работ
на выполнение работ по ремонту ОПС 238530, расположенного по адресу:
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16,
для нужд УФПС Калининградской области.
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	1
	Демонтаж дверей межкомнатных деревянных и дверных коробок, демонтажные работы с учётом отбивки штукатурки в откосах и с выломкой четвертей в кладке для работ с проёмами каменных стен.
	100 м2
	0.0210

	
	
	Демонтаж дверей металлических и дверных коробок, демонтажные работы с учётом отбивки штукатурки в откосах и с выломкой четвертей в кладке для работ с проёмами каменных стен.
	100 м2
	0.0210

	Раздел 2. Дверные проемы

	1
	1
	Заполнение проемов дверных
	100 м2
	0.0420

	2
	2
	Блок газосиликатный марка d300 600х300х200мм
	м3
	2.0000

	3
	3
	Оштукатуривание смесью для внутренних работ
	м2
	9.0000

	4
	4
	Шпаклевание финишными смесями для внутренних работ
	м2
	9.0000

	5
	5
	Грунтовка
	м2
	9.0000

	6
	6
	Окраска воднодисперсионными акриловыми составами
	м2
	9.0000

	Раздел 3. Возведение перегородки

	
	
	Отбивка покрытий до стеновой кладки и черновой стяжки пола
	м2
	3.0000

	
	
	Возведение перегородки
	м2
	6.3000

	
	
	Блок газосиликатный марка d300 600х300х200мм
	м3
	2.0000

	
	
	Смесь для кладки блоков 25 кг
	шт
	2.0000

	
	
	Сверление отверстий для армирования арматурой металлической 10мм
	шт
	16.0000

	
	
	Арматура металлическая диаметр 10мм
	мп
	20.0000

	
	
	Оштукатуривание смесью для внутренних работ
	м2
	12.6000

	
	
	Шпаклевание финишными смесями для внутренних работ
	м2
	12.6000

	
	
	Грунтовка
	м2
	12.6000

	
	
	Окраска воднодисперсионными акриловыми составами
	м2
	12.6000

	Раздел 4. Прочие работы

	5
	5
	Перенос электрооборудования (ЩРН)
	шт
	2.0000

	6
	6
	Строительный мусор
	т
	0.2000

	7
	7
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0.2000

	8
	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 т груза
	0.2000



1
7

