














Технические требования 
Поставка телефонного кабеля для ГЭС-4.
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1. [bookmark: _Toc125548757][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125548758]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Техническое требование

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГОСТ
	Государственный общесоюзный стандарт




1.2. [bookmark: _Toc125548759]Наименование закупаемой продукции.
Поставка телефонного кабеля для ГЭС-4.
1.3. [bookmark: _Toc125548760][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора № 37-ККГЭС-СМР-2022 от 09.11.2022г  «Строительно-монтажные  и  демонтажные работы по модернизации ОРУ-110кВ ГЭС-4» между АО «УК ГидроОГК» и ОА «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена производства строительно-монтажных работ. 
2. [bookmark: _Toc125548761]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc125548762]Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1. [bookmark: _Toc125548763]Перечень и объем закупаемой продукции.
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п.п.
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кабель телефонный с полиэтил. Изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтил. Оболочке (Тип/марка: ТППэп 50х2х0,5мм ГОСТ 31943-2012)
	м
	610


2.1.2. [bookmark: _Toc125548764]Требования к срокам поставки продукции.
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка телефонного кабеля для ГЭС-4 в соответствии с Таблицей №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]Не позднее 5 календарных дней с даты заключения договора




2.2. [bookmark: _Toc125548765]Требования к качеству продукции.
Таблица 3. Требования к продукции.
Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции».
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1. 
	Место поставки
	ОП «УКС-Юг» «Гидроремонт – ВКК», РФ, Ставропольский край., Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское, ГЭС-4.
Рабочие дни с 9-00 до 15-00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1. 
	Срок гарантии
	36 месяцев с даты подписания Сторонами соответствую-щей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· документы о качестве (паспорт качества) на установку и комплектующие;
· инструкция по монтажу и эксплуатации;
· сборочные чертежи, спецификации;
· свидетельства
о государственной регистрации соответствия единым санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	

	6.1. 
	Общие требования
	- Продукция поставляется одной строительной длинною, без деления на части.
- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
- Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке.
- Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать предоставленной заявке на поставку от Заказчика.
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	




