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1. Общие сведения

1.2.

Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2: 45.20.13.000 Услуги по дошиповыванию зимних шипованных автомобильных шин для нужд Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро».
1.3.

Цель оказания услуг
Обеспечение исправного состояния транспортных средств (далее - ТС) Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро» путём проведения дошиповывания зимних шипованных автомобильных шин, по потребности и при возникновении неисправностей.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№

п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Услуги по дошиповыванию зимних шипованных 

автомобильных шин
	г. Балаково Саратовской области
	Toyota Land Cruiser 200
	Приволжский филиал АО «ТК РусГидро» Саратовский транспортный участок

	2
	
	
	Toyota Land Cruiser 150
	

	3
	
	
	Toyota Corolla
	

	4
	
	
	Mercedes Benz
	

	5
	
	
	UAZ Patriot
	

	6
	
	
	Toyota Hiace
	

	7
	
	
	Ford Transit
	

	8
	
	
	Ford Transit Bus
	

	9
	
	
	Ford Transit
	

	10
	
	
	ГАЗ-2752 (Соболь)
	

	11
	
	
	Toyota Rav4
	

	12
	
	
	Mitsubishi Outlander
	


2.

Требования к продукции.
2.1.
Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1.
Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	п/п
	Наименование услуг/этапа услуг
	Единица измерения
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуги по дошиповыванию зимних шипованных 

автомобильных шин
	Усл. единица
	В соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям)


* Объем оказываемых услуг является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку услуг на общую сумму договора
2.1.2.
Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания

услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Услуги по дошиповыванию зимних шипованных автомобильных шин
	01.08.2027 г.
	31.12.2027 г.


2.2. 
Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2: 45.20.13.000 Услуги по дошиповыванию зимних шипованных автомобильных шин для нужд Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро».
	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Основание для оказания услуг
	Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по дошиповыванию зимних шипованных автомобильных шин ТС Заказчика на основании заявок Заказчика.
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	

	1.1.2.
	Расходные материалы и запчасти
	Исполнитель при оказании услуг должен осуществлять дошиповывание зимних шипованных автомобильных шин с использованием собственных материалов и оборудования.
	
	

	1.1.3.
	Осуществление контроля
	Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса дошиповывания зимних шипованных автомобильных шин, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ.
	
	

	1.1.4.
	Место оказания услуг
	Исполнитель должен иметь оборудованный пункт шиномонтажа в г.Балаково, Саратовская область.
	
	

	1.2.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	

	1.2.1.
	Исполнитель при оказании услуг должен использовать собственные материалы. Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. 
	
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	
	

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	
	

	2.1.1.
	ТС, которым был выполнен ремонт шин, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (в действующей редакции)
	
	

	2.2.
	Требования к приемке результата оказания услуг
	
	

	2.2.1.
	Осмотр ТС после оказании услуги.
	Исполнитель услуг обязан обеспечивать сохранность ТС, представленного для проведения дошиповывания зимних шипованных автомобильных шин.
	
	

	2.3.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	

	2.3.1.
	Акт сдачи-приемки оказанных услуг
	Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах
	
	

	2.3.2.
	Счет на оплату
	Исполнитель передает счет на оплату после оказания услуги.
	
	

	2.3.3.
	Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) / УПД
	Исполнитель передает счет фактуру или универсальный передаточный документ (если Исполнитель является плательщиком НДС)
	
	


3.  
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.

Стоимость за единицу услуги должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг.
3.2.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.3.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

4. 

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. 

В итоговый расчет стоимости оказания услуг должны быть включены все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, возникающие в ходе исполнения обязательств по договору, а также стоимость расходных материалов, используемых в ходе оказания услуг. 
4.2. 

Стоимость 1 (одной) единицы услуг остается неизменной в течение всего срока действия договора.
Приложение №1 —  Перечень и объем оказываемых услуг
Приложение № 1 к Техническим требованиям

Перечень и объем оказываемых услуг

	№ п/п
	Модель
	Номерной знак
	Типоразмер автошин
	Вид услуг
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Toyota Land Cruiser 200
	О 777 ВТ 64
	285/60 R18
	Установка ремонтного шипа
	163

	2
	Toyota Land

Cruiser 150
	В 419 ЕА 164
	265/65 R18
	Установка ремонтного шипа
	90

	3
	Toyota Corolla
	В 408 ХУ 64
	205/55 R16
	Установка ремонтного шипа
	110

	4
	Mercedes Benz
	А 534 ТМ 763
	195/70 R15C
	Установка ремонтного шипа
	216

	5
	UAZ Patriot
	А 094 УК 164
	235/70 R16
	Установка ремонтного шипа
	110

	6
	Toyota Hiace
	А 103 РН 164
	195/70 R15С
	Установка ремонтного шипа
	105

	7
	Ford Transit
	В 459 ХУ 64
	195/75 R16C
	Установка ремонтного шипа
	315

	8
	Ford Transit Bus
	В 401 РА 64
	215/75 R16C
	Установка ремонтного шипа
	245

	9
	Ford Transit
	В 703 СВ 763
	195/75 R16C
	Установка ремонтного шипа
	348

	10
	ГАЗ-2752 (Соболь)
	В 280 РС 64
	215/65 R16
	Установка ремонтного шипа
	170

	11
	Toyota Rav4
	В 405 ХУ 64
	225/65 R16
	Установка ремонтного шипа
	160

	12
	Mitsubishi Outlander
	М 365 ТА 34
	225/55 R18
	Установка ремонтного шипа
	110


7

