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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Акт ФПУ-26
	Акт о выполненных работах (оказанных услугах), утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р

	2
	Вагоны
	Железнодорожные вагоны АО «Почта России» 

	3
	ВУ-41М
	Уведомление формы ВУ-41М – акт-рекламации, который составляется на узлы и детали пассажирского вагона,
не выдержавшие гарантийного срока после произведенного
ТО и ремонта вагоноремонтными предприятиями. Форма утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17.11.2014 г. 
№ 2685р

	4
	ВУ-23
	Уведомление на ремонт вагона, оформляемое при выявлении неисправности узлов или деталей вагона, утвержденное ОАО «РЖД» в 2004 г.

	5
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» 

	6
	Колесная пара
	Сборочная единица, состоящая из оси, колес и буксовых узлов

	7
	ПЖДП
	Прижелезнодорожный почтамт

	8
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы по техническому обслуживанию в объеме ТО-2 вагонов АО «Почта России» в соответствии с заключенным договором

	9
	Работа
	Техническое обслуживанию в объеме ТО-2

	10
	Сборочная единица
	Изделие состоящее из нескольких деталей, соединенных между собой при помощи различного вида сборочных операций (свинчивание, клепка, сварка, опрессовка и т. д.)

	11
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик (каждый в отдельности – Сторона)

	12
	ТЗ
	Техническое задание

	13
	ТО-2
	Сезонное техническое обслуживание вагонов перед началом летних и зимних перевозок

	14
	ТО-3
	Единая техническая ревизия вагона

	15
	УКВ
	Установка кондиционирования воздуха

	16
	УФПС, Филиал Заказчика
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, являющийся обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений, руководитель филиала действует на основании выданной Обществом доверенности

	17
	ЭЧТК
	Экологически чистый туалетный комплекс вагона


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-2 вагонов АО «Почта России».
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Техническое обслуживание Вагонов осуществляется в соответствии с разделом IX Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250. 
3.2. Цель закупки: поддержание Вагонов в исправном техническом состоянии для обеспечения производственных процессов Общества.
3.3. Задачи закупки: проведение ТО-2 Вагонов. 
3.4. Целью проведения ТО-2 является сезонное техническое обслуживание Вагонов перед началом летних и зимних перевозок.
3.5. Техническое обслуживание ТО-2 всех Вагонов производится по заявкам Заказчика, кроме Вагонов, проходящих плановые виды ремонта и ТО-3 в период с 1 марта по 25 мая, а также в период с 20 августа по 31 октября. Работы, предусмотренные при ТО-2, производятся в процессе проведения плановых видов ремонтов и ТО-3.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения Работ: дата заключения договора, но не ранее 01.01.2027.
4.2. Окончание выполнения Работ: 31.12.2027.
4.3. Выполнение работ при ТО-2 производится в период их подготовки к летним и зимним перевозкам ежегодно с 15 марта по 25 мая и с 5 сентября по 31 октября в соответствии с согласованными графиками. Общий срок выполнения Работ не должен превышать 24 (двадцати четырех) часов с момента подачи Вагонов к месту выполнения Работ согласно подписанного Подрядчиком и Заказчиком графика, в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1.1 ТЗ.
4.4.	Место выполнения работ ТО-2:
4.4.1.	Работы выполняются на железнодорожных путях общего и необщего пользования, включая пути Заказчика (при наличии технической возможности выполнения данных работ Подрядчиком) железнодорожных станций ОАО «РЖД», указанных в приложении № 3 к ТЗ.
4.4.2.	Работы выполняются на территории Российской Федерации.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Выполнение работ по ТО-2
5.1.1. Подрядчик обязан выполнять Работы в полном объеме в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1.1 ТЗ. Применение внутренних нормативных актов Подрядчика при выполнении Работ не допускается.
5.1.2. Выполнение ТО-2 осуществляется для Вагонов Заказчика: 
· со служебным помещением, оборудованных УКВ, ЭЧТК и высоковольтным оборудованием (модели Вагонов 61-4505, 61-4505.01,
61-531, 61-531-003, 61-906);
· без служебного помещения, не оборудованных УКВ, ЭЧТК
и высоковольтным оборудованием (модель Вагона 61-4504).
5.1.3. Филиалы Заказчика расположены по адресам, указанным
в приложении № 1 к ТЗ.
5.1.4. По письменному уведомлению Заказчика возможно проведение ТО-2 других моделей Вагонов. Возможность выполнения Работ на таких Вагонах Подрядчик обязан рассмотреть в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от Заказчика на адрес электронной почты, указанный в договоре. 
5.2.	Проведение работ по ТО-2
5.2.1. Техническое обслуживание в объеме ТО-2 Вагонов моделей 61-4504, 61-4505, 61-4505.01, 61-531-003, 61-531, 61-906 включает
в себя перечень работ в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1.1 ТЗ, в том числе работы по техническому обслуживанию ЭЧТК с откачкой и очисткой накопительного бака.
5.2.2. В случае выявления необходимости выполнения работ, не входящих в перечень выполняемых работ при ТО-2, Подрядчик осуществляет оформление уведомления формы ВУ-23, с предоставлением копии документа Заказчику не позднее 24 часов после его оформления.
В случае если при выполнении Работ Подрядчиком будет выявлена необходимость выполнения дополнительных работ, под которыми по тексту настоящего ТЗ понимаются работы, не входящие в перечень Работ, то выполнение таких работ осуществляется Заказчиком.
При этом срок окончания выполнения Работ продлевается на период с момента направления Подрядчиком Заказчику уведомления формы ВУ-23 в соответствии с настоящим пунктом до момента завершения выполнения таких работ Заказчиком.
5.2.3. Работа по замене запасных частей, узлов или деталей при проведении ТО-2 включает в себя стоимость запасных частей, узлов или деталей Подрядчика, а также работы по их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам. 
5.2.4. Работа по техническому обслуживанию узлов или деталей при проведении ТО-2 включает в себя стоимость работ по их монтажу, демонтажу и прочим работам, входящим в технологию обслуживания узла или детали согласно требованиям действующей нормативно-технической документации.
5.2.5. Перечень работ, выполняемых при проведении ТО-2 вагонов, приведен в приложении № 2 к ТЗ.
5.2.6. Прогнозный объем Работ приведен в приложении № 3 к ТЗ.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.	Требования к качеству работ
6.1.1.	При выполнении Работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными и иными документами:
· Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 
№ 250;
· Руководство «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту» ЛВ1.0005РЭ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2016 № 2841р;
· Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тормозного оборудования почтовых и багажных вагонов с раздельным (потележечным) торможением ЛВ1.0024 РЭ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 18.06.2018 № 1268/р;
· руководство по эксплуатации 265Б-1.000РЭ «Авторежим 265Б-1», утвержденное ОАО «Транспневматика», согласованное письмом ОАО «РЖД» от 16.06.2015 № 3739/ЦЛ.
· другие действующие нормативные, правовые и иные акты МПС России, Минтранса России, ОАО «РЖД», регламентирующих проведение работ, а также техническая и эксплуатационная документация на Вагоны
в части, не противоречащей ТЗ.
6.1.2.	Заказчик в лице уполномоченного представителя вправе проводить проверку качества выполнения Работ в период их проведения.
6.1.3.	При обнаружении Заказчиком недостатков в результате приемки работ на Вагоне Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет
в согласованный с Заказчиком срок. 
6.2.	Условия выполнения работ
6.2.1. Все необходимые для выполнения Работ запчасти, материалы
и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ. Стоимость расходных материалов и комплектующих входит в стоимость Работ.
6.2.2. К началу выполнения Работ Подрядчик обеспечивает наличие всех материалов, запасных частей и комплектующего оборудования, необходимых для выполнения работ.
6.2.3. По факту выполнения Работ, Подрядчик осуществляет внесение соответствующих изменений в информационную базу данных автоматизированной системы управления пассажирским вагонным парком. Не позднее 24 часов после выполнения Работ, по адресу электронной почты, указанной в договоре Подрядчик направляет Заказчику копию электронного паспорта на Вагон, сформированного в данной системе.
6.2.4. При проведении работ по ТО-2:
6.2.4.1. Заказчик не позднее чем за 20 (двадцать) суток до начала периода
проведения ТО-2, указанного в п.4.3. ТЗ, направляет Подрядчику заявку для согласования сроков выполнения Работ. Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения заявки на проведение ТО-2 направляет Заказчику составленный график проведения Работ (по форме, определенной
в договоре).
6.2.4.2. Необходимые платы и сборы за перевозку Вагонов Заказчика от станции дислокации Вагонов до места выполнения Работ, указанных в п. 4.4.1, оплачиваются Заказчиком в соответствии с действующими тарифами.
6.2.4.3. Подача и уборка Вагонов на место выполнения Работ, с примыкающей железнодорожной станции, осуществляется и является ответственностью Подрядчика.
6.2.4.4. Подрядчик устраняет имеющиеся на Вагоне и обнаруженные при осмотре Вагона неисправности, устранение которых входит в объем работ при ТО-2 вагонов, в рамках настоящего Технического задания. 
6.2.4.5. Объем фактически выполненных работ по ТО-2 не может
отличаться от объема, указанного в заявке.
6.2.4.6. Вся необходимая переписка между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется посредством электронной почты, указанной в Договоре, если в Договоре не указан иной способ.
6.3.	Требования к безопасности
Работы по ТО-2 должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства.
6.4.	Требования к конфиденциальности
Не установлены.
6.5.	Требования к сдаче-приемке работ
Подрядчик обязан сдать Работы по окончании ТО-2 уполномоченному представителю Заказчика и передать документацию, перечень и сроки предоставления которой указаны в п. 6.6. ТЗ.
6.6.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)
6.6.1. При выполнении ТО-2 сдача Подрядчиком выполненных работ
и их приемка Заказчиком производится путем оформления и двустороннего подписания Акта ФПУ-26.
6.6.2 Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней по окончании работ направляет Заказчику Акт ФПУ-26 в 2 (двух) экземплярах. 
6.6.3. Заказчик в соответствии с порядком приемки услуг, установленном договором, обязан рассмотреть и подписать Акт ФПУ-26. В случае, когда работы выполнены полностью в соответствии с условиями Договора, они подлежат приемке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта ФПУ-26. 
6.6.4 Счет-фактура (при необходимости) предоставляется в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации.
6.6.5. Работы по ТО-2 вагона считаются выполненными после подписания сторонами акта о выполненных работах по форме ФПУ-26.
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
           7.1. Гарантийный срок устанавливается согласно руководству «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию
и текущему ремонту». ЛВ1.0005РЭ. 
           7.2. Отцепка (браковка) Вагона по технической неисправности
в течение гарантийного срока из-за некачественного выполнения работ Подрядчиком признается гарантийным случаем на основании оформленного акта-рекламации по форме ВУ-41М.  
7.3. В случае наличия неисправности Вагона, которая может расцениваться как гарантийная, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика с указанием даты комиссионного осмотра Вагона.
7.4. В случае неявки представителя Подрядчика в день проведения комиссионного осмотра акт-рекламация составляется без представителей Подрядчика.
7.5. Устранение гарантийных неисправностей Вагона осуществляется Подрядчиком.
7.6. При наступлении происшествия (аварии) из-за некачественного выполнения работ Подрядчиком последний возмещает Заказчику документально подтвержденные расходы, ущерб и иные затраты, связанные с устранением последствий, включая понесенные Заказчиком затраты
на возмещение претензий третьих лиц.
7.7. При обнаружении в течение гарантийного срока неисправностей Вагонов, возникших в процессе их эксплуатации, вследствие некачественно выполненных работ (далее– дефекты), Вагоны направляются за счет Подрядчика в место выполнения работ для устранения выявленных дефектов. В случае невозможности устранения дефектов или отправки Вагона в место выполнения работ Заказчик имеет право, по согласованию с Подрядчиком, устранить их в иных организациях, выполняющих Работы подвижного состава, с компенсацией Подрядчиком понесенных Заказчиком документально подтвержденных расходов: передислокация вагона к месту Работ и после Работ до ближайшей станции, находящейся на маршруте следования Вагона, с возможностью оформления перевозочных документов, а также затраты на Работы.
7.8. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком в течении 5 (пяти) суток с даты получения от Заказчика акта-рекламации.
7.9. Транспортные расходы Подрядчика, связанные с проведением Гарантийных Работ Вагонов Заказчиком, не возмещаются.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подрядчик обязан иметь условный номер клеймения в соответствии
с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным протоколом 
от 22.10.2014 № 61 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.
Узлы и детали, устанавливаемые на Вагоны, должны соответствовать требованиям к разрешенным для эксплуатации на пассажирских вагонах
по территории Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Адреса Филиалов Заказчика
	9

	2
	Перечень работ, входящих в техническое обслуживание Вагонов в объеме ТО-2
	10

	3
	Прогнозный объем работ по ТО-2 Вагонов
	11
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Приложение № 1 к ТЗ


Адреса Филиалов Заказчика
	№ п/п
	Наименование Филиала Заказчика
	Адрес Филиала Заказчика

	1
	УФПС Амурской области
	РФ, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 27

	2
	УФПС Приморского края
	РФ, 690090, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2

	3
	УФПС Иркутской области
	РФ, 664011 г. Иркутск, пер. Богданова, д. 8а

	4
	УФПС Красноярского края
	РФ, 630017, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 102

	5
	УФПС Новосибирской области
	РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5

	6
	УФПС Омской области
	РФ, 644099, г. Омск, ул. Герцена, 1

	7
	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.61, литер Б

	8
	УФПС Хабаровского края
	РФ, 680000 г. Хабаровск, Ул. Муравьёва – Амурского, 28

	9
	УФПС Свердловской области
	РФ, 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 39

	10
	УФПС Ростовской области
	РФ, 344000 г. Ростов-на-Дону,  ул.Лермонтовская, 116 

	11
	УФПС Тюменской области
	РФ, 625000 г. Тюмень, ул. Республики, 56

	12
	ПЖДП при Казанском вокзале -УФПС г. Москвы;
	РФ, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26

	13
	ПЖДП при Павелецком вокзале- УФПС г. Москвы
	РФ, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26

	14
	ПЖДП при Ярославском вокзале - УФПС г. Москвы
	РФ, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26

	15
	УФПС Калининградской области
	РФ, 236700, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 22



Приложение № 2 к ТЗ


	Перечень работ, входящих в техническое обслуживание Вагонов в объеме ТО-2


	№ п/п
	Наименование работы
	Модели вагонов

	
	
	Со служебным помещением и оборудованных УКВ, ЭЧТК
(61-4505, 61-4505.01, 61-531, 61-531.003, 61-906)
	Без служебного помещения, необорудованных УКВ, ЭЧТК
(61-4504)

	1
	Техническое обслуживание кузова и рамы вагона
	да
	да

	2
	Техническое обслуживание внутренних дверей
	да
	нет

	3
	Техническое обслуживание наружных (распашных) дверей
	да
	да

	4
	Техническое обслуживание тормозного оборудования
	да
	да

	5
	Техническое обслуживание вагонных тележек
	да
	да

	6
	Техническое обслуживание Колесных пар
	да
	да

	7
	Техническое обслуживание сцепного устройства
	да
	да

	8
	Техническое обслуживание внутреннего оборудования окон и дверей
	да
	да

	9
	Техническое обслуживание системы водоснабжения
	да
	нет

	10
	Техническое обслуживание системы отопления
	да
	нет

	11
	Техническое обслуживание буферных комплексов
	да
	да

	12
	Техническое обслуживание входных площадок
	да
	нет

	13
	Техническое обслуживание системы вентиляции
	да
	да

	14
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и пожаротушения
	да
	да

	15
	Техническое обслуживание электрооборудования до 1000В
	да
	да

	16
	Техническое обслуживание электрооборудования свыше 1000В
	да
	да

	17
	Техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха
	да
	нет

	18
	Техническое обслуживание приводов вагонного генератора
	да
	нет

	19
	Техническое обслуживание ЭЧТК с откачкой и очисткой накопительного бака вагонов
	да
	нет




Приложение № 3 к ТЗ

	Прогнозный объем работ по ТО-2 Вагонов

	№ п/п
	Наименование работ
	Прогнозное количество

	1
	Проведение технического обслуживания в объеме ТО-2 вагонов со служебным помещением и оборудованных УКВ, ЭЧТК 
	431

	2
	Проведение технического обслуживания в объеме ТО-2 вагонов без служебного помещения, необорудованных УКВ, ЭЧТК 
	83

	Всего
	514




Железнодорожные станции проведения ТО-2 Вагонов
	№п/п
	Наименование железнодорожной станции

	1
	Благовещенск

	2
	Владивосток

	3
	Екатеринбург-Пассажирский

	4
	Иркутск-Пассажирский

	5
	Калининград-Пассажирский

	6
	Красноярск-Пассажирский

	7
	Новосибирск-Главный

	8
	Омск-Пассажирский

	9
	Москва-Пассажирская-Казанская

	10
	Москва-Пассажирская-Павелецкая

	11
	Москва-Пассажирская-Смоленская

	12
	Москва-Пассажирская-Ярославская

	13
	Ростов-Главный

	14
	Санкт-Петербург-Главный /
Санкт-Петербург Ладожский

	15
	Тюмень

	16
	Хабаровск-1



