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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7017_899461045][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7019_899461045]Наименование закупаемой продукции
	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7021_899461045]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.40.2 Поставка осветительных устройств на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc8323_2243388018]Цель использования закупаемой продукции
Закупаемая продукция предназначена для Выполнение монтажных работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта у взаимозависимого лица по лоту №0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЭ-КГЭС, подписанного между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: __RefHeading___Toc8325_2243388018][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7023_899461045][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7025_899461045][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7027_899461045][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1. 
	Светильник уличный Grad M-40-740A-S1, 40W, IP66
	шт.

	210
	



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7029_899461045]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc7031_899461045][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	[bookmark: _Toc46743510]6

	1.
	ОКПД2 27.40.2 Поставка осветительных устройств на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
	С даты подписания договора
	В течении 60 календарных дней
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7033_899461045][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc547856221]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7035_899461045][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 27.40.2 Поставка осветительных устройств на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Светильник уличный Grad M-40-740A-S1, 40W, IP66
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	
	Мощность светильника
	40 Вт
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.2
	
	Тип лампы
	встроенные светодиоды
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.3
	
	Тип цоколя
	встроенные светодиоды(LED)
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.4
	
	Питание
	сеть
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.5
	
	Напряжение питания
	220 В
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.6
	
	Защитное стекло
	наличие
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.7
	
	Способ установки
	консольный
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.8
	
	Степень защиты
	IP 66
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.9
	
	Материал корпуса
	алюминий
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.10
	
	Материал рассеивателя
	силикатное стекло
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.11
	
	Цветовая температура
	4 000 K
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.12
	
	Световой поток
	6600 лм
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.13
	
	Цветопередача
	70 Ra
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.14
	
	Длина
	700 мм
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.15
	
	Ширина
	300 мм
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.16
	
	Высота
	102 мм
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.17
	
	Диаметр трубы
	60 мм
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	1.1.18
	
	Соответствие стандарту 
	
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
	Согласие с требованием
	Паспорт
	-//-

	2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
Согласие с требованием
	
-//-
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
-//-

	2.1
	Место поставки
	До склада Колымской ГЭС, Ягодинский муниципальный округ, Магаданская область.
	
	
	

	2.2
	Поставка
	Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
Поставка товара осуществляется по заявкам транспортом и силами Поставщика.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.
	
	
	

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Гарантия, не менее
	12 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	Документы на русском языке (декларация соответствия и сертификат качества, паспорт)
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документа-ми, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: __RefHeading___Toc7037_899461045]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

