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[bookmark: __RefHeading___Toc20885_1323904207]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставка конденсатора (аварийный запас)

ОКПД2 27.90.51- Конденсаторы постоянной ёмкости для цепей с частотой 50/60 Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 кВар
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc158189812]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc158189813][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	Филиал
	филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»



1.2. [bookmark: _Toc158189814]Наименование закупаемой продукции
	«Поставка конденсатора (аварийный запас) (код ОКПД2 27.90.51)».
1.3. [bookmark: _Toc158189815][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
	Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на оборудовании Филиала.
1.4. [bookmark: _Toc158189816][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
	Закупка выполняется в целях восполнения аварийного запаса Филиала.
1.5. [bookmark: _Toc158189817][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]	В соответствии с условиями договора.
2. [bookmark: _Toc158189818][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc158189819]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc158189820]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc158189821][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Конденсатор 
	2GHV003054R0002 (0,26мкФ/36кВ)
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc158189822][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc158189823][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Конденсатор 2GHV003054R0002 (0,26мкФ/36кВ)
	С даты подписания договора
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc158189824][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc158189825] Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Указанные в технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, установленном в требованиях к продукции.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

	1.1. 
	Конденсатор 
	2GHV003054R0002
 (0,26мкФ/36кВ), 
производство ОО «АББ»
[bookmark: _GoBack]Номинальное напряжение 36 кВ;
Номинальная ёмкость 0,26 мкФ;
Рабочий диапазон температур 
–40/+80 0С;
Уровень изоляции 80/150 кВ.

Технические характеристики и габаритные размеры должны соответствовать приложению №1 к настоящим техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа (технического паспорта)
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc158189826]Подтверждение в формате предложения участника 
	

	2.2. 
	Условия поставки
	Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до места поставки.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc158189827]Подтверждение в формате предложения участника
	

	2.3. 
	Требования к маркировке, упаковке
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения. Товар поставляется в таре завода-изготовителя. 
Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.
Требования к маркировке МТЗ, поступающих на склады Филиала:
1. Маркировка МТЗ должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
2. Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место или корпусы оборудования, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода.
3. QR - код должен содержать следующую обязательную информацию:
· наименование МТЗ (в случае поставки не сборного груза);
· наименование Поставщика;
· номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка;
· Контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала;
· условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение);
· дату изготовления;
· срок хранения. В случае если срок хранения на МТЗ не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».
Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке.
В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования.
	Согласие с требованием
	Подтверждение в формате предложения участника
	

	2.3.
	Приемка Товара
	В соответствии с условиями договора.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	Подтверждение в формате предложения участника
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	В соответствии с гарантиями производителя, но не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар.
	Согласие с требованием
	Подтверждение в формате предложения участника
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества и пр.;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
протоколы заводских испытаний;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	Подтверждение в формате предложения участника
	



3. [bookmark: _Toc158189828][bookmark: _Toc54785625][bookmark: _Toc54279844]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. [bookmark: _Toc158189829][bookmark: _Toc157774196][bookmark: _Toc157774106][bookmark: _Toc103692591]Перечень приложений к ТТ:

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;
Приложение №2: Технические характеристики конденсатора.


