
Технические требования на поставку МТР
Поставка вводов высоковольтных 35 кВ для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в рамках ремонтной программы


Общие сведения
       1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	ТТ
	технические требования


1.2.  Наименование продукции: Ввода высоковольтные
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика*

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	1.1. 
	Ввод высоковольтный ВВФ-35/630 чертеж  ч.АГИЕ.686381.001-03 для высоковольтного выключателя ВТ 35, согласно приложению № 1 табл2
	шт.
	4

	
	
	
	


2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2 Требования по срокам поставки

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ввода высоковольтные (Таблица 1, п.1.1-1.5.)

	с даты заключения договора поставки
	в течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки


2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3 Требования к продукции Ввода высоковольтные
Наименование продукции (позиция №№ 1.1-1.5 Таблицы 1): Ввода высоковольтные
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные опросной лист приложение № 1
	

	1.2.
	Соответствие вводов высоковольтных ГОСТ Р 55187-2012

	Согласие с требованием
	Предоставить копии документа о соответствии вводов высоковольтных
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Срок гарантии
	Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	3.
	Требования к сроку выпуска продукции

	3.1.
	Продукция должна быть новой 2026 г. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требование к доставке 

	4.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» п. 1.1 Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	Продукция должна быть доставлена: 
- при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524, г. Уссурийск,  ул. Резервная 22 А.

	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Подтверждение технических характеристик вводов высоковольтных, указанных в Приложении № 1
	Участник должен предоставить протоколы с результатами квалификационных испытаний, согласно требований п.п. 8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012
	Согласие с требованием
	Предоставить протоколы периодических испытаний
	

	6.
	Применение законодательства о национальном режиме:

	6.1.
	Происхождение поставляемой продукции
	В составе Коммерческого предложения Участник указывает страну и производителя продукции.
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4. ПРИЛОЖЕНИЯ:
                     Приложение № 1 — Требования к продукции 
*	 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 


	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.


	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.


�	Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ.






