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[bookmark: _Hlk235449138]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и сборку специализированной клиентской 
и производственной мебели для оснащения отделений почтовой связи для нужд УФПС Новосибирской области, УФПС Республики Алтай , УФПС Кемеровской области, УФПС Приморского края, УФПС Республики Бурятия, УФПС Сахалинской области, УФПС Хабаровского края, УФПС Амурской области, УФПС Республики Саха (Якутия) АО «Почта России»

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	ГЖП
	Газетно-журнальная продукция

	2
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	3
	Заявка[endnoteRef:2] [2:  Указывается в случае поставки Товара по заявкам.] 

	Подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику о поставке Товара или его сборке в определенном количестве и ассортименте, составленное по форме приложения к договору и направленное на адрес Поставщика

	4
	Комплект
	Группа взаимосвязанных Товаров, объединенных по признаку назначения

	5
	ЛДСП
	Ламинированная древесно-стружечная плита

	6
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	7
	МГН
	Маломобильные группы населения

	8
	МОПС
	Модульное отделение почтовой связи

	9
	ПВХ
	Поливинилхлорид

	10
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	11
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	12
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	13
	ТЗ
	Техническое задание

	14
	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности

	15
	Товар, мебель
	Специализированная клиентская и производственная мебель

	16
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	17
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	18
	D, d
	Диаметр

	19
	R
	Радиус

	20
	RAL
	Международный цветовой стандарт


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: поставка и сборка специализированной клиентской и производственной мебели для оснащения отделений почтовой связи для нужд УФПС Новосибирской области, УФПС Республики Алтай , УФПС Кемеровской области, УФПС Приморского края, УФПС Республики Бурятия, УФПС Сахалинской области, УФПС Хабаровского края, УФПС Амурской области, УФПС Республики Саха (Якутия) АО «Почта России»
Цель закупки: обеспечение ОПС необходимой мебелью в соответствии с утвержденными стандартами оформления ОПС и перечнем и количеством поставляемого Товара (приложение № 1 к ТЗ).
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным 2026 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом и быть свободным  от прав третьих лиц.
3.2. Номенклатура и количество поставляемого Товара
Информация о номенклатуре и количестве Товара приведена
в приложении № 4 к ТЗ (примеры заполнения перечня и количества поставляемого Товара, перечня и состава комплектов Товара представлены в приложении № 7 к ТЗ). 
3.3. Основные характеристики Товара
3.3.1.Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в ТЗ, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. К Товару прилагаются необходимые сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям ТЗ:
· копия паспорта качества;
· копия сертификата соответствия / декларации о соответствии и (или) протокола испытаний;
· инструкция по сборке;
· инструкция по эксплуатации.
3.3.2. Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.
3.3.3. Основные характеристики и изображения Товара изложены 
в Требованиях к техническим характеристикам Товара (приложение № 3 к ТЗ).
3.4. Комплектность Товара
Комплектность Товара изложена в Требованиях к техническим характеристикам Товара (приложение № 3 к ТЗ), которые включают в себя полный комплект составляющих и креплений на Товар.
3.5. 	Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара, сборке Товара
3.5.1.	Товар должен быть изготовлен с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативных документов[endnoteRef:3]: [3: ] 

· ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия»;
· ГОСТ 19917-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;
· ГОСТ 30698-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло закаленное. Технические условия»;
· ГОСТ 5632-2014 «Межгосударственный стандарт. Нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;
· ГОСТ 55525-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»;
· ГОСТ 56356-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Стеллажи металлические для архивов. Технические условия»;
· ГОСТ 5089-2011 «Межгосударственный стандарт. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;
· ГОСТ 32289-2025 «Межгосударственный стандарт. Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия»;
· ГОСТ 32399-2013 «Межгосударственный стандарт. Плиты древесно-стружечные влагостойкие. Технические условия»;
· ГОСТ 10632-2014 «Межгосударственный стандарт. Плиты древесно-стружечные. Технические условия»;
· ГОСТ 16523-97 «Межгосударственный стандарт. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»;
· ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. 
О безопасности мебельной продукции».
3.5.2.	Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
3.6.	Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Гарантийный срок составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.
3.6.2. Поставщик обязуется обеспечить проведение гарантийного обслуживания, замену или ремонт неисправного Товара в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Покупателя.
3.6.3. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества или вернуть на расчетный счет Покупателя все денежные средства, уплаченные за неисправный Товар, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя о возврате денежных средств или письменного требования о замене Товара.
3.6.4. Срок гарантии на сборку Товара – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям 
п. 5.4 ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия».
4.2. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя, индекса ОПС.
4.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
5.1. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям п. 5.5 ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия».
5.2. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным законодательством Российской Федерации стандартам и (или) техническим условиям и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки, погрузки, разгрузки, хранении.
5.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей упаковкой.
5.4. Поставляемый Товар должен быть уложен на стандартных европоддонах с описью вложения на каждый европоддон.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки Товара[endnoteRef:4] [4:  При проведении закупок в рамках Макропрограммы требуется выбрать вариант, предусматривающий поставку Товара по заявкам.] 

     6.1.1. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя, если в заявке не предусмотрены иные, более длительные сроки. При закупке Товара комплектами составы комплектов определяются Покупателем в заявке.
Заявки направляются Покупателем по электронной почте на авторизированный адрес Поставщика, указанный в договоре, не чаще 2х раз в неделю.
Общий срок поставки Товара: до 12.2026
Требования к формированию заявки:
Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, устанавливается в заявке.
          6.1.2.	Адрес(а) поставки Товара указан(ы) в приложении № 6 к ТЗ.
6.2. Условия поставки
6.2.1. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45 (для конкретной закупки может быть установлено иное время доставки).
6.2.2. Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
6.3. Условия сборки Товара[endnoteRef:5] [5:  Указывается при осуществлении закупки с наименованием: «Поставка и сборка специализированной клиентской и производственной мебели для оснащения отделений почтовой связи» и «Поставка специализированной клиентской и производственной мебели, включающая ее сборку, для оснащения отделений почтовой связи УФПС ______ (указать регион) АО «Почта России»».] 

6.3.1. Заявка на поставку Товара и заявка на сборку Товара 
оформляются Покупателем отдельно (пример заполнения заявки представлен в приложении № 2 к ТЗ). 
6.3.2. Во время осуществления сборки Товара (при необходимости) осуществляется подгонка Товара по месту с учетом конструктивных особенностей помещения. Необходимость подгонки Товара по месту определяется представителем Покупателя во время проведения сборки.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Условия сдачи и приемки Товара, сдачи и приемки сборки Товара
7.1.1. Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя.
7.1.2. Приемка Товара осуществляется Покупателем / филиалом Покупателя в течение в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты поставки Товара / даты поставки Товара по каждой заявке / даты поставки, установленной графиком поставки Товара,[footnoteRef:2] и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. [2:  Выбрать нужное в соответствии с п. 6.1 ТЗ.] 

Приемка выполненных работ по сборке поставленного Товара осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Покупателем Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Иные условия сдачи и приемки Товара и работ по его сборке установлены договором.
7.1.3. Поставщик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия фактически поставленного Товара, предусмотренным ТЗ и договором,
с последующим направлением полученных материалов Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня после приемки Товара, выполненных работ по его сборке[footnoteRef:3]. [3:  Данный абзац указывается при проведении закупок в рамках Макропрограммы. 
При поставке Товара без осуществления его сборки слова «выполненных работ по его сборке» исключаются из предложения.] 

7.1.4. При поставке Товара по комплектам Покупатель вправе с учетом ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать в том числе соразмерное уменьшение цены при поставке некомплектного Товара.

7.2.	Требования к комплекту технических и подтверждающих качество Товара документов, передаваемых Покупателю при поставке Товара и сборке Товара
7.2.1.	Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами в соответствии с требованиями, установленными договором, копиями сертификатов соответствия или иных документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, в том числе указанных в п. 3.3.1 ТЗ, а также оформленными гарантийными талонами или аналогичными документами о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара.
7.2.2.	Поставщик обязан передать Покупателю материалы фото- 
и видеофиксации, осуществляемой в процессе приемки Товара, выполненных работ по сборке, для подтверждения соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренным ТЗ и договором[endnoteRef:6]. [6:  Данный абзац указывается при проведении закупок в рамках Макропрограммы.
В случае поставки Товара без осуществления сборки слова «выполненных работ по сборке» исключается из предложения.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Товар транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на транспорте данного вида.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Товар должен храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 % в соответствии 
с требованиями ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия».

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Требования не установлены.
11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) 
не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
12.1. Специальные требования к обеспечению безопасности 
при монтаже, эксплуатации и ремонте Товара, если такие предусматриваются производителем, должны быть отражены в руководстве по эксплуатации.
12.2. Товар должен отвечать всем требованиям решения Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (вместе с ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции»).
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
При оформлении счета-фактуры в строке «Покупатель» должно быть указано: АО «Почта России», в строке «Грузополучатель» – наименование 
и адрес филиала Покупателя согласно реквизитам, указанным в таблице. 
В графе ИНН/КПП должно быть указано ИНН Покупателя / КПП филиала Покупателя согласно реквизитам, указанным в таблице:
Таблица
Пример заполнения
	№ п/п
	Адрес Покупателя
	Грузополучатель 
(филиал Покупателя)
	ИНН/КПП

	1
	
АО «Почта России»
125252, Москва, 
3-я Песчаная ул., 2А

	УФПС Новосибирской области, 630099, г. Новосибирск ул. Ленина, д. 5
	7724490000/ 540743001
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	3
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	4
	Перечень и состав комплектов Товара

	5
	Перечень адресов Покупателя
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Приложение № 1 к ТЗ


Перечень и количество поставляемого Товара
	№ п/п
	Наименование Товара / № комплекта
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Общее количество Товара

	1
	Барьер 1200 
	31.01.12.190
	шт.
	42

	2
	Мини витрина 600 правая 
	31.01.12.190
	шт.
	27

	3
	Мини витрина 600 левая
	31.01.12.190
	шт.
	28

	4
	Столешница откидная МГН
	31.01.12.110
	шт.
	4

	5
	Добор 300 
	31.01.12.190
	шт.
	5

	6
	Добор 400  
	31.01.12.190
	шт.
	4

	7
	Добор 600 
	31.01.12.190
	шт.
	8

	8
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	31.01.12.190
	шт.
	13

	9
	Откидная столешница – барьер
	31.01.12.190
	шт.
	41

	10
	Стол приставной
	31.01.12.110
	шт.
	26

	11
	Стол приставной для оргтехники
	31.01.12.110
	шт.
	13

	12
	Тумба подкатная
	31.01.12.110
	шт.
	42

	13
	Ящик для денег
	31.01.11.190
	шт.
	55

	14
	Газетница
	31.01.12.110
	шт.
	13

	15
	Кресло рабочее
	31.01.12.190
	шт.
	60

	16
	Стол для заполнения документов МГН 
	31.01.12.110
	шт.
	10

	17
	Стол для клиентского компьютера 1200
	31.01.12.110
	шт.
	23

	18
	Стул для мест ожидания (голубой)
	31.01.12.190
	шт.
	75

	19
	Стойка поворотная для ГЖП
	31.01.12.110
	шт.
	20

	20
	Стойка поворотная для открыток
	31.01.12.110
	шт.
	20

	21
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	31.01.12.110
	шт.
	54

	22
	Стеллаж пристенный 2250 х 665 х 570
	31.01.12.110
	шт.
	3

	23
	Стеллаж пристенный угловой с перфорированными панелями 2250 х 1000 х 570
	31.01.12.110
	шт.
	1

	24
	Стеллаж пристенный угловой 2250 х 1000 х 570
	31.01.12.110
	шт.
	5

	25
	Стеллаж пристенный с перфорированными задними панелями 2250 х 1000 х 570
	31.01.12.110
	шт.
	2

	26
	Шкаф для хранения розничных товаров
	31.01.12.190
	шт.
	13

	27
	Стеллаж ЛДСП розница
	31.01.12.110
	шт.
	13

	28
	Каркас примерочной из ЛДСП
	22.29.26.111
	шт.
	33

	29
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	31.09.13.190
	шт.
	33

	30
	Зеркало настенное в примерочную
	31.01.12.190
	шт.
	33

	31
	Коврик напольный для примерочной
	22.19.20.112
	шт.
	33

	32
	Крючки для одежды в примерочную
	22.29.26.111
	шт.
	44

	33
	Пуф для примерочной 
	31.01.12.190
	шт.
	33

	34
	Стеллаж складской 400
	31.01.12.110
	шт.
	97

	35
	Стеллаж складской 600
	31.01.12.110
	шт.
	5

	36
	Ящик сортировочный
	22.22.13.190
	шт.
	906

	37
	Стеллаж для гофротары
	31.01.12.110
	шт.
	1

	38
	Шкаф для посылок и отправлений
	31.01.12.190
	шт.
	13

	39
	Стол 1400
	31.01.12.110
	шт.
	5

	40
	Стол с клетью для почтальонов
	31.01.12.110
	шт.
	41

	41
	Стол почтальона с клетью МОПС
	31.01.12.110
	шт.
	13

	42
	Тумба подкатная для производственных помещений
	31.01.12.110
	шт.
	5

	43
	Вешалка напольная для одежды
	31.01.12.110
	шт.
	21

	44
	Шкаф для ТМЦ
	31.01.11.129
	шт.
	77

	45
	Стул ISO (черная ткань)
	31.01.12.190
	шт.
	80

	46
	Доска магнитная
	32.99.16.110
	шт.
	14

	47
	Стол обеденный
	31.09.12.131
	шт.
	33

	48
	Кухонный шкаф навесной 600
	31.09.13.190
	шт.
	14

	49
	Кухонный шкаф навесной 400
	31.09.13.190
	шт.
	6

	50
	Шкаф бытовой МОПС
	31.09.13.190
	шт.
	11

	51
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	31.09.13.190
	шт.
	13

	52
	Полка для инвентаря МОПС
	31.09.13.190
	шт.
	52

	53
	Корзина для мусора
	22.22.13.190
	шт.
	207



 Приложение № 2 к ТЗ


ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК

Заявка № _____от «___» ______________202__г. на поставку (включая сборку) к договору на поставку ________________ № ________ от «____» __________20 _г.
Покупатель: АО «Почта России» 
Адрес: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., 2А
Поставщик: _____________
Адрес: _____________
На основании п. 2.1 Договора от «____» _____________ ______ г.  № _____
Покупатель просит осуществить поставку Товара в следующем количестве и ассортименте:
	Номер п/п
	Наименование Товара /
№ комплекта
	Ассортимент Товара
	Код ОКПД2
	Количество
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Цена, без НДС, руб.
	НДС 20 %, руб.
	Стоимость без НДС, руб.
	Стоимость, включая НДС 20 %, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплект № 1:
	
	
	1
	комплект
	
	
	
	
	

	1.1
	Стол приставной
	–
	31.01.12.110
	15
	шт.
	Россия
	4 483,33
	896,67
	67 249,95
	80 700,00

	1.2
	Шкаф для одежды
	–
	31.01.12.131
	12
	шт.
	Россия
	5 583,33
	1 116,67
	66 999,96
	80 400,00

	1.3
	…..
	
	…..
	….
	….
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..

	
	Итого:
Комплект мебели № 1 для ОПС 630000
	
	
	
	
	
	
10 066,66
	
2 133,34
	
134 249,91
	
161 100,00



Срок поставки: не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя.
Примечания: ___________________________________________________________
Дата / срок выполнения работ по сборке: ___________ 
Время выполнения работ :___________(с __ до__ часов) 

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________ / _________________


	ПОКУПАТЕЛЬ:
	ПОСТАВЩИК:

	__________________________
	__________________________

	(должность)
	(должность)

	__________________________
	__________________________

	(подпись, фамилия и инициалы)
	(подпись, фамилия и инициалы)


	
___ ____________ 20__ г.
	

	
___ ____________ 20__ г.

М. П. (при наличии печати)




Приложение № 3 к ТЗ
Требования к техническим характеристикам Товара

	№ п/п
	Наименование
	Вид
	Технические требования к товару

	1
	Барьер 1200 
	
Рис. 1


Рис. 2
[image: ]
Рис. 3. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 4. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 5. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
[image: ]
Рис. 6. Полкодержатель
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 1200 мм;
Высота – 790 мм;
Глубина – 900 мм.

Барьер состоит из двух боковых опор из ЛДСП. На них опирается столешница оператора из ЛДСП. Сверху возможен монтаж мини витрины на полкодержатели из металла. Предварительно необходимо просверлить отверстия для них в столешнице.
Фронтальная панель крепится к другим частям барьера. На ней предусмотрен цоколь, облицованный шлифованной нержавеющей сталью.
Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Предусмотрены сквозные отверстия диаметром 60 мм в двух боковых опорах с заглушками в цвет материала, а также в столешнице оператора для подключения оргтехники. После проводка кабелей монтируется в кабель-канале. Он должен быть проложен вдоль боковых опор и фронтальной панели с внутренней стороны барьера. 
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
Барьер должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 1– 6.

	Боковая опора (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница для оператора (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП

Фронтальная панель нижняя (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Цоколь (1 штука)
Высота – 150 шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей, толщиной не менее 0,5 мм

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – белый RAL 9003 (кроме столешницы).
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.
Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы).
Цвет торцевой кромки –  светло-серый RAL 7035 (для столешницы).

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (3 штуки)
М6х15.

Регулируемые опоры
(6 штук)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

Полкодержатель (7 штук)
Укомплектовывается, если заказывается мини-витрина.
Материал – металл.
Диаметр – не менее 5мм и не более 7мм.

	2
	Мини витрина 600 правая 
	[image: ]
Рис. 7
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Рис. 8. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 9. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 10. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

[image: ]
Рис. 11. Пример зажимов для стекла
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 600 мм;
Высота – 410 мм;
Глубина – 175 мм, 300 мм.

Витрина состоит из двух боковых опор из ЛДСП. На них опирается столешница клиента из ЛДСП. Витрина монтируется на полкодержатели из металла к столешнице барьера. Предварительно необходимо просверлить отверстия в барьере.
Задняя панель крепится к боковым частям витрины и к столешнице. Панель занимает почти ½ длины всей ширины витрины. Спереди крепится закаленное стекло на зажимы для стеклянных полок. Количество зажимов выбирается такое, чтобы стекло жестко было зафиксировано со всех сторон, было защищено от падения, изгибов. Количество определяет производитель. Также предусмотрена полка внутри витрины, которая может изменять высоту установки. Для этого в боковых опорах предусмотрено несколько отверстий на разной высоте.
Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Предусмотрено сквозное отверстие диаметром 60 мм столешнице для клиентов с заглушкой в цвет материала, для подключения оргтехники. 
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 7–11.

	Боковая опора (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Полкодержатель (4 штуки)
Материал – металл.

Стекло (1 штука)
Толщина – не менее 4 мм и не более 6 мм.
Материал – каленное стекло.
Полированная кромка.
Фаска – 1 мм.
Предусмотреть зажимы (крепления) для стекла.
Количество определяет производитель.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет -  белый RAL 9003 (кроме столешницы).
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.
Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы).
Цвет торцевой кромки –  светло-серый RAL 7035 (для столешницы).

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (3 штуки)
М6х15.

Регулируемые опоры
(6 штук)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

Полкодержатель (7 штук)
Укомплектовывается, если заказывается мини-витрина.
Материал – металл.
Диаметр – не менее 5 мм и не более 7 мм.

	3
	Мини витрина 600 левая 
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Рис. 12
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Рис. 13. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 14. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 15. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
[image: ]
Рис. 16. Пример зажимов для стекла.
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 600 мм;
Высота – 410 мм;
Глубина – 175 мм, 300 мм.

Витрина состоит из двух боковых опор из ЛДСП. На них опирается столешница клиента из ЛДСП. Витрина монтируется на полкодержатели из металла к столешнице барьера. Предварительно необходимо просверлить отверстия в барьере.
Задняя панель крепится к боковым частям витрины и к столешнице. Панель занимает почти ½ длины всей ширины витрины. Спереди крепится закаленное стекло на зажимы для стеклянных полок. Количество зажимов выбирается такое, чтобы стекло жестко было зафиксировано со всех сторон, было защищено от падения, изгибов. Количество определяет производитель. Также предусмотрена полка внутри витрины, которая может изменять высоту установки. Для этого в боковых опорах предусмотрено несколько отверстий на разной высоте.
Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Предусмотрено сквозное отверстие диаметром 60 мм столешнице для клиентов с заглушкой в цвет материала, для подключения оргтехники. 
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 12–16.

	Боковая опора (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Полкодержатель (4 штуки)
Материал – металл.

Стекло (1 штука)
Толщина – не менее 4 мм и не более 6 мм.
Материал – каленное стекло.
Полированная кромка.
Фаска – 1 мм.
Предусмотреть зажимы (крепления) для стекла.
Количество определяет производитель.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет -  белый RAL 9003 (кроме столешницы).
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.
Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы).
Цвет торцевой кромки –  светло-серый RAL 7035 (для столешницы).

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (3 штуки)
М6х15.

Регулируемые опоры
(6 штук)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

Полкодержатель (7 штук)
Укомплектовывается, если заказывается мини-витрина.
Материал – металл.
Диаметр – не менее 5 мм и не более 7 мм.
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	Столешница откидная МГН 
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Рис. 27

[image: D:\Бранч Бук\ББ 2025 картинки\откидная столешница.jpg]

Рис. 28
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Рис. 29. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 30. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 31
	Габаритные размеры изделия: 
Длина –1000 мм;
Ширина – 600 мм.

При необходимости адаптации мебели к требованиям доступной среды, к барьеру, к фронтальной его части, монтируется откидная столешница для МГН.
Опоры металлические складные кронштейны. Столешница с закругленными краями из ЛДСП.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 27–31.
Высоты монтажа указаны на рисунках 29 – 30. 

	Столешница (1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Крепление (2 штуки)
кронштейн
Длина – не менее 300 мм не более 450 мм.
Ширина – не менее 20 мм не более 60 мм.
Материал – металл.
Цвет – хром, возможен белый.
Минимальная нагрузка на один кронштейн – 35 кг.
Тип – складной.



Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 
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	Добор 300  
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Рис. 32
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Рис. 33
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Рис. 34. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 35. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 36. Размеры указаны в миллиметрах (мм) 

	Габаритные размеры изделия: 
Ширина – 300 мм;
Глубина –  900 мм;
Высота – 790 мм.

Добор состоит из двух боковых частей из ЛДСП. 
Предусмотрены сквозные отверстия диаметром 60 мм в двух боковых панелях с заглушками в цвет материала.  
Боковые опоры скрепляются полкой из ЛДСП – ребро жесткости.
Фронтальная панель крепится к боковым опорам, столешнице и полке посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. 
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
На фронтальной панели предусмотрен цоколь, облицованный шлифованной нержавеющей сталью.
Добор должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в барьерную группу и регулируемыми по высоте опорами. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. 
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
При необходимости по месту осуществляется подрезка и подгонка доборов в линии операционных барьеров, с приведением внешнего вида изделия к целевому (выравнивание линии спила, оклейка торцов изделия кромкой и т.д.).
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис.  32 – 36. 

	Боковина (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Фронтальная панель
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм
Материал – ЛДСП

Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003 (кроме столешницы).
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.
Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы).
Цвет торцевой кромки –  светло-серый RAL 7035 (для столешницы).

Цоколь (1 штука)
Высота – 150 мм.
Облицовка шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей.
Толщина стали – не менее 0,5 мм.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
- для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Стяжки (6 штук)
М6х15.

Регулируемые опоры
(4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Добор 400 
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Рис. 37
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Рис. 38
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Рис. 39. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 40. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 41. Размеры указаны в миллиметрах (мм)        

	Габаритные размеры изделия: 
Ширина – 400 мм;
Глубина – 900 мм;
Высота – 790 мм.

Добор состоит из двух боковых частей из ЛДСП. 
Предусмотрены сквозные отверстия диаметром 60 мм в двух боковых панелях с заглушками в цвет материала.  
Боковые опоры скрепляются полкой из ЛДСП – ребро жесткости.
Фронтальная панель крепится к боковым опорам,  столешнице и полке посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. 
На фронтальной панели предусмотрен цоколь, облицованный шлифованной нержавеющей сталью.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
Добор должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в барьерную группу и регулируемыми по высоте опорами. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. 
Использовать заглушки на те метизы, которые невозможно скрыть.
При необходимости по месту осуществляется подрезка и подгонка доборов в линии операционных барьеров, с приведением внешнего вида изделия к целевому (выравнивание линии спила, оклейка торцов изделия кромкой и т.д.).
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 37 – 41. 

	Боковина (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Фронтальная панель
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003 (кроме столешницы).
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.
Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы).
Цвет торцевой кромки –  светло-серый RAL 7035 (для столешницы).

Цоколь (1 штука)
Высота – 150 мм.
Облицовка шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей.
Толщина стали – не менее 0,5 мм.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
·  для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (6 штук)
М6х15.

Регулируемые опоры
(4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Добор 600 
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Рис. 42
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Рис. 43
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Рис. 44. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 45. Размеры указаны в миллиметрах (мм) 
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Рис. 46. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
 
	Габаритные размеры изделия: 
Ширина – 600 мм;
Глубина –900 мм;
Высота – 790 мм.

Добор состоит из двух боковых частей из ЛДСП. 
Предусмотрены сквозные отверстия диаметром 60 мм в двух боковых панелях с заглушками в цвет материала.  
Боковые опоры скрепляются полкой из ЛДСП – ребро жесткости.
Фронтальная панель крепится к боковым опорам, полке и столешнице посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. 
На фронтальной панели предусмотрен цоколь, облицованный шлифованной нержавеющей сталью.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
Добор должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в барьерную группу и регулируемыми по высоте опорами. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. 
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
При необходимости по месту осуществляется подрезка и подгонка доборов в линии операционных барьеров, с приведением внешнего вида изделия к целевому (выравнивание линии спила, оклейка торцов изделия кромкой и т.д.).
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 42 – 46. 

	Боковина (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Фронтальная панель
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – белый RAL 9003 (кроме столешницы).
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.
Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы).
Цвет торцевой кромки –  светло-серый RAL 7035 (для столешницы).

Цоколь (1 штука)
Высота – 150 мм.
Облицовка шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей.
Толщина стали – не менее 0,5 мм.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (6 штук)
М6х15.

Регулируемые опоры
(4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
· Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Стол приставной 
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Рис. 52



Рис. 53
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Рис. 54. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 55. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия: 
Ширина – 800 мм;
Глубина – 450 мм;
Высота – 790 мм.

Каркас приставного стола состоит из двух боковых опор из ЛДСП, которые соединяются между собой полкой из ЛДСП и верхней панелью, лежащей на боковых опорах сверху из ЛДСП. 
От полки до верхней панели крепится задняя панель – стенка из ЛДСП.
Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 52 –55.

	Боковые опоры (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

 Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – белый RAL 9003 (кроме столешницы).
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.
Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы).
Цвет торцевой кромки –  светло-серый RAL 7035 (для столешницы).
Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
для лицевой и торцевых поверхностей должна быть
2 мм. 

Регулируемые опоры
(4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Тумба подкатная
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Рис. 56
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Рис. 57. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
[image: ]
Рис. 58. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия: 
Ширина – 430 мм;
Глубина – 500 мм;
Высота – 595 мм ± 10 мм.

Тумба состоит из двух боковых частей из ЛДСП, задней панели из ЛДСП, нижней панели (дна) из ЛДСП с четырьмя колесиками, верхней панели из ЛДСП и трех выдвижных ящиков с ручками скоба. 
Ящики имеют центральный замок.
Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. 
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 56 –58.

	Боковые части (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Нижняя панель (дно)
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Верхняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Колесико для нижней панели (4 штуки)
Материал – пластик и сталь.
Нагрузка – не менее 50 кг.
Особенности – поворотный.
Цвет – черный.

Ящик выдвижной (3 штуки)
Боковые панели (левая и правая по 3 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Задняя панель (3 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Фронтальная панель 1
(2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Фронтальная панель 2
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Дно ящика (3 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Ручка-скоба для ящика
(3 штуки)
Длина – 128 мм.
Материал – металл.
Цвет – хром матовый.

Замок для ящика
(1 комплект)
Комплект: поворотный центральный замок на планке; штанга центрального замка; направляющие для штанги; стопорные оправки; стопорные планки выдвижного ящика.
Материал – сплав.
Длина штанги – 480 мм.
Цвет – хром.
Поворот ключа – 90 градусов.

Шариковые направляющие         (3 комплекта)
Длина – 450 мм. 
Мах нагрузка – не менее 20 кг.
Полное выдвижение.
Материал – сталь.
Цвет – хром.
Комплект крепежей.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.
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	Стол для заполнения документов МГН

	[image: ]
Рис. 59
 [image: ]Рис. 60. Размеры указаны в миллиметрах (мм)[image: ]
Рис. 61. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

	Габаритные размеры изделия: 
Ширина – 1200 мм;
Глубина – 600 мм;
Высота – 1025 мм.

Стол состоит из двух боковых опор из ЛДСП. 
Опоры соединяются столешницей из ЛДСП. 
Боковые опоры и столешница соединена царгой по всей длине столешницы. 
Царга выступает над столешницей. Царга выполнена из ЛДСП.
Все части между собой крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. 
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. 
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 59 –61. 
	Боковая опора (2 штуки)
Толщина –25 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Царга (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Регулируемые опоры
(4 штуки)
Материал – металл/ пластик.
Максимальная нагрузка – 
100 кг.
Цвет – белый.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Стол для клиентского компьютера 1200
	[image: ]
Рис. 62
[image: ]
Рис. 63

[image: ]
Рис. 64. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
[image: ]
Рис. 65. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

[image: ]
Рис. 66. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия: 
Ширина – 1200 мм;
Глубина – 700 мм;
Высота – 1025 мм.

Стол состоит из двух боковых опор из ЛДСП. 
Опоры соединяются столешницей из ЛДСП. 
В столешнице предусмотрено сквозное отверстие диаметром 60 мм с заглушками в цвет материала.
Боковые опоры и столешница соединена царгой по всей длине столешницы. 
Царга выступает над столешницей. Царга выполнена из ЛДСП.
Все части между собой крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. 
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. 
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 62 -66.

	Боковая опора (2 штуки)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Царга (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис.  331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – белый RAL 9003.
Цвет кромки – белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 


Регулируемые опоры 
(4 штуки)
Материал – металл/ пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – белый.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Стул для мест ожидания (голубой)
	[image: ]
Рис. 67
	Габаритные размеры изделия:
Высота не менее 800 мм и не более 840 мм;
Глубина не менее 450 мм и не более 560 мм;
Ширина не менее 420 мм и не более 470 мм.

Спинка стула представляет единую литую конструкцию, выполненную из голубого литого пластика и должна иметь не менее четырех посадочных отверстий снизу для крепления каркаса. 
Опоры стула выполнены из (под) дерева песочного цвета, соединены между собой черными стяжками.
Ножки снабжены накладками для исключения возможности скольжения по покрытию пола или его повреждения. 
Подлокотники не предусмотрены.
 На ножках пластиковые заглушки в цвет материала.
Пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 67.
	Цвет сиденья и спинки: приближенный к цвету RAL 5024.

Максимальная статическая нагрузка не менее 120 кг.
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	Каркас примерочной из ЛДСП 
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Рис. 68
[image: ]
Рис. 69

[image: ]
Рис. 70. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

[image: ]
Рис. 71. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

[image: ]
Рис. 72. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия: 
Ширина – 1100 мм;
Глубина – 1000 мм;
Высота – 2100 мм.

Примерочная состоит из: двух боковых опор, задней панели (на которую вешается зеркало), фронтальной панели, верхних соединительных планок и фронтальных горизонтальных и вертикальной панели. Между боковых опор устанавливается штанга, изготовленная из хромированной стальной трубы, диаметром 25 мм на которую вешается штора на люверсах. Штанга и штора прикрываются дополнительной горизонтальной и вертикальной фронтальными панелями из ЛДСП, что позволяет полностью изолировать внутреннее пространство примерочной.
Все части ЛДСП между собой крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. 
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
Каркас должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. 
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 68 - 72.

	Боковая опора (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Фронтальная горизонтальная панель
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Верхняя соединительная планка (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Фронтальная вертикальная панель (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет-  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Штанга для шторы
(1 штука)
Диаметр – 25 мм;
Материал – хромированная сталь;

Держатели для штанги
(2 штуки)
Диаметр посадочного отверстия – 25 мм.

Регулируемые опоры
(6 штук)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – белый.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

· 
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	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП

	[image: ]
Рис. 81
	Габаритные размеры изделия:
Высота – 1850 мм;
Длина – 1350 мм.
Штора вешается на трубу в примерочную.
Пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 81.
	Материал – плотный текстиль блекаут, полиэстер (+ хлопок), гипоаллергенная ткань.
Цвет – RAL 5024 (стандартный).
Возможно изменение цвета Покупателем.
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	Зеркало настенное в примерочную
	[image: ]
Рис. 85
	Габаритные размеры изделия:
Высота – 1400 мм;
Ширина – 800 мм.

Зеркало крепится при помощи «зеркалодержателя»: диаметр – не менее 17 мм и не более 22 мм, цвет (от 4 штук до 6 штук) –  хром (с дюбель-бабочкой для ГКЛ) или на жидкие гвозди. 
Пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 85.
	Задняя накатка серебро.
Толщина – не менее 4 мм и не более 6 мм.


	16
	Коврик напольный для примерочной

	[image: ]
Рис. 86
	Габаритные размеры изделия:
Длина – 600 мм ± 50 мм;
Ширина – 400 мм ± 50 мм.

Предназначен для примерочной. Внешний Пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 86.
	Материал основания – ПВХ.
Материал мягкого покрытия – ворс синтетический.
Цвет – черный.
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	Крючки для одежды в примерочную
	[image: ]
Рис. 87
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – не менее 260 мм и не более 350 мм;
Высота – не менее 50 мм и не более 100 мм;
Вешалка настенная, крепится посредством саморезов. 
Имеет три крючка. 
Пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 87.
	Материал – металл.
Цвет – хром/сталь
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	Пуф для примерочной
	.[image: ]Рис. 88
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – не менее 350 мм и не более 430 мм;
Длина – не менее 350 мм и не более 430 мм;
Высота – не менее 400 мм и не более 450 мм.

Каркас из ДСП, фанеры, поролона, обивка из экокожи голубого цвета.
Каркас должен комплектоваться надежными опорами. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. 
Пример внешнего вида элементов изделия указаны рис. 88.

	Форма
в основании квадрат

Нагрузка 
не менее 100 кг

Обивка 
Материал – кожзаменитель.
Износостойкость – не менее 50 000 циклов.
Цвет – RAL 5024, светло-голубой.

Опоры
Подпятник гвоздь

Сидение
Жесткость – не менее 25 кг на кубический метр.
Поролон 20 мм.

Боковые стенки
Жесткость – не менее 25 кг на кубический метр.
Поролон 10 мм.
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	Стойка поворотная для ГЖП
	[image: ]
Рис. 89
	Габаритные размеры изделия:
Ширина по ячейкам 429 мм;
Высота по ячейкам 1863 мм.
Стойка металлическая, вращающаяся (подшипник), на колесных опорах, разборная. Вращающаяся стойка для печатной продукции, выполненная на Х-образной опоре с колесами. Отличается от стойки для открыток увеличенным размером карманов. Стойка поворотная имеет 24 кармана для газет или журналов. На раму по кругу стойки навешиваются секции с карманами.
Четырехсторонние стойки с вращающимся механизмом и подшипниками легко приводятся в движение и дают возможность рассмотреть весь представленный ассортимент. Опора комплектуется черными полиэтиленовыми (либо ПВХ) заглушками в цвет материала и поворотными колесами из черного матового пластика, оснащенных рычагом колесного тормоза.
Пример внешнего вида элементов изделия указаны рис. 89.
	Ячейка (24 штуки)
Ширина ячейки 244 мм.
Высота ячейки 204 мм.
Глубина ячейки 84 мм.

Крестовина стойки
(1 комплект)
Материал квадратный стальной профиль 25 мм х 25 мм (возможно 30 мм х 30 мм)
Цвет белый глянцевый
Окраска порошковой краской

Заглушки
Цвет черный
Материал комплектуется полиэтиленовыми (либо ПВХ) поворотными колесами из черного матового пластика, оснащенных рычагом колесного тормоза.

Центральный шток 
Материал круглого стального профиля, к которому винтами закрепляются детали рамы. 
Рама дисплея изготовлена из проволоки диаметром от 5 мм до 6 мм.
Ячейки изготовлены из проволоки диаметром от 4 мм до 5 мм.
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	Стойка поворотная для открыток
	[image: ]
Рис. 90
	Габаритные размеры изделия:
Высота – 1900 мм;
Ширина – 550 мм;
Глубина – 550 мм.
Материал – металл.
Цвет – белый.
Окраска порошковая.
Стойка поворотная имеет 72 кармана для открыток. Опора
комплектуется черными полиэтиленовыми (либо ПВХ) заглушками в цвет материала и поворотными колесами из черного матового пластика, оснащенных рычагом колесного тормоза.
Центральный шток выполняется из круглого стального профиля, к которому винтами закрепляются детали рамы (2 или 3 элемента). На раму по кругу стойки навешиваются секции с карманами для открыток глубиной 27 мм.
Рама дисплея изготовлена из проволоки диаметром от 5 мм до 6 мм.
Ячейки изготовлены из проволоки диаметром от 4 мм до 5 мм.
Пример внешнего вида элементов изделия указаны рис. 90.
	Опора стойки (1 комплект)
Материал – квадратный стальной профиль 25 мм х 25 мм (возможно 30 мм х 30 мм).
Цвет – белый глянцевый.
Покрытие – порошковой краской.

Центральный шток
(1 штука) 
Материал – круглый стальной профиль 

Секция с карманами для открыток 
Глубина – 27 мм.

Рама дисплея 
Материал – проволока диаметром от 5 мм до 6 мм.

Ячейка 
Материал – проволока диаметром от 4 мм до 5 мм.
Размер А5.

	21
	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 х 570
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Рис. 91. Схема
[image: ]
Рис. 92
[image: ]
Рис. 93. Стойка.  Размеры указаны в миллиметрах (мм)
[image: ]
Рис. 94. Размеры указаны в миллиметрах (мм) и килограммах (кг)
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Рис. 95. Ценникодержатель
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Рис. 96. Вид сбоку на регулируемые пятки

[image: ]
Рис. 97. Пример макетов наклеек

	Габаритные размеры изделия:
Высота – 2250 ± 50 мм;
Ширина – 1000 мм;
Глубина – 570 ± 10 мм.

Стеллаж состоит из стоек с перфорацией, куда крепятся полки посредством кронштейнов, задней панели между ними. На задней панели монтируются кронштейны фриза, а между ними задняя панель фриза с загибами, куда вставляется вкладка для фриза. На вкладку для фриза наносится изображение согласно информации от Покупателя. Плоскость фриза должна быть наклонена вперед от 5 градусов до 15 градусов относительно вертикальной оси задней панели стеллажа.
На всю длину полки крепится ценникодержатель. Нижняя часть стеллажа состоит из опор (базы), цоколя, которые крепятся между собой. Стойка скрепляется с опорой (базой). На боковые опоры устанавливаются регулируемые по высоте пятки.
Все металлические детали стеллажа окрашиваются глянцевой порошковой краской.
Конструкция стоек и кронштейнов полок должны обеспечивать возможность изменения высоты полки с шагом не более 25 мм. Допустимая максимальная нагрузка на нижнюю полку 200 кг, на вторую (отсчет снизу) полку 100 кг, на третью 70 кг, на четвертую полку 50 кг, на пятую и шестую полки по 40 кг.
Покупатель вместе с заявкой предоставляет макет и количество необходимых фризов в редактируемом формате Поставщику.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 91– 97.

	Стойка с регулируемой пяткой (2 штуки)
Ширина – 35 ± 5 мм.
Глубина – 70 ± 10 мм.
Материал –  сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Опора с регулируемой пяткой (2 штуки)
Высота (без ножек) – 125 мм ± 25 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Цоколь (1 штука)
Высота – 125 мм ± 25 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Задняя панель (6 штук)
(стенка сплошная «Евро» или эквивалент)
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Кронштейн трехзацепный для полки шириной 400 мм                    (10 штук)
Ширина – 400 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Полка нижняя (1 штука)
Ширина – 500 мм 
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм и не более
0,7 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Полка (5 штук)
Ширина – 400 мм. 
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм и не более
0,7 мм.
Цвет –  белый RAL 9003 глянец.

Ограничитель (6 штук)
Высота – 70 ± 10 мм. 
Материал – оцинкованный стальной пруток, толщиной не менее 4 мм.
Цвет – хром.
Метод крепления в полку.


Ценникодержатель (6 штук)
Высота информационного поля – 39 мм.
Длина – во всю длину полки.
Материал – прозрачный пластик.
Цвет – бесцветный.

Регулируемые пятки              (4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка на одну опору – 130 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 50 мм.

Кронштейн для фриза
(2 штуки)
Материал – сталь, толщиной не менее 1 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Задняя панель фриза
(1 штука)
Высота – 300 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 1 мм.
Цвет –  белый RAL 9003 глянец.

Вкладка фриза (1 штука)
Длина – 995 мм.
Высота – 323 мм.
Толщина – 1 мм.
Материал – акрил.
Цвет основания – RAL 5010.
Цвет букв – RAL 9003.
Метод изображения
на акриле – печать.
Макет предоставляется Покупателем.
Надпись на фризе и количество фризов определяется по заявкам! [footnoteRef:4] [4:  Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 5 к ТЗ, сообщение с редактируемым файлом с макетами. 
] 
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	Стеллаж пристенный угловой 2250 х 1000 х 570
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Рис. 105. Схема
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Рис. 106 
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Рис. 107.  Стойка
Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 108. Размеры указаны в миллиметрах (мм) и килограммах (кг)
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Рис. 109. Ценникодержатель
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Рис. 110. Вид сбоку на регулируемые пятки
[image: ]
Рис. 111. Пример макетов наклеек
	Габаритные размеры изделия:
Высота – 2250 ± 50 мм;
Ширина – 1000 мм;
Глубина – 570 ± 10 мм.

Стеллаж состоит из стоек с перфорацией, куда крепятся полки посредством кронштейнов, задней панели между ними. На задней панели монтируются кронштейны фриза, а между ними задняя панель фриза с загибами, куда вставляется вкладка для фриза. На вкладку для фриза наносится изображение согласно информации от Покупателя. Плоскость фриза должна быть наклонена вперед от 5 градусов до 15 градусов относительно вертикальной оси задней панели стеллажа.
На всю длину полки крепится ценникодержатель.
Нижняя часть стеллажа состоит из опор (базы), цоколя, которые крепятся между собой. На боковые опоры устанавливаются регулируемые по высоте пятки.
Все металлические детали стеллажа окрашиваются глянцевой порошковой краской.
Конструкция стоек и кронштейнов полок должны обеспечивать возможность изменения высоты полки с шагом не более 25 мм. Допустимая максимальная нагрузка на нижнюю полку 200 кг, на вторую (отсчет снизу) 100 кг, на третью 70 кг, на четвертую 50 кг, на пятую и шестую полки по 40 кг.
Покупатель вместе с заявкой предоставляет макет и количество необходимых фризов в редактируемом формате Поставщику.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 105–111.



	Стойка с регулируемой пяткой (2 штуки)
Ширина – 35 ± 5 мм.
Глубина – 70 ± 10 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Опора с регулируемой пяткой (2 штуки)
Высота (без ножек) – 125 ± 25  мм.
Материал – сталь, толщиной
не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Цоколь (1 штука)
Высота – 125 ± 25 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Задняя панель (6 штук)
(стенка сплошная «Евро» или эквивалент)
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Кронштейн трехзацепный для полки шириной 400 мм (10 штук)
Ширина – 400 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Полка нижняя трапециевидная (1 штука)
Глубина – 500 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм и не более
0,7 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Полка трапециевидная
(5 штук)
Глубина – 400 мм. 
Материал – сталь. 
Толщина – не менее 0,5 мм и не более 0,7 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Ограничитель (6 штук)
Высота – 70 ± 10 мм.
Материал – оцинкованный стальной пруток, толщиной не менее 4 мм.
Цвет – хром.
Метод крепления в полку.

Ценникодержатель (6 штук)
Высота информационного поля – 39 мм. 
Длина во всю длину фронтальной части полки.
Материал – прозрачный пластик.
Цвет – бесцветный.

Регулируемые пятки
(4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка на одну опору – 130 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 50 мм.

Кронштейн для фриза            (2 штуки)
Материал – сталь, толщиной не менее 1 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Задняя панель фриза               (1 штука)
Высота – 300 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 1 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Вкладка фриза (1 штука)
Длина – 995 мм.
Высота – 323 мм. 
Толщина – 1 мм.
Материал – акрил.
Цвет основания – RAL 5010.
Цвет букв – RAL 9003.
Метод изображения
на акриле – печать.
Макет предоставляется Покупателем.
Надпись на фризе и количество фризов определяется по заявкам! [footnoteRef:5] [5:  Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 5 к ТЗ, сообщение с редактируемым файлом с макетами. ] 
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	Стеллаж пристенный угловой с перфорированными панелями
2250 х 1000 х 570  
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Рис. 112. Схема
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Рис.  113

[image: ]       
Рис. 114.  Стойка
Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 115. Размеры указаны в миллиметрах (мм) и килограммах (кг)
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Рис. 116. Ценникодержатель
[image: ]
Рис. 117. Вид сбоку на регулируемые пятки
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Рис. 118. Пример макетов наклеек
	Габаритные размеры изделия:
Высота – 2250 ± 50 мм;
Ширина – 1000 мм;
Глубина – 570 ± 10 мм.

Стеллаж состоит из стоек с перфорацией, куда крепятся полки посредством кронштейнов, задней панели между ними. На задней панели монтируются кронштейны фриза, а между ними задняя панель фриза с загибами, куда вставляется вкладка для фриза. На вкладку для фриза наносится изображение согласно информации от Покупателя. Плоскость фриза должна быть наклонена вперед от 5 градусов до 15 градусов относительно вертикальной оси задней панели стеллажа.
На всю длину полки крепится ценникодержатель.
Нижняя часть стеллажа состоит из опор (базы), цоколя, которые крепятся между собой. На боковые опоры устанавливаются регулируемые по высоте пятки.
Все металлические детали стеллажа окрашиваются глянцевой порошковой краской.
Конструкция стоек и кронштейнов полок должны обеспечивать возможность изменения высоты полки с шагом не более 25 мм. Допустимая максимальная нагрузка на нижнюю полку 100 кг, на все остальные полки по 80 кг.
Покупатель вместе с заявкой предоставляет макет и количество необходимых фризов в редактируемом формате Поставщику.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 112–118.



	Стойка с регулируемой пяткой (2 штуки)
Ширина – 35 ± 5 мм.
Глубина – 70 ± 10 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Опора с регулируемой пяткой (2 штуки)
Высота (без ножек) – 125 ± 25 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Цоколь (1 штука)
Высота – 125 ± 25 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Задняя панель (3 штук)
(стенка сплошная «Евро» или эквивалент)
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Задняя панель (3 штуки)
(стенка с перфорацией)
Шаг перфорации – 25 мм и
50 мм (диаметр отверстия перфорации не менее 5,5 мм и не более 6 мм).
Материал – сталь, толщиной не менее 0,8 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Кронштейн трехзацепный для полки шириной 400 мм (10 штук)
Ширина – 400 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Полка нижняя трапециевидная (1 штука)
Глубина – 500 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм и не более
0,7 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Полка трапециевидная
(5 штук)
Глубина – 400 мм. 
Длина со стороны задней панели – 1000 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм и не более
0,7 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Ограничитель (5 штук)
Высота – 70 ± 10  мм.
Материал – оцинкованный стальной пруток, толщиной не менее 4 мм.
Цвет – хром.
Метод крепления в полку.

Ценникодержатель (5 штук)
Высота информационного поля – 39 мм.
Материал – прозрачный пластик.
Цвет – бесцветный.

Регулируемые пятки
(4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка на одну опору – 130 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 50 мм.

Кронштейн для фриза
(2 штуки)
Материал – сталь, толщиной
1 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.


Задняя панель фриза
(1 штука)
Высота – 300 мм.
Материал – сталь, толщиной
1 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Вкладка фриза (1 штука)
Длина – 995 мм.
Высота – 323 мм. 
Толщина – 1 мм.
Материал – акрил.
Цвет основания – RAL 5010.
Цвет букв – RAL 9003.
Метод изображения
на акриле – печать.
Макет предоставляется Покупателем.
Надпись на фризе и количество фризов определяется по заявкам! [footnoteRef:6] [6:  Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 5 к ТЗ, сообщение с редактируемым файлом с макетами. ] 
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	Стеллаж пристенный с перфорированными задними панелями
2250 х 665 х 570
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Рис. 134. Схема
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Рис. 135              
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 Рис. 136. Стойка
Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 137.                      Рис. 138.
Размеры указаны в         Размеры указаны в 
       миллиметрах (мм)           миллиметрах (мм)
      и килограммах (кг)
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Рис. 139. Ценникодержатель
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Рис. 140. Вид сбоку на регулируемые
пятки
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Рис. 141. Пример макетов наклеек
	Габаритные размеры изделия:
Высота – 2250 ± 50 мм;
Ширина – 665 мм;
Глубина – 570 ± 10 мм.

Стеллаж состоит из стоек с перфорацией, куда крепятся полки посредством кронштейнов, задней панели между ними. На задней панели монтируются кронштейны фриза, а между ними задняя панель фриза с загибами, куда вставляется вкладка для фриза. На вкладку для фриза наносится изображение согласно информации от Покупателя. Плоскость фриза должна быть наклонена вперед от 5 градусов до 15 градусов относительно вертикальной оси задней панели стеллажа.
На всю длину полки крепится ценникодержатель. Нижняя часть стеллажа состоит из опор (базы), цоколя, которые крепятся между собой. Стойка скрепляется с опорой (базой). На боковые опоры устанавливаются регулируемые по высоте пятки.
Все металлические детали стеллажа окрашиваются глянцевой порошковой краской.
Конструкция стоек и кронштейнов полок должны обеспечивать возможность изменения высоты полки с шагом не более 25 мм. Допустимая максимальная нагрузка на нижнюю полку 200 кг, на вторую и третью (отсчет снизу) полку 100 кг, на четвертую полку 60 кг, на пятую 40 кг.
Покупатель вместе с заявкой предоставляет макет и количество необходимых фризов в редактируемом формате Поставщику.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 134–141.

	Стойка с регулируемой пяткой (2 штуки)
Ширина – 35 ± 5 мм.
Глубина – 70 ± 10 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет белый RAL 9003 глянец.

Опора с регулируемой пяткой (2 штуки)
Высота (без ножек) – 125 ± 25  мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Цоколь (1 штука)
Высота – 125 ± 25  мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм.
Цвет –  белый RAL 9003 глянец.

Задняя панель (3 штуки)
(стенка с перфорацией)
Шаг перфорации – 25 мм и
50 мм (диаметр отверстия перфорации не менее 5,5 мм и не более 6 мм).
Материал – сталь, толщиной не менее 0,8 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Задняя панель (3 штуки)
(стенка сплошная «Евро» или эквивалент)
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Кронштейн трехзацепный для полки Шириной 400 мм (8 штук)
Ширина – 400 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Полка нижняя (1 штука)
Глубина – 500 мм.
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм и не более
0,7 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Полка (4 штуки)
Глубина – 400 мм. 
Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм и не более
0,7 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Ограничитель (5 штук)
Высота – 70 ± 10 мм.
Материал – оцинкованный стальной пруток толщина не менее 4 мм.
Цвет – хром.
Метод крепления в полку.

Ценникодержатель (5 штук)
Высота информационного поля – 39 мм. 
Длина во всю длину полки.
Материал – прозрачный пластик.
Цвет – бесцветный.

Регулируемые пятки              (4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка на одну опору – 130 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 50 мм.

Кронштейн для фриза
(2 штуки)
Материал – сталь, толщиной не менее 1 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец. 

Задняя панель фриза
(1 штука)
Высота – 300 мм. 
Материал – сталь, толщиной не менее 1 мм.
Цвет – белый RAL 9003 глянец.

Вкладка фриза (1 штука)
Длина – 660 мм.
Высота – 323 мм.
Толщина – 1 мм.
Материал – акрил.
Цвет основания – RAL 5010.
Цвет букв – RAL 9003.
Метод изображения
на акриле – печать.
Макет предоставляется Покупателем.
Надпись на фризе и количество фризов определяется по заявкам! [footnoteRef:7] [7:  Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 5 к ТЗ, сообщение с редактируемым файлом с макетами. ] 
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	Шкаф для ТМЦ
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Рис. 173
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Рис. 174.                               Рис. 175.
Размеры указаны в               Размеры указаны в  миллиметрах (мм)               миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 800 мм + 100 мм;
Глубина – не менее 400 мм и не более 500 мм;
Высота – 1800 мм + 60 мм.

Шкафы для хранения товарно-материальных ценностей, для хранения уборочного инвентаря, бумаг выполняется из стального листа, сборно-разборная конструкция.
Для устойчивого размещения шкафа применяются замкнутые прямоугольные профили стоек, крыши, цоколя.
Шкаф укомплектован 4 шт. полками.
Шкаф имеет одну секцию.
Секция имеет две распашные двери с ребром жесткости на каждой.
Предусмотрена металлическая ручка, интегрированная в дверь шкафа, оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 173–175.

	Корпус шкафа
Материал – стальной лист.
Толщина – не менее 0,7 мм.
Цвет – RAL 7035.
Дверцы шкафа 
Материал – стальной лист.
Толщина – не менее 0,7 мм.
Цвет – RAL 7035.

Полка (4 штуки)
Материал – стальной лист.
Толщина – не менее 0,7 мм.
Цвет – RAL 7035.
Эксплуатационная нагрузка на 1 полку – 60 кг.
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	Стеллаж складской 600
	
[image: ]
Рис. 180
[image: ]
Рис. 181.                        Рис. 182.
Размеры указаны в         Размеры указаны в миллиметрах (мм)        миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 1000 мм;
Глубина – 600 мм;
Высота – 2000 мм.

Стеллаж разборный, секционной конструкции. Болтовое соединение. Стеллаж комплектуется четырьмя стойками, пластмассовыми подпятниками, полками 4 штуки, комплектами крепежа. При необходимости предусматриваются уголки жесткости. 
Стеллаж должен выдерживать нагрузку не менее 400 кг.
Эксплуатационная нагрузка на полку не менее 100 кг.
Изделие должно соответствовать ГОСТ Р-56356 -2015. Изделие
окрашивается порошковой краской.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 180 – 182.


	Угловой профиль
с перфорацией (4 штуки)
Высота – 2000 мм.
Материал – сталь,
Толщина стойки – не менее 0,9 мм;
Цвет – RAL 7035.

Полка (4 штук)
Материал – сталь,
Толщина – не менее 0,5 мм
Цвет – RAL 7035 матовый.
Полка имеет ребра жесткости.

Подпятники (4 штуки)
Материал – пластик.
Цвет – черный.

Стяжки (комплект
с креплением)
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	Стеллаж складской 400
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Рис. 183

[image: ]
Рис. 184.                         Рис. 185.
Размеры указаны в        Размеры указаны в миллиметрах (мм)       миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 1000 мм;
Глубина – 400 мм;
Высота – 2000 мм.

Стеллаж разборный, секционной конструкции. Болтовое соединение.
Стеллаж комплектуется четырьмя стойками, пластмассовыми подпятниками, полками 4 штуки, комплектами крепежа.
При необходимости предусматриваются уголки жесткости.
Стеллаж должен выдерживать нагрузку не менее 400 кг.
Эксплуатационная нагрузка на полку не менее 100 кг.
Изделие должно соответствовать ГОСТ Р-56356-2015. Изделие
окрашивается порошковой краской.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 183 – 185.

	Угловой профиль
с перфорацией (4 штуки)
Высота – 2000 мм.
Материал – сталь,
Толщина стойки – не менее 0,9 мм;
Цвет – RAL 7035.

Полка (4 штук)
Материал – сталь,
Толщина – не менее 0,5 мм,
Цвет – RAL 7035.
Полка имеет ребра жесткости.

Подпятники (4 штуки)
Материал – пластик.
Цвет – черный.

Стяжки (комплект
с креплением)
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	Доска магнитная
	[image: ]
Рис. 188
	Габаритные размеры изделия:
Длина – 1200 мм ± 4 мм;
Высота –  900 мм ± 4 мм.

Применяется для записи информации специальными стирающимися маркерами или для размещения информации на бумажных носителях с применением магнитов.
Навешивается на стену с использованием элементов крепления, входящих в комплектацию.
Должна быть полочка из алюминия для маркеров.
Пример внешнего вида на рис. 188.
	Материал металлический лист, покрытый белым глянцевым лаком, в алюминиевой раме.
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	Кресло рабочее
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Рис. 189
	Габаритные размеры изделия:
Высота – от 880 мм до 1150 мм;
Ширина – не менее 430 мм;
Глубина – не менее 430 мм.

Материал обивки сиденья и спинки должен быть черная ткань-сетка. Набивка – стандартный поролон, плотность от 20 кг/м³ до
40 кг/м³.
Кресло: должно быть с регулировкой сиденья по высоте (газлифт), механизмом качания с фиксацией.
Пятилучье должно быть пластиковое, на колесных опорах. Диаметр пятилучья должен быть не менее 600 мм и не более 800 мм.  Кресло должно быть оборудовано подлокотниками.
Нагрузка не менее 100 кг.
Соответствие ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
Пример внешнего вида на рис. 189 (поставляемый товар может отличаться по внешнему виду от указанного рисунка).
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	Стул ISO (черная ткань)
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Рис. 190
	Габаритные размеры изделия:
Высота – не менее 800 мм и не более 830 мм;
Ширина – не менее 530 мм и не более 560 мм.

Материал сиденья и спинки -синтетическая ткань черного цвета.
Каркас ножек и под спинку – металл сварной трубчатый, хромированный. Покрытие каркаса – хром блестящий. Сидение и спинка – мягкие. Наполнитель стандартный поролон, плотность от 20 кг/м³ до 40 кг/м³. На ножках пластиковые заглушки в цвет материала.
Нагрузка – не менее 100 кг.
Пример внешнего вида на рис. 190.
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	Ящик сортировочный
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Рис. 191
	Габаритные размеры изделия:
Глубина – 500 мм;
Ширина – 300 мм;
Высота – 200 мм.
Материал должен быть полистирол.
В комплекте должно быть 2 поперечных разделителя. Цвет ящика синий.
Пример внешнего вида на рис. 191.
	Материал – полистирол толщиной от 3 мм до 4 мм.
Цвет – синий.
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	Ящик для денег
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Рис. 192
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Рис. 193
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Рис. 194
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Рис. 195
[image: ]
Рис. 196

	Габаритные размеры изделия:
Длина – не менее 358 мм и не более 363 мм;
Ширина – не менее 384 мм не более 389 мм;
Высота – не менее 88 мм и не более 93 мм.

Корпус ящика из металла, горизонтальный. Ящик оснащен пружиной, которая выталкивает его при открытии и компенсирует удары при закрытии. Накладной лоток для денег должен быть из пластика. Должно быть не менее 4 отделений для банкнот и съемный отсек для монет с отделениями не менее 7 штук. Предусмотрены фиксаторы купюр.
Металлический ящик с выдвижным лотком для денег с монетницами и держателями для 4 номиналов купюр.
Должен быть оснащен механическим ключевым замком с входящими в комплект ключами не менее двух.
Во избежание хищения предусмотреть крепление денежного ящика под рабочую поверхность (столешницу) операционно-кассового барьера в зоне оператора не менее чем в 4 точках по месту. Крепление выполнить при помощи двух направляющих, выполненных из металла или прочного пластика. Допускается крепление через перфоленту металлическую шириной не менее 20 мм. При этом лента должна быть зафиксирована через съемные винтовые ножки ящика (если таковые предусмотрены конструкцией ящика) и плотно прилегать к ящику. Предусмотреть материал крепежа, который позволит обеспечить аккуратную и безопасную эксплуатацию ящика. Не допускать острых углов в местах крепления ленты во избежание порезов.
Пример внешнего вида на рис. 192–196.
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	Корзина для мусора
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Рис. 197
	Габаритные размеры изделия:
Длина – 260 мм ± 4 мм;
Высота – 265 мм ± 4 мм;
Ширина – 260 мм ± 4 мм.
Круглая пластиковая корзина для бумаг и мусора.
Темно-серого или черного цвета.
Пример внешнего вида на рис. 197.
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	Вешалка напольная для одежды
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Рис. 198. Пример
	Габаритные размеры изделия:
Длина – от 500 мм до 750 мм;
Высота – от 1700 мм до 1850 мм;
Ширина – от 500 мм до 750 мм.
Напольная вешалка-стойка выполнена из стали. Предназначена для верхней одежды. В верхней части имеет рожки для головного убора и крючки для одежды от 4 шт. до 7 шт. Количество рожков равно количеству крючков.
Предусмотрено жесткое основание, предотвращающее опрокидывание.  
Пример внешнего вида на рис. 198.
	Материал – металл.
Цвет – любой.
Количество крючков – от 4 шт. до 7 шт.
Максимальная нагрузка на крючок – не менее 5 кг.
Максимальная общая нагрузка – не менее 25 кг.
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	Стол с клетью для почтальонов
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Рис. 204
 [image: ]
Рис. 205. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

[image: ]Рис. 206. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

	Габаритные размеры клети:
Ширина – 1200 мм;
Глубина – 350 мм;
Высота – 654 мм.

Габаритные размеры стола:
Ширина – 1200 мм;
Глубина – 700 мм;
Высота – 750 мм.

Каркас клети состоит из боковин, задней панели клети, верха и низа каркаса клети, выполненных из ЛДСП. Между собой части ЛДСП крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Внутри каркаса клети организуются ячейки посредством крепления горизонтальных и вертикальных частей клети, выполненных из ЛДСП. Клеть крепится к столешнице стола посредством скрытого крепления.
Стол состоит из двух боковых опор из ЛДСП. Опоры соединены царгой из ЛДСП, сверху монтируется столешница из ЛДСП. Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Предусмотрено скрытое крепление к столешнице.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 204 –206.


	Боковина каркаса клети
(2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Верх каркаса клети
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Низ каркаса клети (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Горизонтальные части клети (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Вертикальная часть клети
(6 штук)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя панель клети 
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Боковые опоры стола
(2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.


Царга (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница стола (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – SU (гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом). Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис.  332.
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).
Цвет торцевой кромки – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 



Регулируемые опоры
(4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Стол 1400
	[image: ]Рис. 213. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 214. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 215. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 1400 мм;
Глубина – 700 мм;
Высота – 750 мм.

Стол состоит из двух боковых опор из ЛДСП. Опоры соединены царгой из ЛДСП, сверху монтируется столешница из ЛДСП.
Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 213 –215.
	Боковые опоры (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Царга (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал –  ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – SU (гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом). Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис.  332.
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).
Цвет торцевой кромки – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

Регулируемые опоры              (4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Тумба подкатная для производственных помещений
	 [image: D:\Мебель\Картинки мебель\2025\Тумба подкатная для производственных помещений.jpg]
Рис. 220
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Рис. 221. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

[image: ]
Рис. 222. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 430 мм;
Глубина – 500 мм;
Высота – 595 мм ± 10 мм.

Тумба состоит из двух боковых частей из ЛДСП, задней панели из ЛДСП, нижней панели (дна) из ЛДСП с четырьмя колесиками, верхней панели из ЛДСП и трех выдвижных ящиков с ручками скобами.
Ящики имеют центральный замок.
Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис.220 – 222.

	Боковые части (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Нижняя панель (дно)
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Верхняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Колесико для нижней панели (4 штуки)
Материал – пластик и сталь.
Нагрузка – не менее 50 кг.
Особенности – поворотный.
Цвет – черный.

Ящик выдвижной (3 штуки)
Боковые панели (левая и правая по 3 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Задняя панель (3 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Фронтальная панель 1
(2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Фронтальная панель 2
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Дно ящика (3 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Ручка-скоба для ящика
(3 штуки)
Длина – 128 мм.
Материал – металл.
Цвет – хром матовый.

Замок для ящика
(1 комплект)
Комплект: поворотный центральный замок на планке; штанга центрального замка; направляющие для штанги; стопорные оправки; стопорные планки выдвижного ящика.
Материал – сплав.
Цвет – хром.
Поворот ключа – 90 градусов.

Шариковые направляющие (3 комплекта)
Длина – 400 мм.
Мах нагрузка – 30 кг.
Полное выдвижение.
Материал – сталь.
Цвет – хром. 
Комплект крепежей.

Характеристика ЛДСП
Текстура – SU (гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом). Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис.  332.
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).
Цвет торцевой кромки – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.
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	Стол обеденный
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Рис. 223
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Рис. 224. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 225. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия:
Длина – 700 мм;
Ширина – 700 мм;
Высота – 750 мм.

Стол состоит из четырех стальных опор и столешницы. Опора имеет сверху пластину в виде квадрата и крепится к столешнице на четыре самореза. Столешница выполнена из ЛДСП.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис.223 –225.
	Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм. 
Материал – ЛДСП.
Текстура – SU (гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом). Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис.  332.
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – под дерево (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).
Цвет торцевой кромки – под Цвет под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 
Опора (4 штуки)
Диаметр – 60 мм.
Материал – металл.
Цвет – хром.
Основание опоры (4 штуки)
Под трубу диаметром 60 мм
Материал – пластик.
Цвет – черный.


Комплект крепежей
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	Кухонный шкаф навесной 600
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Рис. 234
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Рис. 235. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 236. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 237. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 600 мм;
Глубина – 350 мм;
Высота – 770 мм.

Шкаф состоит из двух боковых частей, задней панели, верхней и нижней панели, двух полок и дверцы с ручкой геометрической формы.
На заднюю панель монтируется две петли для навески на стену.
Дверца монтируется посредством мебельных петель.
Дверца оборудована защелкой магнитной мебельной, накладной.
Все части из ЛДСП крепятся между собой посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 234–237.




	Боковые панели (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Дверца (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепление дверцы к каркасу на петлю D35 накладную
(2 штуки).
Комплект крепежей.

Ручка-скоба (1 штука)
Высота 128 мм.
Материал металл.
Цвет хром матовый.

Защелка магнитная мебельная, накладная
(1 комплект) 
Размер – 47x15 мм.
Материал – пластик, металл, магнит.
Цвет – белый.
Нижняя и верхняя панель
(2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Полкодержатель (8 штук)
Диаметр – не менее 7 мм не более 8 мм.
Длина – 16 мм.
Материал – металл.
Цвет – хром.
Тип – врезной.

Характеристика ЛДСП
Текстура – SU (гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом). Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис.  332.
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).
Цвет торцевой кромки – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм

Подвес мебельный
(2 штуки)
Материал – сталь.
Тип – регулируемый.
Нагрузка – не менее 30 кг на
1 петлю.
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	Кухонный шкаф навесной 400
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Рис. 238
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Рис. 239. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 240. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 241. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 400 мм;
Глубина – 350 мм;
Высота – 770 мм.

Шкаф состоит из двух боковых частей, задней панели, верхней и нижней панели, двух полок и дверцы с ручкой геометрической формы.
На заднюю панель монтируется две петли для навески на стену.
Дверца монтируется посредством мебельных петель.
Дверца оборудована защелкой магнитной мебельной, накладной.
Все части из ЛДСП крепятся между собой посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 238 –241.
	Боковые панели (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя панель (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Фрезеровка задней стенки под навесы без кромки.

Дверца (1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепление дверцы к каркасу на петлю (D35 или эквивалент) накладную
(2 штуки).
Комплект крепежей.

Ручка-скоба (1 штука)
Высота – 128 мм.
Материал – металл.
Цвет – хром матовый.

Защелка магнитная мебельная накладная
(1 комплект) 
Размер – 47x15 мм.
Материал – пластик, металл, магнит.
Цвет – белый.

Нижняя и верхняя панель
(2 штуки)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка (2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Полкодержатель (8 штук)
Диаметр – не менее 7 мм не более 8 мм.
Длина – 16-18 мм.
Материал – металл.
Цвет – хром.
Тип – врезной.

Характеристика ЛДСП
Текстура – SU (гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом). Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис.  332.
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).
Цвет торцевой кромки – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого).

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм,
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

Подвес мебельный
(2 штуки)
Материал – сталь.
Тип – регулируемый.
Нагрузка – не менее 30 кг на
1 петлю.
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	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (левый) МОПС
	

Рис. 252



Рис. 253
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Рис. 254. Размеры указаны в миллиметрах
(мм) 
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Рис. 255. Размеры указаны в миллиметрах
(мм)
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Рис. 256. Размеры указаны в миллиметрах
(мм)
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 1100 мм;
Высота – 790 мм;
Глубина – 1383 мм.

Барьер состоит из двух боковых опор, на которые опирается столешница, закругленная с внутренней левой стороны по отношению к месту расположения оператора. Верхние боковые опоры крепятся к столешнице оператора, сверху на опоры монтируется столешница для клиента. Фронтальная панель верхняя и нижняя крепятся к опорам и столешницам барьера. На нижней фронтальной панели предусмотрен цоколь, облицованный шлифованной нержавеющей сталью.
Между собой части барьера скрепляются посредством шкантов на клей ПВА, конфирматы или эквивалент винтов эксцентриков. В барьере предусмотрены два сквозных отверстия диаметром 60 мм в боковой опоре с заглушками в цвет материала.
В столешнице для оператора для подключения оргтехники предусмотрено одно сквозное отверстие диаметром 60 мм с заглушкой в цвет материала. 
Барьер должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.

Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 252–256.
	Боковая опора 
(2 штуки)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.


Столешница, закругленная со стороны оператора 
(1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.
С – образный вырез:
радиус закругления 243 мм.


Фронтальная панель
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.


Цоколь (1 штука)
Высота – 150 мм.
Облицовка – шлифованная нержавеющая сталь 
на специализированный клей.
Толщина стали – 
не менее 0,5 мм

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Регулируемые опоры
(8 штук)
Материал – металл 
и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Стол приставной для оргтехники МОПС
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Рис. 257
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Рис. 258.  Размеры указаны в миллиметрах
(мм)
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Рис.259. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 260. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 261. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 262. Подстолье металлическое

	Габаритные размеры изделия:
Ширина 400 мм;
Глубина 370 мм;
Высота 790 мм.

Стол приставной для оргтехники является продолжением закругленной столешницы барьера универсального.
Стол приставной для оргтехники состоит из столешницы, боковой опоры и металлического подстолья.
Металлическое подстолье служит опорой как для стола приставного, так и для столешницы барьера универсального.
Подстолье выполнено из профильной металлической трубы. К вершине подстолья приварена металлическая пластина, на которую опирается столешница стола приставного и столешница барьера. В пластине предусмотрены отверстия под саморезы для закрепления столешниц.
В основании подстолья и боковой опоры предусмотрены регулируемые опоры.
В столешнице стола приставного предусмотрено одно сквозное отверстие диаметром 60 мм с заглушкой в цвет материала.
При необходимости по месту осуществляется подрезка и подгонка столешницы, с приведением внешнего вида изделия к целевому (выравнивание линии спила, оклейка торцов изделия кромкой и т.д.).
Столешница и боковая опора между собой скрепляются посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков, эксцентриковых стяжек.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов и крепежей, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис.257–262.

	Столешница 
(1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Боковая опора 
(1 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

Подстолье (1 штука)
Материал – металл, порошковая окраска.
Сечение трубы 30 х 30 мм.
Цвет – белый.

Пластина для подстолья
(1 штука)
Материал – металл, порошковая окраска.
Длина 350 мм
Ширина 60 мм
Цвет – белый.

Регулируемые опоры
(4 штуки)
Материал – металл 
и пластик.
Максимальная нагрузка –
100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.
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	Откидная столешница – барьер МОПС
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Рис. 263
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Рис. 264
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Рис. 265. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 266. Размеры указаны в миллиметрах (мм)




Рис. 267. Петли накладные 90° для столешницы
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Рис. 268. Поворотный фиксатор для столешницы
[image: ]
Рис. 269. Вариант автоматической защелки
[image: ][image: ]
Рис. 270. Примерная схема крепления

	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 1050 мм;
Глубина – 400 мм;
Высота – 790 мм.

При опущенной столешнице изделие «откидная столешница–барьер МОПС» является поверхностью индивидуального использования для людей с ограниченными возможностями (инвалидами), а также предназначена для заполнения документов, приема–передачи посылок; при поднятой столешнице изделие служит проходом персонала между залом клиентским и залом служебным.
Откидная столешница–барьер МОПС состоит из двух боковых опор и откидной столешницы. Откидная столешница–барьер размещается между барьером и стеной, при этом столешница должна открываться в сторону стены.
Столешница крепится к боковой опоре на 3 накладные мебельные петли с углом открывания 90 градусов.
На боковых опорах в местах соприкосновения столешницы с торцами боковин предусматриваются демпферы.
Для удержания столешницы в вертикальном положении на стене предусмотрена планка из ЛДСП с 2-мя поворотными фиксаторами.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Откидная столешница – барьер МОПС комплектуется автоматическим замком / защелкой, с пружинным механизмом, выполненной из металла, металлической ответной частью. Защелка должна обеспечивать надежную фиксацию столешницы в опущенном положении. Защелка крепится с края столешницы со стороны стойки примыкающей к барьеру, ближе к краю зоны операторов. Пример защелки, а также схематичные узлы крепления отражены на рис. 269; 270.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 263–270.

	Боковые опоры 
(2 штуки)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Откидная столешница
(1 штука)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Петли мебельные 
(3 штуки)
Петля накладная 
с доводчиком
Угол открывания – 90° (градусов).
Материал – металл.
Цвет – хром.

Демпфер (4 штуки)
Тип установки – врезной.
Материал – пластик и силикон.
Цвет – прозрачный и белый.

Планка для крепления фиксаторов
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепеж подобран в зависимости от материала стен.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

Поворотный фиксатор
Угол поворота – 90 градусов.
Крепление – саморезами к планке ЛДСП.
Цвет – белый.

Автоматический замок /  защелка с пружинным механизмом
Выполнен из металла. Обязательно комплектуется металлической ответной частью.
Обеспечивает автоматическое запирание откидного элемента барьера в закрытом состоянии. 
При необходимости производится не сквозное сверление в стойке барьера для полного погружения ригеля замка в ответную часть.
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	Стол почтальона с клетью МОПС
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Рис. 276

[image: ]Рис. 277
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Рис. 278. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 279.  Размеры указаны в миллиметрах (мм)

	Габаритные размеры клети:
Ширина – 1078 мм;
Глубина – 600 мм;
Высота – 2196 мм.

Стол почтальонов МОПС состоит из трех частей: отсек верхний, средний и нижний.
Верхний отсек представляет собой ячейки для хранения почтовой корреспонденции и мелких посылок, средний – клеть для почтальонов и нижний – стол для работы почтальонов.
Верхний отсек состоит из: боковин, полок–делителей, вертикальных перегородок, задней стенки, смежной панели (пола).
Средний отсек состоит из: боковин, полок–делителей, вертикальных перегородок, задней стенки.
Нижний отсек состоит из: боковин, столешницы, царги.
Каркас стола почтальонов МОПС составляют боковины, скрепленные между собой столешницей, смежной панелью (полом), полками–делителями. Устойчивость каркасу придают задние стенки и царга, которые связывают боковины каркаса.
Стол почтальонов МОПС должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в группу с другими элементами мебели.
Между собой все части стола почтальонов МОПС скрепляются посредством: шкантов на клее ПВА, конфирматов или эквивалент винтов эксцентриков.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Готовое изделие должно быть надежно закреплено в плоскостях пола и стен здания.

Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 276–279.



	Боковина верхнего отсека
(2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Смежная панель (пол)
(1 штука)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Полки – делители верхнего отсека 
(2 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Перегородки вертикальные верхнего отсека
(4 штуки)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя стенка верхнего отсека (1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Боковина среднего отсека
(2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.
Полки – делители среднего отсека 
(2 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Перегородки вертикальные среднего отсека
(4 штуки)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Задняя стенка среднего отсека (1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Боковина нижнего отсека
(2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Царга (1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки: 
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 
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	Шкаф бытовой МОПС
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Рис. 280
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Рис. 281. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 282. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 283. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 284. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис.  285.               Рис. 286.
Размеры указаны в миллиметрах (мм)

	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 614 мм;
Глубина – 500 мм;
Высота – 2196 мм.

Шкаф бытовой состоит из: боковин, верхней панели (крышки), навесных полок, ребер жесткости.
Шкаф условно разбит на три отсека полками, установленными на полкодержатели металлические.
Верхний отсек представляет собой нишу под посуду, средний отсек – под микроволновку и чайник, нижний под сейф и холодильник.
Каркас шкафа составляют боковины, скрепленные между собой верхней панелью (крышкой). Устойчивость каркасу придают ребра жесткости, которые связывают боковины каркаса.
В боковинах каркаса должны быть предусмотрены отверстия под полкодержатели для регулировки полок по высоте.
Шкаф должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в группу с другими элементами мебели.
Между собой части каркаса крепятся посредством шкантов на клее ПВА, конфирматы или эквивалент винтов эксцентриков.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Готовое изделие должно быть надежно закреплено в плоскостях пола и стен здания.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 280–286.


	Боковины (2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Верхняя панель (крышка)
(1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка навесная 
(2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепление на металлические полкодержатели 
(комплект для 2-х полок).

Полка для холодильника 
(1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепление на полкодержатели (комплект для 1 полки). 
Вес на полку от 40 кг до 45 кг.

Ребра жесткости 
(3 штука)
Толщина – 16-18 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (3 штуки)
М6х15.
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	Стеллаж ЛДСП розница МОПС
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Рис. 291
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Рис. 292
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Рис. 293. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 294. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 295. Пример крепления ограничителя
[image: ]
Рис. 296. Пример ценникодержателя на ограничитель

	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 1000 мм;
Глубина – 250 мм;
Высота – 2196 мм.
Стеллаж ЛДСП розница состоит из: боковин каркаса, верхней панели (крышки), нижней панели (пола), боковин–делителей объема, навесных полок, горизонтальной полки-делителя, ребер жесткости.
Стеллаж условно разбит на два отсека, которые разделяет полка-делитель.
Верхний и нижний отсек представляют собой ниши, разделенные на 2 части боковинами–делителями. Между боковин смонтированы навесные полки, установленные на полкодержатели металлические.
Нижняя полка приподнята от пола на высоту цоколя, который облицован шлифованной нержавеющей сталью. Каркас стеллажа составляют боковины, скрепленные между собой полкой-делителем, верхней панелью (крышкой), нижней панелью (полом) и боковыми делителями объема. Жесткость каркасу придают ребра жесткости, которые связываю боковины каркаса.
В боковинах каркаса должны быть предусмотрены отверстия под полкодержатели для регулировки полок по высоте. Над каждой полкой стеллажа должен быть предусмотрен ограничитель из прутка с ценникодержателями.
Стеллаж должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в группу с другими элементами мебели.
Между собой части каркаса крепятся посредством шкантов на клее ПВА или эквивалент винтов эксцентриков.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Готовое изделие должно быть надежно закреплено в плоскостях пола и стен здания.

Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис.291–296.

	Боковина каркаса 
(4 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Боковина–делитель 
(2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Верхняя панель (крышка)
(1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка-делитель 
(1 штука)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.
Нижняя панель (пол)
(2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Цоколь (1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.
Облицовка шлифованная нержавеющая сталь 
на специализированный клей.
Толщина стали – не менее
0,5 мм.

Полка навесная (10 штук)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепление на металлические полкодержатели (40 штук).

Ребра жесткости 
(7 штук)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет – белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (3 штуки)
М6х15.

Ограничитель 
для полок (12 штук)
Материал – сталь.
Цвет – хром.
Диаметр прутка – 6 мм.

Ценникодержатель 
для ограничителя 
(60 штук)
Ценникодержатель одинарный откидной под ценник высотой 39 мм и длиной 60 мм;
Цвет: прозрачный.
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	Газетница МОПС
	[image: ]
Рис. 297
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Рис. 298. Предусмотрены допуски по габаритам изделия Ш х Г х В + 10 мм
[image: ]
Рис. 299. Предусмотрены допуски по габаритам изделия Ш х Г х В + 10 мм

	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 406 мм + 10 мм;
Глубина – 298 мм + 10 мм;
Высота – 1250 мм + 10 мм.

Газетница имеет 4 кармана для размещения газет, журналов.
Газетница изготовлена из прутка с использованием контактной сварки к раме.
На верхней и нижней планке рамы имеются не менее 
2 отверстий для крепления рамы к шкафу ЛДСП с помощью саморезов.

Пример внешнего вида элементов изделия указаны
на рис. 297–299.
	Карман для газет 
Под размер А3;
Материал – пруток диаметром от 4 мм до 6 мм;
Количество карманов: 
4 шт.
Покрытие – порошковой краской;
Цвет – белый RAL 9003.

Рама навесной полосы
Цвет – белый глянцевый.
Покрытие – порошковой краской.
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	Полка для инвентаря МОПС
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Рис. 300. Полка
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Рис. 301. Кронштейн для полки
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Рис. 302. Полка с кронштейнами
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Рис. 303. Пример общего вида

	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 600 мм;
Глубина – 250 мм.
Полка для инвентаря выполнена из ЛДСП.
Для крепления полки должны быть предусмотрено не менее 2 кронштейнов Г – образных. Крепление кронштейнов с помощью саморезов к стене, в которой заранее должна быть предусмотрена закладная.
Полки размещаются одна на другой на расстоянии не менее 30 см. Под нижней полкой должно остаться место для размещения уборочного инвентаря (швабр, веников и прочее)
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, крепежи, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 300–303.

	Полка
Материал – ЛДСП.
Толщина – 16 мм.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Кронштейн для полки
Материал – металл;
Цвет – белый;
Глубина – 250 мм;
Нагрузка на 1 кронштейн –
10 кг.
· 
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	Шкаф бытовой 11,9
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Рис.327
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Рис.328. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис.329.  Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 330. Размеры указаны в миллиметрах

	Габаритные размеры изделия: 
Ширина – 560 мм,
Глубина – 600 мм,
Высота – 2196 мм.

Шкаф бытовой состоит из: боковин верхнего отсека, верхней панели (крышки), навесных полок, столешницы, боковин нижнего отсека, ребер жесткости. 
Шкаф разбит на два отсека, которые разделяет столешница. 
Верхний отсек представляет собой нишу с навесными полками, установленными на полкодержатели металлические.
Нижний отсек представляет собой нишу, в которую устанавливается сейф.
Каркас шкафа составляют боковины, скрепленные между собой столешницей и верхней панелью (крышкой). Устойчивость каркасу придают ребра жесткости, которые связывают боковины каркаса.
В боковинах каркаса должны быть предусмотрены отверстия под полкодержатели для регулировки полок по высоте. 
Шкаф должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в группу с другими элементами мебели.
Между собой части каркаса крепятся посредством шкантов (шкант 8) на клее ПВА, конфирматы или эквивалент винтов эксцентриков. 
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствия и видимость с внешних сторон. 
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. 
Готовое изделие должно быть надежно закреплено в плоскостях потолка, пола и стен здания. 
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 327 – 330. 


	Боковина верхнего отсека (2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Верхняя панель (крышка)
(1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Полка навесная 
(3 штук)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепление на металлические полкодержатели 
(12 штук).

Боковина нижнего отсека 
(2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Ребра жесткости 
(3 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет–  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
– для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
– для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (3 штуки)
М6х15.


	51. 
	Шкаф для хранения розничных товаров 
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Рис. 271
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Рис. 272
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Рис. 273. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 274. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 275. Пример крепления ограничителя
	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 614 мм;
Глубина – 500 мм;
Высота – 2196 мм.

Шкаф для хранения розничных товаров состоит из: боковин каркаса, верхней панели (крышки), нижней панели (пола), навесных полок, ребер жесткости.
Ниша шкафа заполнена навесными полками, установленными на полкодержатели металлические.
Две нижние полки должны быть съемными полками. Пол в нише обшит листом нержавеющей стали для предотвращения истирания поверхности пола.
Каркас шкафа состоит из боковин, верхней панели (крышки), нижней панели (полом). Жесткость каркасу придают ребра жесткости, которые связываю боковины каркаса.
В боковинах каркаса должны быть предусмотрены отверстия под полкодержатели для регулировки полок по высоте.
На верхних четырех полках шкафа должен быть предусмотрен ограничитель из прутка.
Шкаф должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в группу 
с другими элементами мебели.
Между собой части каркаса крепятся посредством шкантов на клее ПВА, конфирматов или эквивалент винтов эксцентриков.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Готовое изделие должно быть надежно закреплено в плоскостях пола и стен здания.
Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 271 –275.


	Боковина каркаса 
(2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Верхняя панель (крышка)
(1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Нижняя панель (пол)
(1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.
Облицовка – шлифованная нержавеющая сталь 
на специализированный клей.
Толщина стали – 
не менее 0,5 мм

Полка навесная (6 штук)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепление 
на металлические полкодержатели 
(комплект для 6 полок).

Ограничитель для полок навесных верхнего отсека 
(4 штуки)
Материал – сталь.
Цвет – хром.
Диаметр прутка – 6 мм.

Ребра жесткости 
(4 штуки)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (3 штуки)
М6х15.



	52.
	Стеллаж для гофротары
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Рис. 319
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Рис. 320. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 630 мм;
Высота – 1930 мм;
Глубина – 490 мм.

Стеллаж выполняется из металла. Опоры и рама – стальной квадратный профиль, задняя панель – стальная сетка для навески крючков (шаг 50 мм.). Полки выполняются из стальной проволоки 3–4 мм.
Опоры оснащены винтовыми регулировочными ножками и заглушками на торцы.
Все элементы стеллажа окрашены полуматовой порошковой краской.
Стеллаж комплектуется двумя проволочными наклонными полками с двумя зацепами (крючками) глубиной 400 мм, и двумя проволочными наклонными полками глубиной 300 мм.
Стеллаж должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Используются заглушки в цвет материала в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 319–320.

	Рама (1 штука)
Материал – металл квадратный профиль 20 мм х 20 мм.
Цвет – RAL 9003.

Опуски для регулировки
(2 штуки)
Материал – металл квадратный профиль 20 мм х 20 мм.
Цвет – RAL 9003.

Опора (1 штука)
Длинная часть (2 штуки)
Короткая часть (2 штуки)
Средняя (1 штука)
Материал – металл квадратный профиль 25 мм х 25 мм.
Цвет – RAL 9003.

Заглушки (4 штуки)
Размер для профильной
трубы – 25 мм х 25 мм.
Материал – пластик.
Цвет – RAL 9003.

Зажим (2 штуки)
Тип – винтовой.
Материал – металл.
Цвет вкручивающейся части – хром.
Цвет ручки – белый.


Сетчатая стенка (1 штука)
Форма – квадрат.
Материал – стальной пруток, возможна проволока.
Диаметр прутка – не менее
3 мм и не более 4 мм.
Цвет – RAL 9003.
Шаг – 50 мм.

Полка наклонная ширина 400 мм (2 штуки)
Материал – металл пруток.
Диаметр – 3 мм.
Цвет – RAL 9003.

Полка наклонная ширина 300 мм (2 штуки)
Материал – металл пруток.
Диаметр – 3 мм.
Цвет – RAL 9003.
Угол наклона – 60 градусов.

Регулируемые опоры
(4 штуки)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка – 100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

	53.
	Шкаф для посылок и отправлений 
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Рис. 287
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Рис. 288
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Рис. 289. Размеры указаны в миллиметрах (мм)
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Рис. 290. Размеры указаны в миллиметрах (мм)

	Габаритные размеры изделия:
Ширина – 1072 мм;
Глубина – 500 мм;
Высота – 2196 мм.

Шкаф для посылок и отправлений состоит из: боковин каркаса, верхней панели (крышки), нижней панели (пола), столешницы, боковин-делителей объема, навесных полок, ребер жесткости.
Шкаф разбит на два отсека, которые разделяет столешница.
Верхний отсек представляет собой нишу, разделенную
на 3 части боковинами-делителями. Между боковин смонтированы навесные полки, установленные на полкодержатели металлические.
Нижний отсек представляет собой нишу, разделенную
на 2 части боковиной-делителем.  Между боковин смонтированы навесные полки, установленные на полкодержатели металлические.  Пол в нише обшит листом нержавеющей стали для предотвращения истирания поверхности пола.
Каркас шкафа составляют боковины, скрепленные между собой столешницей, верхней панелью (крышкой), нижней панелью (полом) и боковыми делителя объема. Жесткость каркасу придают ребра жесткости, которые связывают боковины каркаса.
В боковинах каркаса должны быть предусмотрены отверстия под полкодержатели для регулировки полок по высоте.
Шкаф должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в группу с другими элементами мебели.
Между собой части каркаса крепятся посредством шкантов на клее ПВА или эквивалент винтов эксцентриков.
В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.
Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.
Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.
Готовое изделие должно быть надежно закреплено в плоскостях пола и стен здания.

Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 287–290.


	Боковина каркаса 
(2 штуки)
Толщина – 22 мм.
Материал – ЛДСП.

Боковина–делитель верхнего отсека 
(2 штуки)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Боковина–делитель нижнего отсека 
(1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Верхняя панель (крышка)
(1 штука)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Столешница (1 штука)
Толщина – 25 мм.
Материал – ЛДСП.

Нижняя панель (пол)
(2 штуки)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.
Облицовка – шлифованная нержавеющая сталь 
на специализированный клей.
Толщина стали – 
не менее 0,5 мм
Полка навесная верхнего отсека (12 штук)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепление на металлические полкодержатели (48 штук).

Полка навесная нижнего отсека 
(4 штук)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.
Крепление металлические полкодержатели (16 штук).

Ребра жесткости 
(4 штуки)
Толщина – 16 мм.
Материал – ЛДСП.

Характеристика ЛДСП
Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – Е1.
Цвет –  белый RAL 9003.
Цвет торцевой кромки –  белый RAL 9003.

Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ
Толщина кромки:
· для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
· для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. 

Стяжки (3 штуки)
М6х15.
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Рис. 331

	Вариант текстуры 
Структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света»[footnoteRef:8]. [8: Доступ к образцам будет предоставлен (при необходимости) на объектах УФПС ________. В случае необходимости получения доступа к образцам Поставщик
в течение __ (_____) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 6 к ТЗ, сообщение
о необходимости получения доступа к образцам (с указанием Ф. И. О. лица от Поставщика и паспортные данные для оформления пропуска). Доступ к образцам предоставляется в течение __ (___) рабочих дней с даты получения сообщения от Поставщика о необходимости получения доступа к образцам.] 
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Рис. 332
	Вариант текстуры 
Гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом[footnoteRef:9]. [9:  Доступ к образцам будет предоставлен (при необходимости) на объектах УФПС ________. В случае необходимости получения доступа к образцам, Поставщик в течение __ (_____) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 6 к ТЗ, сообщение о необходимости получения доступа к образцам (с указанием Ф. И. О. лица от Поставщика и паспортные данные для оформления пропуска). Доступ к образцам предоставляется в течение __ (___) рабочих дней с даты получения сообщения от Поставщика о необходимости получения доступа к образцам.] 
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Рис. 333
	Вариант текстуры 
Гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом[footnoteRef:10]. [10:  Доступ к образцам будет предоставлен (при необходимости) на объектах УФПС ________. В случае необходимости получения доступа к образцам, Поставщик в течение __ (_____) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 6 к ТЗ, сообщение о необходимости получения доступа к образцам (с указанием Ф. И. О. лица от Поставщика и паспортные данные для оформления пропуска). Доступ к образцам предоставляется в течение __ (___) рабочих дней с даты получения сообщения от Поставщика о необходимости получения доступа к образцам.] 
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Приложение № 4 к ТЗ


Перечень и состав комплектов Товара
	Наименование:
	Комплект № 1 для ОПС 676815

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Амурская, р-н Белогорский, с Амурское, ул Кооперативная, д. 18

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 2 для ОПС 676806

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Амурская, р-н Белогорский, с Кустанаевка, ул Центральная, д. 33е

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 3 для ОПС 676941

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Амурская, р-н Ивановский, с Ерковцы, пер Больничный, д. 2/1

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 4 для ОПС 652220

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, п Макаракский, ул Советская, д. 2

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 5 для ОПС 632635

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Коченевский, д Овчинниково, ул Советская, д. 15Б

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 6 для ОПС 632498

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Кочковский, с Быструха, ул Центральная, д. 62

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 7 для ОПС 632325

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Барабинский, д Белово, ул Центральная, д. 36

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 8 для ОПС 692116

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново, ул 50 лет Октября, влд. 30

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 9 для ОПС 692435

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, край Приморский, г Дальнегорск, с Каменка, ул Партизанская, д. 23

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 10 для ОПС 692721

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с Безверхово, ул Советская, зд. 11

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 11 для ОПС 692015

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с Верхний Перевал, ул Лесная, зд. 1а

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 12 для ОПС 6694454

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Сахалинская, р-н Ногликский, с Вал, ул Молодежная, д. 1а

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34

	Наименование:
	Комплект № 13 для ОПС 682875

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, край Хабаровский, р-н Ванинский, п Кенада, ул Приисковая, д. 12

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Мини витрина 600 левая
	1

	2
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной для оргтехники
	1

	5
	Ящик для денег
	1

	6
	Газетница
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Шкаф для хранения розничных товаров
	1

	9
	Стеллаж ЛДСП розница
	1

	10
	Ящик сортировочный
	18

	11
	Шкаф для посылок и отправлений
	1

	12
	Стол почтальона с клетью МОПС
	1

	13
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	14
	Шкаф бытовой МОПС ТТ 11,9
	1

	15
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	34



	[bookmark: _Hlk235180256]Наименование:
	Комплект № 14  для ОПС 676009

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Амурская, р-н Сковородинский, с Талдан, ул Лисина, зд. 41

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49




	Наименование:
	Комплект № 15  для ОПС 654201

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Новокузнецкий, с Сосновка, ул Калинина, д. 61

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49

	Наименование:
	Комплект № 16  для ОПС 632493

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Кочковский, с Черновка, ул Учительская, д. 5, кв. 1

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49

	Наименование:
	Комплект № 17  для ОПС 676009

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Кавалеровский, п Горнореченский, ул Кедровая, д. 1а

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49

	Наименование:
	Комплект № 18  для ОПС 649189

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Алтай, р-н Чойский, с. Сейка, ул Центральная, д. 7а, к. 1

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49

	Наименование:
	Комплект № 19  для ОПС 649154

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Алтай, р-н Турочакский, с. Иогач, ул Центральная, д. 1

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49



	Наименование:
	Комплект № 20  для ОПС 671280

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Прибайкальский, с Ильинка, ул Октябрьская, д. 121

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49

	Наименование:
	Комплект № 21  для ОПС 678725

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Саха (Якутия), у Томпонский, с Мегино-Алдан, ул Октябрьская, д. 23

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49

	Наименование:
	Комплект № 22 для ОПС 678388

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Саха (Якутия), у Намский, с Аппаны, ул Л.Л.Левина, д. 4

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49

	Наименование:
	Комплект № 23  для ОПС 694403

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Сахалинская, р-н Тымовский, с Кировское, ул Центральная, зд. 70

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49

	Наименование:
	Комплект № 24  для ОПС 682418

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, край Хабаровский, р-н Ульчский, с Софийск, ул Невельского, д. 3, помещ. 1

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	2

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	22
	Доска магнитная
	1

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Шкаф бытовой МОПС
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	49



	Наименование:
	Комплект № 25  для ОПС 671410

	Адрес поставки:
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Хоринский, с Хоринск, ул Ленина, д. 33

	
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	2

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	4
	Добор 300 
	1

	5
	Откидная столешница – барьер
	1

	6
	Тумба подкатная
	2

	7
	Ящик для денег
	2

	8
	Кресло рабочее
	3

	9
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	10
	Стул для мест ожидания (голубой)
	3

	11
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	12
	Стойка поворотная для открыток
	1

	13
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	4

	14
	Стеллаж пристенный угловой 2250 х 1000 х 570
	1

	15
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	16
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	17
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	18
	Коврик напольный для примерочной
	1

	19
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	20
	Пуф для примерочной 
	1

	21
	Стеллаж складской 400
	4

	22
	Ящик сортировочный
	32

	23
	Стол 1400
	1

	24
	Стол с клетью для почтальонов
	3

	25
	Тумба подкатная для производственных помещений
	1

	26
	Вешалка напольная для одежды
	2

	27
	Шкаф для ТМЦ
	5

	28
	Стул ISO (черная ткань)
	5

	29
	Стол обеденный
	1

	30
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	31
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	32
	Корзина для мусора
	8

	
	Итого:
	95

	[bookmark: _Hlk235182319]Наименование:
	Комплект № 26 для ОПС 671050

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Иволгинский, с Иволгинск, ул Ленина, зд. 29

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	2

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	4
	Столешница откидная МГН
	1

	10
	Стол приставной
	1

	12
	Тумба подкатная
	2

	13
	Ящик для денег
	2

	15
	Кресло рабочее
	2

	17
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	18
	Стул для мест ожидания (голубой)
	3

	19
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	20
	Стойка поворотная для открыток
	1

	21
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	28
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	29
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	30
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	31
	Коврик напольный для примерочной
	1

	32
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	33
	Пуф для примерочной 
	1

	34
	Стеллаж складской 400
	4

	41
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	44
	Вешалка напольная для одежды
	1

	45
	Шкаф для ТМЦ
	2

	46
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	47
	Доска магнитная
	1

	48
	Стол обеденный
	1

	49
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	53
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	54
	Корзина для мусора
	6

	
	Итого:
	77



	Наименование:
	Комплект № 27 для ОПС 692980

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Лазовский, с Лазо, ул Некрасовская, д. 27

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	2

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	4
	Столешница откидная МГН
	1

	10
	Стол приставной
	1

	12
	Тумба подкатная
	2

	13
	Ящик для денег
	2

	15
	Кресло рабочее
	2

	17
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	18
	Стул для мест ожидания (голубой)
	3

	19
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	20
	Стойка поворотная для открыток
	1

	21
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	28
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	29
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	30
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	31
	Коврик напольный для примерочной
	1

	32
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	33
	Пуф для примерочной 
	1

	34
	Стеллаж складской 400
	4

	41
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	44
	Вешалка напольная для одежды
	1

	45
	Шкаф для ТМЦ
	2

	46
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	47
	Доска магнитная
	1

	48
	Стол обеденный
	1

	49
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	53
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	54
	Корзина для мусора
	6

	
	Итого:
	77











	Наименование:
	Комплект № 28 для ОПС 671110

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Тарбагатайский, с Тарбагатай, ул Ленина, зд. 14

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	2

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	4
	Столешница откидная МГН
	1

	5
	Стол приставной
	1

	6
	Тумба подкатная
	2

	7
	Ящик для денег
	2

	8
	Кресло рабочее
	2

	9
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	10
	Стул для мест ожидания (голубой)
	3

	11
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	12
	Стойка поворотная для открыток
	1

	13
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	14
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	15
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	16
	Коврик напольный для примерочной
	1

	17
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	18
	Пуф для примерочной 
	1

	19
	Стеллаж складской 400
	4

	20
	Ящик сортировочный
	32

	21
	Стол с клетью для почтальонов
	2

	22
	Вешалка напольная для одежды
	1

	23
	Шкаф для ТМЦ
	2

	24
	Стул ISO (черная ткань)
	3

	25
	Доска магнитная
	1

	26
	Стол обеденный
	1

	27
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	28
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	29
	Корзина для мусора
	7

	
	Итого:
	80




	[bookmark: _Hlk235184682]Наименование:
	Комплект № 29 для ОПС 632770

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Баганский, с Баган, ул Ленина, д. 55

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	2

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	4
	Откидная столешница – барьер
	1

	5
	Стол приставной
	1

	6
	Тумба подкатная
	2

	7
	Ящик для денег
	2

	8
	Кресло рабочее
	2

	9
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	10
	Стул для мест ожидания (голубой)
	3

	11
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	12
	Стойка поворотная для открыток
	1

	13
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	4

	14
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	15
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	16
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	17
	Коврик напольный для примерочной
	1

	18
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	19
	Пуф для примерочной 
	1

	20
	Стеллаж складской 400
	6

	21
	Ящик сортировочный
	32

	22
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	23
	Вешалка напольная для одежды
	1

	24
	Шкаф для ТМЦ
	3

	25
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	26
	Стол обеденный
	1

	27
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	28
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	29
	Корзина для мусора
	6

	
	Итого:
	83




	Наименование:
	Комплект № 30 для ОПС 633553

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Черепановский, с Карасево, ул Кооперативная, д. 12А

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 левая
	1

	3
	Добор 400  
	1

	4
	Откидная столешница – барьер
	1

	5
	Стол приставной
	1

	6
	Тумба подкатная
	1

	7
	Ящик для денег
	1

	8
	Кресло рабочее
	1

	9
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	10
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	11
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	12
	Стойка поворотная для открыток
	1

	13
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	14
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	15
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	16
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	17
	Коврик напольный для примерочной
	1

	18
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	19
	Пуф для примерочной 
	1

	20
	Стеллаж складской 400
	4

	21
	Ящик сортировочный
	16

	22
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	23
	Вешалка напольная для одежды
	1

	24
	Шкаф для ТМЦ
	2

	25
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	26
	Стол обеденный
	1

	27
	Кухонный шкаф навесной 400
	1

	28
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	29
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	54

	Наименование:
	Комплект № 31 для ОПС 632940

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Краснозерский, с Лобино, ул Москва, д. 14

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 левая
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	11
	Стойка поворотная для открыток
	1

	12
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	13
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	14
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	15
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	16
	Коврик напольный для примерочной
	1

	17
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	18
	Пуф для примерочной 
	1

	19
	Стеллаж складской 400
	2

	20
	Ящик сортировочный
	16

	21
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	22
	Вешалка напольная для одежды
	1

	23
	Шкаф для ТМЦ
	2

	24
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	25
	Стол обеденный
	1

	26
	Кухонный шкаф навесной 400
	1

	27
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	28
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	52




	Наименование:
	Комплект № 32 для ОПС 632590

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Чулымский, с Кокошино, ул Кооперативная, д. 32, помещ. 2

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	1

	18
	Стеллаж складской 600
	4

	19
	Ящик сортировочный
	16

	20
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	21
	Вешалка напольная для одежды
	1

	22
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	23
	Стол обеденный
	1

	24
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	26
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	51




	Наименование:
	Комплект № 33 для ОПС 632105

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Татарский, с Никулино, ул Школьная, д. 6

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	11
	Стойка поворотная для открыток
	1

	12
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	13
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	14
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	15
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	16
	Коврик напольный для примерочной
	1

	17
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	18
	Пуф для примерочной 
	1

	19
	Стеллаж складской 400
	2

	20
	Ящик сортировочный
	16

	21
	Стеллаж для гофротары
	1

	22
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	23
	Вешалка напольная для одежды
	1

	24
	Шкаф для ТМЦ
	2

	25
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	26
	Стол обеденный
	1

	27
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	28
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	53




	Наименование:
	Комплект № 34 для ОПС 633330

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Болотнинский, д Новая Чебула, ул Школьная, д. 19

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 левая
	1

	3
	Добор 600 
	1

	4
	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ЛЕВЫЙ) МОПС
	

	5
	Откидная столешница – барьер
	1

	6
	Стол приставной
	1

	7
	Тумба подкатная
	1

	8
	Ящик для денег
	1

	9
	Кресло рабочее
	1

	10
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	11
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	12
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	13
	Стойка поворотная для открыток
	1

	14
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	15
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	16
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	17
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	18
	Коврик напольный для примерочной
	1

	19
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	20
	Пуф для примерочной 
	1

	21
	Стеллаж складской 400
	2

	22
	Стеллаж складской 600
	1

	23
	Ящик сортировочный
	16

	24
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	25
	Вешалка напольная для одежды
	1

	26
	Шкаф для ТМЦ
	2

	27
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	28
	Стол обеденный
	1

	29
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	30
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	31
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	51

	Наименование:
	Комплект № 35 для ОПС 676815

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Амурская, р-н Белогорский, с Амурское, ул Кооперативная, д. 18

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	2

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	4
	Добор 300 
	1

	5
	Откидная столешница – барьер
	1

	6
	Тумба подкатная
	2

	7
	Ящик для денег
	2

	8
	Кресло рабочее
	3

	9
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	10
	Стул для мест ожидания (голубой)
	3

	11
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	12
	Стойка поворотная для открыток
	1

	13
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	4

	14
	Стеллаж пристенный угловой 2250 х 1000 х 570
	1

	15
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	16
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	17
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	18
	Коврик напольный для примерочной
	1

	19
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	20
	Пуф для примерочной 
	1

	21
	Стеллаж складской 400
	7

	22
	Ящик сортировочный
	32

	23
	Стол 1400
	1

	24
	Стол с клетью для почтальонов
	2

	25
	Тумба подкатная для производственных помещений
	1

	26
	Вешалка напольная для одежды
	1

	27
	Шкаф для ТМЦ
	2

	28
	Стул ISO (черная ткань)
	4

	29
	Стол обеденный
	1

	30
	Кухонный шкаф навесной 400
	1

	31
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	32
	Корзина для мусора
	7

	
	Итого:
	91

	Наименование:
	Комплект № 36 для ОПС 671610

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Баргузинский, с Баргузин, ул Красноармейская, д. 40

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	2

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	4
	Добор 400  
	2

	5
	Добор 600 
	2

	6
	Откидная столешница – барьер
	1

	7
	Тумба подкатная
	2

	8
	Ящик для денег
	2

	9
	Кресло рабочее
	3

	10
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	11
	Стул для мест ожидания (голубой)
	3

	12
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	13
	Стойка поворотная для открыток
	1

	14
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	15
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	16
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	17
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	18
	Коврик напольный для примерочной
	1

	19
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	20
	Пуф для примерочной 
	1

	21
	Стеллаж складской 400
	4

	22
	Ящик сортировочный
	32

	23
	Стол 1400
	1

	24
	Стол с клетью для почтальонов
	3

	25
	Тумба подкатная для производственных помещений
	1

	26
	Вешалка напольная для одежды
	2

	27
	Шкаф для ТМЦ
	4

	28
	Стул ISO (черная ткань)
	5

	29
	Стол обеденный
	1

	30
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	31
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	32
	Корзина для мусора
	8

	
	Итого:
	94

	Наименование:
	Комплект № 37 для ОПС 671640

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Курумканский, с Курумкан, ул Ленина, д. 51

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	2

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	4
	Добор 300  
	1

	5
	Добор 600 
	1

	6
	Откидная столешница – барьер
	1

	7
	Тумба подкатная
	2

	8
	Ящик для денег
	2

	9
	Кресло рабочее
	3

	10
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	11
	Стул для мест ожидания (голубой)
	3

	12
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	13
	Стойка поворотная для открыток
	1

	14
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	15
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	16
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	17
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	18
	Коврик напольный для примерочной
	1

	19
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	20
	Пуф для примерочной 
	1

	21
	Стеллаж складской 400
	4

	22
	Ящик сортировочный
	32

	23
	Стол 1400
	1

	24
	Стол с клетью для почтальонов
	2

	25
	Тумба подкатная для производственных помещений
	1

	26
	Вешалка напольная для одежды
	1

	27
	Шкаф для ТМЦ
	4

	28
	Стул ISO (черная ткань)
	4

	29
	Стол обеденный
	1

	30
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	31
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	32
	Корзина для мусора
	7

	
	Итого:
	

	Наим3енование:
	Комплект № 38 для ОПС 671450

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Кижингинский, с Кижинга, ул Ленина, д. 17

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	2

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	4
	Добор 600 
	1

	5
	Откидная столешница – барьер
	1

	6
	Тумба подкатная
	2

	7
	Ящик для денег
	2

	8
	Кресло рабочее
	3

	9
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	10
	Стол для клиентского компьютера 1200
	

	11
	Стул для мест ожидания (голубой)
	3

	12
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	13
	Стойка поворотная для открыток
	1

	14
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	3

	15
	Стеллаж пристенный угловой 2250 х 1000 х 570
	1

	16
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	17
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	18
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	19
	Коврик напольный для примерочной
	1

	20
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	21
	Пуф для примерочной 
	1

	22
	Стеллаж складской 400
	4

	23
	Ящик сортировочный
	32

	24
	Стол 1400
	1

	25
	Стол с клетью для почтальонов
	2

	26
	Тумба подкатная для производственных помещений
	1

	27
	Вешалка напольная для одежды
	1

	28
	Шкаф для ТМЦ
	4

	29
	Стул ISO (черная ткань)
	4

	30
	Стол обеденный
	1

	31
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	32
	Корзина для мусора
	7

	
	Итого:
	88

	Наименование:
	Комплект № 39 для ОПС 680550

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Князе-Волконское, ул Никитенко, д. 7

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	

	4
	Столешница откидная МГН
	1

	10
	Стол приставной
	1

	12
	Тумба подкатная
	1

	13
	Ящик для денег
	1

	14
	Газетница
	

	15
	Кресло рабочее
	1

	16
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	18
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	19
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	20
	Стойка поворотная для открыток
	1

	21
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	28
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	29
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	30
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	31
	Коврик напольный для примерочной
	1

	32
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	33
	Пуф для примерочной 
	1

	34
	Стеллаж складской 400
	2

	36
	Ящик сортировочный
	16

	40
	Стол 1400
	1

	45
	Шкаф для ТМЦ
	3

	46
	Стул ISO (черная ткань)
	1

	48
	Стол обеденный
	1

	49
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	53
	Полка для инвентаря МОПС
	2

	54
	Корзина для мусора
	4

	
	Итого:
	51

	Наименование:
	Комплект № 40 для ОПС 671190

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Селенгинский, п Новоселенгинск, ул Горького, д. 61

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	3
	Мини витрина 600 левая
	1

	5
	Добор 300 
	1

	7
	Добор 600 
	1

	9
	Откидная столешница – барьер
	1

	12
	Тумба подкатная
	1

	13
	Ящик для денег
	1

	15
	Кресло рабочее
	1

	16
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	18
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	19
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	20
	Стойка поворотная для открыток
	1

	21
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	28
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	29
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	30
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	31
	Коврик напольный для примерочной
	1

	32
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	33
	Пуф для примерочной 
	1

	34
	Стеллаж складской 400
	2

	36
	Ящик сортировочный
	16

	41
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	44
	Вешалка напольная для одежды
	1

	45
	Шкаф для ТМЦ
	4

	46
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	48
	Стол обеденный
	1

	49
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	53
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	54
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	55

	Наименование:
	Комплект № 41 для ОПС 632710

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Чистоозерный, п Табулга, ул Садовая, д. 37

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 левая
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	11
	Стойка поворотная для открыток
	1

	12
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	13
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	14
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	15
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	16
	Коврик напольный для примерочной
	1

	17
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	18
	Пуф для примерочной 
	1

	19
	Стеллаж складской 400
	4

	20
	Ящик сортировочный
	16

	21
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	22
	Вешалка напольная для одежды
	1

	23
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	24
	Стол обеденный
	1

	25
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	26
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	49

	Наименование:
	Комплект № 42 для ОПС 633635

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Сузунский, с. Битки, ул Ленина, зд. 36

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Добор 300 
	1

	4
	Откидная столешница – барьер
	1

	5
	Стол приставной
	1

	6
	Тумба подкатная
	1

	7
	Ящик для денег
	1

	8
	Кресло рабочее
	1

	9
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	10
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	11
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	12
	Стойка поворотная для открыток
	1

	13
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	3

	14
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	15
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	16
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	17
	Коврик напольный для примерочной
	1

	18
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	19
	Пуф для примерочной 
	1

	20
	Стеллаж складской 400
	3

	21
	Ящик сортировочный
	16

	22
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	23
	Вешалка напольная для одежды
	1

	24
	Шкаф для ТМЦ
	2

	25
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	26
	Стол обеденный
	1

	27
	Кухонный шкаф навесной 400
	1

	28
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	29
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	53

	Наименование:
	Комплект № 43 для ОПС 652073

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Юргинский, с Проскоково, ул Совхозная, д. 5

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 левая
	1

	3
	Добор 600 
	2

	4
	Откидная столешница – барьер
	1

	5
	Стол приставной
	1

	6
	Тумба подкатная
	1

	7
	Ящик для денег
	1

	8
	Кресло рабочее
	1

	9
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	10
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	11
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	12
	Стойка поворотная для открыток
	1

	13
	Стеллаж пристенный угловой с перфорированными панелями 2250 х 1000 х 570
	1

	14
	Стеллаж пристенный с перфорированными задними панелями 2250 х 1000 х 570
	2

	15
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	16
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	17
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	18
	Коврик напольный для примерочной
	1

	19
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	20
	Пуф для примерочной 
	1

	21
	Стеллаж складской 400
	2

	22
	Ящик сортировочный
	16

	23
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	24
	Вешалка напольная для одежды
	1

	25
	Шкаф для ТМЦ
	4

	26
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	27
	Стол обеденный
	1

	28
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	29
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	30
	Корзина для мусора
	5

	
	Итого:
	57

	Наименование:
	Комплект № 44 для ОПС 652765

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Гурьевский, п Раздольный, ул Центральная, д. 14

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Тумба подкатная
	1

	4
	Ящик для денег
	1

	5
	Кресло рабочее
	1

	6
	Стол для заполнения документов МГН 
	1

	7
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	8
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	9
	Стойка поворотная для открыток
	1

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	3

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	2

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	3

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	22
	Стол обеденный
	1

	23
	Кухонный шкаф навесной 600
	1

	24
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	48

	Наименование:
	Комплект № 45 для ОПС 633421

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Тогучинский, с Киик, ул Центральная, д. 18

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стойка поворотная для ГЖП
	1

	11
	Стойка поворотная для открыток
	1

	12
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	1

	13
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	14
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	15
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	16
	Коврик напольный для примерочной
	1

	17
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	18
	Пуф для примерочной 
	1

	19
	Стеллаж складской 400
	4

	20
	Ящик сортировочный
	16

	21
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	22
	Вешалка напольная для одежды
	1

	23
	Шкаф для ТМЦ
	2

	24
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	25
	Стол обеденный
	1

	26
	Кухонный шкаф навесной 400
	1

	27
	Полка для инвентаря МОПС
	1

	28
	Корзина для мусора
	4

	
	Итого:
	52

	Наименование:
	Комплект № 46 для ОПС 632473

	Адрес поставки: 
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Доволенский, п. Красная Грива, ул Светлая, д. 25

	№ п/п
	Состав одного комплекта:
	Кол-во, шт.

	1
	Барьер 1200 
	1

	2
	Мини витрина 600 правая 
	1

	3
	Откидная столешница – барьер
	1

	4
	Стол приставной
	1

	5
	Тумба подкатная
	1

	6
	Ящик для денег
	1

	7
	Кресло рабочее
	1

	8
	Стол для клиентского компьютера 1200
	1

	9
	Стул для мест ожидания (голубой)
	2

	10
	Стеллаж пристенный 2250 х 1000 х 570
	2

	11
	Каркас примерочной из ЛДСП
	1

	12
	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП
	1

	13
	Зеркало настенное в примерочную
	1

	14
	Коврик напольный для примерочной
	1

	15
	Крючки для одежды в примерочную
	1

	16
	Пуф для примерочной 
	1

	17
	Стеллаж складской 400
	4

	18
	Ящик сортировочный
	16

	19
	Стол с клетью для почтальонов
	1

	20
	Шкаф для ТМЦ
	1

	21
	Стул ISO (черная ткань)
	2

	22
	Стол обеденный
	1

	23
	Кухонный шкаф навесной 400
	1

	24
	Корзина для мусора
	3

	
	Итого:
	47


134

Приложение № 5 к ТЗ



Перечень адресов Покупателя



	№ПП
	Наименование Филиала Покупателя
	Индекс
	Адрес почтового отделения
	Адрес склада в Филиале (АДРЕС ПОСТАВКИ)
	Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), телефон, адрес электронной почты и контактные данные для направления Уведомления
	Платежные реквизиты Филиалов Покупателя
	Юридический (почтовый) адрес

	1
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632770
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Баганский, с Баган, ул Ленина, д. 55
	
630112, г. Новосибирск, ул. Красина, 58 а



	
Меновщикова Наталья Александровна
 тел. 8 993 024 28 25
N-Menovshchikova@russianpost.ru 
	ИНН 7724490000; КПП 540743001
р/с 40502810316030000017 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
к/с 30101810200000000777; БИК 040407777
	
630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.5

	2
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	633553
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Черепановский, с Карасево, ул Кооперативная, д. 12А
	
	
	
	

	3
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632635
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Коченевский, д Овчинниково
	
	
	
	

	4
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632498
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Кочковский, с Быструха
	
	
	
	

	5
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632493
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Кочковский, с Черновка
	
	
	
	

	6
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632325
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Барабинский, д Белово
	
	
	
	

	7
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	633330
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Болотнинский, д Новая Чебула, ул Школьная, д. 19
	
	
	
	

	8
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632940
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Краснозерский, с Лобино, ул Москва, д. 14
	
	
	
	

	9
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632590
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Чулымский, с Кокошино, ул Кооперативная, д. 32, помещ. 2
	
	
	
	

	10
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632105
	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Татарский, с Никулино, ул Школьная, д. 6
	
	
	
	

	11
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632710

	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Чистоозерный, п Табулга, ул Садовая, д. 37
	
	
	
	

	12
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	633635

	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Сузунский, с. Битки, ул Ленина, зд. 36
	
	
	
	

	13
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	633421

	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Тогучинский, с Киик, ул Центральная, д. 18
	
	
	
	

	14
	УФПС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	632473

	Российская Федерация, обл Новосибирская, р-н Доволенский, п. Красная Грива, ул Светлая, д. 25
	
	
	
	

	15
	УФПС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	676815
	Российская Федерация, Амурская область, муниципальный округ Белогорский, село Амурское, улица Школьная, земельный участок 3
	


675010, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская 27
	


тел. +7 (4162) 49-4372,,02200, ; Гуляева Елена Владимировна Elena.V.Gulyaeva@russianpost.ru ;
тел. +7 (4162) 49-4372,,02169, 8-914-396-79-92; Маючих Виктория Дмитриевна  V.Mayuchikh@russianpost.ru
	ИНН 7724490000; КПП  280143001
р/с 40502810409020000007 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.
ХАБАРОВСКЕ
к/с 30101810400000000727; БИК 040813727
	


675010, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская 27

	16
	УФПС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	676806
	Российская Федерация, обл Амурская, р-н Белогорский, с Кустанаевка
	
	
	
	

	17
	УФПС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	676009
	Российская Федерация, обл Амурская, р-н Сковородинский, с Талдан, ул. Партизанская, з/у 3А
	
	
	
	

	18
	УФПС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
	676941
	Российская Федерация, обл Амурская, р-н Ивановский, с Ерковцы, переулок Больничный, земельный участок 2/1А
	
	
	
	

	19
	УФПС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
	671050
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Иволгинский, с Иволгинск, ул Ленина, зд. 29
	

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 61

	

Т. 8-(3012) 44-96-56,т. 89503840084 Лхасаранов Батар Булатович Batar.Lkhasaranov@russianpost.ru
+7(3012)27-70-65, доб. 2050 Вострикова Татьяна Михайловна Tatyana.Vostrikova@russianpost.ru
	ИНН 7724490000; КПП 032643001
р/с 40502810915030000007 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
к/с 30101810200000000777; БИК 040407777
	

670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина, д.61

	20
	УФПС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
	671110
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Тарбагатайский, с Тарбагатай, ул Ленина, зд. 14
	
	
	
	

	21
	УФПС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
	671450
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Кижингинский, с Кижинга, ул Ленина, д. 17
	
	
	
	

	22
	УФПС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
	671280
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Прибайкальский, с Ильинка,  ул.Заводская, уч.6
	
	
	
	

	23
	УФПС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
	671190
	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Селенгинский, п Новоселенгинск, ул Горького, д. 61
	
	
	
	

	24
	УФПС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
	671410

	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Хоринский, с Хоринск, ул Ленина, д. 33
	
	
	
	

	25
	УФПС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
	671430

	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Еравнинский, с Сосново-Озерское, ул Первомайская, д. 123
	
	
	
	

	26
	УФПС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
	671610

	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Баргузинский, с Баргузин, ул Красноармейская, д. 38
	
	
	
	

	27
	УФПС РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
	671640

	Российская Федерация, Респ Бурятия, р-н Курумканский, с Курумкан, ул Ленина, д. 51
	
	
	
	

	28
	УФПС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	654201
	Российская Федерация, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Новокузнецкий, с Сосновка. ул Юдина, з/у 1Г
	650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 79
	ел. 8-3842-36-24-12; Галеева Елена Анатольевна E.Galeeva@russianpost.ru;
тел. 8-3842-36-37-72; Стальмаков Илья Викторович Ilya.Stalmakov@russianpost.ru
	ИНН 7724490000; КПП 420543001
р/с 40502810112030000004 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
к/с 30101810200000000777; БИК 040407777
	650700, г. Кемерово,
пр-т Советский, д.61

	29
	УФПС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	652220
	Российская Федерация, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, п Макаракский, ул Советская, д. 2
	
	
	
	

	30
	УФПС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	652073
	Российская Федерация, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Юргинский, с Проскоково, ул Совхозная, д. 5
	
	
	
	

	31
	УФПС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	652765
	Российская Федерация, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Гурьевский, п Раздольный, ул Центральная, д. 14
	
	
	
	

	32
	УФПС ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
	692116
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Дальнереченский, с. Малиново
	

690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 72
	

+7 423 222-44-66, доб 2119, Сокольчук Андрей Анатольевич Andrey.Sokolchuk@russianpost.ru
+7 (423) 222-4466,,2235, Викторов Алексей Александрович Viktorov_A@russianpost.ru

	ИНН 7724490000; КПП 254043001; 
р/с 40502810911020003000 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровск 
Кор/счет 30101810400000000727
БИК 040813727; 
	


690700, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2

	33
	УФПС ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
	692435
	Российская Федерация, край Приморский, г Дальнегорск, с Каменка
	
	
	
	

	34
	УФПС ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
	692980
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Лазовский, с Лазо, ул. Ключевая, земельный участок 33А
	
	
	
	

	35
	УФПС ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
	692721
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Хасанский, с Безверхово, ул.Октябрьская, земельный участок 72
	
	
	
	

	36
	УФПС ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
	692401
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Кавалеровский, п Горнореченский, ул Кедровая, аземельный участок 1-б
	
	
	
	

	37
	УФПС ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
	692015
	Российская Федерация, край Приморский, р-н Пожарский, с Верхний Перевал, ул Лесная, аземельный участок 1ж
	
	
	
	

	38
	УФПС РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
	649189
	Российская Федерация, Респ Алтай, р-н Чойский, с. Сейка, ул. Школьная, з/у 30
	


649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 17

	


тел. 8-9513466635;
Щеглова Татьяна Ивановна
Tatyana.Shcheglova@russianpost.ru

тел. 89236653715;
Чеботаев Роман Юрьевич Roman.Chebotaev@russianpost.ru
	ОГРН 1197746000000
ИНН 7724490000
КПП 040043001
р/с: 40502810214030001147
к/с: 30101810200000000777
БИК: 040407777
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,
г. Красноярск

	
649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 17


	39
	УФПС РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
	649154
	Российская Федерация, Респ Алтай, р-н Турочакский, с. Иогач, улица Набережная, земельный участок 6Г
	
	1. 
	
	

	40
	УФПС РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
	678388
	Российская Федерация, Респ Саха (Якутия), у Намский, с Аппаны, ул Л.Л.Левина, д. 4
	


677960, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Комарова, дом 2 к. 1

	


тел. 8-924-360-59-60; Бурнашев Роман Андреевич Roman.Burnashev@russianpost.ru;
тел. 8-984-106-09-09Герасимов Виталий Владимирович Gerasimov.V.V@russianpost.ru
	ИНН 7724490000; КПП 143543001
р/с 40502810514020000015 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске
к/с 30101810400000000727; БИК 040813727
	


677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 4

	41
	УФПС РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
	678725

	Российская Федерация, Респ Саха (Якутия), у Томпонский, с Мегино-Алдан, ул Октябрьская, д. 23
	
	
	
	

	42
	УФПС САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
	694454
	Российская Федерация, обл Сахалинская, р-н Ногликский, с Вал
	


693019, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 50

	
Балацкий Андрей Владимирович
+7 (4242) 55-61-93,8-65-0-4150
A.Balatskiy@russianpost.ru
тел.;89147576392

	ИНН 7724490000; КПП 650143001 р/с 40502810608020009692 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске БИК 040813727; Кор/счет 30101810400000000727
	


693000, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д 220

	43
	УФПС САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
	694403
	Российская Федерация, обл Сахалинская, р-н Тымовский, с Кировское
	
	
	
	

	44
	УФПС ХАБАРОСКОГО КРАЯ
	682875
	Российская Федерация, край Хабаровский, р-н Ванинский, п Кенада, ул Приисковая, д. 12а
	
АОПП, г. Хабаровск, ш. Матвеевское, д. 34В


	
Баранова Ирина Викторовна
Irina.V.Baranova@russianpost.ru
+7-914-313-8505
+7 (914) 200-8422 Журавлев Владислав Викторович Zhuravlev.Vladislav@russianpost.ru
	УФПС Хабаровского края,
юр. адрес:. ИНН 7724490000; КПП 272143001; расчетный счет 40502810300020009699, в ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске; корр. счет 30101810400000000727; БИК 040813727
	680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 28

	45
	УФПС ХАБАРОСКОГО КРАЯ
	682418
	примерно в 65 м по направлению на северо- восток от ориентира «Жилой дом», расположенного за пределами границ участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Ульчский район, с. Софийск, ул. Невельского, д. 2
	
	2. 
	
	

	46
	УФПС ХАБАРОСКОГО КРАЯ
	680550
	Российская Федерация, край Хабаровский, р-н Хабаровский, с Князе-Волконское, ул Никитенко, д. 7
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