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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk220767623]на обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории г.Улан-Удэ Республики Бурятия


	

	ПАСПОРТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Цель закупки (работ)
	Выполнение прочих работ по содержанию автомобильных дорог (обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории г.Улан-Удэ Республики Бурятия) включает:
- Поддержание в круглосуточном работоспособном состоянии, путем периодического проведения профилактики, обслуживания, ремонта и контроля   состояния специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения – специальных технических средств (далее - СТС);
- Передача данных в специальное программное обеспечение «Паутина»: обеспечение беспрерывной высокоскоростной связи СТС с серверами специального программного обеспечения «Паутина».  

	Количество объектов (СТС) 
	107

	[bookmark: _Hlk220767814]Места выполнения работ
	Участки автомобильных дорог общего пользования на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, согласно Приложению № 1.

	Срок выполнения работ по объектам (СТС) 
	с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г. (включительно)

	[bookmark: _Hlk220767836]География обслуживания объектов (СТС) 
	Улично-дорожная сеть г. Улан-Удэ Республики Бурятия в адресах дислокации объектов (СТС) согласно Приложения 1.

	Требования к Подрядчику при исполнении Договора
	[bookmark: _Hlk182818664]1. Подрядчик для выполнения работ привлекает специалистов с действующими удостоверениями прохождения аттестации и допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утверждёнными приказом Минтруда РФ от 16.11.2020г. № 782Н
[bookmark: _Hlk182818757][bookmark: _Hlk149915247]2. Подрядчик для выполнения работ привлекает специалистов с допуском работы в электроустановках с напряжением до 1000В в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок № 903н. 
3. Сотрудники Подрядчика должны иметь опыт в проведении работ по поддержанию в круглосуточном работоспособном состоянии, путем периодического проведения профилактики, обслуживания, ремонта и контроля состояния специальных технических средств указанных в приложении №2, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного, не менее 3-х лет.



1. Требования к гарантийным обязательствам

1.1.	Результат выполнения Работ должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующими в отношении данного вида Работ.
[bookmark: _Hlk181441608]1.2.	Объем предоставления гарантии качества работ: в полном объеме на все плановые и внеплановые работы, указанные в настоящем Описании объекта закупки. 
В случае обнаружения недостатков, допущенных при выполнении Работ, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать от Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;
- самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

2. Требования к объему работ

2.1. Объем работ: Плановые и внеплановые работы, указанные в настоящем Описание объекта закупки. Заказчик вправе привлекать третью сторону для проверки качества выполненных Подрядчиком работ. При обнаружении недостатков составляется мотивированный отказ в приемке работ, в котором фиксируется перечень замечаний (дефектов, недоделок). При этом третьей стороной может выступать:
– Представитель завода изготовителя;
– Независимый эксперт, обладающий специальными знаниями в области эксплуатации и обслуживания СТС.
2.2.1. Перечень работ:
	№ п/п
	Перечень работ
	Единица измерения
	Количество (количество СТС)

	1
	обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

	шт.
	107


2.2.2.  В том числе:
	№ п/п
	Перечень работ
	Единица измерения 
	Количество (количество СТС)

	1
	передислокация специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

	шт.
	5



3. Требования к качеству, техническим характеристикам работ

3.1.	Требования к качеству, техническим характеристикам работ:
3.1.1.	Подрядчик обязан выполнять работы по обеспечению функционирования СТС:
Стационарный комплекс СТС в составе:

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество в одном КВФВ

	1
	Стационарный многоцелевой комплекс автоматической видеофиксации нарушений ПДД в комплектации согласно документации завода-изготовителя
	шт.
	1

	2
	Усиливающая антенна 2G/3G/4G
	шт.
	По наличию

	3
	Солнечная панель автономного источника питания 
	шт.
	По наличию

	4
	Защитный антивандальный ящик для размещения оборудования автономного источника питания
	шт.
	По наличию

	5
	Аккумуляторная батарея автономного источника питания
	шт.
	По наличию

	6
	Контроллер заряда автономного источника питания
	шт.
	По наличию

	7
	Преобразователь напряжения 
	шт.
	По наличию

	8
	Средство фиксации актов вандализма
	шт.
	По наличию

	9
	Оборудование для обеспечения связи комплекса с СПО Паутина, установленное «на стороне комплекса»
	шт.
	По наличию



3.1.2.	Подрядчик обязан проводить работы по обеспечению работоспособности СТС, которые состоят из следующих мероприятий:
- по техническому обслуживанию планово-предупредительного характера (далее – плановое техническое обслуживание), в составе и с периодичностью выполнения мероприятий согласно Приложения № 3 к Описанию объекта закупки;
- по техническому обслуживанию внепланового или аварийно-восстановительного характера (далее – внеплановое техническое обслуживание) согласно заявке Заказчика или выявленных Подрядчиком недостатков в функциональной работе СТС в процессе планового технического обслуживания;
   - ремонтные работы в случае выхода из строя СТС или его компонентов, и возникновении необходимости замены основных частей, не находящихся на гарантии, Подрядчик получает заключение о техническом состоянии с привлечением представителя Заказчика и осуществляет работы по их замене и приобретению за свой счет. 
   - при необходимости передислокация СТС.
- организация проведения поверки СТС с истекающим сроком поверки (периодическая) или первичная после проведения ремонта.

4.	Порядок выполнения работ
4.1. Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, назначает ответственное лицо на период выполнения обязательств по Договору, направляет информацию Заказчику с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица, номера телефона, адреса электронной почты и получает у Заказчика учетные данные для доступа в систему мониторинга Заказчика (далее - мониторинг «Комплекс-Контроль») в целях осуществления контроля за работоспособностью  СТС  и своевременного устранения недостатков в работе СТС. 
4.2. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставляет Заказчику информацию о сотрудниках, задействованных в выполнении работ, с указанием групп по электробезопасности. Группа по электробезопасности должна быть (до 1000 В) у всех работников для обеспечения технического обслуживания СТС. К письму должны быть приложены копии следующих документов:
- удостоверения по электробезопасности и протоколы проверки знаний;
- удостоверения на допуск для проведения работ на высоте для технического обслуживания СТС  на высоте и протоколы проверки знаний.
Работники Подрядчика допускаются к работам, указанным в настоящем пункте, только при наличии действующих вышеуказанных удостоверений. 
4.3.  Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ знакомится с технической документацией, необходимой для обслуживания СТС и проводит первичное обследование СТС.
4.4.  Подрядчик должен направить в течение 3-х рабочих дней со дня начала выполнения работ в ЦАФАП УГИБДД МВД по РБ (и иным организациям, задействованным в процессе передачи информации от СТС  до ЦАФАП ГИБДД МВД по РБ), а также балансодержателю автомобильных дорог на которых находится обслуживаемое оборудование, информационное письмо о том, что он является лицом, ответственным за обслуживание СТС , и согласовать с ними методы оперативного обмена информацией (электронная почта, телефонная связь, совместная группа в общедоступных приложениях связи) для обмена данными о работоспособности СТС  и  о возникающих вопросах, требующих решения для бесперебойного функционирования СТС.
4.5.	Порядок выполнения планового технического обслуживания.
4.5.1. Подрядчик осуществляет плановое техническое обслуживание в строгом соответствии с Приложением № 3.
4.5.2. Подрядчик обеспечивает круглосуточный контроль за работой СТС в системе мониторинга «Комплекс-Контроль», в случае неработоспособности системы мониторинга «Комплекс-Контроль» получает информацию от Заказчика дополнительными каналами связи, которыми являются: телефонная связь, электронная почта Подрядчика, ЦАФАП УГИБДД МВД по РБ или балансодержателя автомобильных дорог;
4.5.3. Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику журнал учета выполненных работ по плановому техническому обслуживанию СТС Приложении № 4, с отображением детальной информации о работах, выполненных за предыдущий месяц.
4.5.4. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием месяца выполнения работ, предоставляет Заказчику заполненный акт выполненных работ за отчетный месяц по форме, указанной в Приложении 6. Настоящий акт выполненных работ является приложением к документу о приемке.
4.6. Порядок осуществления внепланового технического обслуживания СТС.
[bookmark: _Hlk181371602]4.6.1. При определении неработоспособности СТС с помощью системы мониторинга «Комплекс-Контроль» или получения внеплановой заявки Заказчика, Подрядчик обеспечивает выполнение следующих работ:
- связанной с устранением неработоспособности СТС удаленным способом (без выезда на место установки). Подрядчик приступает к ее исполнению незамедлительно в течении рабочего дня. Подрядчик обязан устранить неисправности в работе СТС в течение 1 (одного) рабочего дня;
[bookmark: _Hlk181395171]- на восстановление работоспособности СТС с выездом на место установки.  Подрядчик обязан устранить неисправности в работе СТС, работоспособность которых может быть восстановлена без замены отдельных узлов или элементов, в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае устранения неисправности в срок, превышающий 3 рабочих дня и отсутствия уважительных причин для продления данного срока, плата за обслуживание в последующие дни неработоспособности СТС в отчетном месяце не производится. 
4.7.	Порядок выполнения работ по ремонту/замене оборудования СТС.
4.7.1.	При обнаружении невозможности восстановления работоспособности СТС на месте установки в рамках проведении планового или внепланового технического обслуживания, Подрядчик уведомляет Заказчика с указанием причины невозможности восстановления работоспособности обслуживаемого оборудования и производит демонтаж СТС. 
4.7.2.	Подрядчик своими силами осуществляет доставку СТС к месту проведения ремонта, выполняет ремонт, а также обратную доставку. Период проведения Подрядчиком ремонтно-восстановительных работ СТС  не должен превышать 15 рабочих дней (за исключением случаев, требующих заказа комплектующих и запчастей у производителя или поставщика, находящегося за пределами Республики Бурятия), после которого оплата в последующие дни неработоспособности за обслуживание данного СТС  прекращается до момента восстановления его работоспособности и отражения в системе мониторинга «Комплекс-Контроль».
4.7.3.	После завершения ремонта, установки и настройки рабочих параметров СТС, Подрядчик направляет акт ввода в эксплуатацию в адрес Заказчика и ЦАФАП УГИБДД РБ.
4.7.4.	При возникновении гарантийного случая Подрядчик передает СТС в уполномоченную на проведение гарантийного ремонта организацию. В данном случае срок проведения гарантийного ремонта не должен превышать 10 рабочих дней (за исключением случаев, когда организация, уполномоченная на проведение гарантийного ремонта письменно уведомит о сроке проведения гарантийного ремонта, превышающем 10 дней), после которого оплата за обслуживание данного СТС  прекращается до момента восстановления его работоспособности и отражения в системе мониторинга «Комплекс-Контроль».
4.7.5.	Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику журнал о выполнении работ по внеплановому техническому обслуживанию и ремонту СТС, указанный в Приложении № 5, с отображением детальной информации о работах, выполненных за отчетный месяц.
4.8.	Организация проведения поверки СТС.
4.8.1.	К использованию допускаются средства измерения (СТС), прошедшие поверку в соответствии с положениями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
4.8.2.	Организация проведения поверки СТС  осуществляется Подрядчиком с периодичностью в соответствии с межповерочным интервалом, указанным в эксплуатационной документации на оборудование и информацией об окончании срока действия поверки, размещенной на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС «АРШИН» (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/63), а также после проведения ремонта СТС, если ремонт затрагивает метрологическую часть СТС. Стоимость выполнения работ по организации проведения поверки включена в стоимость выполнения работ по обеспечению работоспособности СТС.
4.8.3.	Подрядчик организует проведение поверки не ранее 10 (десяти) рабочих дней до окончания срока действующей поверки. 
4.8.4.	Организация проведения периодической поверки включает в себя: 
   - Выявление СТС с истекающим сроком действия поверки.
   - Проведение предповерочной подготовки (проверка работоспособности СТС на месте дислокации, проверка СТС  на отсутствие механических повреждений, изломов и повреждений кабелей, проверка целостности пломб, наличие заводского номера и маркировки согласно требованиям эксплуатационной документации, очистка СТС от пыли и грязи).
  - Снятие СТС, доставку до места проведения поверки или проведение поверки без демонтажа на месте установки СТС.
  -  Проведение поверки в аккредитованной организации в соответствии с методиками поверки на средства измерения, контроль внесения информации в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в сроки и порядке согласно требованиям Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
-  Установку СТС  на место первоначальной дислокации, проведение настройки рабочих параметров комплексов с актуализацией новых данных о поверке. 
4.8.5.	Организация проведения поверки осуществляется Подрядчиком с привлечением аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4.8.6. Срок проведения поверки не должен превышать 10 рабочих дней, после которого оплата за обслуживание данного СТС  прекращается до момента восстановления его работоспособности и отражения в системе мониторинга «Комплекс-Контроль».
4.9. Порядок работ по передислокации СТС 
4.9.1. По заявкам Заказчика и по согласованию с ЦАФАП ГИБДД МВД по РБ, а также владельцем дороги Подрядчик производит передислокацию СТС  на новое место, но в границах улично-дорожной сети г. Улан-Удэ.
4.9.2. В перечень работ по передислокации СТС входят следующие работы:
- получение от заказчика заявки на передислокацию;
- выезд на место передислокации и определение возможности передислокации с минимальным объемом затрат;
- установка на новом месте опоры для размещения СТС (при необходимости);
- демонтаж СТС, солнечных панелей и аккумуляторов (при наличии) с прежнего места;
- монтаж СТС, солнечных панелей и аккумуляторов (при необходимости) подключение и настройка на новом месте;
- проведение поверки (при необходимости);
- подготовка акта ввода в эксплуатацию;
4.9.3. Все необходимые для передислокации и подключения материалы Подрядчик приобретает за свой счет.  
4.9.4. Все согласования с собственниками сопряженного оборудования, дорог, опор, источников электроснабжения, необходимые для проведения передислокации СТС производит Заказчик.   
4.9.5. Срок проведения работ по передислокации определяется сроками поставки необходимого оборудования и материалов. И сроками мероприятий по согласованию с собственниками сопряженного оборудования, источников электроснабжения, опор и т.п.

4.10. Дополнительные требования к выполнению работ.
4.10.1.	В случае обнаружения необходимости замены расходных материалов в рамках проведения планового или внепланового технического обслуживания, а также необходимости восстановления лакокрасочного покрытия Подрядчик обязан использовать материалы в соответствии с требованиями, установленными к оборудованию. Стоимость расходных материалов и восстановление лакокрасочного покрытия включена в стоимость выполнения работ по обеспечению работоспособности оборудования.
4.10.2.	В рамках выполнения работ по обеспечению работоспособности оборудования. Подрядчик обязан выполнять весь объем плановых и внеплановых работ с использованием собственных или самостоятельно привлеченных сотрудников, а также обеспечивать своих сотрудников всеми необходимыми инструментами, измерительными приборами, механизмами, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и спецтехникой.
4.10.3.	Подрядчик ежемесячно производит сверку фактической организации дорожного движения транспортных средств на участках дорожной сети, попадающей в зону контроля СТС, с утвержденным ПОДД. При обнаружении факторов, изменяющих организацию дорожного движения (скоростной режим, направление контроля, разметка и т.д.), Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об изменениях.
4.10.4. Доступ специалистов к месту проведения технического обслуживания СТС Подрядчик организует самостоятельно.
[bookmark: _Hlk86149910]4.10.5. При выявлении случая вандализма Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика, а также от его лица вызвать сотрудников полиции для фиксации данного факта и формирования соответствующих материалов.
4.10.6. Дополнительные расходы, связанные с обеспечением каналов связи для передачи фото-видео материала в СПО «Паутина», а также расходы по электроснабжению возмещаются за счет Подрядчика. Скорость каналов связи от не менее 80% СТС до СПО «Паутина» должна составлять не менее 100 мб/с. Согласование точки ввода и передачу данных в СПО «Паутина» Подрядчик согласовывает самостоятельно. 
4.10.7 В случае порчи оборудования, каналов связи, линий электроснабжения в результате акта вандализма или непреднамеренной порчи оборудования (ДТП, технический сбой, повреждение в ходе работ) Подрядчик в праве возместить свои затраты на восстановительные работы за счет виновника происшествия самостоятельно.
4.10.8. 	Все виды работ, кроме устранения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью пешеходов или участников дорожного движения, выполняются в рабочие дни недели, в рабочее время с 8:30 до 17:30 по местному времени. 
4.10.9. Фото-видео материалы с СТС не должны передаваться в СПО «Паутина» по общедоступным каналам связи. Пропускная способность каналов связи должна обеспечивать бесперебойное поступление фото-видео материалов в СПО «Паутина» с задержкой не более 12 часов после формирования с одного СТС, при работе в штатном режиме.
4.10.10. Передача данных с СТС в СПО «Паутина» должна быть начата в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ.

4.11.	Требования к качеству и безопасности работ.
4.11.1.	К работам по обеспечению работоспособности СТС предъявляются следующие требования:
- выполнение работ должно обеспечивать бесперебойное и устойчивое функционирование СТС, а также передачу информации о зафиксированных транспортных средствах и нарушениях ПДД в СПО «Паутина» с задержкой не более 12 часов, при работе системы в штатном режиме;
- работы, связанные с остановкой работы СТС, выполняются по согласованию с Заказчиком.
В соответствии с требованиями руководств по эксплуатации СТС  персонал Подрядчика, осуществляющий техническое обслуживание СТС, должен обладать квалификацией, необходимой и достаточной для выполнения работ, предусмотренных объектом закупки, с подтверждением прохождения курсов технической подготовки или стажировки у производителя СТС  или у его официальных представителей, либо наличие опыта не менее 3-х лет в проведении работ по техническому обслуживанию с СТС, указанными в Приложении 2.
4.11.2.	Работы, связанные с измерением величины тока и напряжения, проведением измерения сопротивления заземлителей и заземляющих устройств, измерением сопротивления изоляции проводов и кабелей, указанные в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки, необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 09.04.2019 № 127-ст).
4.11.3. При производстве работ необходимо обеспечить соблюдение всех действующих в Российской Федерации норм и правил, в том числе правил техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, и безопасность их результатов, а также руководства по эксплуатации, паспорта, методики поверки и инструкции по монтажу и настройке СТС.  

5. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

[bookmark: _Hlk181088399]5.1	Приложение № 1 Наименования оборудования и места установки.
[bookmark: _Hlk181089629]5.2.	Приложение № 2. Периодичность и состав выполняемых работ.
5.3.	Приложение № 3. Журнал учета выполненных работ по плановому техническому обслуживанию СТС (форма).
5.4.	Приложение № 4. Журнал выполнения работ по внеплановому техническому обслуживанию и ремонту СТС (форма).
5.5.	Приложение № 5 Акт выполненных работ (форма).
5.6.	Приложение № 6 Акт выполненных работ (форма).





























Приложение № 1
к Техническому заданию

	[bookmark: _Hlk181891705]Наименование оборудования и места установки на улично-дорожной сети г. Улан-Удэ


	№ п/п
	Адрес
	серийный №
	Наименование оборудования

	г. Улан-Удэ стационарные

	1
	г. Улан-Удэ, напротив д. 25 ул Бабушкина
	1811021
	Автозебра

	2
	г.Улан-Удэ, ул Бабушкина, 5. пересечение ул Бабушкина и ул Трубачеева
	1811022
	Автозебра

	3
	г.Улан-Удэ, Куйбышева 22
	1811023
	Автозебра

	4
	г.Улан-Удэ, ул Жердева 138.
	1811024
	Автозебра

	5
	г.Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября 27.магазин Ландыш 
	1811025
	Автозебра

	6
	г.Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября 29.Школа 40
	1811026
	Автозебра

	7
	г.Улан-Удэ, ул Борсоева 89 остановка ТД Наран
	1811027
	Автозебра

	8
	г. Улан-Удэ, напротив д.3Б ул. Моховая
	1811028
	Автозебра

	9
	г.Улан-Удэ, ул Боевая 12. Остановка Гормолзавод
	1811029
	Автозебра

	10
	г.Улан-Удэ, ул Комарова 15.
	1811030
	Автозебра

	11
	г.Улан-Удэ, ул Крылова 3а.ТЦ За рулем
	1811031
	Автозебра

	12
	г.Улан-Удэ, ул Бабушкина 102.остановка Телецентр
	1812032
	Автозебра

	13
	г.Улан-Удэ, ул Бабушкина, д. 112
	1812033
	Автозебра

	14
	г.Улан-Удэ, ул Балтахинова 38.Школа №1
	1812034
	Автозебра

	15
	г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 1А к4. Остановка МЕГАДОМ
	1812035
	Автозебра

	16
	г.Улан-Удэ, ул Балтахинова 13.Еврозона
	1812036
	Автозебра

	17
	г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 16 к1. кафе Стрелка
	1812037
	Автозебра

	18
	г.Улан-Удэ, ул Тобольская 63 
	1907014
	Автозебра

	19
	г.Улан-Удэ. ул Столичная 6
	1907015
	Автозебра

	20
	г. Улан-Удэ, ул. Блинова напротив д. 413 ул. Рождественская (ООТ Зеленхоз)
	1907016
	Автозебра

	21
	г.Улан-Удэ,пр. Автомобилистов д. 5/1  (остановка общественного транспорта «Бурятшинторг)» 
	2002006
	Автозебра

	22
	г.Улан-Удэ,ул. Жердева д. 138 (со стороны ТРЦ «Peoples Park») 
	2002007
	Автозебра

	23
	г.Улан-Удэ, Гарнизонная д. 28 (остановка общественного транспорта «ДК им. Вагжанова») 
	2002008
	Автозебра

	24
	г. Улан-Удэ, напротив д. 11 ул. Терешковой  (ООТ Республиканская больница
	2002009
	Автозебра

	25
	г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой. д. 9/7 (остановка общественного транспорта «Роддом») 
	2005010
	Автозебра

	26
	г. Улан-Удэ, вблизи д. 8/1 ул. Приречная  (ООТ Авторынок)
	2105013
	Автозебра

	27
	г. Улан-Удэ, напротив д. 30 ул. Комсомольская
	2105015
	Автозебра

	28
	г Улан-Удэ, ул Трубачеева 148
	2105016
	Автозебра

	29
	г Улан-Удэ,напротив д 18/1 ул Забайкальская
	2105017
	Автозебра

	30
	г.Улан-Удэ,ул Революции 1905 г,ост Ж/Д Вокзал 
	2105018
	Автозебра

	31
	г. Улан-Удэ, перекрёсток улиц Ленина-Ербанова
	1705003
	Автоураган ВСМ

	32
	г. Улан-Удэ, ул. Ербанова - ул. Коммунистическая
	1705004
	Автоураган ВСМ

	33
	г. Улан-Удэ, перекресток ул. Гагарина - пр-т 50 летия Октября
	1909012
	Автоураган ВСМ

	34
	г. Улан-Удэ, перекресток ул. Дарханской - ул. Ключевской
	1909013
	Автоураган ВСМ

	35
	г. Улан-Удэ, перекресток ул. Ботанической - ул. Моховой
	1909014
	Автоураган ВСМ

	36
	г. Улан-Удэ, перекресток ул. Кольцова - ул. Тулаева
	1909015
	Автоураган ВСМ

	37
	г. Улан-Удэ, перекресток ул. Терешковой - ул. Бабушкина
	1909016
	Автоураган ВСМ

	38
	г. Улан-Удэ, перекрёсток ул. Бабушкина - ул. Ринчино
	2009020
	Автоураган ВСМ

	39
	г. Улан-Удэ, перекрёсток ул. пр. Строителей - ул. Жердева – ул. Тобольская
	2107002
	Автоураган ВСМ2

	40
	 Заиграевский район. пос. Эрхирик, ул. Санжиева, вблизи дома 99
	1302075
	Арена-СМ

	41
	 г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, 37
	1302076
	Арена-СМ

	42
	г. Улан-Удэ, напротив д. 10 ул. Калашникова
	1302077
	Арена-СМ

	43
	 г. Улан-Удэ, ул. Боевая. 5А
	1302080
	Арена-СМ

	44
	г. Улан-Удэ, пр-т Строителей (вблизи д. 19 ул. Мокрова)
	1302083
	Арена-СМ

	45
	 г. Улан-Удэ, напротив д. 36, ул. Павлова
	1302084
	Арена-СМ

	46
	г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13
	1009097
	Арена-СМ

	47
	г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, эл. опора №29
	1302074
	Арена-СМ

	48
	г. Улан-Удэ, напротив д. 2 ул. Клубничная (ООТ Кафе Ина)
	1302078
	Арена-СМ

	49
	г. Улан-Удэ, напротив д.8, ул.Лимонова
	1302079
	Арена-СМ

	50
	г. Улан-Удэ, ул. Терешковой (напротив д. 1 ул. Павлова)
	1302081
	Арена-СМ

	51
	г. Улан-Удэ, ул. Совхозная д. 37
	1302082
	Арена-СМ

	52
	г. Улан-Удэ, пешеходный переход, ул. Жердева около СОШ 19
	2417230
	Атом

	53
	г. Улан-Удэ, пешеходный переход, Забайкальская улица 5Б
	2417231
	Атом

	54
	г.Улан-Удэ, перекресток ул.Кабанская и ул.Толстихина
	2421201
	Атом

	55
	ул. Терешковой - ул. Бабушкина
	P5175
	Вокорд

	56
	г. Улан-Удэ, напротив д. 17 проспект 50 лет Октября
	№АА102
	Дозор-М2

	57
	г.Улан-Удэ, Терешковой 12.Остановка - ВСГАКИ
	1607001
	Зебра-2П

	58
	г.Улан-Удэ,ул. Жердева д.42
	1607002
	Зебра-2П

	59
	г.Улан-Удэ, Бабушкина 20,
	1607003
	Зебра-2П

	60
	г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 3. Остановка - База. АЗС БРК.
	1607004
	Зебра-2П

	61
	г.Улан-Удэ, ул Мокрова 19.
	1607006
	Зебра-2П

	62
	г.Улан-Удэ, пр-т Строителей 72 
	1607007
	Зебра-2П

	63
	г.Улан-Удэ, Ул. Ботаническая 37АТумэр Морин
	1607008
	Зебра-2П

	64
	г. Улан-Удэ, напротив д. 68 ул. Революции 1905 года
	1607009
	Зебра-2П

	65
	г.Улан-Удэ, Комсомольская, 1в.
	1607010
	Зебра-2П

	66
	г.Улан-Удэ, ул Ключевская 86aОстановка - 20-й A квартал
	1607011
	Зебра-2П

	67
	г. Улан-Удэ, напротив д.158 ул. Бабушкина 
	1607012
	Зебра-2П

	68
	г.Улан-Удэ. ул Сахьяновой 9/7 ТЦ Вегос М
	1607013
	Зебра-2П

	69
	г.Улан-Удэ, ул Ключевская 63. Остановка - 20-й A квартал
	1607014
	Зебра-2П

	70
	г.Улан-Удэ, Терешковой 1.Остановка - ВСГАКИ
	1607015
	Зебра-2П

	71
	г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов 4б.Остановка - База. ТК Фортуна.
	1607016
	Зебра-2П

	72
	г.Улан-Удэ, Смолина, 38Б. Остановка - Баня №1
	1607017
	Зебра-2П

	73
	Строителей - Калашникова
	KDD-8825
	Интегра

	74
	Борсоева - Смолина
	KDD-9178
	Интегра

	75
	республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский, Бабушкина 183
	КВ0311
	Кордон

	76
	г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская, 14А
	1307004
	Кречет-СМ

	77
	г. Улан-Удэ, вблизи д. 7В ул. Хоринская (ООТ поликлиника №4)
	1411014
	Кречет-СМ

	78
	г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, напротив дома 142А
	1411023
	Кречет-СМ

	79
	г. Улан-Удэ, напротив д. 1, ул. Ботаническая
	1411040
	Кречет-СМ

	80
	г. Улан-Удэ, напротив д. 64В ул. Ключевская
	1411048
	Кречет-СМ

	81
	г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, электроопора № 345
	1411064
	Кречет-СМ

	82
	г. Улан-Удэ, дорога на п. Забайкальский, электроопора 90/15
	1411065
	Кречет-СМ

	83
	г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, электроопора № 730
	1411066
	Кречет-СМ

	84
	г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, 30
	1411067
	Кречет-СМ

	85
	г. Улан-Удэ, проспект Строителей, электроопора № 988
	1411068
	Кречет-СМ

	86
	г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 37
	1411069
	Кречет-СМ

	87
	г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б
	1504057
	Кречет-СМ

	88
	г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, электроопора № 334
	1504058
	Кречет-СМ

	89
	г. Улан-Удэ, проспект Строителей, электроопора № 993
	1504060
	Кречет-СМ

	90
	г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А
	1504061
	Кречет-СМ

	91
	г. Улан-Удэ, напротив д. 82 ул. Комарова
	1504062
	Кречет-СМ

	92
	г. Улан-Удэ, ул. Трактовая. 9А
	1504064
	Кречет-СМ

	93
	г. Улан-Удэ, напротив д. 36 ул. Борсоева
	1504066
	Кречет-СМ

	94
	г. Улан-Удэ, ул. Боевая, электроопора №877 (вблизи д. 2/1 ул. Ткацкая)
	1504067
	Кречет-СМ

	95
	г. Улан-Удэ, напротив д. 28 ул. Ербанова
	1504068
	Кречет-СМ

	96
	г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 142
	1504069
	Кречет-СМ

	97
	г. Улан-Удэ, напротив д. 32 ул. Революции 1905 года
	1504070
	Кречет-СМ

	98
	г. Улан-Удэ, напротив д. 69 ул. Смолина
	2202002
	Скат ПП

	99
	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 27 блок А
	2202003
	Скат ПП

	100
	г. Улан-Удэ, ул. Горхонская вблизи остановки общественного транспорта "Хозчасть"
	2007034
	Скат ПП

	101
	г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, электроопора № 40 (вблизи остановки общественного транспорта "Городское кладбище")
	2007035
	Скат ПП

	102
	г. Улан-Удэ, 2 км. автодороги "Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи" электроопора №56\14 (Спиртзаводской тракт)
	2007036
	Скат ПП

	103
	г. Улан-Удэ, напротив д. 21 пр-кт 50-летия Октября
	2106018
	Скат ПП

	[bookmark: _Hlk220768088]104
	г. Улан-Удэ
	1410031
	Арена СМ

	105
	г. Улан-Удэ
	1410033
	Арена СМ

	106
	г. Улан-Удэ
	2105014
	Автозебра

	107
	г. Улан-Удэ ул. Школьная д.27
	2621201
	Атом-ИС

	 
	ИТОГО: 107 СТС
	 
	 





































[bookmark: _Hlk220767898]Приложение № 2
  к Техническому заданию

[bookmark: _Hlk220768192]Периодичность и состав выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ
	периодичность оказания работ

	1
	Проверка наличия связи (работоспособности СТС) и соответствие настройкам СТС, взаимодействие с провайдером по вопросу бесперебойной работы каналов связи
	ежедневно

	2
	Проверка факта передачи данных с СТС в СПО «Паутина»
	ежедневно

	3
	Внешний осмотр/ проверка наличия повреждений / проверка надежности закрепления на опоре Измерителя скорости СТС 
	ежемесячно

	4
	Внешний осмотр/проверка наличия повреждений / проверка надежности закрепления на опоре Блока питания
	ежемесячно

	5
	Внешний осмотр/проверка наличия повреждений / проверка надежности закрепления на опоре Солнечных панелей
	ежемесячно

	6
	Внешний осмотр/проверка наличия повреждений/ проверка надежности закрепления на опоре Защитного антивандального ящика
	ежемесячно

	7
	Внешний осмотр/проверка наличия повреждений/надежности подключения и закрепления Кабеля питания измерителя скорости
	ежемесячно

	8
	Внешний осмотр/проверка наличия повреждений /надежности подключения и закрепления Кабеля информационного стационарного
	ежемесячно

	9
	Внешний осмотр/проверка наличия повреждений /надежности подключения и закрепления Кабеля солнечных панелей
	ежемесячно

	10
	Внешний осмотр/проверка наличия повреждений/надежности подключения и закрепления Кабеля питания от автономного источника
	ежемесячно

	11
	Очистка от снега/грязи/наледи, мойка измерителя скорости и блока питания СТС 
	по необходимости, в случае влияния на работу комплекса

	12
	Очистка от снега/грязи/наледи, мойка солнечных панелей, защитного антивандального ящика
	по необходимости, в случае влияния на работу комплекса

	13
	Организация проведения государственной поверки
	в соответствии со свидетельствами о государственной поверке

	14
	Очистка от снега/грязи/наледи, мойка Стационарного блока радиоканала
	ежеквартально/по необходимости

	15
	Проверка наличия связи с СТС через стационарный блок радиоканала WiFi
	один раз в полгода

	16
	Проверка удаленной коммутации электропитания оборудования СТС 
	один раз в полгода

	17
	Проверка обеспечения оборудования СТС входным электропитанием 
	один раз в полгода

	18
	Проверка Блока питания на обеспечение стабилизированным электропитанием аппаратных блоков СТС 
	один раз в полгода

	19
	Проверка надежности коммутационных соединений внутренней разводки Блока питания
	один раз в полгода

	20
	Проверка герметичности сальников Блока питания, Защитного антивандального ящика
	один раз в полгода

	21
	Проверка емкости аккумулятора автономного источника питания
	один раз в полгода

	22
	Удаленная диагностика аппаратного обеспечения
	ежемесячно

	23
	Удаленная проверка состояния внутреннего накопителя данных 
	ежемесячно

	24
	Проверка уровня заряда контроллера автономного источника питания
	
один раз в полгода

	25
	Удаленное восстановление операционной системы 
	внеплановое

	26
	Обновление программного обеспечения 
	внеплановое

	27
	Удаленная диагностика Измерителя скорости
	ежемесячно

	28
	Обновление не метрологической части программного обеспечения Измерителя скорости
	внеплановое

	29
	Настройка/корректировка параметров контроля СТС согласно инструкции по монтажу и настройке
	один раз в год

	30
	Функциональная проверка регистрации всех транспортных средств, проследовавших через зону контроля СТС 
	один раз в полгода

	[bookmark: _Hlk220768234]31
	Монтаж/демонтаж/Замена Измерителя скорости
	внеплановое

	32
	Монтаж/демонтаж/Замена Элементов источника автономного питания
	внеплановое

	33
	Монтаж/демонтаж/Замена Блока питания
	внеплановое

	34
	Монтаж/демонтаж/Замена Кабелей
	внеплановое

	35
	Плановое техническое обслуживание Измерителя скорости с монтажом/демонтажем с места эксплуатации
	один раз в год

	36
	Плановое техническое обслуживание Элементов источника автономного питания с монтажом/демонтажем с места эксплуатации
	один раз в год

	37
	Плановое техническое обслуживание Блока питания с монтажом/демонтажем с места эксплуатации
	один раз в год

	38
	Плановое техническое обслуживание систем постоянного электрического питания СТС. 
	один раз в полгода

	39
	Плановое техническое обслуживание Стационарного блока радиоканала с монтажом/демонтажем с места эксплуатации
	один раз в год

	40
	Неплановый ремонт оборудования из состава СТС 
	по необходимости

	41
	Неплановые работы по восстановлению систем связи и электроснабжения, оборудования, не входящего в состав СТС, но обеспечивающего работу СТС, согласно Акта разграничения границ.
	по необходимости

	42
	Выполнение работ по передислокации СТС.
	по необходимости

	45
	Монтаж железобетонной опоры СВ 105
	внеплановое

	[bookmark: _Hlk220768305]46
	Монтаж/демонтаж/замена солнечных фотоэлектрических элементов
	внеплановое





Приложение № 3
к Техническому заданию

Форма
Журнал учета выполненных работ по плановому техническому обслуживанию СТС 
	№
п/п
	Наименование СТС
	Серийный номер
	Адрес 
установки
	Наименование работ/ Состав работ
	Дата, время выполнения работ, согласно графику проведения планового технического обслуживания
	Результат выполнения
	Наличие фотоотчета
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	



Представитель Подрядчика _____________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                           должность                                               фамилия, инициалы,                                                                    подпись
по доверенности №_____________от_________________
                                                                                      М.П.



Приложение № 4
к Техническому заданию

Форма
 Журнал об выполнении работ по внеплановому техническому обслуживанию и ремонту СТС
	№
п/п
	Наименование
СТС 
	Серийный номер
	Адрес установки 
	Содержание заявки
	Ф.И.О. специалиста, ответственного за исполнение заявки
	Дата, время прибытия специалиста на объект
	Описание неисправности  
	Результат выполнения заявки

	
Кол-во дней на восстановление работоспособности 
  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	



Представитель Подрядчика _____________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                           должность                                                           фамилия, инициалы,                                                                    подпись
по доверенности №_____________от_________________
                                                                                      М.П.


[bookmark: _Hlk181091070]Приложение № 5
к Техническому заданию

АКТ
приемки выполненных работ
	г. Улан-Удэ 
	 «___» ____________ 20___ года



________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании __________________________ с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующий на основании _________ совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем.
На основании заключенного Сторонами Договора № _______от «____» __________________ 20___ года на Выполнение прочих работ по содержанию автомобильных дорог (обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие  функции  фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения,   установленных на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения на территории Республики Бурятия 
1.  по заданию Заказчика (далее – Работы) (далее – договора) в период с «_____» ___________ 20___ по «____» ____________ 20____ года Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы. Перечень, объем и расчет стоимости выполненных работ за _______________ 20____ г.:

	[bookmark: _Hlk181694844]Расчет стоимости выполненных работ по обеспечению функционирования и техническому обслуживанию комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД РФ, установленных 
на автомобильных дорогах общего пользования на территории г.Улан-Удэ Республики Бурятия).


	№ п/п
	Наименование работ
	Количество (объём) 
	Ед. измерения 
	Цена за единицу, руб.
	ИТОГО, руб.

	1
	Выполнение прочих работ по содержанию автомобильных дорог (обеспечение работы и содержание специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории г.Улан-Удэ Республики Бурятия).
 
	107
	штука
	
	

	Стоимость обслуживания в отчетном периоде
	

	НДС (_____)
	

	Всего
	

	НДС (_____)
	


2. Объем и качество выполненных Подрядчиком работ соответствует условиям договора.
3. Стоимость выполненных работ за период составила: ___________________. Расчеты производятся в соответствии с условиями договора.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 
  


    

  Приложение № 6
к Техническому заданию

АКТ 
выполненных работ

«___»_______2026г. проведены работы по монтажу, настройке и запуску в работу комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД после передислокации: 
- Комплекс с фотофиксацией: ___________
- Заводской №: ______________
- IP адрес комплекса: ___________________
- Географические координаты: _________________
- Фиксация нарушений: _____________________
- Ограничение скорости: ________
- Свидетельство о поверке: _______________________
- Адрес установки: ____________________________.
- Азимут: ________________________
- Дата и время на комплексе: соответствует местному времени
- Фотоматериал: исправен
Все работы выполнены согласно техническим требованиям, оборудование исправно и запущено в работу.


_______________________ 
      ______________________               _____________        /________________________________/
                   (должность)                               (подпись)                                   (ФИО)
«____» ___________ 2026 г.

	
	Подрядчик






















___________________ /__________________/
              М.П.



