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1.
Общие сведения
1.1.

Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортных средств

	ТР
	Текущий ремонт

	Н/Ч
	Норма/час


1.2.

Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 45.20.11 Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту UAZ, ГАЗ для нужд Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»
1.3.

Цель оказания услуг
1.3.1.
Проведение технического обслуживания, диагностических и сопутствующих работ с соблюдением инструкций по эксплуатации транспортных средств (далее - ТС), государственных стандартов к техническому состоянию ТС, с целью поддержания надлежащего технического состояния ТС.

1.4.
Существующие положение
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту UAZ, ГАЗ
	Саратовская область, 

г. Балаково
	UAZ Patriot
А 094 УК 164
	Приволжский филиал АО «ТК РусГидро»

	2.
	
	
	ГАЗ 2752

В 280 РС 64
	


2.

Требования к продукции.
2.1.

Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1.
Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобиля UAZ Patriot А 094 УК 164

	1.1.
	ТО 210 000 км
	усл. ед.
	1

	
	ТО 225 000 км
	усл. ед.
	1

	
	Работы по текущему ремонту
	н.ч.
	50

	2.
	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобиля ГАЗ 2752 (Соболь) В 280 РС 64

	2.1.
	ТО-2
	усл. ед.
	1

	
	Работы по текущему ремонту
	н.ч.
	20


*- объем оказываемых услуг является ориентировочным и Заказчик не несет ответственности за неполную выборку услуг на общую сумму договора. 
2.1.2.
Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту UAZ, ГАЗ
	С момента заключения договора, но не ранее 01.04.2027 г.
	31.03.2028г.


2.2. 
Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №№ 1-2 Таблицы 2): ОКПД2: 45.20.11 Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту UAZ, ГАЗ для нужд Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Основание для оказания услуг
	Исполнитель обязуется принять ТС Заказчика для оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту в срок не более 2-х рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

После рассмотрения предварительного заказ-наряда и общей суммы ремонта представитель Заказчика принимает решение на проведение или не проведение технических воздействий.

Устранение дополнительных неисправностей, выявленных специалистами Исполнителя при проведении технического обслуживания или ремонта транспортных средств производится на основании дополнительного заказ-наряда, предварительно согласованного с представителями Заказчика
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.2. 
	Виды оказываемых услуг
	Исполнитель должен оказывать регламентное техническое обслуживание ТС;

текущий ремонт ТС; диагностику узлов и агрегатов ТС.

Исполнитель должен обеспечить сохранность ТС и их комплектацию при оказании Услуг.
	
	

	1.1.3. 
	Расходные материалы и запчасти
	Исполнитель при оказании услуг должен осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт с использованием собственных материалов и запчастей или материалов и запчастей Заказчика. 

Исполнитель обязуется предварительно согласовывать с Заказчиком стоимость и происхождение (оригинал/аналог) запасных частей, используемых в ходе проведения технических воздействий на ТС. Все расходные материалы и запчасти, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя, и утилизируются его силами.
	
	

	1.1.4. 
	Возможность выбора запасных частей и расходных материалов.
	Предоставить возможность выбора запасных частей и расходных материалов у различных официальных источников. Срок поставки необходимых запасных частей, узлов и агрегатов – не более 15 календарных дней с момента согласования стоимости и перечня работ с Заказчиком.
	
	

	1.1.5. 
	Осуществление контроля
	Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических и ремонтных операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ.
	
	

	1.1.6. 
	Место оказания услуг
	Исполнитель должен предоставлять услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей UAZ, ГАЗ и иметь станцию технического обслуживания в г. Балаково Саратовской области.
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	
	

	1.2.1. 
	Техническое обслуживание и технический ремонт не гарантийных транспортных средств должен проводиться с соблюдением «Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 29.05.2025 № 780 (в действующей редакции), инструкций по эксплуатации транспортных средств, государственных стандартов к техническому состоянию транспортных средств с целью поддержания надлежащего технического состояния транспортных средств.
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	

	1.3.1. 
	Требования к характеристикам устанавливаемых деталей, узлов, механизмов, материалам, маслам и специальных жидкостей
	Устанавливаемые и используемые на ТС детали, узлы, механизмы, материалы, приборы, масла и специальные жидкости должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем, для данной марки автомобиля.
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	

	1.4.1. 
	Проведение ТО и ТР ТС должно выполняться квалифицированным персоналом.
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	

	2.1.1. 
	После выполнения работ ТС должно отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (в действующей редакции).
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	
	

	2.2.1. 
	ТС, прошедшие ТО и ТР, должно отвечать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г №877 (в действующей редакции).
	
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	
	

	2.3.1. 
	Осмотр ТС после оказании услуги.
	После оказании услуги, Заказчик проводит визуальный осмотр ТС на предмет соответствия заменённых деталей, узлов, агрегатов, механизмов в процессе ремонта.
	
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	

	2.4.1. 
	Акт сдачи-приемки оказанных услуг
	Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах 
	
	

	2.4.2. 
	Счет на оплату
	Исполнитель передает счет на оплату после оказания услуги.
	
	

	2.4.3. 
	Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) / УПД
	Исполнитель передает счет фактуру или универсальный передаточный документ (если Исполнитель является плательщиком НДС)
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	

	3.1.1. 
	Исполнитель обязан предоставить гарантию на проведенные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту должны составлять не менее 3 месяцев, 1000 километров пробега, что наступит ранее при условии эксплуатации ТС согласно руководству по эксплуатации.
	
	


3.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.
Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг.

3.2.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.3.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

3.4.
Детальная стоимость каждого технического обслуживания и текущего ремонта должна быть представлена для каждого ТС по образцу, указанному в приложении № 1-2 к ТТ (предоставляется дополнительно к Коммерческому предложению в составе заявки по форме в соответствии с техническим требованием).

4.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.
В итоговый расчет стоимости оказания услуг должны быть включены все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, возникающие в ходе исполнения обязательств по договору, а также стоимость расходных материалов, используемых в ходе проведения работ. 

4.2.
Стоимость 1 (одной) единицы услуг остается неизменной в течение всего срока действия договора.

Приложение №1 - Детальная стоимость ТО UAZ Patriot А 094 УК 164

Приложение №2 - Детальная стоимость ТО ГАЗ 2752 (Соболь) В 280 РС 64

Приложение №1

	Детальная стоимость технического обслуживания и текущего ремонта

Детальная стоимость ТО 210 000 км автомобиля UAZ Patriot, гос. № А 094 УК 164


	UAZ Patriot, гос. № А 094 УК 164

	Вид ТО
	Стоимость н/ч, руб. без НДС
	Стоимость ТО,

руб. без НДС

	ТО 210 000 км

	Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена
	
	

	Фильтр салона – замена
	
	

	Топливный фильтр — замена
	
	

	Смазочные работы
	
	

	Итого стоимость работ, без НДС:
	
	

	Запасные части

	Наименование запчасти
	Каталожный

номер
	Количество
	Цена
	Стоимость

	Масло моторное синтетическое 5w-30; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM (л)
	
	
	
	

	Масляный фильтр
	
	
	
	

	Салонный фильтр
	
	
	
	

	Топливный фильтр
	
	
	
	

	Смазка пластичная 400 гр
	
	
	
	

	Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС:
	

	Итого стоимость ТО 210 000 км с запасными частями, руб. без НДС:
	


	Детальная стоимость технического обслуживания и текущего ремонта

Детальная стоимость ТО 225 000 км автомобиля UAZ Patriot, гос. № А 094 УК 164


	UAZ Patriot, гос. № А 094 УК 164

	Вид ТО
	Стоимость н/ч, руб. без НДС
	Стоимость ТО,

руб. без НДС

	ТО 225 000 км

	Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена
	
	

	Топливный фильтр — замена
	
	

	Охлаждающая жидкость — замена
	
	

	Фильтр салона – замена
	
	

	Воздушный фильтр — замена
	
	

	Свечи зажигания — замена
	
	

	Смазочные работы
	
	

	Итого стоимость работ, без НДС:
	
	

	Запасные части

	Наименование запчасти
	Каталожный

номер
	Количество
	Цена
	Стоимость

	Масло моторное синтетическое 5w-30; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM (л)
	
	
	
	

	Масляный фильтр
	
	
	
	

	Охлаждающая жидкость
	
	
	
	

	Салонный фильтр
	
	
	
	

	Фильтр воздушный
	
	
	
	

	Свечи зажигания
	
	
	
	

	Топливный фильтр
	
	
	
	

	Смазка пластичная 400 гр
	
	
	
	

	Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС:
	

	Итого стоимость ТО 225 000 км с запасными частями, руб. без НДС:
	


Приложение № 2
	Детальная стоимость технического обслуживания и текущего ремонта

Детальная стоимость ТО-2 автомобиля ГАЗ-2752, гос. № В 280 РС 64


	ГАЗ-2752, гос. № В 280 РС 64

	Вид ТО
	Стоимость н/ч, руб. без НДС
	Стоимость ТО,

руб. без НДС

	ТО-2

	Моторное масло, масляный фильтр двигателя – замена
	
	

	Топливный фильтр - замена
	
	

	Воздушный фильтр - замена
	
	

	Смазочные работы
	
	

	Итого стоимость работ, без НДС:
	
	

	Запасные части

	Наименование запчасти
	Каталожный

номер
	Количество
	Цена
	Стоимость

	Масло моторное синтетическое 5w-30; класс по ACEA: A3/B3, A3/B4.; Класс по API: SN / SM
	
	
	
	

	Масляный фильтр
	
	
	
	

	Топливный фильтр
	
	
	
	

	Воздушный фильтр
	
	
	
	

	Смазка пластичная 400 гр
	
	
	
	

	Итого стоимость запасных частей, руб. без НДС:
	

	Итого стоимость ТО-2 с запасными частями, руб. без НДС:
	


1

