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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации и ремонту отопительных систем объектов Ряжского почтамта УФПС Рязанской области к отопительному сезону 2026-2027 гг.






































Рязань, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ 
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	2
	Заказчик
	АО «Почта России», в лице УФПС Рязанской области 

	3
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором

	4
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	5
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	6
	Объект
	Здание, нежилое помещение УФПС Рязанской области 

	7
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	8
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	9
	Бар
	Еденица измерения давления

	10
	КВТ
	Киловатт

	11
	М
	Метр

	12
	Ду
	Условный диаметр

	13
	ФЗ
	Федеральный закон

	14
	СП
	Свод правил



2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по модернизации и ремонту отопительных систем объектов Ряжского почтамта УФПС Рязанской области к отопительному сезону 2026-2027 гг.

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы по модернизации и ремонту отопительных систем объектов Ряжского почтамта УФПС Рязанской области к отопительному сезону 2026-2027 гг., необходимо выполнить на системах отопления объектов УФПС Рязанской области с целью устранения дефектов и подготовки их к эксплуатации в отопительный период.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало работ: с даты заключения договора.
Выполнение работ осуществляется по заявке, направленной Заказчиком на авторизированный адрес Подрядчика.
Подрядчик обязан не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента получения заявки, приступить к выполнению заявки. Выполнение работ по заявке не должно превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки.
4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 30.11.2026г.
4.3. Место выполнения работ: согласно приложению №1 к Техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень выполняемых работ и материалов указан в Приложении №2 к Техническому заданию.
Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.
Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для проведения работ входит в стоимость.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе:
– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи";
– Федеральный закон от 30.12.2009 N 384- "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
– Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
– Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».;
– Приказу Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";
– Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 г. №285;
– Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание, утверждённым Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204»;
– СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87";
– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002";
–  Все расходные материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть свободен от обязательств третьих лиц.

6.2.  Условия выполнения работ
Работы должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, проведение работ в нерабочие/праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком в отдельно стоящих зданиях, не примыкающих к жилым домам, а также в условиях отсутствия шумных работ. 
Подрядчиком должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников, выполняющих работы на объекте.
Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора направить в адрес Заказчика официальное письмо о допуске на объекты с приложением списка сотрудников и автотранспорта.
Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество согласно Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».
В цену работ включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ обеспечение машинами, оборудованием, инструментами, приборами, материалами и средствами информационного обеспечения, необходимыми для выполнения работ осуществляется силами и средствами Подрядчика
В дни выполнения работ, отходы, образующиеся в процессе выполнения работ утилизируются силами и за счет Подрядчика по окончанию работ. 

6.3.  Требования к безопасности
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. 
Организация и выполнение работ должны осуществляться Подрядчиком при соблюдении:
 - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее. 
Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:
- СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 
Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Подрядчиком своим работникам необходимых средств индивидуальной защиты, согласно требований ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, приказа Минтруда РФ от 09.12.2014 № 997н «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий…», выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). 

6.4.  Условия сдачи-приемки выполненных работ
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, созданной на основании распорядительного документа Заказчика с участием всех заинтересованных лиц. Комиссия должна состоять из не менее чем 2 (двух) представителей Заказчика и не менее 1 (одного) представителя Подрядчика. 
Приемка работ осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в пункте 6.5 Технического задания.
Подрядчик уведомляет о готовности сдачи выполненных работ не менее чем за 1 (один) день до приемки Заказчиком.

6.5 Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:
· Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;
· Паспорта на установленные приборы и оборудование в 1 (одном) экземпляре;
· Акты о проведении гидропневматической промывки системы теплоснабжения (в случае проведения соответствующих работ), в 2 (двух) экземплярах; 
· Акты о проведении приемочных гидравлических испытаний напорных трубопроводов на прочность и герметичность (в случае проведения соответствующих работ), в 2 (двух) экземплярах;
· отчет (перечень работ) о выполненных работах в 2 (двух) экземплярах; 
· фотоотчет до и после выполнения работ в электронном виде на почту;

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» по согласованию с Заказчиком. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика;
Отходы, образующиеся в результате работы, размещаются Подрядчиком для утилизации в специализированных организациях.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень адресов объектов УФПС Рязанской области
	6

	2
	Перечень выполняемых работ и материалов
	8



	
	

	
	

	
	

	
	




Приложение №1 
к Техническому заданию


Перечень адресов объектов УФПС Рязанской области

	N
	Объект
	Адрес

	1
	Нежилое помещение
	Рязанская обл., Скопинский р-н., с. Муравлянка, ул. Демидовка, д.65б, пом.Н1

	2
	Нежилое помещение
	 Рязанская область, Ряжский район, с. Шереметьево, ул. Центральная, д. 102

	3
	Нежилое помещение
	 Рязанская область, Ряжский муниципальный район,  село Марчуки 2, строение 75, помещение 1

	4
	Нежилое помещение
	Рязанская область, Пронский район, с Октябрьское, ул. Новая, д. 9, пом Н8

	5
	Нежилое помещение
	Рязанская область, р-н Пронский, с Маклаково, пл Попова, д 2, пом Н-1

	6
	Нежилое помещение
	Рязанская область, р-н Пронский, с Береговая Погореловка, д 1, пом Н-1

	7
	Нежилое помещение
	Рязанская обл., Пронский р-н, д.Мамоново, ул.Рабочая, 1, Н1

	8
	Нежилое
	Рязанская обл., Ряжский р-н, г.Ряжск, Новоряжская ул., д.14

	9
	Здание 
	Рязанская область, муниципальный район Скопинский, поселок станция Желтухино, улица Железнодорожная, дом 20

	10
	Нежилое помещение
	Рязанская область, р-н Александро-Невский, д Борисовка, Н1

	11
	Здание
	Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, с Зимарово, ул Заречная, здание 41

	12
	Нежилое помещение
	Рязанская область, р-н Сараевский, с/п Ягодновское, с Ягодное

	13
	Здание 
	Рязанская обл., Ряжский р-н, с.Дегтяное, ул. Ленина, д.10

	14
	Нежилое помещение
	Рязанская область, Скопинский район, пос.Побединка, ул.Молодежная, д.15, кв.2

	15
	Здание 
	Рязанская область,  район Ухоловский, рабочий поселок Ухолово, улица Ленина, дом 8

	16
	Нежилое помещение
	Рязанская обл, р-н Ряжский, с/п Алешинское, с Большая Алешня, ул Гагарина, д 6, пом. Н1

	17
	Нежилое помещение
	Рязанская область, г Скопин, мкр Автозаводской, д 19, пом H-VI

	18
	Здание 
	Рязанская область, Скопинский район, с.Князево, ул.Центральная

	19
	Нежилое помещение
	Рязанская обл., Пронский р-н, с.Малинищи, ул.Садовая, д.51, Н1

	20
	Здание 
	Рязанская область, муниципальный район Сараевский,  село Большие Можары, ул Школьная, здание 87

	21
	Нежилое помещение
	Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Желобово, ул. Центральная, д.75, H1

	22
	Нежилое помещение
	Рязанская обл., Кораблинский р-н, с.Аманово, ул.Сельская, д.14, Н1

	23
	Здание
	Российская Федерация, Рязанская обл., Сараевский р-н, с.Напольное

	24
	Здание 
	Рязанская область, муниципальный район Сараевский, , село Муравлянка, улица Центральная, дом 20

	25
	Нежилое помещение
	Рязанская область, Ухоловский район, с.Дегтяные Борки, ул.Молодежная, д.11

	26
	Нежилое помещение
	Рязанская обл., Александро-Невский р-н, с.Бурминка

	27
	Нежилое помещение
	Рязанская область, р-н Кораблинский, п Газопровода, ул Южная, д 17, пом Н1

	28
	Нежилое помещение
	Рязанская область,  Кораблинский район, с Ерлино, ул.Административный центр, д.3

	29
	Здание
	Рязанская обл., Александро-Невский р-н, с.Калинино

	30
	Здание 
	Рязанская область, р-н Сараевский, с/п Напольновское, д Ремизово 1-я

	31
	Здание 
	Рязанская область, муниципальный район Сараевский, село Белоречье, улица Городок, здание 12а

	32
	Нежилое помещение
	Российская Федерация, Рязанская область, Ухоловский район, с.Коноплино, ул.Центральная, д.32, кв.1

	33
	Здание 
	Рязанская область, Скопинский м. р-н, Павелецкое г.п., р.п. Павелец, пер. Вокзальный, д. 2

	34
	Здание
	Рязанская обл., Кораблинский р-н, с.Кипчаково, ул.Заречная, 31

	35
	Здание
	Рязанская обл., Александро-Невский р-н, с.Сергиевский Боровок

	36
	Здание
	Рязанская обл., Кораблинский р-н, с.Семион, ул.Набережная, 1

	37
	Здание 
	Рязанская область, Ряжский район, с.Журавинка

	38
	Нежилое помещение
	Рязанская область, муниципальный район Милославский,  рабочий поселок Центральный, улица Мира, здание 6а, помещение 2

	39
	Нежилое помещение
	Рязанская область, муниципальный район Кораблинский, город Кораблино, улица Шахтерская, дом 14, Н1

	40
	Здание 
	Рязанская область, г.Скопин, мкр.Заречный, ул.40 лет Победы, д.73

	41
	Нежилое помещение
	Рязанская область, г Скопин, мкр Комсомольский, ул. Лесная, д. 9а, Н1

	42
	Нежилое помещение
	Рязанская область, г.Скопин, ул.Ленина, д.102



























Приложение №2 
к Техническому заданию

Перечень выполняемых работ и материалов

	№
	Наименование товара, работы, услуги
	Единица измерения

	
	
	

	1
	Первичное обследование объекта (обследование, составление деффектной ведомости, определение объема работ)
	Условная еденица

	2
	Ремонт трубы полипропиленовой армированной ду 20
	Условная еденица

	3
	Ремонт трубы полипропиленовой армированной ду 25
	Условная еденица

	4
	Ремонт трубы полипропиленовой армированной ду 32
	Условная еденица

	5
	Ремонт трубы полипропиленовой армированной ду 40
	Условная еденица

	6
	Ремонт трубы полипропиленовой армированной ду 50
	Условная еденица

	7
	Ремонт трубы полипропиленовой армированной ду 63
	Условная еденица

	8
	Ремонт крана шарового полипропиленового (PP-R), ду 20
	Условная еденица

	9
	Ремонт крана шарового полипропиленового (PP-R), ду 25
	Условная еденица

	10
	Ремонт крана шарового полипропиленового (PP-R), ду 32
	Условная еденица

	11
	Ремонт крана шарового полипропиленового (PP-R), ду 40
	Условная еденица

	12
	Ремонт крана шарового полипропиленового (PP-R), ду 50
	Условная еденица

	13
	Ремонт крана шарового полипропиленового (PP-R), ду 63
	Условная еденица

	14
	Ремонт фильтра (грязевик) ду 20
	Условная еденица

	15
	Ремонт фильтра (грязевик) ду 25
	Условная еденица

	16
	Ремонт фильтра (грязевик) ду 32
	Условная еденица

	17
	Ремонт фильтра (грязевик) ду 40
	Условная еденица

	18
	Ремонт фильтра (грязевик) ду 50
	Условная еденица

	19
	Ремонт фильтра (грязевик) ду 63
	Условная еденица

	20
	Ремонт группы безопасности котла 1 бар
	Условная еденица

	21
	Ремонт группы безопасности котла 3 бар
	Условная еденица

	22
	Ремонт группы безопасности котла 6 бар
	Условная еденица

	23
	Ремонт группы безопасности котла 10 бар
	Условная еденица

	24
	Ремонт баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 50 литров
	Условная еденица

	25
	Ремонт баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 36 литров
	Условная еденица

	26
	Ремонт баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 19 литров
	Условная еденица

	27
	Ремонт баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 12 литров
	Условная еденица

	28
	Ремонт баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 10 литров
	Условная еденица

	29
	Ремонт баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 8 литров
	Условная еденица

	30
	Ремонт баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 6 литров
	Условная еденица

	31
	Ремонт: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические) количество секций 6
	Условная еденица

	32
	Ремонт: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические) количество секций 7
	Условная еденица

	33
	Ремонт: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические) количество секций 8
	Условная еденица

	34
	Ремонт: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические) количество секций 9
	Условная еденица

	35
	Ремонт: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические) количество секций 10
	Условная еденица

	36
	Ремонт: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические) количество секций 12
	Условная еденица

	37
	Ремонт: радиаторов весом до 80 кг / Радиаторы отопительные(биметаллические) количество секций 14
	Условная еденица

	38
	Ремонт воздухоотводчиков / Сбросники воздуха 3/4
	Условная еденица

	39
	Ремонт воздухоотводчиков / Сбросники воздуха 1/2
	Условная еденица

	40
	Ремонт воздухоотводчиков / Сбросники воздуха ДУ до 25 мм 
	Условная еденица

	41
	Ремонт воздухоотводчиков / Сбросники воздуха ДУ от 25 мм до 32 мм 
	Условная еденица

	42
	Ремонт калорифера электрического 1 квт
	Условная еденица

	43
	Ремонт калорифера электрического 1,5 квт
	Условная еденица

	44
	Ремонт калорифера электрического 2 квт
	Условная еденица

	45
	Ремонт (капитальный) котла электрического 2 квт
	Условная еденица

	46
	Ремонт (капитальный) котла электрического 4 квт
	Условная еденица

	47
	Ремонт (капитальный) котла электрического 6 квт
	Условная еденица

	48
	Ремонт (капитальный) котла электрического 8 квт
	Условная еденица

	49
	Ремонт (капитальный) котла электрического 10 квт
	Условная еденица

	50
	Ремонт (капитальный) котла электрического 12 квт
	Условная еденица

	51
	Ремонт (капитальный) газового котла 8 квт
	Условная еденица

	52
	Ремонт (капитальный) газового котла 10 квт
	Условная еденица

	53
	Ремонт (капитальный)газового котла 12 квт
	Условная еденица

	54
	Ремонт (капитальный)газового котла 16 квт
	Условная еденица

	55
	Ремонт (капитальный) газового котла 18 квт
	Условная еденица

	56
	Ремонт (капитальный) газового котла 20 квт
	Условная еденица

	57
	Ремонт (капитальный) газового котла 24 квт
	Условная еденица

	58
	Ремонт (капитальный) газового котла 30 квт
	Условная еденица

	59
	Замена теплоносителя на антифриз (-35С) 1 литр
	Условная еденица

	60
	Замена фитинга (устранение течи) ду 20
	Условная еденица

	61
	Замена фитинга (устранение течи) ду 25
	Условная еденица

	62
	Замена фитинга (устранение течи) ду 32
	Условная еденица

	63
	Замена фитинга (устранение течи) ду 40
	Условная еденица

	64
	Замена фитинга (устранение течи) ду 50
	Условная еденица

	65
	Замена фитинга (устранение течи) ду 63
	Условная еденица

	66
	Устранение протечки резьбового соединения ду 20
	Условная еденица

	67
	Устранение протечки резьбового соединения ду 25
	Условная еденица

	68
	Устранение протечки резьбового соединения ду 32
	Условная еденица

	69
	Устранение протечки резьбового соединения ду 40
	Условная еденица

	70
	Устранение протечки резьбового соединения ду 50
	Условная еденица

	71
	Устранение протечки резьбового соединения ду 63
	Условная еденица

	72
	Пуско-наладка отопительной системы
	Условная еденица

	73
	Регулировка отопительной системы
	Условная еденица

	74
	Промывка системы отопления объекта площадью до 100 м2
	Условная еденица

	75
	Промывка системы отопления объекта площадью от 100 м2 до 500 м2
	Условная еденица

	76
	Опрессовка гидросистемы объекта площадью до 100 м2
	Условная еденица

	77
	Опрессовка гидросистемы объекта площадью от 100 м2 до 500 м2
	Условная еденица




