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1. [bookmark: _Toc171341910][bookmark: _Toc130454087]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc171341911][bookmark: _Toc130454088][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ППР
	Проект производства работ


 



1.2. [bookmark: _Toc171341912]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 82.99. Оказание услуг по оклейке бронированной пленки на окнах здания ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС»».
1.3. [bookmark: _Toc171341913]Цель оказания услуг 
«Целью оказания услуг является повышение взрывобезопасности и механической прочности стекла окон здания ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».
1.4. [bookmark: _Toc171341914][bookmark: _Hlk48661047]Существующее положение 
Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. В рамках исполнения Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" и в целях исполнения приказа ПАО «РусГидро» от 30.06.2026 №474 «О пассивной защите важнейших объектов Группы РусГидро» в произведён расчёт потребности бронеплёнки, для оклейки её на окна здания ГЭС для поддержания их в нормативном эксплуатационном состоянии. Для обеспечения безопасности Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» требуется оказать услуги по оклейке бронированной пленкой внутренней поверхности стеклянных покрытий окон вышеуказанного здания. Конструкция окон состоит из алюминиевого каркаса разделенные импостами на отдельные ячейки. Средний размер ячейки от 1300х800мм до 1210х1 720мм.Окна размещены двумя ярусами. Количество окон нижнего яруса 36 шт, размером 21 000х6 500 мм. Количество окон верхнего яруса 40 шт, размером 6 300 х 6 500 мм. 
[bookmark: _Toc171341915][bookmark: _Hlk48661047_Копия_1]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.
	Здание ГЭС         (инв. №10001)
	


1.5. [bookmark: _Toc171341916][bookmark: _Toc51955735][bookmark: _Toc51955688][bookmark: _Toc51955799][bookmark: _Toc51955848][bookmark: _Toc51921824][bookmark: _Toc51955687][bookmark: _Toc51955736][bookmark: _Toc51955800][bookmark: _Toc51955849][bookmark: _Toc51921825][bookmark: _Toc51921826][bookmark: _Toc51955686][bookmark: _Toc51921823][bookmark: _Toc51955847][bookmark: _Toc51955798][bookmark: _Toc51955734][bookmark: _Toc51955685][bookmark: _Toc51921822][bookmark: _Toc51955846][bookmark: _Toc51955797][bookmark: _Toc51955733][bookmark: _Toc51955684][bookmark: _Toc51921821][bookmark: _Toc51955801][bookmark: _Toc51955854][bookmark: _Toc51955805][bookmark: _Toc51955741][bookmark: _Toc51955692][bookmark: _Toc51921829][bookmark: _Toc51955853][bookmark: _Toc51955804][bookmark: _Toc51955740][bookmark: _Toc51955691][bookmark: _Toc51921828][bookmark: _Toc51955852][bookmark: _Toc51955803][bookmark: _Toc51955739][bookmark: _Toc51955690][bookmark: _Toc51921827][bookmark: _Toc51955851][bookmark: _Toc51955802][bookmark: _Toc51955738][bookmark: _Toc51955689][bookmark: _Toc51955850][bookmark: _Toc51955737][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг по оклейке бронированной пленки на окнах здания ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».
1.5.2. Заказчик обеспечивает Исполнителю возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуг по оклейке бронированной пленки на окнах здания ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС».
1.5.3. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика.
Услуги предоставляемые Заказчиком без дополнительной платы со стороны Исполнителя:
1) Электроэнергия; 
2) Техническое водоснабжение;
3) Содержание пожарной и сторожевой охраны;
4) Представление помещений:
[bookmark: _Hlk48209615]- складирование / хранение материально-технических ресурсов, оборудования исполнителя.
1.6. [bookmark: _Ref53995502][bookmark: _Toc171341917]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. [bookmark: _Toc171341918][bookmark: _Toc171340780]Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг по оклейке бронированной пленки на окнах здания ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС», в соответствии с Приказом №82 04.02.2022 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 1 к ТТ) и Приказом № ЖГЭС/82-146 от 13.04.2023 «Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение № 2 к ТТ).
1.6.2. [bookmark: _Toc171341919][bookmark: _Toc171340781]Подготовку мест для оклейки и допуск персонала Исполнителя к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика.
1.6.3. [bookmark: _Toc171341920][bookmark: _Toc171340782]Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на месте оказания услуг и своевременную уборку указанной Заказчиком площадки. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.
1.6.4. [bookmark: _Toc171341921][bookmark: _Toc171340783]По завершении оказания услуг предоставить результат оказания услуг комиссии Заказчика с оформлением отчетной и/или исполнительной документации, включая паспорта и сертификаты на материалы, а также устранение всех дефектов и замечаний комиссии Заказчика, выявленных в результате приемки результата оказания услуг;
1.6.5. [bookmark: _Toc171341922][bookmark: _Toc171340784]Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, не связанные с оклейкой, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов.


2. [bookmark: _Toc171341923][bookmark: _Toc51921656]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc171341924]Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. [bookmark: _Toc171340787][bookmark: _Toc171341925][bookmark: _Toc51921657]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc171341926][bookmark: _Toc51921658][bookmark: _Toc35351358]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оклейка бронированной пленки на окнах зданий Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС»:

	1.1. 
	Здание ГЭС
	м2
	4 329



2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc171341928][bookmark: _Toc51921660]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оклейка бронированной пленки на окнах зданий Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС»:

	1.1.
	Здание ГЭС
	С даты заключения договора
	в течение  30 дней с даты заключения договора




0

6

2.2. [bookmark: _Toc171341929][bookmark: _GoBack]Требования к качеству услуг

[bookmark: _Toc171341930][bookmark: _Toc51921661]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Оклейка бронированной пленки на окнах здания ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
· В объем оказания услуг входит закупка, доставка и оклейка бронированной пленки на окнах здания ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС». 
· Работы выполняются в соответствии с ППР, разработанным        Подрядчиком и согласованным с Заказчиком до начала производства работ.
· Участник должен иметь в наличии на правах собственности и/или аренды минимальное количество механизмов, оборудования, комплектов альпинистского снаряжения, средств подмащивания, необходимое для производства работ указанных в настоящих Технических требованиях.
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, утвержденными и рекомендованными к применению Росстроем, Минрегионом РФ, руководствоваться следующими национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами (НТД):
Федеральные законодательные документы:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);
-  Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция) «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объекта и соблюдать следующие нормативные документы:
- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 6 ноября 2018 года № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 04 июня 2010 года № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 09 марта 2011 года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности».
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"                                                            
Отра  
- П
	Согласие с требованием
	-
	
	
	

	1.2. 
	Требования к организации услуг
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя

	- Допуск персонала Исполнителя к оказанию услуг на филиале ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» осуществляется в соответствии с:
1. Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №1 к ТТ) 
2. Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение №2 к ТТ)
Предоставляется возможность ознакомления с объектами оказания услуг. Дата и время посещения станции оговариваются дополнительно.
	Согласие с требованием
	-
	
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	Материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются Исполнителем самостоятельно для оклейки необходимой площади окон, указанной в таблице №2, настоящих Технических требований. 
Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее
	Согласие с требованием
	-
	
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества оказания услуг и материалов
· наличие сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения на используемые материалы.
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции.
	Согласие с требованием
	-
	
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности, группе по безопасности работ на высоте, с приложением копий удостоверений. (Приложение к ТТ) 
	Согласие с требованием
	-
	
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности оказания услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	1.6.1. 
	Требования к безопасности оказываемых услуг
	Исполнитель должен:
1. 1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
2. Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ.
	Согласие с требованием
	-
	
	
	

	2. 
	Требования к результатам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам оказания услуг
Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов и услуг. Услуги считаются оказанными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.
	-//-
	-//-
	-//-
	
	

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	По результатам оказанных услуг, внутренняя поверхность стеклянных покрытий окон зданий, должна быть надежно оклеена бронепленкой по всей площади.
Толщина пленки 308 микрон.
	Согласие с требованием
	-
	
	
	

	2.1.2. ...
	Принимаемые компоновочные и технические решения должны обеспечивать:

	· увеличение прочности стеклянных покрытий и предотвращение образования осколков при механическом воздействии
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель обязан одновременно с передачей актов приемки оказанных услуг передать Заказчику Отчет об оказанных услугах, включая:
· комиссионные акты входного контроля закупаемых Исполнителем материалов (в произвольной форме);
· сертификаты на используемые материалы;
· счета-фактуры на материалы, закупаемые Исполнителем для использования в процессе оказания услуг.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат оказания услуг должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к обязательствам Исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг Соисполнителей Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг
	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: _Toc171341931][bookmark: _Toc54618151][bookmark: _Toc54279844]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk67315138][bookmark: _Toc171340794]Участник в своей заявке должен предоставить техническое предложение по форме Таблицы 3.
3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по форме расчёта стоимости услуг (Таблица 5). 

[bookmark: _Toc171341932]Таблица 5. Расчёт стоимости услуг
	№
п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу измерения, руб. без НДС
	Стоимость, руб. без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Оклейка бронированной пленки на окнах зданий Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС»:

	1.1. 
	Здание ГЭС
	м2
	4 329
	
	

	
	ИТОГО по расчёту стоимости услуг:
	



4. [bookmark: _Hlk67315208]Приложения
[bookmark: _Hlk67315208_Копия_1][bookmark: _Hlk67315208_Копия_1]
Приложение № 1. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;
Приложение № 2. Положение по пропускному и внутри объектовому режимам Филиала.
Приложение № 3. Требования к количественному составу и квалификации персонала.
