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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку кабельных муфт

«ОКПД2 27.33.13.130. Поставка муфт кабельных для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

















1. [bookmark: _Toc126579158][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc126579159][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования 

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия




1.2. [bookmark: _Toc126579160]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 27.33.13.130. Поставка муфт кабельных для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

1.3. [bookmark: _Toc126579161][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc126579162]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc126579163]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc126579164]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc126579165]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество*
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муфта кабельная 3ПКВТпб-10-70/120
	шт
	10
	27.33.13.130
	[bookmark: _GoBack]Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	2.
	Муфта кабельная 3ПКВТпб-10-150/240
	шт
	10
	27.33.13.130
	Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	3
	Муфта кабельная 3ПСТб-10-150/240
	шт
	10
	27.33.13.130
	Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	4
	Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-35/50
	шт
	20
	27.33.13.130
	Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	5
	Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-70/120
	шт
	10
	27.33.13.130
	Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	6
	Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-150/240
	шт
	50
	27.33.13.130
	Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	7
	Муфта кабельная 4ПСТб-1 35/50
	шт
	10
	27.33.13.130
	Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	8
	Муфта кабельная 4ПСТб-1 70/120
	шт
	10
	27.33.13.130
	Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	9
	Муфта кабельная 4ПСТб-1 150/240
	шт
	12
	27.33.13.130
	Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется)



2.1.2. [bookmark: _Toc126579166][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc126579167][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Муфта кабельная (позиции 1-8 таблицы 1.1)
	С даты подписания договора
	В течение 90 календарных дней с даты подписания договора




1.1. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc135475703][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc132960857][bookmark: _Toc126072368][bookmark: _Toc46743510]Требования к качеству продукции (представлены в таблицах 3-11).
[bookmark: _Toc135475704][bookmark: _Toc126072369]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Муфта кабельная 3ПКВТпб-10-70/120
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип муфты
	Концевая
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Материал муфты
	Термоусаживаемая с перчаткой
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Напряжение
	10 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Материал изоляции кабеля
	СПЭ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Установка
	Внутренняя
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Количество жил кабеля
	3
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Сечение
	70 мм2/ 95 мм2 /120 мм2
	Указание характеристик
	-//-
	




[bookmark: _Toc126072369_Копия_2][bookmark: _Toc135475704_Копия_2]Таблица 4. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1): Муфта кабельная 3ПКВТпб-10-150/240
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип муфты
	Концевая
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Материал муфты
	Термоусаживаемая с перчаткой
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Напряжение
	10 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Материал изоляции кабеля
	СПЭ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Установка
	Внутренняя
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Количество жил кабеля
	3
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Сечение
	150 мм2/185 мм2/240 мм2
	Указание характеристик
	-//-
	




[bookmark: _Toc126072369_Копия_2_Копия_1][bookmark: _Toc135475704_Копия_2_Копия_1]Таблица 5. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1): Муфта кабельная 3ПСТб-10-150/240
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип муфты
	Соединительная
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Материал муфты
	Термоусаживаемая
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Напряжение
	10 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Материал изоляции кабеля
	СПЭ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Количество жил кабеля
	3
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Сечение
	150 мм2/185 мм2/240 мм2
	Указание характеристик
	-//-
	




[bookmark: _Toc126072369_Копия_2_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc135475704_Копия_2_Копия_1_Копия_1]Таблица 6. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-35/50
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип муфты
	Концевая
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Материал муфты
	Термоусаживаемая с перчаткой
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Напряжение
	0,4 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Материал изоляции кабеля
	СПЭ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Установка
	Внутренняя
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Количество жил кабеля
	4
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Сечение
	35 мм2/ 50 мм2
	Указание характеристик
	-//-
	


[bookmark: _Toc126072369_Копия_2_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc135475704_Копия_2_Копия_1_Копия_1_Ко]
Таблица 7. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-70/120
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип муфты
	Концевая
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Материал муфты
	Термоусаживаемая с перчаткой
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Напряжение
	0,4 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Материал изоляции кабеля
	СПЭ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Установка
	Внутренняя
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Количество жил кабеля
	4
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Сечение
	70 мм2/ 95 мм2 / 120 мм2
	Указание характеристик
	-//-
	




[bookmark: _Toc126072369_Копия_1][bookmark: _Toc135475704_Копия_1]Таблица 8. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПКВтпб-1-150/240
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип муфты
	Концевая
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Материал муфты
	Термоусаживаемая с перчаткой
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Напряжение
	1 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Материал изоляции кабеля
	СПЭ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Установка
	Внутренняя
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Количество жил кабеля
	4
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Сечение
	150 мм2/185 мм2/240 мм2
	Указание характеристик
	-//-
	





Таблица 9. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПСТб-1 35/50
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип муфты
	Соединительная
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Материал муфты
	Термоусаживаемая
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Напряжение
	1 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Материал изоляции кабеля
	СПЭ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Количество жил кабеля
	4
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Сечение
	35 мм2 / 50 мм2
	Указание характеристик
	-//-
	




Таблица 10. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПСТб-1 70/120
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип муфты
	Соединительная
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Материал муфты
	Термоусаживаемая
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Напряжение
	1 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Материал изоляции кабеля
	СПЭ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Количество жил кабеля
	4
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Сечение
	70 мм2 / 95 мм2 / 120 мм2
	Указание характеристик
	-//-
	




Таблица 11. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 9 Таблицы 1): Муфта кабельная 4ПСТб-1 150/240
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Тип муфты
	Соединительная
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Материал муфты
	Термоусаживаемая
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Напряжение
	1 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Материал изоляции кабеля
	СПЭ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Количество жил кабеля
	4
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Сечение
	150 мм2/185 мм2/240 мм2
	Указание характеристик
	-//-
	






Таблица 12. Требования к продукции (Общие требования)
[bookmark: _Toc135475707][bookmark: _Toc132960861]2.3. Общие требования к позициям № 1-9 Таблицы 1

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Продукция должна быть новой (производства не ранее 4 квартала 2025 года выпуска), ранее не использованной.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место доставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр-кт Михаила Николаева, д.26
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок эксплуатации продукции – не менее 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Указание гарантийного срока
	-//-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Продукция должна соответствовать техническим требованиям согласно таблицы 3.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Допускаются иные предложения по поставке эквивалента по техническим параметрам, не ухудшающим параметры, заявленные Заказчиком с обязательным условием соответствия габаритных размеров
	Согласие с требованием
	
	

	6.3. 
	Поставляемая продукция должна соответствовать государственным стандартам и действующим общероссийским нормам, и правилам, а также отвечать всем требованиям критериям и регламентам энергоэффективности продукции. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ

Указание страны происхождения товара
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение»
	


* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента в объеме не менее чем, указано в настоящих Технических требованиях.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, техническое предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям.
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