

















Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 28.13.14.110  Поставка бадьи строительные для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»
 
(Лот №                            ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-ЗагФ)
















1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: Бадьи строительные для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» (далее – продукция).
27.90.31.110 Поставка бадьи строительные для выполнения работ на Угличской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc75446569_Копия_1][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение протокола б/н от 27.05.2026  «Монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»
 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество

	

	1
	2
	3
	4
	

	1.1 
	Бадья строительная 2,1х4,0х1,0 м
	шт
	1
	

	1.2 
	Бадья строительная 1,7х2,5х1,0 м
	шт
	2
	



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 27.90.31.110 Поставка бадьи строительные  для выполнения работ на Угличской ГЭС 
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора
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2.2.  Требования к качеству продукции 

[bookmark: _Toc75446582_Копия_1]Таблица 2.3. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1.1 Таблицы 2.3): ОКПД2 27.90.31.110 Поставка сварочного комплекта для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра 
	Требование заказчика

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Бадья строительная 2,1х4,0х1,0 м
	Тип
	Ящик-совок

	
	
	Марка стали
	Ст3пс

	
	
	Ширина
	2,1 м

	
	
	Длина
	4,0 м

	
	
	Высота
	1,0 м

	
	
	Объём бадьи
	10,08 м³

	
	
	Грузоподъёмность
	20 т

	
	
	Страповка вертикальная
	4-х страповочная

	
	
	Страповка горизонтальная
	2-х страповочная

	
	
	Монтажных петель
	6 шт

	
	
	Обрамление бадьи
	Уголок 50х50х4 мм

	
	
	Толщина металла
	3 мм

	1.2
	Бадья строительная 1,7х2,5х1,0 м
	Тип
	Ящик-совок

	
	
	Марка стали
	Ст3пс

	
	
	Ширина
	1,7 м

	
	
	Длина
	2,5 м

	
	
	Высота
	1,0 м

	
	
	Объём бадьи
	6,375 м³

	
	
	Грузоподъёмность
	10,88 т

	
	
	Страповка вертикальная
	4-х страповочная

	
	
	Страповка горизонтальная
	2-х страповочная

	
	
	Монтажных петель
	6 шт

	
	
	Обрамление бадьи
	Уголок 50х50х4 мм

	
	
	Толщина металла
	3 мм

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. 

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 908-648-70-86

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200);
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.








