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1. [bookmark: _Toc274560381][bookmark: _Toc233267592]Общие данные
В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на выполнение работ по ремонту оборудования СДТУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

Заказчик: 
ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Адрес: 603001, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33
ОГРН 1075260020043
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», 300012, Тула г., Тимирязева ул., д. 99

[bookmark: _Toc274560382]Основная цель: Выполнение работ по ремонту оборудования СДТУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго». 
2. [bookmark: _Toc233267593]Сроки начала и окончания работ
Начало: с момента заключения договора.
Окончание: до 15.12.2026 г.

3. [bookmark: _Toc233267594]Требования к содержанию работ
Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ремонт оборудования Заказчика. Прейскурантная стоимость работ по ремонту оборудования устанавливается по итогам закупочной процедуры согласно Приложению № 1, в цену за единицу каждого вида работ включены в том числе затраты на доставку оборудования в ремонт и возврат Заказчику, а также стоимость всех необходимых расходных материалов, применяемых в ремонте оборудования.
	Выполнение ремонта оборудования Заказчика, производится на основании перечня оборудования и прейскуранта стоимости работ по ремонту (Приложение № 1) и спецификации категорий ремонта и состава работ (Приложение № 2). Ремонт оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика.
Подрядчик производит ремонт на территории Подрядчика.
Подрядчик за свой счет и своими средствами осуществляет доставку оборудования и материалов необходимых для проведения работ.
В течение трех рабочих дней, Подрядчик выполняет диагностику неисправного оборудования, определяет объем, сроки, стоимость ремонта и комплектующих изделий, узлов и блоков, подлежащих замене в процессе ремонта.
Для определения целесообразности выполнения ремонта Подрядчик производит обязательное письменное согласование с Заказчиком объемов и стоимости ремонта, включая перечень и стоимость подлежащих замене комплектующих изделий, узлов и блоков.
Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ремонте, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств. 
Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики. 
При передаче оборудования в ремонт и получении из ремонта, оформляется документ приёма-передачи оборудования в ремонт и получения из ремонта с указанием наименования, модели. комплектации и серийного номера оборудования.
Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения ремонта оборудования Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки выполнения ремонта третьими лицами возлагается на Подрядчика.
Срок выполнения работ в рамках договора по ремонту оборудования не может превышать 20 рабочих дней с момента получения Подрядчиком оборудования.
Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования.
[bookmark: _Toc291589529][bookmark: _Toc319666318][bookmark: _Toc274560385]
4. [bookmark: _Toc441066381][bookmark: _Toc233267595]Правила контроля и приёмки работ
Все оборудование по факту завершения работ по ремонту оборудования связи проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» при получении оборудования с оформлением акта сдачи-приемки работ по ремонту. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ (УПД). В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 20 рабочих дней.

5. [bookmark: _Toc441066382][bookmark: _Toc233267596]Гарантийные обязательства
Гарантия на выполненные работы по ремонту оборудования должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.
Время начала исчисления гарантийного срока, отремонтированного Подрядчиком оборудования, исчисляется с момента подписания акта выполненных работ (УПД) Заказчиком, но не позднее 3-х рабочих дней, с даты получения актов (УПД), при условии получения Заказчиком отремонтированного оборудования.  
Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты ремонта оборудования, выявленные в период гарантийного срока.
 
6. [bookmark: _Toc233267597]Меры применения национального режима
Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	ОКПД 2 
	Меры применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	95.12.10.000
	[bookmark: _GoBack]Не применяется



[bookmark: _Toc441066384]
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	Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»
	Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ ДКиТ АСУ
	
Мельников А.А.
	
	
__.__.26
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[bookmark: _Toc233267598]Приложение № 1
к техническому заданию №2э_71_71

Перечень оборудования, подлежащего ремонту

[bookmark: __RefHeading__836_1752605891][bookmark: _Toc441066385]
	№ 
	Наименование оборудования (тип, модель)
	Производитель оборудования
	Количество оборудования 
	Перечень работ

	1
	
Nateks VoiceCom220, голосовой шлюз, 2 слота расширения, SIP,AC, 220В 50Гц
	
НТЦ Натекс
	
1 шт.

	Диагностика

	
	
	
	
	Ремонт 2 категории

	2
	
FG-ACE-VC-115-2, голосовой шлюз, 4xFXS, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP
	
НТЦ Натекс

	
2 шт.

	Диагностика

	
	
	
	
	Ремонт 3 категории

	3
	
FG-ACE-VC-110-2, голосовой шлюз, 2xFXS, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP
	
НТЦ Натекс
	
2 шт.
	Диагностика

	
	
	
	
	Ремонт 1 категории

	4
	
FG-FOM4E-RM, V1, Оптический (1+0) мультиплексор для передачи 4* Е1 и 1*FE, с возможностью установки модулей расширения 4Е1.
	
НТЦ Натекс

	
2 шт.

	Диагностика

	
	
	
	
	Ремонт 3 категории







[bookmark: _Toc233267599]Приложение № 2
к техническому заданию №2э_71_71

Спецификация ремонтных работ

	Наименование и категория сложности работ
	Содержание работ

	Диагностика оборудования
	·  проведение первичной диагностики оборудования и локализация неисправностей устройства;
·  определение степени годности к восстановлению и дальнейшей эксплуатации
·  выдача заключения о техническом состоянии устройства (в случае непригодности к восстановлению – актом технического состояния, после проведения сервисного обслуживания – отметкой в паспорте)


	Ремонт
1 категории сложности
	· устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общую работоспособность;
· выявление и замена неисправных неблочных элементов (замена плавкой вставки, шнура питания, клеммной колодки, крепежных деталей, кабельных вводов);
· восстановление настроек оборудования;
· настройка параметров и проверка функционирования устройства
· поверка устройства


	Ремонт
2 категории сложности
	Включает в себя работы по ремонту 1 категории сложности, а также:
· выявление и замена неисправных блочных компонентов (модулей интерфейсов, элементов входных цепей, дисплея, блока питания), проверка их характеристик;
·  замена поврежденных деталей, восстановление проводящих дорожек печатных плат, пропайка элементов электронной схемы


	Ремонт
3 категории сложности
	Включает в себя работы по ремонту 2 категории сложности, а также:
· выявление и замена неисправных основных элементов;
· настройка на заданные параметры;
· сборка устройства;
· проверка работоспособности аппаратуры






