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Технические требования на выполнение работ
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc234930722]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc234930723][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НТД
	Нормативно-технические документы

	ПАО
	Публиичное акционерное общество

	ППР
	Проект производства работ

	РЛС
	Радиолокационная станция

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ТТ
	Технические требования

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc234930724]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 42.22.22.110 Монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС»
1.3. [bookmark: _Toc234930725][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Целью работы является выполнение монтажных работ кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС.
[bookmark: _GoBack]Исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11 февраля 2026 г. №Пр-292, мероприятия по созданию дополнительных рубежей обнаружения БпЛА включены в уточненную редакцию «Комплексного плана по защите от угроз нападения на объекты инфраструктуры с использованием беспилотных воздушных судов».
1.4. [bookmark: _Toc234930726][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Филиалу ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» необходимы кабельные линии связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС.
[bookmark: _Toc234930727]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
	Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350
	Кабельная линия связи системы поражения воздушных целей
	


1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc234930728][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1	Условия производства работ:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, действующего технологического оборудования, находящегося под высоким напряжением;
Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков.
Часть монтажа кабельных линий связи осуществляется на высоте от 5 до 10 метров.
1.5.2     Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Заказчиком Подрядчику: 
• Предоставление ресурсов (электроэнергия).
• Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
• Представление помещений для размещения персонала подрядчика (по согласованию).
• Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.
Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Подрядчика.

2. [bookmark: _Toc234930730][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc234930731]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc234930732]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc234930733][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС 
	В соответствии с Приложением №1 к настоящим ТТ 



2.1.2. [bookmark: _Toc234930734][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc234930735][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС 
	С даты, следующей за датой заключения Договора (плановый срок 07.09.2026)
	[bookmark: _Toc46743510]Окончание работ по Договору (плановый срок 30.10.2026)



0

5

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc234930736]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc234930737]Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): «ОКПД2 42.22.22.110 Монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД:
· Правила устройства электроустановок (действующее издание);
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (действующее издание);
· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020г №903Н в действующей редакции);
· Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020г №835Н в действующей редакции);
· Правилами по охране труда при работе на высоте (Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020г №782Н в действующей редакции);
· Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020г №833Н в действующей редакции);
· Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. (Утверждены приказом Минэнерго России Федерации от 22.09.2020г №796 в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	

	1.1.2. 
	Порядок производства работ
	В соответствии с п.1.2.  таблицы №4 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	

	1.1.3.
	Объем подготовительных работ
	До начала монтажных работ необходимо:
· Разработать и согласовать с Заказчиком ППР на монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей; 
· Доставить на место производства работ кабельную продукцию и элементов кабельной инфраструктуры для монтажа.
	Согласие с требованием
	

	1.1.4.
	Объем монтажных работ
	В соответствии с сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ), монтажные работы также должны включать в себя следующие работы:
· Доставка кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры к месту производства работ;
· Монтаж кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры;
· Проведение измерительных работ кабельных линий связи системы поражения воздушных целей;
· Уборка мест производства работ;
· Оформление исполнительной документации по результатам выполненных работ в соответствии с п.2.4.1. таблицы №4 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.14.2023 г)» с обязательным оформлением необходимых инструктажей (Приложение №5 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	

	1.2.2. 
	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ.
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ по монтажу кабельных линий связи системы поражения воздушных целей осуществляться при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами Подрядчика.
	Согласие с требованием
	

	1.2.3.
	Организация и проведения совместных совещаний.
	Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб Заказчика, организациями ведущие параллельные работы в отношении объекта и Подрядчика осуществления на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». 
Дата и время проведения совещаний согласовывается заблаговременно.
	Согласие с требованием
	

	1.2.4.
	Организация процесса выполнения работ.
	Организация процесса выполнения работ:
· Организационно-технические мероприятиям по допуску персонала подрядчика указанными в п.1.2.1. Таблицы №4 настоящих ТТ;
· Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ в соответствии с требованиями, указанными в п.1.2.2. Таблицы №4 настоящих ТТ;
· Организация и осуществления строительного контроля, технического надзора за ходом работ в соответствии с требованиями заводской документации выполняет Заказчик совместно с Подрядчиком;
· Организация и проведение совместного технического совещания с участием служб Заказчика, организациями ведущие параллельные работы в отношении объекта и Подрядчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического надзора за ходом работ в соответствии с требованиями, указанными в п.1.2.3. Таблицы №3 настоящих ТТ;
· Ознакомление персонала подрядчика выполняющего работы с ППР по монтажу кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС;
· Определение мест для складирования материалов и инструмента;
· Закупка, доставка кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры для монтажа кабельных линий связи системы поражения воздушных целей на место производства работ;
· Монтаж кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры кабельных линий связи системы поражения воздушных целей в соответствии с сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ) и ППР; 
· Подготовке объекта к сдаче-приемке: вывозу с территории инструмента, строительного мусора, уборка объекта после проведения монтажных;
· Сдача  объекта «Кабельная линия связи системы поражения воздушных целей» в эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Условия транспортировки
	Габаритный груз в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку.
	Согласие с требованием
	 


	1.3.2. 
	Условия поставки на место производства работ
	Входной контроль продукции, транспортировка, погрузка/разгрузка, размещение на месте производства работ, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузочно-разгрузочных работах выполняются силами и средствами Подрядчика. 
	Согласие с требованием
	

	1.3.3.
	Объем поставки кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры
	В соответствии с сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемую кабельную продукцию, МТР
	Поставляемая кабельная продукция и элементы кабельной инфраструктуры должны иметь следующие сертификаты:
– сертификат происхождения;
– сертификат качества;
– сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 23.12.2021 №2425).
	Согласие с требованием
	


	1.4.2. 
	Контроль качества используемых материалов
	   Подрядчик должен обеспечить входной контроль поставляемой кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры.
    Входной контроль кабельной продукции (совместно с представителем Заказчика) должен включать:
    • проверку наличия сертификатов пожарной безопасности, соответствия или заключения аттестационной комиссии;
    • проверку наличия заводского протокола испытаний, которая должна содержать: марку кабеля, завод-изготовитель, длину кабеля на барабане, № барабана, массу кабеля, тип волокна, растягивающее усилие, измерение коэффициента затухания, диаметр модового поля, печати ОТК завода;
    • проверку целостности оболочки (отсутствие трещин, вмятин, порезов, оплавления и других механических повреждений);
    • проверка качества маркировки кабеля (марка, год выпуска, завод изготовитель) и маркировка длинны, четкость и нестираемость надписей;
   Закупка кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры для монтажа кабельных линий связи системы поражения воздушных целей осуществляется силами и средствами Подрядчика.
   Вся разработанная в рамках договора с Подрядчиком документация является собственностью Заказчика.
    Подрядчик должен своими силами и за свой счёт обеспечить приемку совместно с представителями Заказчика, транспортировку, разгрузку, складирование и перемещение на территории Заказчика прибывающих на объект кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры. Нести ответственность за сохранность кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры до подписания акта приемки выполненных работ. Копии сертификатов, технических паспортов, актов входного контроля качества, журналы входного контроля качества и иных документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе исполнительной документации.
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнение монтажных работ должно осуществляться силами:
· руководитель работ – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже V, 3 группа по безопасности работ на высоте;
· производитель работ – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV, 2 группа по безопасности работ на высоте;
· члены бригады – не менее 3 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III, 1 группа по безопасности работ на высоте.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала по профилю выполняемых работ, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (возможно совмещение специальностей). 
Все вышеперечисленные требования относятся и к привлекаемым субподрядным организациям, если они привлекаются на данный вид работ.
	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Общие требования
	При проведении работ подрядная организация должна:
· соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности;
· соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
· производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест;
· выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов;
· выполнять требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение №6 к настоящим ТТ).
При нахождении на территории Филиала и во время выполнения работ Подрядчик:
· Обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи.
· Принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ.
· Обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений.
· Обеспечивает исполнение установленных на объекте Филиала требований пропускного и внутриобъектового режимов (приложение № 4 настоящих ТТ), нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности.
· Обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ и ПК соответствующего Филиала.
	Согласие с требованием
	

	1.6.2. 
	Требования к безопасности выполняемых работ.
	Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик обязан: направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату монтажных работ
	Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ) и ППР.
	Согласие с требованием
	


	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к результатам работ
	Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию без закупки дополнительных объемов МТР и работ.
Кабельные линии связи системы поражения воздушных целей
 Жигулевской ГЭС должны соответствовать разделу №6  РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические на магистральных и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация.»
	Согласие с требованием
	

	2.2.2.
	Предоставление документации по результатам приемочных испытаний.
	Документация по результатам приемочных испытаний (Акты, Протоколы) предоставляются заказчику на рассмотрение и согласование в электронном виде за 5 рабочих дней до срока завершения работ указанного в Таблице 2.3 «Требования по срокам выполнения работ».
	[bookmark: _Toc234930739][bookmark: _Toc234930419]Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Порядок приемки результатов работ
	Работы по монтажу кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС считаются выполненными после: 
монтажа, наладки, подключения, включения в сеть, передачи полного комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, осмотра и подписания Актов по форме КС-2, КС-3, КС-11
	Согласие с требованием
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Исполнительная документация передаваемая заказчику по результатам выполненных работ.
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов сдачи-приемки выполненных работ передать заказчику:
· исполнительную документацию в соответствии с п.2.2.2;
· в соответствии с РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП» и соответствовать по составу и оформлению действующим НТД: ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»;
·    ведомость эксплуатационных документов (реестр исполнительной документации);
·     инструкция по эксплуатации (в установленном Заказчиком формате предоставляется до ввода оборудования в работу);
· исполнительная документация передается на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале и 1 (одном) на электронном носителе в не редактируемом формате с подписями Исполнителей и в редактируемом электронном виде. Каждый том оригинала и копии эксплуатационной документации должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий документации должны быть заверены печатью организации «Копия верна».
	Согласие с требованием
	

	2.4.2. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ.
	По завершении выполнения работ оформляются: 
· Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
· Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
· Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11).
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc234930740][bookmark: _Toc234930420]Требования в области информационной безопасности
	Запрещается:
· осуществлять несанкционированное подключение к кабельным линиям связи системы поражения воздушных целей;
· передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ.
	Гарантийный срок на результаты работ, выполненные согласно сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ), составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта по форме КС-11.
	Согласие с требованием
	

	4.1.2. 
	Гарантии на результаты работ
	     Ошибки при выполнении монтажных работ, выявленные во время эксплуатации в период гарантийного срока службы устраняются Подрядчиком безвозмездно в рамках заключенного договора в соответствии с настоящими ТТ.
    На протяжении всего указанного гарантийного срока, указанного в п.4.1.1. таблицы 4 настоящих ТТ, Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя компонента (в случае, если причина неисправности связана с ошибками монтажа и не связана с неправильной эксплуатацией данного элемента, внешними условиями или воздействиями, не предусмотренными проектным решением).
   В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ.
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-

	6.1. 
	[bookmark: _Toc234930741][bookmark: _Toc234930421]Наличие свидетельства СРО
	[bookmark: _Toc234930742][bookmark: _Toc234930422]Не требуется
	[bookmark: _Toc234930743][bookmark: _Toc234930423]Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc234930744]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

[bookmark: _Toc142049946]3.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
3.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
3.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.3.1.1, не допускается.
3.1.3.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

[bookmark: _Toc142049947]3.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
3.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 3.1.1).

4. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc234930745]Приложения

Приложение №1: Сметная документация Заказчика.
Приложение №2: Календарный график выполнения работ.
Приложение №3: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
Приложение №4: Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».
Приложение №5: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.


[bookmark: _Ref40301253]Приложение №6: Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».


