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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	АО “СК РусГидро”
	Акционерное общество “Сервисная Компания РусГидро»

	Заказчик
	Акционерное общество “Сервисная Компания РусГидро»

	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную Исполнителем и Заказчиком оплату

	Стороны
	Заказчик и Исполнитель по Договору

	Объекты
	Здания Заказчика

	Поверка измерительных приборов
	Комплекс проверочных операций, цель которых — подтвердить, что приборы точно измеряют и соответствует установленным метрологическим требованиям

	ТТ
	Техническое требование






1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]«ОКПД2 71.12.40.129 Оказание услуг по метрологической поверке измерительных приборов инженерных систем  административно-офисных зданий для нужд АО «СК РусГидро»»
1.3. [bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг 
1.3.1. Установление соответствия метрологических характеристик средств измерения ГОСТам или техническим условиям завода-изготовителя.
1.3.2. Подтверждение соответствия средств измерений метрологическим требованиям.
1.4. [bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
1.4.1. Порядок оказания услуг: согласно Приложения №1, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ и условиями Договора, в объеме, установленном настоящими техническими требованиями.
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Объект №1
	В соответствии п.п.1.4 проекта Договора 
	Административное здание 
	Объекты Заказчика являются зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации.

	2. 
	Объект №2
	
	Индивидуальный жилой дом
	

	3. 
	Объект №3
	
	Индивидуальный жилой дом
	


1.5. [bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. На этапе заключения Договора специалисты Исполнителя могут ознакомиться с обслуживаемым объектом. Для ознакомления Исполнителю необходимо согласовать время посещения. Координаты ответственных специалистов Заказчика будут предоставлены Исполнителю на этапе заключения договора.
[bookmark: _Hlk48209761]1.5.2. Контроль соблюдения сроков, качества и объема услуг, оказываемых Исполнителем, осуществляет Заказчик, либо привлеченное Заказчиком третье лицо.
1.6. [bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера 
1.5.1. При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами: 
- Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г.    № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по метрологической поверке измерительных приборов инженерных систем  административно-офисных зданий для нужд АО «СК РусГидро»
	Усл.ед.
	В соответствии с ведомостью объемов услуг  (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по метрологической поверке измерительных приборов инженерных систем  административно-офисных зданий для нужд АО «СК РусГидро»
	С даты подписания договора
	18 месяцев  с даты заключения договора



0

2

2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по метрологической поверке измерительных приборов инженерных систем  административно-офисных зданий для нужд АО «СК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида услуг, в строгом соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являться новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для минимизации рисков, связанных с выполнением услуг по поверке СИ Исполнитель обязан выполнять услуги собственными силами и средствами, без привлечения З-х лиц.
Знаки поверки наносятся на средства измерений, которые по результатам поверки соответствуют метрологическим требованиям, и конструкция которых предусматривает возможность нанесения знаков поверки
Результаты измерений удостоверяют специальным знаком (оттиск, наклейка или иным способом изготовленное условное изображение, нанесенное на СИ), а в паспорт прибора вносится запись «поверка выполнена» - она заверяется личной подписью поверителя. Здесь же ставится дата мероприятия.
	Согласие с требованиями
	-

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Соблюдение методик поверки
	Все операции при поверке должны строго соответствовать утверждённым методикам. В них детально прописаны последовательность действий, условия проведения, используемые средства измерений и допустимые погрешности.
	Согласие с требованиями
	-

	1.2.2. 
	Использование аттестованных средств поверки.
	 При поверке необходимо применять эталонные приборы, указанные в методиках, или другие аттестованные средства, чьи метрологические характеристики не хуже, чем у эталонных. Все используемые средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке, а испытательное оборудование — аттестаты.
	Согласие с требованиями
	-

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации.
	Согласие с требованиями
	-

	
	
	Перед началом работ Исполнитель обязан проинформировать Заказчика о всех требованиях, которые необходимо соблюсти при представлении средств измерений на поверку.
	Согласие с требованиями
	-

	1.3.2
	Нормативные доку менты
	Оказание услуг в соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказом Минпромторга России №2510, ГОСТ Р 8.905-2015.
	Согласие с требованиями
	-

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Оборудование
	Наличие эталонных (образцовых) средств измерений.
	Согласие с требованиями

	 -

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	 Квалификация персонала. 
	Поверку должны проводить специалисты, имеющие соответствующую аккредитацию (для аккредитованных организаций и государственных региональных центров метрологии) и компетентность для выполнения конкретных операций. 
	Согласие с требованиями

	-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Исполнитель обязан надлежащим образом оформить документацию по проведенной процедуре поверки СИ (Свидетельства о поверке, Протоколы поверки) в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020г.     № 2510.
По итогам проведенных работ, СИ прошедшие метрологическое обслуживание (поверку), должны иметь соответствующие знаки поверки и зарегистрированы в ФГИС «Аршин»
Все услуги должны быть оказаны до окончания срока действия договора.
	Согласие с требованиями
	-

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Нормативные документы
	Соблюдение Исполнителем следующих нормативных документов: 
- Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510. "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку
поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России
20.11.2020 N 61033);
- ГОСТа 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования»
- ГОСТа Р 8.905-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний»
- Правил промышленной безопасности (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536);
- Технической документации производителя манометра.
	Согласие с требованиями
	-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Предоставление свидетельств о поверке с установленным сроком действия. (Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 1 года).
	Согласие с требованиями
	-

	5. 
	Прочие требования к оказываемым услугам 
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Порядок взаимодействия
	Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя.
	Согласие с требованиями
	-

	5.2.
	Требования к режиму предприятия.
	Учитывая контролируемый режим входа на объекты, Исполнитель должен до начала работ представить заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием рабочих, которые будут выполнять работы на объектах, а также номера автомашин по доставке материалов на объекты;
Исполнитель обязан соблюдать внутри объектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у Заказчика;
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при оказании услуг.
	Согласие с требованиями
	-

	5.3.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда. Соблюдение норм, правил и
требований
	Исполнитель несет ответственность за безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья сотрудников учреждения и третьих лиц, а также за предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.
Предоставление услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
	Согласие с требованиями
	-

	6
	Особые условия
	-//-
	-//-

	6.1.
	Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованиями
	-




2.2.1.  В составе заявки необходимо предоставить:
- техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.
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3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
     3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. [bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.
    4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
[bookmark: _Hlk142661975_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk142661975_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1_Копия_1]

[bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1]
5. Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов услуг.
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Приложение №1 к Техническим требованиям

Ведомость объемов услуг
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Производитель
	Модель, харак-теристики
	Расположение
	Ед. изм.
	Кол-во
	Периодичность**
	Общий объем*

	Объект №1

	1
	Поверка манометра ДМ05-МП-ЗУ 100. Р-1,6 МПа-1,5 G ½
	ООО «Промтех»
	ТУ У 33.2-14307481-031: 2005
	УУТЭ
	шт.
	2
	1 раз в год по заявке Заказчика
	4

	2
	Поверка манометра 0-16ATM
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5
	ИТП
	шт.
	106
	1 раз в год по заявке Заказчика
	212

	3
	Поверка манометра 0-25ATM
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-2,5МПа) G1/2. 1,5
	ИТП
	шт.
	2
	1 раз в год по заявке Заказчика
	4

	4
	Поверка термометра биметаллического 150 мм
	Росма
	БТ-51.211 (О-160С) 61/2.150.1,5
	ИТП
	шт.
	2
	1 раз в год по заявке Заказчика
	4

	5
	Поверка термометра биметаллического 100мм
	Росма
	БТ-51.211 (О-160С) 61/2.100.1,5
	ИТП
	шт.
	12
	1 раз в год по заявке Заказчика
	24

	6
	Поверка термометра биметаллического 64 мм
	Росма
	БТ-51.211 (0-160) 61/2.64.1,5
	ИТП
	шт.
	7
	1 раз в год по заявке Заказчика
	14

	7
	Поверка термометра биметаллического 100мм
	Росма
	БТ-51.211 (О-100 С) 61/2.100.1,5
	ИТП
	шт.
	22
	1 раз в год по заявке Заказчика
	44

	8
	Поверка термометра биметаллического 64мм
	Росма
	БТ-51.211 (О-100 С) 61/2.64.1,5
	ИТП
	шт.
	17
	1 раз в год по заявке Заказчика
	34

	9
	Поверка термометра биметаллического 300мм
	Росма
	БТ-51.211 (0-100 С) 61/2.300.1,5
	ИТП
	шт.
	8
	1 раз в год по заявке Заказчика
	16

	10
	Поверка манометра DN15, PN16
	Росма
	ТМ-510
	ХВС, ГВС
	шт.
	4
	1 раз в год по заявке Заказчика
	4

	11
	Поверка манометра 0-6 бар
	Росма
	Тип ТМ
	Холодоснабжение
	шт.
	59
	1 раз в год по заявке Заказчика
	59

	12
	Поверка термометра 0-50 оС с гильзой
	Росма
	Тип БТ
	Холодоснабжение
	шт.
	33
	1 раз в год по заявке Заказчика
	33

	13
	 Поверка термоманометра
	Росма
	ТМТБ-31
	Холодоснабжение
	шт.
	75
	1 раз в год по заявке Заказчика
	75

	14
	Поверка манометра 0-16ATM
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5
	Ввод ХВС
	шт.
	1
	1 раз в год по заявке Заказчика
	2

	15
	Поверка манометра 0-16ATM
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5
	ПНС
	шт.
	5
	1 раз в год по заявке Заказчика
	10

	16
	Поверка манометра 0-16ATM
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5
	 -1 этаж
	шт.
	7
	1 раз в год по заявке Заказчика
	14

	17
	Поверка манометра 0-16ATM
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5
	14 этаж
	шт.
	8
	1 раз в год по заявке Заказчика
	16

	18
	Поверка манометра 0-16ATM
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5
	1 этаж
	шт.
	6
	1 раз в год по заявке Заказчика
	12

	Объект №2

	19
	Поверка термометра(шкала 0-120°С)
	Росма

	БТ-51.211 (0-120С) 61/2.100.1,5
	Система отопления и ГВС
	шт.
	2
	1 раз в год по заявке Заказчика
	4

	20
	Поверка манометра (шкала 0-16 bar)
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5
	Система отопления и ГВС
	шт.
	2
	1 раз в год по заявке Заказчика
	4

	Объект №3

	21
	Поверка термометра (шкала 0-120°С)
	Росма

	БТ-51.211 (О-160С) 61/2.100.1,5
	Система отопления и ГВС
	шт.
	2
	1 раз в год по заявке Заказчика
	4

	22
	Поверка манометра (шкала 0-16 bar)
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-1,6МПа) G1/2. 1,5
	Система отопления и ГВС
	шт.
	2
	1 раз в год по заявке Заказчика
	4

	23
	Поверка манометра (шкала 0-3 bar)
	Росма
	ТМ-510 Р. 00 (0-0,3МПа) G1/2. 1,5
	Оборудование бассейна
	шт.
	1
	1 раз в год по заявке Заказчика
	2


*Информация об общем объеме услуг имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях.
** Услуги оказываются по предварительной заявке Заказчика, направленной не ранее чем за 2 календарных дня до начала оказания услуг (Приложение №1) на электронную почту или по телефону с момента заключения договора и в течение 18 месяцев. Срок оказания услуг - в течение 10 календарных дней с даты получения Заявки.



