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Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 — 71.20.19.190 Оказание услуг по разработке раздела оценки риска для здоровья населения (ОРЗН) для объектов Акционерного общества «Сахаэнерго»
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[bookmark: _Toc124266665]1.	Общие сведения
[bookmark: __RefHeading___Toc1743_82466936][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc124266666]1.1.	Обозначения и сокращения
	ТТ
	технические требования

	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	ОРЗН
	Оценка риска здоровью населения

	ДЭС
	Дизельная электростанция


[bookmark: __RefHeading___Toc1745_82466936][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc124266667]1.2.	Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 — 71.20.19.190 Оказание услуг по разработке раздела оценки риска для здоровья населения (ОРЗН) для объектов Акционерного общества «Сахаэнерго»
[bookmark: __RefHeading___Toc1747_82466936][bookmark: _Toc124266668]1.3.	Цель оказания услуг
Разработка раздела оценка риска для здоровья населения (ОРЗН) для объектов Акционерного общества «Сахаэнерго» в целях обоснования достаточности границ санитарно-защитной зоны для объектов АО «Сахаэнерго». Оказать услуги в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов по оценке риска, с установлением вероятности развития и степени выраженности неблагоприятных последствий для здоровья человека или здоровья будущих поколений, обусловленных воздействием химических и физических факторов.
[bookmark: _Toc161754192][bookmark: _Toc46743508]1.4.	Существующее положение
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Перечень ИЗАВ
	Перечень выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ

	1
	ДЭС с.Таймылыр Булунских ЭС
	1. Выхлопные трубы ДЭС — 6 шт.;
2. Дыхательные клапаны резервуаров склада ГСМ — 2 шт.;
3. Установка по обезвреживанию отходов — 1 шт.;
4. Внутренний проезд а/т по территории — 1 шт.
	1. 0328 Углерод (Пигмент черный);
2. 0703 Бенз/а/пирен;
3. 2902 Взвешенные вещества;
4.  0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
5. 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид);
6. 0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид);
7. 0330 Сера диоксид;
8. 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид);
9. 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);
10. 0342 Фториды газообразные;
11. 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид); 
12. 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный); 
13. 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

	2
	ДЭС п.Батагай Верхоянских ЭС
	1. Выхлопные трубы ДЭС — 11 шт.;
2. Дыхательные клапаны резервуаров склада ГСМ — 12 шт.;
3. Ворота гаража — 1 шт;
4. Установка по обезвреживанию отходов — 1 шт.;
5. Внутренний проезд а/т по территории — 1 шт.
6. Токарный цех — 1 шт.;
7. Сварочный пост — 1 шт;
8. Ремонтный цех — 1 шт;
9. Столярный участок -1 шт;
10. Топливораздаточная колонка — 1 шт. 
	1. 0328 Углерод (Пигмент черный);
2. 0703 Бенз/а/пирен;
3. 2902 Взвешенные вещества;
4.  0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
5. 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид);
6. 0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид);
7. 0330 Сера диоксид;
8. 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид);
9. 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);
10. 0342 Фториды газообразные;
11. 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид); 
12. 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный); 
13. 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
14. 0123 Железа оксид;
15. 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
16. 0344 Фториды плохо растворимые
17. 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
18. 2930 Пыль абразивная
19. 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

	3
	МАЭК п.Черский Нижнеколымского РЭС
	1. Выхлопные трубы ДЭС — 6 шт.;
2. Дыхательные клапаны резервуаров склада ГСМ — 6 шт.;
3. Установка по обезвреживанию отходов — 1 шт.;
4. Внутренний проезд а/т по территории — 1 шт.
5. Участок металлообработки — 1 шт.
	1. 0328 Углерод (Пигмент черный);
2. 0703 Бенз/а/пирен;
3. 2902 Взвешенные вещества;
4.  0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
5. 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид);
6. 0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид);
7. 0330 Сера диоксид;
8. 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид);
9. 0337 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ);
10. 0342 Фториды газообразные;
11. 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид); 
12. 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный); 
13. 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
14. 0123 Железа оксид;
15. 2930 Пыль абразивная.

	4
	РПБ г.Олекминск Олекминского РЭС
	1. Выхлопные трубы ДЭС — 2 шт.;
2. Дыхательные клапаны резервуаров склада ГСМ — 8 шт.;
3. Сварочный пост — 1 шт.;
4. Сверлильный станок — 1 шт.;
5. Заточный станок — 1 шт;
6. Установка по обезвреживанию отходов — 1 шт.;
7. Ворота гаража — 1 шт.;
7. Внутренний проезд а/т по территории — 1 шт.
	1. 0328 Углерод (Пигмент черный);
2. 0703 Бенз/а/пирен;
3. 2902 Взвешенные вещества;
4.  0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
5. 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид);
6. 0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид);
7. 0330 Сера диоксид;
8. 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид);
9. 0337 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ);
10. 0342 Фториды газообразные;
11. 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный); 
12. 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
13. 0123 Железа оксид;
14. 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид);
15. 2930 Пыль абразивная.
16. 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

	5
	ДЭС с.Синск Производственного центра - 2
	1. Выхлопные трубы ДЭС — 6 шт.;
2. Дыхательные клапаны резервуаров склада ГСМ — 12 шт.;
3. Установка по обезвреживанию отходов — 1 шт.;
4. Внутренний проезд а/т по территории — 1 шт.
	1. 0328 Углерод (Пигмент черный);
2. 0703 Бенз/а/пирен;
3. 2902 Взвешенные вещества;
4.  0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
5. 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид);
6. 0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид);
7. 0330 Сера диоксид;
8. 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид);
9. 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);
10. 0342 Фториды газообразные;
11. 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид); 
12. 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный); 
13. 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

	6
	ДЭС с.Исит Производственного центра - 2
	1. Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.;
2. Дыхательные клапаны резервуаров склада ГСМ — 8 шт.;
3. Установка по обезвреживанию отходов — 1 шт.;
4. Внутренний проезд а/т по территории — 1 шт.
5. Участок металлообработки — 1 шт.
	1. 0328 Углерод (Пигмент черный);
2. 0703 Бенз/а/пирен;
3. 2902 Взвешенные вещества;
4.  0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
5. 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид);
6. 0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид);
7. 0330 Сера диоксид;
8. 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид);
9. 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);
10. 0342 Фториды газообразные;
11. 1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид); 
12. 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный); 
13. 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
14. 0123 Железа оксид;
15. 2930 Пыль абразивная.
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[bookmark: _Toc124266670][bookmark: _Toc161754193][bookmark: _Hlk46492347]1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1]1.5.1. Сообщить Исполнителю контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг.
1.5.2. Предоставить указанную в соответствующем письменном запросе Исполнителя и имеющуюся в наличии у Заказчика техническую или иную документацию и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по Договору, в том числе: разработанные проекты СЗЗ, отчетные файлы расчетов рассеивания (УПРЗА «Эколог») и расчеты уровня шума (Эколог - Шум).
1.5.3. Наличие специализированных программных продуктов для проведения расчетов: УПРЗА-Эколог и Эколог-Шум и т.д., а также опыт работы с ними (с приложением подтверждающих документов).

[bookmark: _Toc161754196]1.6. Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. Разработка раздела по оценке риска для здоровья населения (ОРЗН) включает в себя:
- идентификацию опасности — выявление потенциально вредных факторов, оценка связи между изучаемым фактором и нарушениями состояния здоровья человека, составление перечня приоритетных поллютантов;
- оценку зависимости «доза — ответ» — выявление количественных связей между показателями состояния здоровья и уровнями экспозиции;
- оценку экспозиции (моделирование уровней загрязнения приземного слоя атмосферы) на территориях в зоне влияния выбросов предприятия;
- количественную оценку риска хронических неканцерогенных и канцерогенных эффектов для здоровья населения с учетом выбросов предприятия;
- характеристику риска — анализ всех полученных данных, расчет рисков, сравнение рисков с допустимыми (приемлемыми) уровнями;
- оценку вклада источников выбросов предприятия, в суммарный уровень риска для здоровья населения;
- подготовку рекомендаций по снижению риска до допустимого уровня (при необходимости).
1.6.2. Раздел ОРЗН выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов по оценке риска, с установлением вероятности развития и степени выраженности неблагоприятных последствий для здоровья человека или здоровья будущих поколений, обусловленных воздействием химических и физических факторов;
1.6.3. В стоимость услуг включены все сопутствующие расходы по согласованию ОРЗН в установленном законом порядке;

[bookmark: _Toc51339693_Копия_1][bookmark: _Toc161754199]2.	Требования к продукции
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· Р 2.1.10.3968-23 «Руководство по оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду обитания».

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695_Копия_1][bookmark: _Toc161754202][bookmark: _Toc161754201][bookmark: _Toc156223532][bookmark: _Toc161754203][bookmark: _Toc161754200]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Раздел «Оценка риска здоровью населения» по объекту ДЭС с.Таймылыр Булунских ЭС
	Экз.
	1
	-Один экземпляр в бумажном и один в электронном виде, в формате разработки и формате PDF (CD-диск), акт об оказании услуг;
-Оригиналы положительных экспертных заключений и санитарно-эпидемиологические заключения;
-В связи с возможными изменениями законодательства РФ в ходе исполнения договорных обязательств, возможно внесение корректировок в техническое требование в части оказываемых услуг без увеличения контрактной стоимости;
-Разработанная природоохранная документация
предварительно согласовывается с Заказчиком.

	2. 
	Раздел «Оценка риска здоровью населения» по объекту ДЭС п.Батагай Верхоянских ЭС
	Экз.
	1
	

	3. 
	Раздел «Оценка риска здоровью населения» по объекту МАЭК п.Черский Нижнеколымского РЭС 
	Экз.
	1
	

	4. 
	Раздел «Оценка риска здоровью населения» по объекту РПБ Олекминск Олекминского РЭС
	Экз.
	1
	

	5. 
	Раздел «Оценка риска здоровью населения» по объекту ДЭС с.Синск Производственного центра - 2
	Экз.
	1
	

	6. 
	Раздел «Оценка риска здоровью населения» по объекту ДЭС с.Исит Производственного центра - 2
	Экз.
	1
	



[bookmark: _Toc156223534][bookmark: _Toc161754204]2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc161754205][bookmark: _Toc50125127_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Разработка разделов «Оценка риска здоровью населения» для объектов АО «Сахаэнерго»
	С даты заключения договора
	В течение 90 календарных дней с момента предоставления исходных данных необходимых для разработки разделов «Оценка риска здоровью населения» для объектов АО «Сахаэнерго»

	2. 
	Экспертиза раздела «Оценка риска здоровью населения» в аккредитованном центре
	С даты заключения договора
	

	3. 
	Получение санитарно-эпидемиологического заключения в Управлении Роспотребнадзора по РС (Я)
	С даты заключения договора
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[bookmark: __RefHeading___Toc1767_82466936_Копия_1][bookmark: _Toc50125127_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339697_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc124266678_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc124266679][bookmark: _Toc46743511]2.2.	Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc124266680]Таблица 4. Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc124266690]Наименование услуг/этапа услуг: Разработка нормативов предельно допустимых выбросов АО «Сахаэнерго»
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	
	В течение 90 календарных дней с момента предоставления исходных данных необходимых для разработки разделов «Оценка риска здоровью населения» для объектов АО «Сахаэнерго»
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc1773_82466936][bookmark: __RefHeading___Toc1773_82466936]
	

	1.1.2.
	
	Раздел «Оценка риска здоровью населения» должен содержать в своем составе и быть оформлен в соответствии с регламентом на составление проектных документов, в соответствии с п.1.6
	
	
	

	1.1.3.
	
	Прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации осуществляется за счет Исполнителя
	
	
	

	1.1.4.
	
	Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, профильных нормативно-правовых актов, государственных стандартов (ГОСТ), санитарных правил и норм (СанПиН), а также иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой спецификой оказываемых услуг
	
	
	

	1.2.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	
	По результатам оказания услуги Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт оказанных услуг и окончательный счет /счет-фактуру
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	[bookmark: __RefHeading___Toc1783_82466936][bookmark: __RefHeading___Toc1783_82466936]
	[bookmark: __RefHeading___Toc1785_82466936]Наличие программных продуктов указанных в п. 1.5.3., опыта оказания аналогичных услуг
	[bookmark: __RefHeading___Toc1787_82466936][bookmark: __RefHeading___Toc1787_82466936]
	[bookmark: __RefHeading___Toc1789_82466936][bookmark: __RefHeading___Toc1789_82466936]
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[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.



[bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
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