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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc125473240]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc160194734][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 23.61.12 Поставка железобетонных изделий для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc160194735][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору подряда, заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
· 1170-196-2025 от 29.10.2025г. Монтаж, пусконаладочные работы и комплексное опробование электротехнического оборудования для ОРУ-110 кВ Аушигерской ГЭС.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc160194736]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc160194737][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций (Лоток УБК-2а)
	шт
	79

	2. 
	Бруски железобетонные для прокладки лотков (Бруски кабельных каналов Б-5 - 1 шт.-0,01 м3)
	шт
	75



2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2: 23.61.12 Поставка железобетонных изделий для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125473255]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc160194741][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Лотки каналов железобетонные

	1.1.1.
	Марка
	УБК-2а

	1.1.2.
	Серия
	3.407-102. Выпуск 1

	1.1.3.
	Длина, мм
	1990

	1.1.4.
	Ширина, мм
	500

	1.1.5.
	Высота, мм
	160

	1.1.6.
	Назначение
	Для прокладки кабельных сетей и коммуникаций

	1.2.
	Бруски каналов железобетонные

	1.2.1.
	Марка
	Б-5

	1.2.2.
	Серия
	3.407-102. Выпуск 1

	1.2.3.
	Длина, мм
	500

	1.2.4.
	Ширина, мм
	100

	1.2.5.
	Высота, мм
	150

	1.2.6.
	Назначение
	Для наземной прокладки кабелей в кабельных каналах

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и составляет 12 месяцев.

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Поставщик должен предоставить копии (оригиналы) документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции (паспорт, сертификат качества).

	3.2. 
	Поставщик должен предоставить документ о первичной поверке поставляемой продукции.

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с Заюково,  Кабардино-Балкарская Республика, Черекский р-н,                                                   с.п. Зарагиж, Аушигерская ГЭС.
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3. 
	[bookmark: _GoBack]Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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