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Технические характеристики продукции:

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	
Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	METABO Торцовочная пила KGS 305 M , 12 дюймов, Плавный пуск, Резка с LED-проекцией



	Тип: Электропила
Тип двигателя: Электродвигатель
Мощность, Вт: 2000
Глубина пропила в дереве, мм: 110
Макс. ширина распила, мм: Размеры: 780 x 500 x 657 мм
Опорная поверхность: 345 x 770 мм
Макс. ширина реза: 90°/45°305 / 215 мм
Макс. глубина реза: 90°/45°110 / 67 мм
Размер пропила: 90°/90°305 x 110 мм
Размер пропила: 45°/45°215 x 67 мм
Настройка поворотного стола влево/вправо: 50 / 60 °
Наклон пильного диска влево/вправо: 47 / 47 °
Пильное полотно: 305 x 30 мм305
Число оборотов холостого хода: 3700 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке: 3000 /мин
Скорость реза: 59 м/сВес18.6 кг
Длина кабеля: 2 м
	1
	шт.
	
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 22%
	

	ИТОГО с НДС
	



Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
[bookmark: _GoBack]Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней
