

Технические характеристики продукции 

Весы порционные CAS AD-10H

	Тип весов:
	порционные 

	Наибольший предел взвешивания:
	10 кг

	Точность взвешивания:
	1 г

	Класс точности по ГОСТ 29329:
	средний

	Число разрядов индикатора:
	6

	Режимы работы:
	стабилизация веса, тарирование

	Интерфейс:
	RS232
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Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.
Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней
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