

Технические характеристики продукции 

Аквадистиллятор ДЭ-25М

	Производительность, л/ч
	25

	Расход охлаждающей воды, л/ч
	350

	Питание, В/Гц
	380/50

	Потребляемая мощность, кВт
	15

	Время выхода на рабочий режим, мин, не более
	30




Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.
Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
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