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Технические требования на поставку МТР

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Запасные части и принадлежности к ГТУ LM6000 Якутской ГРЭС-2.
1.2. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Цель использования закупаемой продукции
Устранение дефектов и обеспечение ЗИП. Исключение возможности простоя ГТУ.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оптический датчик BE-6302
	шт.
	1

	2. 
	Клапан перепускной ST-8
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1.
	Оптический датчик BE-6302
	С даты подписания договора
	09.10.2026 г.

	2.
	Клапан перепускной ST-8
	
	




2.2. [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-6 Таблицы 1.1): «Запасные части и принадлежности к ГТУ LM6000 Якутской ГРЭС-2»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая и ранее не использованная.





Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: «Запасные части и принадлежности к ГТУ LM6000 Якутской ГРЭС-2»
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Требования Покупателя
	

	
	
	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Позиция 1
	Оптический датчик BE-6302
	[bookmark: _GoBack]26.51.51.160
	Det-tronics X9800A Part Number {382A4669P0001}. Номинальный угол обзора 90 градусов, наличие релейных выходов, питание 24В пост.тока, сертификаты ATEX/UL
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	

	2. 
	Позиция 2
	Клапан перепускной ST-8 FCV-68127
	28.12.14.110
	Тип клапана Дифференциальный (перепускной) регулятор прямого действия
Материал пружины Нержавеющая сталь
Материал уплотнений EPDM
Максимальная рабочая температура120 °C
Максимальное рабочее давление10 бар
Valve bleed air 6.0 in. Dia. p/n 59364-3215548-4 07482S0CNL47330P04
	
	



