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[bookmark: _Toc226035808][bookmark: _Toc226037843]Обозначения и сокращения

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

	ТТ
	Технические требования

	СТО
	Стандарт организации

	НТД
	Нормативно-технические документы

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ППР
	Проект производства работ

	ТГ
	Трансформаторная группа

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	ЛАЗ
	Линейный аппаратный зал на 4-м этаже административного корпуса

	БПЛА
	Беспилотные летательные аппараты

	СВН
	Средства воздушного нападения






[bookmark: _Toc226035809][bookmark: _Toc226037844]Наименование закупаемых услуг
«ОКПД2 33.20.39.900. Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровель зданий ППУ-500кВ, ОПУ-500кВ, ППУ-110кВ, ППУ-220кВ, ЛАЗ административного корпуса Жигулевской ГЭС»

[bookmark: _Toc226035810][bookmark: _Toc226037845]Цель оказания услуг
	Целью оказания услуг является защита от разрушающих воздействий БПЛА окон и кровель зданий Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».
В соответствии паспортом безопасности филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» от 07.07.2025 года (инв. № 562с от 26.09.2025) базовой угрозой является нападение на объект с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Для атаки наиболее вероятно использование таранного удара БПЛА («камикадзе») самолетного типа, среднего или тяжёлого класса («Бобёр», «Лютый», UJ-25), движущегося со скоростью 130 — 200 км/ч, с массой боевой части от 20 до 80 кг.  


[bookmark: _Toc226037846][bookmark: _Toc226035811]Существующее положение
Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.
В целях исполнения приказа ПАО «РусГидро» от 30.06.2026 №474
«О пассивной защите важнейших объектов Группы РусГидро» в рамках Протокола совместного совещания о  выполнении мероприятий по повышению защищенности Жигулевской ГЭС, предлагаемых технических решениях и сроках их реализации от 13 августа 2026 года существует необходимость оказания услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровель зданий ППУ ОРУ-110кВ, 220кВ, 500кВ, ОПУ-500кВ, и окон помещения ЛАЗ административного корпуса.
Иные требования и сведения общего характера
Требования к участникам закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС.  



[bookmark: _Toc226035812][bookmark: _Toc226037847]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ППУ-500кВ Жигулевской ГЭС
	Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе д.2, 445350,
	001127
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”

	2
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ОПУ-500кВ Жигулевской ГЭС
	
	10056
	

	3
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ППУ-220кВ Жигулевской ГЭС
	
	10009
	

	4
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ППУ-110кВ Жигулевской ГЭС
	
	10008
	

	5
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов ЛАЗ административного корпуса Жигулевской ГЭС
	
	10003
	



[bookmark: _Toc226035813][bookmark: _Toc226037848]Основание на оказание услуг
-    Исполнение поручения Президента Российской Федерации от 10.04.2026 № Пр-867.
- СЗ №2.141-ДСП от 08.07.2026 о повышении уровня защищенности персонала осуществляющего функции оперативно-технологического управления объектами и сохранения управляемости оборудованием объектов гидрогенерации ПАО «РусГидро».


[bookmark: _Toc226037849][bookmark: _Toc226035814][bookmark: _Hlk46492347] Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
2.2.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
2.2.2. Для оказания услуг Заказчик предоставляет автомобильные краны, на безвозмездной основе в соответствии с Приказом ПАО «РусГидро» от 29.10.2021 №1013 «Методика выполнения процесса взаимодействия персонала филиалов ПАО «РусГидро» и подрядных организаций при эксплуатации подъемных сооружений». При безвозмездной форме предоставления Исполнитель обязан исключить из расчетов на оказание услуг затраты на использование кранов, где используются данные грузоподъёмные механизмы.
2.2.3. Заказчик обеспечивает Исполнителю возможность подключения  к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуг.
2.2.4 Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Предоставление Исполнителю необходимой для оказания услуг конструкторскую, проектную документацию, в том числе: план размещения объектов, схемы транспортных перемещений внутри цехов и на территории электростанции, схемы постов энергоносителей.
Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Исполнителя:
1) Электроэнергия:
2) Вода;
3) Содержание пожарной и сторожевой охраны;
[bookmark: _Toc226037850][bookmark: _Toc226035815]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc226035816][bookmark: _Toc226037851]Требования к объёмам и срокам оказания услуг 


	№
п/п
	Наименование услуг / этапа оказания услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ППУ-500кВ Жигулевской ГЭС
	
В соответствии  с ВО №425205 (Приложение №2 к настоящим ТТ)

	2.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ОПУ-500кВ Жигулевской ГЭС
	
В соответствии  с ВО №425228 (Приложение №2 к настоящим ТТ)

	3.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ППУ-220кВ Жигулевской ГЭС
	
В соответствии  с ВО №425226 (Приложение №2 к настоящим ТТ)

	4.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ППУ-110кВ Жигулевской ГЭС
	
В соответствии  с ВО №42527 (Приложение №2 к настоящим ТТ)

	5.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов ЛАЗ административного корпуса Жигулевской ГЭС
	
В соответствии  с ВО №425229 (Приложение №2 к настоящим ТТ)


[bookmark: _Toc226035818][bookmark: _Toc226037852]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc226037853][bookmark: _Toc226035819][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа оказания услуг
	Требования к началу срока оказания услуг / этапа оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ППУ-500кВ Жигулевской ГЭС
	С даты, следующей за датой заключения договора
 (плановая дата 07.09.2026г.)
	30.10.2026

	2.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ОПУ-500кВ Жигулевской ГЭС
	С даты, следующей за датой заключения договора
(плановая дата 07.09.2026г.)
	30.10.2026

	3.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ППУ-220кВ Жигулевской ГЭС
	С даты, следующей за датой заключения договора
(плановая дата 07.09.2026г.)
	30.10.2026

	4.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровли  здания ППУ-110кВ Жигулевской ГЭС
	С даты, следующей за датой заключения договора
(плановая дата 07.09.2026г.)
	30.10.2026

	5.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов ЛАЗ административного корпуса Жигулевской ГЭС
	С даты, следующей за датой заключения договора
(плановая дата 07.09.2026г.)
	30.10.2026






[bookmark: _Toc226035820][bookmark: _Toc226037854]4.Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc226035821][bookmark: _Toc226037855]Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа оказания услуг (позиция № 1,2 Таблицы 2): Оказание услуг по инженерно-технической защите оконных проемов и кровель зданий ППУ-500кВ, ОПУ-500кВ, ППУ-110кВ, ППУ-220кВ, ЛАЗ административного корпуса Жигулевской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Услуги оказываются в соответствии:
- С Приложением №4 к настоящим ТТ.
- С графиком производства работ, согласованным с Заказчиком.

	1.1.2. 
	Требования к оказанию услуг
	1.1.2.1. Работы выполняются в соответствии с ведомостями объемов (Приложение № 2 к настоящим ТТ);
1.1.2.2. Весь объем материалов, приспособлений, инструмента и оборудования, необходимый для оказания услуг Исполнитель приобретает и поставляет к месту оказания услуг самостоятельно без привлечения Заказчика.
1.1.2.3. Соблюдать Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, оказывающим услуги на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение № 5 к настоящим ТТ);

	1.1.3. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД:
1.1.3.1. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (действующая редакция);
1.1.3.2. Приказ Минтруда России от 4 октября 2022г. № 1070 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (действующая редакция);
1.1.3.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 № 461);
1.1.3.4. «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утвержденных приказом Минэнерго РФ № 1013 от 25.10.17;
1.1.3.5. «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» утвержденных приказом Минтруд РФ №833н от 27.11.2020;
1.1.3.6.  Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности.
1.1.3.7. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
1.1.3.8. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Правила по охране труда при работе на высоте».
1.1.3.9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 61411 “Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями”
1.1.3.10. Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 117-ФЗ “О безопасности гидротехнических сооружений” (Редакция от 11.06.2021)
1.1.3.11. Постановление Правительства РФ от 21.06.2021 № 468 « О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов капитального строительства».
1.1.3.12.  ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания.»

	1.2. 
	Требования к организации оказания услуг

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя.
	1. Услуги оказываются в соответствии с НТД, требованиями, указанными в п. 1.1.3 раздела 1.1 таблицы 4 настоящих ТТ;
2. Обеспечение техники безопасности при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, обеспечение персонала СИЗ, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг.
4.	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказаниюуслуг осуществляются в соответствии с Приказом № 82 04.02.2022 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ).
5. Подготовку мест оказания услуг и допуск к ним осуществляет персонал Заказчика.
6. Согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
7. Инженерная подготовка и оборудование площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т. д., осуществляется в соответствии с ППР на оказание соответствующего вида услуг;
8. Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку:
а) наличия соответствующих сертификатов;
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
г) правильности складирования и хранения;
д) комплектность поставляемых материалов.
9. Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
10. Приемочный контроль Перечень этапов и видов оказанных услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
11. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты в местах оказания услуг, своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.
12. Исполнитель обеспечивает сохранность и возврат Заказчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате оказания услуг.
13. Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг.

	1.2.2. 
	Требования к организации пропускного и внутри объектового режимов на охраняемой территории Жигулевской ГЭС
	При оказании услуг на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать:
-Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение № 3 к настоящим ТТ).

	1.2.3. 
	Требование к способам оказания услуг охраны
	- Оказывать содействие сотрудникам службы безопасности, а именно: по требованию предъявлять для осмотра при входе/выходе ручную кладь, предоставлять для досмотра техническими средствами охраны, имеющимися на охраняемом Объекте (переносными и стационарными), транспортные средства при въезде/выезде/передвижении по охраняемой территории с целью недопущения проноса/провоза на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов.

	1.2.4. 
	Обеспечение персонала Исполнителя комплектами СИЗ.
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами Исполнителя.

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Материалы
	При выполнении работ должны применяться новые, не использованные ранее материалы, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.

	1.3.2. 
	
	Материалы, необходимые для выполнения работ согласно ВО доставляются на место оказания услуг. (Приложение № 2 к ТТ);

	1.3.3. 
	
	Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

	1.3.4. 
	Требования к материально-техническим ресурсам
	Исполнитель обязан иметь собственное или привлекаемое (по договорам)  оборудование и инструмент. Требования к наличию материально-технических ресурсов (МТР) указаны в Приложении № 8 к настоящим ТТ.

	1.4.
	Требования к контролю качества оказываемых услуг и материалов

	1.4.1
	Требования к качеству материалов
	На поставляемые материалы должны быть представлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объеме на бумажном носителе (1 экземпляр) и в электронном носителе (1 экземпляр).

	1.4.2
	
	При оказании услуг должны применяться материалы, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.

	1.4.3
	
	Доставку материалов осуществить не менее, чем за 20 календарных дней до начала оказания услуг и без попутного груза ,в соответствии с потребностью для соблюдения календарного графика, обеспечивающего оказание услуг и исключающего простой персонала по причине отсутствия МТР.

	1.4.4
	
	Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее.

	1.4.5
	
	Использование материалов, не соответствующих локальным сметным расчетам, допускается, если они по своим свойствам и техническим характеристикам не ниже требуемых, только после письменного согласования Заказчиком.

	1.4.6
	Требования к контролю качества услуг
	Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
Приемочный контроль. Перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.

	1.5.
	Требования к персоналу  Исполнителя

	1.5.1
	Требования к персоналу
	Наличие у Исполнителя или у привлекаемых субподрядчиков собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала в количестве, не менее указанного в Приложении № 6 к ТТ.

	1.5.2
	Информация о субподрядных организациях
	Указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы.

	1.6
	Требования к безопасности оказания услуг и охране труда

	1.6.1
	Общие требования к безопасности
	Услуги оказываются в условиях действующего предприятия:
· На открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;
· Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;
· Требующие применение страховочных привязей;
-    На высоте (свыше 4 м).

	1.6.2
	Требования к безопасности оказываемых услуг.
	Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика персонал, обученный правилам безопасного оказания услуг и имеющий все необходимые допуски, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию персонала на оказание соответствующих видов услуг.

	2. 
	Требования к результатам оказания услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам оказания услуг

	2.1.1. 
	Требования к результатам оказания услуг
	Оказание комплекса услуг производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без закупки Заказчиком дополнительных объемов оборудования и услуг.

	2.1.2. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг
	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», а также Политикой информационной безопасности ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 10)

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов оказанных услуг

	2.2.1. 
	Порядок приемки результатов оказанных услуг
	Услуги считаются оказанными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Исполнитель представляет Заказчику подписанные со своей стороны:
-	Акт об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах с приложением
     приемо-сдаточной и исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах, а      именно:
- акты приемки объектов;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты качества и технические паспорта на используемые материалы и оборудование;
- исполнительные схемы;
- документы подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и комплектующих.
Комплекты приемо-сдаточной и исполнительной документации предоставляются на каждый этап отдельно.

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя

	3.1. 
	Гарантийный срок на результат оказанных услуг
	Гарантийный срок на результат оказанных услуг должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта об оказанных услугах.

	4. 
	Требования к Исполнителю (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг субподрядных организаций Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.







[bookmark: _Toc226035822][bookmark: _Toc226037856]5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

6. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
	При составлении расчетов на выполнение работ, применять в обязательном порядке “Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг” в соответствии с Приложением № 1 к настоящим техническим требованиям.

[bookmark: _Toc226035823][bookmark: _Toc226037857]7. Приложения:
Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг.
Приложение № 2. Ведомости объемов работ.
Приложение № 3. Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».
Приложение № 4. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.
Приложение № 5. Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
Приложение № 6. Требования к количественному составу и квалификации персонала.
Приложение № 7. Порядок разработки и согласования ППР.
Приложение № 8. Требования к материально-техническим ресурсам, необходимым для выполнения работ.
Приложение № 9. Методика взаимодействия персонала филиала и подрядных организаций при эксплуатации ПС.
Приложение № 10.  Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро»
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