















Технические требования

[bookmark: _Hlk210745857][bookmark: _Hlk239346929]ОКПД2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд Жигулевского филиала
Лот № 
































1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «Рус-Гидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1. 
	Кабель КГтп-ХЛ 5х10
	27.32.13.111
	м
	240

	1.2. 
	Провод ПУГВ 1x10мм2 
	27.32.13.131
	м
	10



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	Заявка №1
	

	1.1.
	Продукция п.п. 1.1.-1.2. таблицы 2.1.
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.09.2026*


Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г.
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Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1. - 23. Таблицы 2.1): ОКПД2 [27.32.13] Поставка кабельной продукции для нужд Жигулевского филиала 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Кабель КГтп-ХЛ 5х10
	Марка кабеля
	КГтп-ХЛ
	ГОСТ 31996-2012
	Участник должен представить в за-явке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Номинальное переменное напряжение, В
	660
	
	
	

	
	
	Номинальная частота, Гц
	50
	
	
	

	
	
	Тип кабеля
	силовой
	
	
	

	
	
	Материал жилы
	Медь
	
	
	

	
	
	Материал изоляции
	Термоэластопласт
	
	
	

	
	
	Материал оболочки
	Термоэластопласт
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	ХЛ
	
	
	

	
	
	Количество жил
	5
	
	
	

	
	
	Сечение жилы (мм2)
	10
	
	
	

	
	
	Вид упаковки
	Бухта 
	
	
	

	
	
	Строительная длина одного отрезка кабеля в бухте, м 
	Одним отрезком, равным заявке
	
	
	

	1.23.
	Провод ПУГВ 1x10мм2
	Марка провода
	ПуГВ
	ГОСТ 31947-2012
	
	

	
	
	Номинальное переменное напряжение, В
	450/750
	
	
	

	
	
	Номинальная частота, Гц
	50
	
	
	

	
	
	Тип провода
	Силовой установочный
	
	
	

	
	
	Материал жилы
	Медный, многожильный, гибкий
	
	
	

	
	
	Материал изоляции
	ПВХ 
	
	
	

	
	
	Цвет изоляции
	белый
	
	
	

	
	
	Количество жил
	1
	
	
	

	
	
	Сечение жилы (мм2)
	10
	
	
	

	
	
	Вид упаковки
	Бухта 
	
	
	

	
	
	Строительная длина одного отрезка кабеля в бухте, м 
	Одним отрезком, равным заявке 
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)
· технические паспорта;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.;
· иные документы, предусмотренные пунктом 3.3 Договора.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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