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Технические требования 
На поставку   материала  для восстановления системы видеонаблюдения.
























г. Каспийск, 2026



1. Наименование закупаемой продукции 
1.1. Поставка материала  для восстановления системы видеонаблюдения.

2. Заказчик (подразделение Заказчика)
2.1. Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал».
2.2. Адрес филиала: ОП Гунибская ГЭС.
2.3. Подразделения-кураторы: ОМТО.

3. Цели и задачи. Существующее положение
3.1. В целях устранения нарушений выявленных надзорным органом.
3.2. Основание на закупку:
Устранение замечаний для оснащения системы видеонаблюдения Гунибской ГЭС. 

4. Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)
4.1. Поставка МТР в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ, или эквивалент с характеристиками не хуже указанных.
4.2. Не допускается поставка бывшего в употреблении товара.
4.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.
4.4. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.
4.5. Поставляемая продукция должна быть маркирована в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.
4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ.
4.7. МТР должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России).
4.8. Срок гарантии на оборудование не менее гарантии завода изготовителя.
4.9. Поставка Продукции осуществляется силами и средствами поставщика по месту нахождения объектов.

5. Сроки поставки.
                     Начало поставки – с даты, следующей за датой заключения Договора.
                   Окончание поставки – в течение 15 дней, с даты следующей за датой заключения Договора.

6. Требования к участнику.
6.1. Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ по поставке оборудования за последние 5-лет предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объеме, не менее 30 % от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).
 Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого    опыта у Участника, не оцениваются.

7.  Требования к документации по ценообразованию
7.1. Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:
	№ 
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед. (руб. с НДС) *
	Общая стоимость (руб. с НДС) 
	Срок поставки
	Перечень документов подтверждающих качество оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

8. Иные требования и условия
8.1. [bookmark: RANGE!A1%2525252525253AJ66]Поставщик должен предоставить технические паспорта, сертификаты соответствия, гарантийные талоны и инструкции по эксплуатации на русском языке.





















  
Приложение №1
к Техническим требованиям
«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

	№
	Наименование мебели 
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. 
изм
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	1
	-IP видеокамеры 2мп 
	
	
	2мп бренда Тянди
	шт.
	19
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	2
	 IP видеокамера 
	
	
	ptz DS-2DE 4225IW-DE(TS) (4.8-120) 2mp Hikvision
	шт.
	1
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	3
	-IP видеорегистратор 
	
	
	с аналитикой 32 канальный с поддержкой 2-х жестких дискои не менее 8 Тб.
	шт
	1
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	4
	-жесткие диски для СОТ 8 Тб
	
	
	
	шт
	2
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	5
	рое коммутатор  
	
	
	со строенным блоком питания 4 портовые (4+2)-
	шт
	5
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	6
	рое коммутатор  
	
	
	со строенным блоком питания  8 портовые (8+2)
	шт
	2
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	7
	кабель витая пара
	
	
	уличная 8 жил
	м
	1220
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	8
	шкаф пластиковый герметичный 
	
	
	350х250х150 мм IP 66
	шт
	6
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	9
	Кабель 
	
	
	ВВг нг 3х1.5
	м
	300
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	10
	Автоматический выключатель 
	
	
	двухполюсный 10 ампер
	шт
	6
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	11
	Гофра 
	
	
	черная уличная 25
	м
	350
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	12
	гофра 
	
	
	уличная черная 20
	м
	350
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	13
	гермовводы 
	
	
	пластиковые под 25 гофру
	шт
	12
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	14
	Гермовводы 
	
	
	пластиковые по 20 гофру
	шт
	22
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	15
	монтажная коробка 
	
	
	для крепления уличных видеокамер МК-2
	шт
	20
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	16
	перфолента
	
	
	
	м
	5
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	17
	стяжки
	
	
	нейлоновые 15 см
	пачка
	1
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	18
	стяжки 
	
	
	нейлоновые 20 см.
	пачка
	1
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	19
	джеки 
	
	
	rj45 cat5 проходные
	шт
	100
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	20
	изолента 
	
	
	черная
	шт
	3
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	21
	Комплект крепления на столб 
	
	
	монтажной полосой (ширина шкафа до 400 мм) EKF или альтернативу 
	шт
	6
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора

	22
	монитор для охраны 
	
	
	минимум 27 дюймов
	шт
	2
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора





  

