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[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	
№
п/п
	
Наименование продукции
	
Единица измерения
	
Количество
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЯГРЭС
	
	

	1. 
	Замок 35890 16мм для пожарного шкафа
	шт
	20
	25.72.11.110
	Установлен режим преимущества российской продукции

	2. 
	Замок велосипедный ВС2-6А-01 ЧАЗ 630мм
	шт
	50
	25.72.11.110
	Установлен режим преимущества российской продукции

	3. 
	Замок велосипедный тросовый с ключом 8х640мм
	шт
	50
	25.72.12.111
	Установлен режим преимущества российской продукции

	4. 
	Замок врезной 0827/60-C-G Avers
	шт
	4
	25.72.12.111
	Установлен режим преимущества российской продукции

	5. 
	Замок врезной сувальдный ЗВ8-6/13 Sam
	шт
	2
	25.72.12.111
	Установлен режим преимущества российской продукции

	6. 
	Замок для шкафа 99076 металлический
	шт
	50
	25.72.12.111
	Установлен режим преимущества российской продукции

	7. 
	Замок навесной Lockland 50мм влагозащитная дужка
	шт
	25
	25.72.11.110
	Установлен режим преимущества российской продукции

	8. 
	Замок навесной Smartbuy SBT-LK-4540L 45х40мм удлиненная дужка
	шт
	25
	25.72.11.110
	Установлен режим преимущества российской продукции

	9. 
	Замок навесной винтовой ТД КЗ ВС 110 система один ключ
	шт
	150
	25.72.11.110
	Установлен режим преимущества российской продукции

	10. 
	Замок навесной цилиндровый Булат ВС80 02838
	шт
	60
	25.72.11.110
	Установлен режим преимущества российской продукции

	11. 
	Замок накладной кодовый Ригель Шепард 2064
	шт
	4
	25.72.12.112
	Установлен режим преимущества российской продукции

	12. 
	Ключ для замка ВС-110_111
	шт
	25
	25.72.13.130
	Установлен режим преимущества российской продукции

	13. 
	Пломба свинцовая 8мм
	кг
	6
	25.72.12.139
	Установлен режим преимущества российской продукции

	14. 
	Пломбиратор усиленный вертикальный плашка 10мм
	шт
	8
	25.72.12.139
	Установлен режим преимущества российской продукции

	15. 
	Пломбы самоклеящиеся номерные 66х21мм красные 1000шт
	шт
	2
	17.29.11.110
	Установлен режим преимущества российской продукции

	16. 
	Проволока стальная нержавеющая пломбировочная 0.5мм 100м
	шт
	2
	24.34.12.000
	Установлен режим преимущества российской продукции

	ЯГРЭС-2
	

	17. 
	Замок навесной всепогодный ВС-1 00.60 Marlok
	шт
	55
	
25.72.11.110

	Установлен режим преимущества российской продукции

	18. 
	Пломба Промышленная фурнитура и тара свинцовая 10х6мм
	кг
	5
	25.72.12.139
	Установлен режим преимущества российской продукции

	19. 
	Пломба свинцовая 8мм
	кг
	50
	25.72.12.139
	Установлен режим преимущества российской продукции

	20. 
	Пломбиратор усиленный вертикальный плашка 10мм
	шт
	3
	25.72.12.139
	Установлен режим преимущества российской продукции

	
	Итого
	
	591
	
	




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 


	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	ЯГРЭС

	1. 
	Замок 35890 16мм для пожарного шкафа
	
С даты подписания договора
	
60 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Замок велосипедный ВС2-6А-01 ЧАЗ 630мм
	
	

	3. 
	Замок велосипедный тросовый с ключом 8х640мм
	
	

	4. 
	Замок врезной 0827/60-C-G Avers
	
	

	5. 
	Замок врезной сувальдный ЗВ8-6/13 Sam
	
	

	6. 
	Замок для шкафа 99076 металлический
	
	

	7. 
	Замок навесной Lockland 50мм влагозащитная дужка
	
	

	8. 
	Замок навесной Smartbuy SBT-LK-4540L 45х40мм удлиненная дужка
	
	

	9. 
	Замок навесной винтовой ТД КЗ ВС 110 система один ключ
	
	

	10. 
	Замок навесной цилиндровый Булат ВС80 02838
	
	

	11. 
	Замок накладной кодовый Ригель Шепард 2064
	
	

	12. 
	Ключ для замка ВС-110_111
	
	

	13. 
	Пломба свинцовая 8мм
	
	

	14. 
	Пломбиратор усиленный вертикальный плашка 10мм
	
	

	15. 
	Пломбы самоклеящиеся номерные 66х21мм красные 1000шт
	
	

	16. 
	Проволока стальная нержавеющая пломбировочная 0.5мм 100м
	
	

	ЯГРЭС-2

	17. 
	Замок навесной всепогодный ВС-1 00.60 Marlok
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]60 календарных дней с даты подписания договора

	18. 
	Пломба Промышленная фурнитура и тара свинцовая 10х6мм
	
	

	19. 
	Пломба свинцовая 8мм
	
	

	20. 
	Пломбиратор усиленный вертикальный плашка 10мм
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54785622]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1-13 Таблицы 3.1): « замочно-скобяные изделия »

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
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Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: « замочно-скобяные изделия »
	
№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения поставщика

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Позиция 1
	Замок 35890 16мм для пожарного шкафа
	
	Диаметр - 16мм; Материал - высокопрочная сталь; Тип оборудования -  шкафы, щиты, ящики, емкости, подставки; Вид - Шкаф; Исполнение: Металл до 2 мм, Сварной.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	2. [bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740][bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740]
	Позиция 2
	Замок велосипедный ВС2-6А-01 ЧАЗ 630мм
	
	Материал-Силумин.41×44×27.Механизм секрета. Дисковый. Количество секретов 7000. Трос Стальной. Диаметр троса, мм 51. Длина троса, мм 630
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	3. 
	Позиция 3
	Замок велосипедный тросовый с ключом 8х640мм
	
	Размер - 64cm x 0.8cm; Тип - Замок трос; Материал - Сталь; Единица измерения - комплект/комплекты; Количество - 1.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	4. 
	Позиция 4
	Замок врезной 0827/60-C-G Avers
	
	Тип замка  врезной. Назначение для деревянных дверей. Класс секретности малый. Класс безопасности 1. Направление открывания двери левое/правое. Комплектация в сборе. Тип механизма секретности  цилиндровый. Тип запирания не автоматическое. Тип ключа английский. Количество ключей 5 шт. Межосевое расстояние 50 мм. Форма ригеля прямоугольник. Количество ригелей 1 шт. Цвет лицевой планки золото. С защелкой нет Кодовый нет. Ручки в комплекте да.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	5. 
	Позиция 5
	Замок врезной сувальдный ЗВ8-6/13 Sam
	
	Тип - Корпус замка; Вид замка - Врезной; Единиц в одном товаре - 1; Ширина, мм - 82; Открывание - Левое (петли слева), Правое (петли справа); Минимальная толщина двери, мм - 30; Вид накладки на замок - Сувальдный; Форма розетки - Стандартная; Тип ригелей - Круглый; Тип механизма - Сувальдный; Вылет ригелей, мм - 21; Диаметр дужки, мм - 11; Высота, мм - 75; Количество ключей, шт - 3; Количество точек запирания - 1; Материал - Сталь.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	6. 
	Позиция 6
	Замок для шкафа 99076 металлический
	
	Количество ключей - 2; Длина язычка - 45 мм; Высота барабана - 20 мм; Диаметр барабана - 19 мм; Ригель - Изогнутый; Гиб ригеля в мм - 2; Ширина ригеля в мм - 15; Поворот ригеля - 90°; Секретность - 1:1000; Вес в г - 50; Почтовый замок - Евролок из металла.Изогнутый ригель длиной 45 мм. Угол поворота ключа – 90 градусов. Комплектуется 2 усиленными латунными ключами. Крепление производится при помощи усиленной широкой гайки. Возможность открыть мастер-ключом. Материал изготовления – сплав ЦАМ (цинк, алюминий, медь). Ключ выполняется из сочетания металла с пластиком. Уровень секретности (количество комбинаций ключей у партии) – 1000 единиц.; Изъятие ключа может производиться как закрытом, так и открытом положениях.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	7. 
	Позиция 7
	Замок навесной Lockland 50мм влагозащитная дужка
	
	Тип замка - навесной; Тип механизма секретности - цилиндровый; Тип ключа - английский; Количество ключей - 3 шт; Тип корпуса - открытый; Материал корпуса - сталь; Цвет - серый; Длина замка - 67 мм; Ширина замка - 50 мм; Форма дужки - полукруглая; Материал дужки - сталь; Диаметр дужки - 5.6 мм; Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии) - 26 мм; Уличный - да; Антивандальный - нет; Под один ключ - нет; Декоративный - нет; Влагозащищенный - да; Противопожарный - нет; Морозоустойчивость - да; Двухсистемный - нет.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	8. 
	Позиция 8
	Замок навесной Smartbuy SBT-LK-4540L 45х40мм удлиненная дужка
	
	Тип замка - навесной; Тип механизма секретности - цилиндровый; Тип ключа - английский; Количество ключей - 3 шт; Тип корпуса - открытый; Материал корпуса - чугун; Цвет - черный; Длина замка - 40 мм; Ширина замка - 45 мм; Форма дужки - длинная полукруглая; Материал дужки - сталь; Диаметр дужки - 6.6 мм; Уличный - да; Антивандальный - нет; Под один ключ - нет; Декоративный - нет; Влагозащищенный - да; Противопожарный - нет; Морозоустойчивость - да; Двухсистемный - нет.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	9. 
	Позиция 9
	Замок навесной винтовой ТД КЗ ВС 110 система один ключ
	
	Винтовой замок ТД КЗ ВС 110 система "один ключ" X3816099 предназначен для запирания помещений различного назначения: трансформаторные подстанции, электрошкафы, сараи, ящики, контейнеры, колодцы и пр. Конструкция замка отличается незамерзающим простым и надёжным механизмом запирания. Технические характеристики винтового замка ТД КЗ система "один ключ". Тип замка навесной. Класс безопасности 1. Тип ключа трубчатый (полый). Количество ключей нет шт. Тип корпуса закрытый. Материал корпуса сталь. Цвет красный. Ширина замка 70 мм. Форма дужки полукруглая. Материал дужки сталь. Диаметр дужки 10 мм. Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии)40 мм. Уличный да. Антивандальный нет. Под один ключ да. Декоративный нет. Влагозащищенный да. Противопожарный нет. Морозоустойчивость да. Двухсистемный нет.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	10. 
	Позиция 10
	Замок навесной цилиндровый Булат ВС80 02838
	
	Замок навесной с одной секретностью для запирания помещения (трансформаторы, КТП).Изготовлен под один ключ, ключ в комплект не входит. Корпус 100*24 мм. дужка-7мм.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	11. 
	Позиция 11
	Замок накладной кодовый Ригель Шепард 2064
	
	Тип замка - накладной; Тип механизма секретности - кодовый; Тип запирания - автоматическое; Направление открывания двери - левое/правое; Max толщина двери - 50 мм; Min толщина двери - 40 мм; Тип ключа - кодовый; Количество ключей - нет шт; Форма ригеля - прямоугольник; Количество ригелей - 1 шт; Цепь - нет; Уличный - да; Антивандальный - нет; Противопожарный - да; Морозоустойчивость - да; Влагозащищенный - нет; Сейфовый - нет; Длина - 180 мм; Ширина - 110 мм; Глубина - 96 мм.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	12. 
	Позиция 12
	Ключ для замка ВС-110_111
	
	Ключ к замку ТД КЗ ВС 110. Технические характеристики ТД КЗ ВС 110 X3811634. Тип ключ. Тип закрывающего механизма шлиц/паз. Материал сталь. Цветстальной. Вес нетто 0.05 кг. Габариты без упаковки 30х8 мм. Ниже представлена фотография.
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	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	13. 
	Позиция 13
	Пломба свинцовая 8мм
	ГОСТ 18677-73
	Свинцовая пломба 8x5.5 мм С1 ГОСТ 18677-73
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	14. 
	Позиция 14
	Пломбиратор усиленный вертикальный плашка 10мм
	
	Материал – оксидированный металл. Толщина материала – 3 мм. Соосность плашек при сжатии выверена в соответствии с ГОСТ 1727-76. Рассчитан на применение с некондиционным материалом (пломбами слишком большой высоты). Диаметр плашек инструмента – 10 мм. Ручки выполняются в двух вариантах – пластмассовые или из ПВХ трубки (кембрик).
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	15. 
	Позиция 15
	Пломбы самоклеящиеся номерные 66х21мм красные 1000шт
	
	Длина рабочей части	66;
Индикация магнитных полей свыше 100 мТл	нет;
Количество в упаковке	1000;
Материал	полиэстер;
Назначение	для оргтехники;
Номерные	да;
Общая длина пломбы	66; Соответствует требованиям ГОСТ нет;
Тип	самоклеящиеся;
Установка	вручную, без специальных инструментов;
Цвет	красный;
Ширина	21 мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	16. 
	Позиция 16
	Проволока стальная нержавеющая пломбировочная 0.5мм 100м
	
	Диаметр:0.5 мм
Материал:нержавеющая сталь
Длина:100 м
Витая:да

	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	17. 
	Позиция 17
	Замок навесной всепогодный ВС-1 00.60 Marlok
	
	Тип замка: навесной. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип ключа: английский. Материал корпуса: чугун. Материал дужки: закаленная сталь. Диаметр дужки:6 мм. Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии): 62 мм. Внешняя ширина скобы: 36 мм. Класс безопасности: 1. Длина замка: 137 мм. Ширина замка: 65 мм. Влагозащищенный. Морозоустойчивость. Автоматическое запирание.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	18. 
	Позиция 18
	Пломба Промышленная фурнитура и тара свинцовая 10х6мм
	
	Материал: свинец. Покрытие: без покрытия. Диаметр, мм: 10. Высота, мм: 6.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	19. 
	Позиция 19
	Пломба свинцовая 8мм
	ГОСТ 18677-73
	Свинцовая пломба 8x5.5 мм С1 ГОСТ 18677-73
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	20. 
	Позиция 20
	Пломбиратор усиленный вертикальный плашка 10мм
	
	Материал – оксидированный металл. Толщина материала – 3 мм. Соосность плашек при сжатии выверена в соответствии с ГОСТ 1727-76. Рассчитан на применение с некондиционным материалом (пломбами слишком большой высоты). Диаметр плашек инструмента – 10 мм. Ручки выполняются в двух вариантах – пластмассовые или из ПВХ трубки (кембрик).
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	



"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"
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