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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc125473240]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc160194734][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 22.19.73.112. Поставка манжет резиновых для нужд Северо-Кавказского филиала  (далее- продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc160194735]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договорам подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК»- Филиалом ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»:
· №1320-259-2023 от 02.11.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал».

2. [bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc160194737][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Манжета лопаток НА 88х118, черт. № Т-124
	шт
	36

	2. 
	Манжета уплотнительная ч.0010-03-03-01 70х95х17мм для сервомотора
	шт
	3

	3. 
	Манжета уплотнительная ч.0011-03-03-01 150х180х19мм для сервомотора
	шт
	4

	4. 
	Манжета уплотнительная ч.0018-03-03-01 160х194х21мм для сервомотора
	шт
	3

	5. 
	[bookmark: _GoBack]Манжеты тормозные (черт. 0002-03-01-01), ГОСТ 6969-54
	шт
	7



2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 22.19.73.112. Поставка манжет резиновых для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора










2.1. [bookmark: _Toc125473255]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc160194741][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Манжета уплотнительная ч.0011-03-03-01 150х180х19 мм для сервомотора

	1.1.1.
	Материал
	МБС резина

	1.1.2.
	Размеры, мм.
	150*180*19

	1.1.3.
	Количество, шт.
	4

	1.2.
	Манжета уплотнительная ч.0010-03-03-01 70х95х17 мм для сервомотора

	1.2.1.
	Материал
	МБС резина

	1.2.2.
	Размеры, мм.
	70*95*17

	1.2.3.
	Количество, шт.
	3

	1.3.
	Манжета уплотнительная ч.0018-03-03-01 160х194х21 мм для сервомотора

	1.3.1.
	Материал
	МБС резина

	1.3.2.
	Размеры, мм.
	160*194*21

	1.3.3.
	Количество, шт.
	3

	1.4.
	Манжета лопаток НА 88х118, черт. № Т-124

	1.4.1.
	Материал
	МБС резина

	1.4.2.
	Размеры, мм.
	88*119*11,5

	1.4.3.
	Количество, шт.
	36

	1.5.
	Манжеты тормозные (черт. 0002-03-01-01), ГОСТ 6969-54

	1.5.1.
	Материал
	МБС резина

	1.5.2.
	Размеры, мм.
	103*97*90*25

	1.5.3.
	Количество, шт.
	7

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и составляет не менее 12 месяцев.

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Поставщик должен предоставить документы, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции (паспорт, сертификат соответствия, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации).

	3.2. 
	Поставщик должен предоставить документ о первичной поверке поставляемой продукции.

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
РСО-Алания г. Владикавказ ул. Васо Абаева 63, Дзауджикауская ГЭС, в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3. 
	На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции

	4.4. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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