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[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	
Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЯГРЭС
	
	

	1. 
	Краска алкидная универсальная желтая аэрозоль 520мл
	шт
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	2. 
	Краска алкидная универсальная зеленая аэрозоль 520мл
	шт
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	3. 
	Краска алкидная универсальная серебристая аэрозоль 520мл
	шт
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	4. 
	Краска аэрозольная белая 520мл
	шт
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	5. 
	Краска аэрозольная красная 520мл
	шт
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	6. 
	Краска аэрозольная серая 520мл
	шт
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	7. 
	Краска аэрозольная синяя 520мл
	шт
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	8. 
	Краска аэрозольная черная 520мл
	шт
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	9. 
	Лак глифталевый для электрических машин и аппаратов МЛ-92
	кг
	20
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	10. 
	Растворитель нефтяной Сольвент Нефрас-А-130/150 ГОСТ 10214-78
	шт
	2
	20.30.22.220
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	11. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 белая
	кг
	20
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	12. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 Колор ЧТЗ светло-серый
	кг
	20
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	13. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 серая
	кг
	20
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	14. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 синяя
	кг
	20
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	ЯГРЭС-2
	

	15. 
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 белая
	кг
	10
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	16. 
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 черная
	кг
	10
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	17. 
	Краска химстойкая антикоррозионная по металлу Химполимер стальной
	кг
	80
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	
	
	
	
	
	



* Запрет может не применяться в соответствии с  подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875,  в одном из следующих случаев:
 - НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;
 - ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей

2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 


	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	ЯГРЭС

	1. 
	Краска алкидная универсальная желтая аэрозоль 520мл
	







С даты подписания договора
	







[bookmark: _GoBack_Копия_1]60 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Краска алкидная универсальная зеленая аэрозоль 520мл
	
	

	3. 
	Краска алкидная универсальная серебристая аэрозоль 520мл
	
	

	4. 
	Краска аэрозольная белая 520мл
	
	

	5. 
	Краска аэрозольная красная 520мл
	
	

	6. 
	Краска аэрозольная серая 520мл
	
	

	7. 
	Краска аэрозольная синяя 520мл
	
	

	8. 
	Краска аэрозольная черная 520мл
	
	

	9. 
	Лак глифталевый для электрических машин и аппаратов МЛ-92
	
	

	10. 
	Растворитель нефтяной Сольвент Нефрас-А-130/150 ГОСТ 10214-78
	
	

	11. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 белая
	
	

	12. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 Колор ЧТЗ светло-серый
	
	

	13. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 серая
	
	

	14. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 синяя
	
	

	ЯГРЭС-2

	15. 
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 белая
	







С даты подписания договора
	







[bookmark: _GoBack]60 календарных дней с даты подписания договора

	16. 
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 черная
	
	

	17. 
	Краска химстойкая антикоррозионная по металлу Химполимер стальной
	
	



0
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54785622]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1-28 Таблицы 3.1): « лакокрасочные материалы »

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2024 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
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Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: « лакокрасочные материалы »
	
№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения поставщика

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Позиция 1
	Краска алкидная универсальная желтая аэрозоль 520мл
	
	Свойства - атмосферостойкая/высокая твердость; Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26 л/м²; Время полного высыхания - 24 ч; Температура основания - 10 °С; Min температура эксплуатации -20 °С; Max температура эксплуатации - 40 °С; Основания - ДВП/ДСП/МДФ/ОСП/ПВХ/бетон/газобетон/гипс/гипсокартон/дерево/кожа/камень/керамика/кирпич/металл/пенобетон/резина/стекло/текстиль/ткань/фанера/цемент/шифер/шпатлевка/штукатурка
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	2. 
	Позиция 2
	Краска алкидная универсальная зеленая аэрозоль 520мл
	
	Свойства - атмосферостойкая/высокая твердость; Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26 л/м²; Время полного высыхания - 24 ч; Температура основания - 10 °С; Min температура эксплуатации -20 °С; Max температура эксплуатации - 40 °С; Основания - ДВП/ДСП/МДФ/ОСП/ПВХ/бетон/газобетон/гипс/гипсокартон/дерево/кожа/камень/керамика/кирпич/металл/пенобетон/резина/стекло/текстиль/ткань/фанера/цемент/шифер/шпатлевка/штукатурка
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	3. 
	Позиция 3
	Краска алкидная универсальная серебристая аэрозоль 520мл
	
	Свойства - атмосферостойкая/высокая твердость; Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26 л/м²; Время полного высыхания - 24 ч; Температура основания - 10 °С; Min температура эксплуатации -20 °С; Max температура эксплуатации - 40 °С; Основания - ДВП/ДСП/МДФ/ОСП/ПВХ/бетон/газобетон/гипс/гипсокартон/дерево/кожа/камень/керамика/кирпич/металл/пенобетон/резина/стекло/текстиль/ткань/фанера/цемент/шифер/шпатлевка/штукатурка
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	4. 
	Позиция 4
	Краска аэрозольная белая 520мл
	
	Основа: алкидная; Свойства: влагостойкая; Упаковка: баллончик с распылителем; Степень блеска: глянцевая; Температурный режим: -50+120*С
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	5. 
	Позиция 5
	Краска аэрозольная красная 520мл
	
	Свойства - атмосферостойкая/высокая твердость; Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26 л/м²; Время полного высыхания - 24 ч; Температура основания - 10 °С; Min температура эксплуатации -20 °С; Max температура эксплуатации - 40 °С; Основания - ДВП/ДСП/МДФ/ОСП/ПВХ/бетон/газобетон/гипс/гипсокартон/дерево/кожа/камень/керамика/кирпич/металл/пенобетон/резина/стекло/текстиль/ткань/фанера/цемент/шифер/шпатлевка/штукатурка
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	6. 
	Позиция 6
	Краска аэрозольная серая 520мл
	
	Основа - алкидная, Свойства - атмосферостойкая, Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26-0.52 л/м²
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	7. 
	Позиция 7
	Краска аэрозольная синяя 520мл
	
	краска аэрозольная в баллонах
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	8. 
	Позиция 8
	Краска аэрозольная черная 520мл
	
	Основа - алкидная, Свойства - атмосферостойкая, Способ нанесения - аэрозольное распыление; Расход - 0.26-0.52 л/м²
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	9. 
	Позиция 9
	Лак глифталевый для электрических машин и аппаратов МЛ-92
	
	Лак МЛ-92 представляет собой раствор смеси глифталевого лака и меламиноформальдегидной смолы К-421-2 в органических растворителях.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	10. 
	Позиция 10
	Растворитель нефтяной Сольвент Нефрас-А-130/150 ГОСТ 10214-78
	
	Растворитель нефтяной Сольвент Нефрас-А-130/150 ГОСТ 10214-78 10л.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	11. 
	Позиция 11
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 белая
	
	Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; Фасовка: 0,7 кг Упаковка: банка металлическая.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	12. 
	Позиция 12
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 Колор ЧТЗ светло-серый
	
	Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; Фасовка: 0,7 кг Упаковка: банка металлическая.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	13. 
	Позиция 13
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 серая
	
	Технические характеристики Эмали НЦ-132 ГОСТ 9198-83: Блеск пленки, %, не менее: 40-55 Массовая доля нелетучих веществ, % —- (в зависимости от цвета): 22 — 40 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с: 60 — 150 Укрывистость высушенной плёнки, г/м2, не более —- (в зависимости от цвета): 30 — 100 Время высыхания до степени 3 при температуре 20оС, ч, не более: 2 — 3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1 Прочность пленки при ударе, см, не менее: 50 Твердость пленки, усл. ед. 0,22 — 0,3 Адгезия пленки, баллы, не более: 1 Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч, не менее: — воды — индустриального масла: 6
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	14. 
	Позиция 14
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 синяя
	
	Технические характеристики Эмали НЦ-132 ГОСТ 9198-83: Блеск пленки, %, не менее: 40-55 Массовая доля нелетучих веществ, % —- (в зависимости от цвета): 22 — 40 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с: 60 — 150 Укрывистость высушенной плёнки, г/м2, не более —- (в зависимости от цвета): 30 — 100 Время высыхания до степени 3 при температуре 20оС, ч, не более: 2 — 3 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1 Прочность пленки при ударе, см, не менее: 50 Твердость пленки, усл. ед. 0,22 — 0,3 Адгезия пленки, баллы, не более: 1 Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20оС, ч, не менее: — воды — индустриального масла: 6
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	15. 
	Позиция 15
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 белая
	
	Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, антикоррозионные пигменты, специальные добавки. Область применения:¶Для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорродированных металлических поверхностей с толщиной плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм. После высыхания образует глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Для наружных и внутренних работ.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	16. 
	Позиция 16
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине 3в1 черная
	
	Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, антикоррозионные пигменты, специальные добавки. Область применения: Для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорродированных металлических поверхностей с толщиной плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм. После высыхания образует глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Для наружных и внутренних работ.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	17. 
	Позиция 17
	Краска химстойкая антикоррозионная по металлу Химполимер стальной
	
	Тип основы: эпоксидная; цвет: стальная; применение по материалу: по металлу; функция: антикоррозийная; страна-производитель: Россия. повышенная атмосферостойкость; химическая устойчивость; трещиностойкость, в кг.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	



"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"
