








	






Технические требования на поставку МТР
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижки чугунной для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 г. (далее продукция)
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Исполнение обязательств по договору Подряда, заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и
Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»:
· № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему 
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]                                                                     2. Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
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[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]    Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Задвижка клиновая 30ч925бр DN800 PN 0,25 чугунная в комплекте с эл. приводом ГЗ-В.900
	шт
	1




2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижки чугунной для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 г.
	с даты подписания договора
	не позднее 60 календарных  дней с даты подписания договора
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Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257_Копия_1]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижки чугунной для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 г.»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1
	Задвижка чугунная в комплекте с эл. приводом
	
	

	1.1.1
	Обозначение по таблице фигур
	30ч925бр
	
	

	1.1.2
	Тип задвижки
	Клиновая с невыдвижным шпинделем
	
	

	1.1.3
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое
	
	

	1.1.4
	Тип фланцев по ГОСТ 33259-2015
	800-2,5-1-А(В)
	
	

	1.1.5
	Условный проход, DN (Ду) (мм)

	800
	
	

	1.1.6
	Номинальное давление PN(РУ), МПа (кг/см2)
	0,25 (2,5)
	
	

	1.1.7
	Строительная длина задвижки, мм по ГОСТ 3706-93
	470
	
	

	1.1.8
	Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015
	А
	
	

	1.1.9
	Материал основных деталей
	Корпус, крышка, клин изготовлены из чугуна
	
	

	1.1.10
	Рабочая среда
	Вода, жидкие неагрессивные среды
	
	

	1.1.11
	Испытательная среда
	Вода
	
	

	1.1.12
	Общие технические условия
	Согласно ГОСТ 5762-2002
	
	

	1.1.13
	Присоединение к электроприводу
	Согласно ГОСТ 34287-2017
	
	

	1.1.14
	Тип электропривода
	ГЗ-В.900
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Сертификат качества
	1 экземпляр
	
	

	3.2
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляр
	
	

	3.3
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляр
	
	

	3.4
	Иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки
за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
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