ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка подшипников и подшипниковых опор для сортировочных машин ТТ-2000, IRV, PS установленных в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	ТТ-2000
	Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Почтовое оборудование с системой сортировки писем и флэт)

	2
	IRV
	Integrated reading and video coding machine IRV/2LS (Двухуровневое почтовое сортировочное оборудование со встроенной функцией чтения и видеокодирования писем)

	3
	PS
	Parcel Sorting System производства Siemens AG (Почтовое оборудование с системой сортировки посылок)

	4
	СПб РАСЦ
	Санкт-Петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр

	5
	Товар
	Подшипники и подшипниковые опоры, соответствующие качеству, комплектности и характеристикам, указанным в настоящем техническом задании.

	6
	ТОРГ12
	Унифицированная форма первичного документа, предназначенная для отпуска товарно-материальных ценностей.

	7
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	8
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	9
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которым заключен договор на поставку подшипников и подшипниковых опор для сортировочных машин ТТ-2000, IRV, PS установленных в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	10
	ТУ
	Технические условия

	11
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Поставка подшипников и подшипниковых опор для сортировочных машин ТТ-2000, IRV, PS установленных в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Цель закупки – обеспечение оперативного ремонта и поддержание почтообрабатывающего оборудования в исправном и работоспособном состоянии.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1 Требования к товару
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к материалу и параметрам, предъявляемым технической документацией оборудования Заказчика. 
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц.
Товар должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, допускается поставка аналогов.

3.2 Спецификация поставляемого товара
	№
	Наименование
	Ед. изм.

	1
	Подшипник R0670-220-40, Арт. 320.866111
	шт.

	2
	Подшипник R0670-216-40, Арт. 320.866112
	шт.

	3
	Подшипник KN12-B-PP, Арт. 320.854773
	шт.

	4
	Подшипник US12 (AS12) CTS, Арт. 259.461603 
	шт.

	5
	Узел скольжения Type 0/932.333, Арт. 32.1780.100-15 
	шт.

	6
	Узел вращения (муфта) SICK KUP-1010-W 
	шт.

	7
	Узел вращения PAGUFLEX G20, Арт. 320.384047
	шт.

	8
	Узел подшипниковый PASE20N, Арт. 00318695-01
	шт.

	9
	Узел подшипниковый PASE25N, Арт. 00902665-01
	шт.

	10
	Узел подшипниковый ESPAE.206N, Арт. 320.920017-01
	шт.

	11
	Узел подшипниковый PSHE30N, Арт. 00902478-01
	шт.

	12
	Узел подшипниковый ESFD206, Арт. 320.920819-01
	шт.

	13
	Узел подшипниковый RCSMF30-XL, Арт. 00564252
	шт.

	14
	Узел подшипниковый UKFLE206HN, Арт. 320.920017
	шт.

	15
	Узел подшипниковый UСFL206, Арт. 320.920015-01
	шт.

	16
	Узел подшипниковый UСFL207, Арт. 320.920016
	шт.

	17
	Узел подшипниковый OWI 25, Арт. 320.920019-01 
	шт.

	18
	Узел подшипниковый ESFCE205, Арт.00562323
	шт.

	19
	Узел подшипниковый PME25-N, Арт.320.915436
	шт.

	20
	Подшипник полимерный KSTM-20, Арт. 320.931641
	шт.

	21
	Подшипник 608-2Z, Арт.320.389939 
	шт.

	22
	Подшипник ULZ 613X, 320.859172 
	шт.

	23
	Подшипник 623-2Z Арт.320.395154 
	шт.

	24
	Подшипник 624-2Z Арт.320.389940 
	шт.

	25
	Подшипник 625-2Z Арт.320.911077 
	шт.

	26
	Подшипник 626-2Z Арт.320.389935 
	шт.

	27
	Подшипник 634-2Z Арт.320.389941
	шт.

	28
	Подшипник SS684-2TC Арт.320.379457
	шт.

	29
	Подшипник 686-2Z, Арт.00563277
	шт.

	30
	Подшипник 696-2Z, Арт.320.856946
	шт.

	31
	Подшипник 2201-2RS1-ETN9, Арт.320.85534
	шт.

	32
	Подшипник 2202-2RS1-ETN9, Арт.320.861830
	шт.

	33
	Подшипник 2205-2RS1-ETN9 Арт.320.920018
	шт.

	34
	Подшипник 2207-2RS1-ETN9 Арт.320.920073
	шт.

	35
	Подшипник NU2304-ECM Арт.320.934723
	шт.

	36
	Подшипник 3205-2RS1TN9 Арт.320.932026
	шт.

	37
	Подшипник 3305B-2RSR TVH , Арт.320.878330
	шт.

	38
	Подшипник 4202-ATN9
	шт.

	39
	Подшипник 6000-2Z , Арт.320.388711
	шт.

	40
	Подшипник 6001-2Z , Арт.320.885157
	шт.

	41
	Подшипник 6002-2Z , Арт.320.885147
	шт.

	42
	Подшипник 6003-2Z, Арт.320.885144 
	шт.

	43
	Подшипник 6004-2RS1, Арт.00320920-01 
	шт.

	44
	Подшипник 6005 DDUCM, Арт.320.863817 
	шт.

	45
	Подшипник 6005-ZV, Арт.320.932517
	шт.

	46
	Подшипник 6006-2Z, Арт.320.932027
	шт.

	47
	Подшипник 61800-2RS1, Арт. 320.869254
	шт.

	48
	Подшипник 61818-2RS1, Арт. 320.879197
	шт.

	49
	Подшипник 61903-2RS1, Арт.320.854638
	шт.

	50
	Подшипник 61902-2RS1, Арт.320.877708
	шт.

	51
	Подшипник 6200-2RS1, Арт.320.869256
	шт.

	52
	Подшипник 6201-2Z, Арт.320.881214
	шт.

	53
	Подшипник 6202-2Z, Арт.320.881216
	шт.

	54
	Подшипник 6203-2Z, Арт.320.858744
	шт.

	55
	Подшипник 6204-2Z, Арт.320.864480
	шт.

	56
	Подшипник 6205-2Z, Арт.320.872047
	шт.

	57
	Подшипник 6208-2RS1, Арт.320.920050
	шт.

	58
	Подшипник 6211-2RS1, Арт.320.877104
	шт.

	59
	Подшипник 6301-2Z, Арт.320.861984
	шт.

	60
	Подшипник 6302-2Z, Арт.320.863634
	шт.

	61
	Подшипник 6304-2Z, Арт.320.920050-01
	шт.

	62
	Подшипник 6305-2Z, Арт.320.933835
	шт.

	63
	Подшипник 6306-2Z, Арт.320.920824
	шт.

	64
	Подшипник 6904DDU, Арт.320.863477
	шт.

	65
	Подшипник 7201 BECBP, Арт.320.911493
	шт.

	66
	Подшипник BS2-2212-2CS, Арт.32.1737.125-01
	шт.

	67
	Подшипник NUP 305 ECML, Арт.320.879369 
	шт.

	68
	Подшипник H 312E, Арт.320.914678
	шт.

	69
	Подшипник фланцевый NSK 608Z
	шт.

	70
	Подшипник 6900RS
	шт.

	71
	Подшипник TIMKEN 62202 RS
	шт.

	72
	Подшипник UC205 TNT
	шт.

	73
	Подшипник 688 2RS
	шт.

	74
	Муфта CPJC30-8-12
	шт.

	75
	Муфта SCPS55-1224
	шт.

	76
	Муфта SCPW46-1014
	шт.

	77
	Муфта MCOCG26-10-10
	шт.

	78
	Муфта MCSLC32-12-14
	шт.

	79
	Муфта MCSLC32-8-14
	шт.

	80
	Муфта, SCPW55-1219
	шт.

	81
	Муфта, CPJCK-12-12
	шт.

	82
	Шариковый подшипник RCJ1 7/16
	шт.

	83
	Направляющая DZ3301-0020-2
	шт.

	84
	Подшипниковый узел RFC-1-3/16
	шт.

	85
	Направляющая DZ3301-0018-2
	шт.

	86
	Подшипник DDR720RS
	шт.

	87
	Линейный подшипник в комплекте с рельсом LLTHC20 LA T1 P5
	шт.

	88
	Подшипник 6801RS
	шт.

	89
	Подшипник 6902RS
	шт.

	90
	Подшипник ZNL 8111
	шт.

	91
	Подшипник 8206
	шт.

	92
	Подшипник 987910К
	шт.

	93
	Подшипник TIMKEN 6206-2RS
	шт.



3.3 Основные характеристики товара
	УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ (ТОВАРАМ)

	№
	Наименование
	Показатели соответствия

	1
	Подшипник шариковый линейного перемещения Rexroth R0670-220-40
	[image: Чертеж шариковых втулок Супер А]
[image: Шариковые втулки Супер,R0670 закрытого типа]
		d = 20 mm
D = 32 mm
C = 45 mm 
Шесть подшипниковых рядов с двумя встроенными
уплотнительными кольцами




	2
	Подшипник шариковый линейного перемещения R0670-216-40
	[image: Чертеж шариковых втулок Супер А]
[image: Шариковые втулки Супер,R0670 закрытого типа]
		d = 16 mm
D = 26 mm
C = 36 mm
Пять подшипниковых рядов с двумя встроенными
уплотнительными кольцами




	3
	Подшипник шариковый линейного перемещения KN12-B-PP 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\lbcd.png]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\lbcr_0.png]
		F = 12 mm
D = 22 mm
C = 32 mm
Пять подшипниковых рядов с двумя встроенными
уплотнительными кольцами




	4
	Подшипник (обгонная муфта) US12 (AS12) CTS
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\us__схема__2.png][image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\us_5.jpg][image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\us__схема__1.jpg]







		d, мм = 12
D, мм = 32
L, мм = 10
Tn Нм =13
D2, мм = 26





	5
	Узел скольжения (муфта стальная сильфонная) 
SMARTFLEX-COUPLING
Тype 0/932.333
	[image: ]





[image: ]
		d, мм = 8 -19
D, мм = 46
L, мм = 49,5
Качество поверхности = Ra 1,6 
Радиальное биение – 0,01мм 
Минимальный предел прочности при растяжении 500N/mm2 
Точность изготовления – h6 





	6
	Узел вращения (муфта стальная) 
SICK KUP-1010-W
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\prime_presentation_pres_0001.jpg]
		D1, мм = 10
D2, мм = 10
L, мм = 49,5
Материал – нержавеющая сталь, полиамид, стекловолокно





	7
	Узел вращения (безлюфтовая муфта) 
PAGUFLEX PLUS 
Тype G20
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\111.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\287386.jpg]
		d, мм = 25
d1мм = 10
D, мм = 48
L, мм = 48
Осевое смещение (max)– 3.2мм 
Рад.смещение (max)– 3.2мм 
Макс.крутящий момент- 3 Nm 





	8
	Узел подшипниковый опорный PASE20N
	[image: Подшипниковый узел PASE 25]
[image: корпус подшипника ase]

		d, мм = 20
A, мм = 32
L, мм = 130
H,mm = 64
Подшипник GRAE 20 NPPB
Корпус ASE 04




	9
	Узел подшипниковый опорный PASE25N
	[image: Подшипниковый узел PASE 25]
[image: корпус подшипника ase]
		d, мм = 25
A, мм = 37
L, мм = 139,7
H,mm = 71,44
Подшипник GRAE 25 NPPB
Корпус GG.ASE 05




	10
	Узел подшипниковый опорный ESPAE.206N
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESPAE200N_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESPAE200N_3.jpg]

		d, мм = 30
H, мм = 42,9
L, мм = 98
H2,mm = 82
Подшипник ES206N
Корпус PAE206N




	11
	Узел подшипниковый опорный PSHE30N
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESPAE200N_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESPAE200N_3.jpg]
		d, мм = 30
H, мм = 42,9
L, мм = 98
H2,mm = 82
Подшипник GRAE 30 NPP-B
Корпус SHE 06E
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями




	12
	Узел подшипниковый фланцевый ESFD206
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFD200_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFD200_3_jpg;maxh=140,maxw=140.jpg]
		d, мм = 30
L, мм = 84
H,mm = 112.5
Подшипник ES206G2
Корпус FD206
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	13
	Узел подшипниковый фланцевый RCSMF30-XL
	[image: Подшипник RCSMF30]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFD200_3_jpg;maxh=140,maxw=140.jpg]
		d, мм = 30
L, мм = 70
H,mm = 114
Подшипник RALE30-NPP-FA106
Корпус FLAN65-RCSMF-FA125
Резиновое демпфирующее кольцо GRG.RCSM55/65
Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	14
	Узел подшипниковый фланцевый UKFLE206HN
	[image: http://podshipniki-ntn.ru/images/Cast%20iron%20oval-flanged%20bearing%20unit_UCFLE-400.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\UKFLE200HN_3.jpg]

		d, мм = 25
L, мм = 80
H,mm = 142
Подшипник UK206G2H
Корпус FLE206
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	15
	Узел подшипниковый фланцевый UСFL206
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ucfl_shema_2_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ucfl2_1.jpg]
		d, мм = 30
L, мм = 80
H,mm = 148
Подшипник UС206
Корпус FL206
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	16
	Узел подшипниковый фланцевый UСFL207
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ucfl_shema_2_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ucfl2_1.jpg]
		d, мм = 35
L, мм = 90
H,mm = 161
Подшипник UС207
Корпус FL207
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	17
	Узел подшипниковый фланцевый OWI 25
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\1-69-1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\0402136.jpg]
		d, мм = 25
A, мм = 70
L,mm = 124
Подшипник SA205
Корпус OWI25
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник c эксцентриковым стопорным кольцом




	18
	Узел подшипниковый фланцевый ESFCE205



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_1.jpg][image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_3.jpg]
	
	d, мм = 25
L, мм = 115
А,mm = 20
Подшипник ES205G2
Корпус FСE205
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение




	19
	Узел подшипниковый фланцевый 
PME25-N



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_1.jpg][image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_3.jpg]
	
	d, мм = 25
L, мм = 115
А,mm = 20
Подшипник GRAE25-NPP-B 
Корпус GG.ME05-N 
Защитная крышка KASK05 , закрытое исполнение


Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом

	20
	Подшипник полимерный опорный сухого скольжения KSTM-20


	
[image: ]
	Материал изготовления: 
Полимерный композитный материал Iglide L280, Igumid G
Высота центра = 22mm
Глубина = 25mm
Диаметр (внутр) = 20mm
Длина = 98mm



	21
	Подшипник шариковый 
608-2Z

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =8
D, мм =22
B, мм = 7
r min =0.3
Стат. нагрузка C0, kН =1.37
Дин. нагрузка C, kН	= 3.45
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон

	22
	Подшипник шариковый 
ULZ 613X

	[image: RMB ULZ613X подшипник Дизайн Чертежи]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\1-26-2.jpg]

	d, мм =6
D, мм =13
B, мм = 3.5
Стат. нагрузка C0, kН =0.244
Дин. нагрузка C, kН	= 0.56


	23
	Подшипник шариковый 
623-2Z 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =3
D, мм =10
B, мм = 4
Стат. нагрузка C0, kН =0,18
Дин. нагрузка C, kН	= 0,53
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон

	24
	Подшипник шариковый 
624-2Z 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =4
D, мм =13
B, мм = 5
Стат. нагрузка C0, kН =0,29
Дин. нагрузка C, kН	= 0,936
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
625-2Z 
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	d, мм =5
D, мм =16
B, мм = 5
Стат. нагрузка C0, kН =0,34
Дин. нагрузка C, kН	= 0,884
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
626-2Z 
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	d, мм =6
D, мм =19
B, мм = 6
Стат. нагрузка C0, kН =0,885
Дин. нагрузка C, kН	= 2,34
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
634-2Z 
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	d, мм =4
D, мм =16
B, мм = 5
Стат. нагрузка C0, kН =0,38
Дин. нагрузка C, kН	= 1,11
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
SS684-2TC 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм =4
D, мм =9
B, мм = 4
Стат. нагрузка C0, kН =0,138
Дин. нагрузка C, kН	= 0.442
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
686-2Z
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	d, мм =6
D, мм =13
B, мм = 5
Стат. нагрузка C0, kН =0.442
Дин. нагрузка C, kН	= 1.082
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
696-2Z 
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	d, мм =6
D, мм =15
B, мм = 5
Стат. нагрузка C0, kН =0.523
Дин. нагрузка C, kН	= 1.34
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон

	31
	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2201-2RS1-ETN9 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\samoustanavlivaucshiesya-s-cilindriche__5.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\Подшипник-закрытый-радиально-упорный.png]
	d, мм =12
D, мм =32
B, мм = 14
Стат. нагрузка C0, kН =1,40
Дин. нагрузка C, kН	= 6.12
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитные шайбы полимерные с обеих сторон.
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	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2202-2RS1-ETN9 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\samoustanavlivaucshiesya-s-cilindriche__5.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\Подшипник-закрытый-радиально-упорный.png]

	d, мм =15
D, мм =35
B, мм = 14
Стат. нагрузка C0, kН =1,72
Дин. нагрузка C, kН	= 7.26
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитные шайбы полимерные с обеих сторон.
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	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2205-2RS1-ETN9 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\samoustanavlivaucshiesya-s-cilindriche__5.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\Подшипник-закрытый-радиально-упорный.png]
	d, мм =25
D, мм =52
B, мм = 18
Стат. нагрузка C0, kН =3,92
Дин. нагрузка C, kН	= 14,01
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника

	34
	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2207-2RS1-ETN9 

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\samoustanavlivaucshiesya-s-cilindriche__5.jpg]
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	d, мм =35
D, мм =72
B, мм = 23
Стат. нагрузка C0, kН =5,88
Дин. нагрузка C, kН	= 18,62
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник роликовый однорядный NU2304-ECM 

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\nu.png]
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	d, мм = 20
D, мм = 52
B, мм = 21
Стат. нагрузка C0, kН =37
Дин. нагрузка C, kН	= 47
Сепаратор латунный, механически обработанный.
Подшипники с симметричными роликами, внутренним кольцом без плеча, ведущим кольцом между двумя рядами роликов, на которых центрированы две обоймы.

	36
	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 
3205-2RS1TN9

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\32а2рс.png]
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	d, мм = 25
D, мм = 52
B, мм = 20,6
Стат. нагрузка C0, kН =14,3
Дин. нагрузка C, kН	= 21,6
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника.
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	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 
3305B-2RSR TVH
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	d, мм = 25
D, мм = 62
B, мм = 25.4
Стат. нагрузка C0, kН =19.99
Дин. нагрузка C, kН	= 31,36
Сепаратор ATN9 (полиамидный).
Защитные шайбы полимерные с обеих сторон.
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	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 4202-ATN9 
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	d, мм =15
D, мм =35
B, мм = 14
Стат. нагрузка C0, kН =1,72
Дин. нагрузка C, kН	= 7.26
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитные шайбы полимерные с обеих сторон.
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	Подшипник шариковый 
6000-2Z 
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	d, мм =10
D, мм =26
B, мм = 8
Стат. нагрузка C0, kН =1.96
Дин. нагрузка C, kН	= 4.75
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6001-2Z 
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	d, мм =12
D, мм =28
B, мм = 8
Стат. нагрузка C0, kН =2.36
Дин. нагрузка C, kН	= 5.4
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6002-2Z 
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	d, мм =15
D, мм =32
B, мм = 9
Стат. нагрузка C0, kН =2.85
Дин. нагрузка C, kН	= 5.85
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6003-2Z 
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	d, мм =17
D, мм =35
B, мм = 10
Стат. нагрузка C0, kН =3.25
Дин. нагрузка C, kН	= 6.37
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6004-2RS1
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	d, мм =20
D, мм =42
B, мм = 12
Стат. нагрузка C0, kН =5.0
Дин. нагрузка C, kН	= 9.95
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
6005 DDUCM
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	d, мм =25
D, мм =47
B, мм = 12
Стат. нагрузка C0, kН =5.85
Дин. нагрузка C, kН	= 10.1
Полимерное контактное уплотнение с двух сторон.
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	Подшипник шариковый 
6005-ZV
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	d, мм =25
D, мм =47
C,мм = 12
B, мм = 15
Стат. нагрузка C0, kН =6.55
Дин. нагрузка C, kН	= 11.9
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон.
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	Подшипник шариковый 
6006-2Z
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	d, мм = 25
D, мм = 52
B, мм = 20,6
Стат. нагрузка C0, kН =14,3
Дин. нагрузка C, kН	= 21,6
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
61800-2RS1
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	d, мм = 10
D, мм = 19
B, мм = 5
Стат. нагрузка C0, kН =0.585
Дин. нагрузка C, kН	= 1.38
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
61818-2RS1
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	d, мм = 90
D, мм = 115
B, мм = 13
Стат. нагрузка C0, kН =21.6
Дин. нагрузка C, kН	= 19.2
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
61903-2RS1
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	d, мм = 17
D, мм = 30
B, мм = 7
Стат. нагрузка C0, kН =2.55
Дин. нагрузка C, kН	= 4.62
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
61902-2RS1
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	d, мм = 15
D, мм = 28
B, мм = 7
Стат. нагрузка C0, kН =2.24
Дин. нагрузка C, kН	= 4.36
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
6200-2RS1
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	d, мм = 10
D, мм = 30
B, мм = 9
Стат. нагрузка C0, kН =2.36
Дин. нагрузка C, kН	= 5.4
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
6201-2Z
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	d, мм = 12
D, мм = 32
B, мм = 10
Стат. нагрузка C0, kН =3.1
Дин. нагрузка C, kН	= 7.28
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6202-2Z
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	d, мм = 15
D, мм = 35
B, мм = 11
Стат. нагрузка C0, kН =3.75
Дин. нагрузка C, kН	= 8.06
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6203-2Z
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	d, мм = 17
D, мм = 40
B, мм = 12
Стат. нагрузка C0, kН =4.75
Дин. нагрузка C, kН	= 9.95
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6204-2Z
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	d, мм = 20
D, мм = 47
B, мм = 14
Стат. нагрузка C0, kН =6.55
Дин. нагрузка C, kН	= 13.5
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6205-2Z
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	d, мм = 25
D, мм = 52
B, мм = 15
Стат. нагрузка C0, kН =7.8
Дин. нагрузка C, kН	= 14.8
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон

	57
	Подшипник шариковый 
6208-2RS1
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	d, мм = 40
D, мм = 80
B, мм = 18
Стат. нагрузка C0, kН =19
Дин. нагрузка C, kН	= 32,5
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
6211-2RS1
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	d, мм = 55
D, мм = 100
B, мм = 21
Стат. нагрузка C0, kН =29
Дин. нагрузка C, kН	= 46.2
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
6301-2Z

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 12
D, мм = 37
B, мм = 12
Стат. нагрузка C0, kН =4.15
Дин. нагрузка C, kН	= 10,1
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6302-2Z

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]
	d, мм = 15
D, мм = 42
B, мм = 13
Стат. нагрузка C0, kН =5.4
Дин. нагрузка C, kН	= 11,9
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6304-2Z
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	d, мм = 20
D, мм = 52
B, мм = 15
Стат. нагрузка C0, kН =7,8
Дин. нагрузка C, kН	= 16,8
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6305-2Z
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	d, мм = 25
D, мм = 62
B, мм = 17
Стат. нагрузка C0, kН =11,6
Дин. нагрузка C, kН	= 23,4
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6306-2Z
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	d, мм = 30
D, мм = 72
B, мм = 19
Стат. нагрузка C0, kН =3,7
Дин. нагрузка C, kН	= 6,4
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6904DDU
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	d, мм = 20
D, мм = 37
B, мм = 9
Стат. нагрузка C0, kН =16,0
Дин. нагрузка C, kН	= 29,6
Стальной сепаратор, 
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый однорядный радиально-упорный 
7201 BECBP 
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	d, мм = 12
D, мм = 32
B, мм = 10
Стат. нагрузка C0, kН =3,8
Дин. нагрузка C, kН	= 7,61
Сепаратор полимерный.
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	Подшипник роликовый радиальный самоцентрирующийся BS2-2212-2CS
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	d, мм = 60
D, мм = 110
B, мм = 34
Стат. нагрузка C0, kН =166
Дин. нагрузка C, kН	= 156
Подшипники с симметричными роликами, внутренним кольцом без плеча, ведущим кольцом между двумя рядами роликов, на которых центрированы две обоймы.


	67
	Подшипник роликовый 
NUP 305 ECML
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	d, мм = 25
D, мм = 62
B, мм = 17
Стат. нагрузка C0, kН =36.5
Дин. нагрузка C, kН	= 46.5
Однорядные цилиндрические роликоподшипники NUP 305 ECML 
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	Узел скольжения (подшипник)
H312E (муфта зажимная в сборе со стопорной гайкой KMFE 12), 
	[image: H 312 E]
	d1, мм = 55
d3, мм = 80
d, мм = 60
Стат. нагрузка C0, kН =36.5
Дин. нагрузка C, kН	= 46.5
Однорядные цилиндрические роликоподшипники NUP 305 ECML
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	Подшипник фланцевый
NSK F608Z
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	d, мм = 8
D, мм = 22
B, мм = 7
Стат. нагрузка C0, kН =1.96
Дин. нагрузка C, kН	= 4.75
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник 
6900RS
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	d, мм = 10
D, мм = 22
B, мм = 6
Стат. нагрузка C0, kН =1.25
Дин. нагрузка C, kН	= 2.7
Защитные шайбы полимерные с обеих сторон
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	Подшипник TIMKEN 62202 RS
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	Тип: шариковый однорядный подшипник
Наружный диаметр:35 мм
Внутренний диаметр:15 мм
Количество дорожек качения:1 шт.
Частота вращения предельная:13000 об/мин
Ширина:14 мм
Грузоподъемность динамическая
7.72 кН
Грузоподъемность статическая
3.75 кН
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	Подшипник UC205 TNT
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	d, мм = 25
D, мм = 52
B, мм = 34,1
Стат. нагрузка C0, Н =14
Дин. нагрузка C, Н	= 78.8
Вес, кг = 0,19
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	Подшипник 688 2RS
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	d, мм = 8
D, мм = 16
B, мм = 5
Рядность - однорядный
Тело качения - шариковые
Вес, кг = 0,003
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	Муфта CPJC30-8-12
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 30
Внутренний d1 мм – 8
Внутренний d2 мм – 12 
Макс. крутящий момент – 18 Н*м
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	Муфта SCPS55-1224
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 55
Внутренний d1 мм – 12
Внутренний d2 мм – 24 
Макс. крутящий момент – 50 Н*м
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	Муфта SCPW46-1014
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 46
Внутренний d1 мм – 10
Внутренний d2 мм – 14 
Макс. крутящий момент – 32 Н*м
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	Муфта MCOCG26-10-10
	[image: ]
	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 26
Внутренний d1 мм – 10
Внутренний d2 мм – 10 
Макс. крутящий момент – 4 Н*м
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	Муфта MCSLC32-12-14
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 32
Внутренний d1 мм – 12
Внутренний d2 мм – 14 
Макс. крутящий момент – 8 Н*м
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	Муфта MCSLC32-8-14
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 32
Внутренний d1 мм – 8
Внутренний d2 мм – 14 
Макс. крутящий момент – 5,2 Н*м
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	Муфта, SCPW55-1219
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 55
Внутренний d1 мм – 12
Внутренний d2 мм – 19 
Макс. крутящий момент – 50 Н*м
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	Муфта, CPJCK-12-12
	[image: ]
	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 34
Внутренний d1 мм – 12
Внутренний d2 мм – 12 
Макс. крутящий момент – 16 Н*м
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	Шариковый подшипник RCJ1 7/16
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_1.jpg]
	Внутренний диаметр – 36,513 мм
Ширина – 51,308 мм
Вес – 1,36 кг
Тип - RCJ1-7-16-INA
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	Направляющая DZ3301-0020-2
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	Ширина – 50,8 мм
Толщина – 1,27 мм 
Длинная – 330 мм
Раб. длинна – 305 мм
Мак. нагрузка – 65 кг
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	Подшипниковый узел RFC-1-3/16
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	Внутренний диаметр – 30,16 мм
Ширина – 45,845 мм
Вес – 1,36 кг
Тип - RFC
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	Направляющая DZ3301-0018-2
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	Ширина – 50,8 мм
Толщина – 1,27 мм 
Длинная – 500 мм
Раб. длинна – 450 мм
Мак. нагрузка – 65 кг
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	Подшипник DDR720RS 
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	d, мм = 2
D, мм = 7
B, мм = 3
Грузоподъемность динамическая
0.385 кН
Грузоподъемность статическая
0.127 кН 
Вес, кг = 0,003
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	Линейный подшипник в комплекте с рельсом LLTHC20 LA T1 P5 
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	Ширина – 63 мм
Длина – 89,5 мм
Высота – 30 мм
Длинна рельса – 1500 мм
D крепления винт на каретке – М6
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	Подшипник 6801RS
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	d, мм = 12
D, мм = 21
B, мм = 5
Форма тел вращения - шарики
Тип – шариковый линейный
0.127 кН 
Вес, кг = 0,007
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	Подшипник 6902RS 
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	d, мм = 15
D, мм = 28
B, мм = 7
Грузоподъемность динамическая
6,36 кН
Грузоподъемность статическая
2,24 кН 
Вес, кг = 0,016
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	Подшипник ZNL 8111
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	d, мм = 55
D, мм = 78
B, мм = 16
Грузоподъемность динамическая
33.83 кН
Грузоподъемность статическая
89.3 кН 
Вес, кг = 0,02
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	Подшипник 8206
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	d, мм = 52
D, мм = 30
Т, мм = 16
Грузоподъемность динамическая
26,7 кН
Грузоподъемность статическая
50 кН 
Вес, кг = 0,14
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	Подшипник 987910К
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	d, мм = 68
D, мм = 40,62
B, мм = 19,5
Грузоподъемность динамическая
30 кН
Максимальные обороты в мин. 5000
Вес, кг = 0,3
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	Подшипник TIMKEN 6206-2RS
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	d, мм = 62
D, мм = 30
B, мм = 16
Грузоподъемность динамическая
8 кН
Грузоподъемность статическая
4 кН 
Кол-во дорожек качения - 1



3.4 Комплектность товара 
Комплектность товара должна соответствовать комплектности номенклатуры (артикула) технической документации оборудования. Указанные в описании товаров сочетания разнородных материалов означают их конструктивную целостность и неразделимость в течение (как минимум гарантийного) срока эксплуатации.

3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару
Товар, в соответствии с принадлежностью каждой отдельной позиции к определенному типу материала и технологии изготовления, должен отвечать требованиям ГОСТов, регламентирующих данный тип изделия:
· Диагностирование изделий. Общие требования. ГОСТ 27518-87
· Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. ГОСТ 2.601-2006
· Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные и их компоненты. ГОСТ 9.049-91
· Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80
· Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие технические условия. ГОСТ 31549-2012 
· Конвейеры ленточные. Наименование частей. ГОСТ 25722-83
· Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2). ГОСТ 22644-77
· Конвейеры ленточные. Ролики. Типы и основные размеры. ГОСТ 22646-77
· Конвейеры ленточные. Роликоопоры. Типы и основные размеры. ГОСТ 22645-77
· Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены. ГОСТ 1.2-2009
· Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. 
· Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010)
· Подшипники качения. Ролики цилиндрические Технические условия. ГОСТ 22696 - 2013 (ISO 12297:2012, NEQ)
· Подшипники качения. Общие технические условия. (ISO 492:2002, NEQ ISO 199:2005, NEQ) ГОСТ 520- 2011. 
· Подшипники качения. Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные. Размеры. ГОСТ 2893-82 
· Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений. ГОСТ 3189-89 
· Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки. ГОСТ 3325-85 
· Подшипники качения. Типы и конструктивные исполнения. ГОСТ 3395-89 
· Подшипники качения. Основные размеры. ГОСТ 3478-79 
· Подшипники качения. Шарики. Технические условия. ГОСТ 3722-81 
· Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные. Основные размеры. ГОСТ 4252-75 
· [bookmark: 30j0zll]Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные. Основные размеры. Технические требования. ГОСТ 4657-82 
· Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего или наружного кольца. Типы и основные размеры. ГОСТ 5377-79 
· Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры. ГОСТ 5721-75 
· Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры. ГОСТ 6364-78 
· Подшипники качения. Ролики игольчатые. Технические условия. ГОСТ 6870-81 
· Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия. ГОСТ 7242-81
· Подшипники радиальные роликовые многорядные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры. ГОСТ 7634-75 
· Подшипники упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия. ГОСТ 7872-89 
· Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры. ГОСТ 8328-75 
· Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры. ГОСТ 8338-75 
· Подшипники роликовые конические четырехрядные. Основные размеры. ГОСТ 8419-75 
· Подшипники качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. Технические условия. ГОСТ 8530-90 (ИСО 2982-72, ИСО 2983-75)
·  Подшипники шариковые и роликовые двухрядные с закрепительными втулками. Типы и основные размеры. ГОСТ 8545-75
· Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия. ГОСТ 8882-75 
· Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с одним разъемным кольцом. Типы и основные размеры. ГОСТ 8995-75 
· Подшипники шариковые радиальные с выступающим внутренним кольцом. Технические условия. ГОСТ 9592-75 
· Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные. Технические условия. ГОСТ 9942-90 
· Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры. ГОСТ 13014-80 
· Подшипники качения. Статическая грузоподъемность. ГОСТ 18854-94 (ИСО 76-87)
· Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность). ГОСТ 18855-94 (ИСО 281-89)
· Подшипники роликовые игольчатые радиально-упорные комбинированные. Технические условия. ГОСТ 20531-75 
· Подшипники качения. Ролики цилиндрические короткие. Технические условия. ГОСТ 22696-77 
· Подшипники качения радиальные шариковые однорядные гибкие. Технические условия. ГОСТ 23179-78 
·  Подшипники роликовые упорные с цилиндрическими роликами одинарные. Типы и основные размеры. ГОСТ 23526-79
· Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры. ГОСТ 24208-80 
· Входной контроль продукции. Основные положения. ГОСТ 24297-87 
· [bookmark: 1fob9te] Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с симметричными роликами. Основные размеры. ГОСТ 24696-81
·  Подшипники качения. Зазоры. ГОСТ 24810-81
·  Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью наружного кольца. Основные размеры. ГОСТ 24850-81
·  Подшипники качения. Термины и определения. ГОСТ 24955-81
·  Подшипники качения. Ролики цилиндрические длинные. Технические условия. ГОСТ 25255-82
·  Подшипники качения. Допуски. Термины и определения. ГОСТ 25256-82
· Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Технические условия. ГОСТ 25455-82 
·  Подшипники упорные роликовые конические одинарные. Основные размеры. ГОСТ 27057-86
·  Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности. Основные размеры. ГОСТ 27365-87
·  Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия. ГОСТ 28428-90
· Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. ГОСТ Р 1.0-2012
· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиена труда. предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. СанПиН 2.2.3.1385-03
· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. СанПиН 2.2.2.1327-03
· Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80
· Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91
· Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) 

3.6 Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента установки изделия на оборудование. Гарантийный срок хранения товара должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки партии товара Заказчику. Гарантийные требования относятся к качеству изготовления, техническим характеристикам и размерам товара.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Изделия, подлежат обязательной маркировке, должны быть маркированы соответствующим образом, в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ (ТУ), либо европейских стандартов DIN и международных стандартов ISO.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки, с учетом перегрузок и длительного хранения. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера Договора и наименования Покупателя.
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1 Срок и место поставки
Поставка товара осуществляется Поставщиком по ЗАЯВКАМ Покупателя. Наименование и количество товара, определяется Покупателем в соответствии с его потребностями и указывается в заявках на поставку товара.
Поставка товара осуществляется любым видом транспорта, за счёт средств Поставщика до склада Покупателя по адресу: 200960, г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 81, корп. 1, литер А.
Поставка товара на склад Покупателя должна производиться: в рабочие дни с 8-30 до 16-00.
Под заявкой понимается указание Покупателя Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте, направленное на адрес электронной почты Поставщика. 
Заявка считается принятой к исполнению Поставщиком со дня ее получения Поставщиком.
Общий срок поставки Товара: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора. 
Срок действия договора: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
Срок поставки не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем направления Покупателем заявки.
Минимальный заказ товарно-материальных ценностей в одной заявке – 50 шт.

6.2 Условия поставки
Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком за свой счет по адресу, указанному в п.6.1 настоящего технического задания в соответствии с Заявкой.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязан извещать Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю.
При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, комплектности, упаковке и маркировке согласно условиям Договора и Заявке, а также проверяет наличие документов на Товар: товарно-транспортную накладную, счет; ТОРГ12, счет-фактуру или УПД.

7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов 
при поставке товаров
Товар поставляется с полным пакетом технической документации завода изготовителя. Заказчик оставляет за собой право использования полученной документации в своих целях.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Вид транспорта для доставки Товара определяется Поставщиком самостоятельно. При этом транспортировка Товара должна осуществляться таким способом, который позволит исключить воздействие внешней среды и других факторов, способных привести к повреждению Товара или ухудшению его технического состояния и снижению эксплуатационных характеристик.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Материалы, используемые для изготовления Товара и вещества, которые могут выделяться при его эксплуатации и хранении, не должны вызывать у работников Заказчика заболеваний и (или) травм и не должны оказывать вредного воздействия на работающих.

10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Поставляемый Товар должен соответствовать условиям по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте, допустимым уровням вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами и т.д. и отвечать требованиям следующих нормативных актов:
· Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91
· Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80
· СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.
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