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Владивосток, 2026

1.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	2
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт 

	3
	ГОСТ Р
	Государственный стандарт РФ

	4
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	5
	СП
	Свод правил

	6
	ФЗ
	Федеральный закон


2.  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по аварийному ремонту электрооборудования системы электроснабжения в Отделении почтовой связи УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Выполнение работ по ремонту системы электроснабжения в Отделении почтовой связи УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6, в целях восстановления работоспособности системы отопления на базе электрического котла мощностью 9 кВт, для поддержания температуры в помещениях в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.01.2021 г. № 2).

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Электромонтажные работы

	Демонтаж

	1
	Демонтаж старого вводного кабеля из алюминия
	м
	63
	 

	2
	Демонтаж-монтаж потолка Армстронг
	М2
	1
	

	Монтажные работы

	3
	Воздушная прокладка СИП  4*16 мм2 для передачи 0,4 кВ от точки присоединения РСО до здания 
	м
	40
	

	4
	Прокладка СИП  4*16 мм2  0,4 кВ по стене здания  до вводного щита в здании в гофрированной трубе 
	м
	23
	

	5
	Затягивание в гофру эл. кабеля СИП 4*16 мм2 0,4 кВ
	м
	23
	

	6
	Монтаж распределительного электрощита  0,4 кВ в здании 
	шт.
	1
	

	7
	Установка трехполюсных ЭПУ на 32А в вводном щите заказчика
	шт
	1
	

	8
	Устройство контура заземления с величиной сопротивления 
	шт
	1
	

	9
	Подключение СИП 4*16 мм2 с проверкой выполненного подключения
	шт
	1
	 

	Строительные работы для подключения щита

	10
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	отверстий
	2
	

	11
	Заделка отверстий пеной всесезонной, огнестойкой
	отверстий
	2
	



4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ.
Срок начала работ - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. 
Общий срок выполнения работ – в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.
Место выполнения работ: Отделение почтовой связи УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ[footnoteRef:1] [1:  Раздел может содержать описание, характеристики Объекта, на котором выполняются Работы (площадь, этажность, год постройки и т.д.).] 

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 Требования к качеству работ

При осуществлении ремонтных работ Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов[footnoteRef:2]: [2:  Все нормативные документы, указанные в ТЗ, должны быть действующими на момент планирования и осуществления закупки. Их перечень определяется согласно требованиям закупки в зависимости от видов выполняемых Работ.] 

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ (с изменениями на 03.02 2025 года)»;
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» (с изменениями  № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 г. № 207/пр, с 29.04.2022);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-   Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 6, 7;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго от 12.08.2022 № 811;
-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н);
- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997);
 - Технической документации на оборудование (Паспортами на технические устройства, Руководствами по эксплуатации технических устройств, Формулярами технических устройств);
- ПТЭТЭУ – «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ № 511 от 14.05.2025 года;
- Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, (утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н);
- Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н.
- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменениями № 1, 2, 3, 4);
- СП 60.13330.2020. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 73.13330.2016. «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
Регламент осуществления строительного производства в АО «Почта России», утв. приказом АО «Почта России» от 15.01.2024 г. № 1-п.  
схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства»;
своды правил (СП), утвержденные действующим законодательством РФ.
Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации. 
В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.
Соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период выполнения работ до сдачи Объекта. 
Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении работ должны быть новыми товарами (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

6.2 Условия выполнения работ

6.2.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) [footnoteRef:3] рабочих дней с даты заключения Договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по текущему ремонту отделений почтовой связи  в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр., сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение.  [3:  Срок разработки Подрядчиком сметной документации устанавливается для каждой конкретной закупки.] 

При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с п. 4.25. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. 
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.[footnoteRef:4]  [4:  Периодичность вывоза мусора устанавливается при формировании технического задания для каждой конкретной закупки. ] 

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.

6.3 Требования к безопасности

6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
-	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №883н.
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.


6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру;[footnoteRef:5] [5:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС] 

4.   Сметную документацию на выполненные работы;
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).
7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;
8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
10.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).[footnoteRef:6] [6:  Требование о предоставлении документов, указанные в пунктах 7-9, устанавливается при необходимости для конкретной закупки.] 

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 






7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии гарантийными обязательствами завода-изготовителя, указанными в паспорте. При обнаружении недостатков оборудования в период гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, либо заменить оборудование ненадлежащего качества новым, либо совершить иные действия, предусмотренные условиями технического задания, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков оборудования.
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков результатов Работ в период гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, либо совершить иные действия, предусмотренные условиями Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков результатов Работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	9

	2.
	План-график выполнения работ
	10








Приложение № 1 к ТЗ
на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения в ОПС 692119 УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692119, Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6

Ведомость объемов работ по ремонту системы электроснабжения в ОПС 692119 УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692119, Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Электромонтажные работы

	Демонтаж

	1
	Демонтаж старого вводного кабеля из алюминия
	м
	63
	 

	2
	Демонтаж-монтаж потолка Армстронг
	М2
	1
	

	Монтажные работы

	3
	Воздушная прокладка СИП  4*16 мм2 для передачи 0,4 кВ от точки присоединения РСО до здания 
	м
	40
	

	4
	Прокладка СИП  4*16 мм2  0,4 кВ по стене здания  до вводного щита в здании в гофрированной трубе 
	м
	23
	

	5
	Затягивание в гофру эл. кабеля СИП 4*16 мм2 0,4 кВ
	м
	23
	

	6
	Монтаж распределительного электрощита  0,4 кВ в здании 
	шт
	1
	

	7
	Установка трехполюсных ЭПУ на 32А в вводном щите заказчика
	шт
	1
	

	8
	Устройство контура заземления с величиной сопротивления 
	шт
	1
	

	9
	Подключение СИП 4*16 мм2 с проверкой выполненного подключения
	шт
	1
	 

	Строительные работы для подключения щита

	10
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	отверстий
	2
	

	11
	Заделка отверстий пеной всесезонной, огнестойкой
	отверстий
	2
	



















Приложение № 2 к ТЗ
на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения в ОПС 692119 УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692119, Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6

План-график выполнения работ по ремонту системы электроснабжения в ОПС 692119 УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692119, Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6

	№ п/п
	Наименование Работ и основных этапов выполнения Работ
	Срок выполнения
(число, месяц, год)
	Объем Работ 
(единица измерения)
	Примечания

	
	
	Начало 
выполнения Работ
	Окончание выполнения Работ
	
	

	Электромонтажные работы

	Демонтаж

	1
	Демонтаж старого вводного кабеля из алюминия
	17.08.2026
	17.08.2026
	63 М
	

	2
	Демонтаж-монтаж потолка Армстронг
	17.08.2026
	17.08.2026
	1 М2
	

	Монтажные работы

	3
	Воздушная прокладка СИП  4*16 мм2 для передачи 0,4 кВ от точки присоединения РСО до здания 
	18.08.2026
	19.08.2026
	40 М
	

	4
	Прокладка СИП  4*16 мм2  0,4 кВ по стене здания  до вводного щита в здании в гофрированной трубе 
	18.08.2026
	19.08.2026
	23 М
	

	5
	Затягивание в гофру эл. кабеля СИП 4*16 мм2 0,4 кВ
	18.08.2026
	18.08.2026
	23 М
	

	6
	Монтаж распределительного электрощита  0,4 кВ в здании 
	19.08.2026
	19.08.2026
	1 ШТ
	

	7
	Установка трехполюсных ЭПУ на 32А в вводном щите заказчика
	19.08.2026
	20.08.2026
	1 ШТ
	

	8
	Устройство контура заземления с величиной сопротивления 
	24.08.2026
	11.09.2026
	1 ШТ
	

	9
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
	14.09.2026
	15.09.2026
	2 ШТ
	

	Строительные работы для подключения щита

	10
	Заделка отверстий пеной всесезонной, огнестойкой
	16.09.2026
	20.09.2026
	2 ОТВ
	

	11
	Подключение СИП 4*16 мм2 с проверкой выполненного подключения
	20.09.2026
	30.09.2026
	63 М
	

	Закрытие работ

	12
	Сдача-приемка выполненных работ и подписание закрывающих документов
	01.10.2026
	16.10.2026
	1 У. Е.
	



