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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7017_899461045][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7019_899461045]Наименование закупаемой продукции
	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7021_899461045]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 29.10.42.111 Поставка полноприводного грузового автомобиля в г. Магадан для нужд Башкирского филиала.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc8323_2243388018]Цель использования закупаемой продукции
Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ по договору №574-РЕМ от 05.08.2025г. на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, в рамках обоснования закупки у взаимозависимого лица по лоту № 0004-РЕМ ПРОД-2025-УСГЭС, подписанного между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: __RefHeading___Toc8325_2243388018][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7023_899461045][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7025_899461045][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7027_899461045][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1. 
	Полноприводный грузового автомобиль 
	шт.
	1
	






2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7029_899461045]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc7031_899461045][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	[bookmark: _Toc46743510]6

	1.
	ОКПД2 29.10.42.111 Поставка полноприводного грузового автомобиля в г. Магадан для нужд Башкирского филиала.
	С 05.03.2027 г.*
	По 20.04.2027 г.*

	*Поставка осуществляется не ранее 05.03.2027г. Срок обусловлен отсутствием персонала АО «Гидроремонт-ВКК» на площадке строительства Усть-Среднеканской ГЭС.
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7033_899461045][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc547856221]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7035_899461045][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 29.10.42.111 Поставка полноприводного грузового автомобиля в г. Магадан для нужд Башкирского филиала.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Полноприводный грузовой автомобиль
	Тип кузова 
	Фургон 
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.2
	
	Полная масса, кг
	
Не менее 3285 
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.3
	
	Масса снаряженного автомобиля, кг
	Не менее 2380 
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.4
	
	Общее количество мест, шт.
	Не менее 6 
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.5
	
	Рабочий объем двигателя,  куб. см
	Не менее 2690
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.6
	
	Мощность двигателя
	Не менее 106.8 л.с
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.7
	
	Кол-во осей
	2
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.8
	
	Максимальный крутящий момент
	Не менее 220.5 Н·м
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	
	
	Трансмиссия
	Механическая, 5-ступенчатая
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.9
	
	Тип привода
	Полный (4х4)
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.10
	
	Колёсная база, мм
	Не менее 2760
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.11
	
	Дорожный просвет (клиренс)
	Не менее 205 мм (под картером заднего моста при полной массе)
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.12
	
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.13
	
	Максимальная скорость, км/ч
	Не менее 130
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.14
	
	Понижающая передача 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.15
	
	Блокируемый дифференциал заднего моста
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.16
	
	Внедорожные шины 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.17
	
	Запасное колесо
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.18
	
	Подогрев зеркал заднего вида 
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.19
	
	Гидроусилитель рулевого управления (ГУР) или Электроусилитель рулевого управления (ЭУР)
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.20
	
	Регулируемая рулевая колонка по углу наклона и высоте 
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.21
	
	Ремни безопасности на каждом сидении 
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	До морского порта в г.Магадан 
	
	
	

	2.2
	Поставка
	[bookmark: _GoBack]Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
Поставка товара осуществляется единовременно (одним рейсом) транспортом и силами Поставщика. 
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.
	
	
	

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Гарантия, не менее
	24 месяцев или 100 000 км
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	Документы на русском языке (декларация соответствия и сертификат качества, паспорт) 
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документа-ми, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: __RefHeading___Toc7037_899461045]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются. 
