Техническое задание на оказание услуг 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТО
	Техническое обслуживание

	2
	КУТЭ
	Комплекс учета тепловой энергии

	3
	ПУТЭ
	Прибор учета тепловой энергии

	4
	СП
	Свод правил

	5
	МПИ
	Межповерочный интервал


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов учета тепловой энергии и теплоносителя объектов Владивостокского почтамта и УФПС Приморского края АО «Почта России».

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Услуги по ТО КУТЭ предусматривают следующий комплекс мероприятий: 

- Подготовка КУТЭ к отопительному сезону;

- Ежемесячное техническое обслуживание КУТЭ в период отопительного сезона.

Цель оказания услуг: поддержание исправного технического состояния измерительных комплексов, увеличение энергоэффективности объектов.  

Задачи: обеспечение расчетов за тепловую энергию с энергоснабжающей организацией по показаниям приборов учета тепловой энергии.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок начала оказания услуг - с даты заключения договора 

Срок окончания оказания услуг - 31.05.2028 года 

Место оказания услуг: 

	№

п/п
	Наименование ОПС
	Адрес
	Марка теплосчетчика, заводской номер

	1
	ОПС 692001
	690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52.
	Вычислитель количества теплоты, ВКТ-7-03 № 216455;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563559;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563557;
Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Pt-100 № 50245 Г и № 50245 Х.

	2
	ОПС 690011
	690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова, 37.
	Вычислитель количества теплоты, ВКТ-7-02 № 222399;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563895;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563970;
Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Pt-100 № 50232 Г и № 50232 Х.

	3
	ОПС 690012
	690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Кизлярская, 7.
	Вычислитель количества теплоты, ВКТ-7-02 № 222675;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 564015;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563541;
Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Pt-100 № 50242 Г5 и № 50242 Х.

	4
	ОПС 690078
	690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 19
	Вычислитель количества теплоты, ВКТ-7-02 № 222433;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563461;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563460;
Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Pt-100 № 50357 Г и № 50357 Х.

	5
	ОПС 690109
	690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, 53
	Т Вычислитель количества теплоты, ВКТ-7-03 № 216528;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563563;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563933;
Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Pt-100 № 50380 Г и № 50380 Х.

	6
	ОПС 690014
	690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 72
	Вычислитель количества теплоты, ВКТ-7-02 № 222660;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563738;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ № 563902;

Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Pt-100 № 50259 Г и № 50259 Х.

	7
	УКД Владивосток 690880
	690880, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 74
	Вычислитель количества теплоты, Multical 66, № 5217633/2007;

Преобразователь расхода ультразвуковой Ultraflow 

№ 08/3768721;

Преобразователь расхода ультразвуковой Ultraflow 

№ 08/3768720;
Комплект термопреобразователей сопротивления Комплект термопреобразователей сопротивления, Pt 500, № 07/5217633.

	8
	Здание УФПС Приморского края
	690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2
	Тепловычислитель ТВ7-04.1М 

№ 22-185015;

Расходомер-счетчик  электромагнитный Питерфлоу РС-50-72-А-С-1.6, 

№ 311354;

Расходомер-счетчик  электромагнитный Питерфлоу РС-50-72-А-С-1.6, № 281720
Комплект термопреобразователей, КТСП-Н 3.1.02.02.4.3.3, № 36539;
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-4/20-1,6-0,5 № 9670744;

Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-4/20-1,6-0,5 № 9670745

	9
	ОПС 690912
	690912, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лермонтова, 79 в
	Вычислитель количества теплоты, ВКТ-7-02, № 222428;

Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ, 

№ 563747
Преобразователь расхода  электромагнитный Ду20, ПРЭМ, 

№ 563757;

Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Pt-100 № 50240 Г и № 50240 Х.

	10
	ОСП Автобаза
	690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 51 в
	Тепловычислитель ТВ7-04.1М 

№ 22-185698;

Расходомер-счетчик  электромагнитный Питерфлоу РС-40-22-А-С-1.6, 

№ 315670;
Расходомер-счетчик  электромагнитный Питерфлоу РС-40-22-А-С-1.6, 

№ 315668;

Расходомер-счетчик  электромагнитный Питерфлоу РС-20-6-А-С-1.6, (ГВС) 

№ 306509;

Комплект термопреобразователей, КТСП-Н 3.1.02.02.4.3.3, № 36624
 Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-4/20-1,6-0,5, № 9670651;
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-4/20-1,6-0,5, № 9670660

	11
	Здание Владивостокского почтамта
	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 41
	Тепловычислитель ТВ7-04.1М 

№ 20-116188;

Расходомер-счетчик  электромагнитный Питерфлоу РС-25-18-А-С-1.6, 

№ 313793;

Расходомер-счетчик  электромагнитный Питерфлоу РС-25-18-А-С-1.6, 

№ 313790
Комплект термопреобразователей, КТСП-Н 3.1.02.02.4.3.3, № 36597;
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-4/20-1,6-0,5, № 11227938;

Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-4/20-1,6-0,5, № 11227931

	12
	ОПС 690016
	690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 4
	Тепловычислитель ТВ7-04.1М 

№ 22-185615;

Расходомер-счетчик  электромагнитный Питерфлоу РС-20-6-А-С-1.6, № 301654;

Расходомер-счетчик  электромагнитный Питерфлоу РС-20-6-А-С-1.6, № 301656;

Комплект термопреобразователей, КТСП-Н 3.1.02.02.4.3.3, № 35038;

Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-4/20-1,6-0,5, № 9066825;

Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-4/20-1,6-0,5, № 9066766.

	13
	Здание Артемовского почтамта
	692750, Приморский край, г. Артем, ул. Октябрьская, 2
	Тепловычислитель  ВКТ-7 № 215034, Преобразователь расхода  электромагнитный, МастерФлоу MФ-2.2.1-Б-25,  № 025005245;

Преобразователь расхода  электромагнитный, МастерФлоу MФ-2.2.1-Б-25,  № 025005246;

Комплект термопреобразователей, КТСП-Н, № 49637 г/х.


5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Ежемесячное техническое обслуживание КУТЭ в период отопительного сезона проводится в следующие месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май.

Основные услуги в межотопительный период:

1. Оформление актов остановки приборов учёта тепловой энергии по окончании отопительного сезона - 1 раз в год (в конце каждого отопительного сезона при оказании услуг).

2. Подготовка оборудования к отопительному сезону:
2.1. Выполнение регламентных работ по обслуживанию приборов, входящих в состав комплекса учета, согласно инструкции по эксплуатации;
2.2. Выполнение необходимых профилактических работ на оборудовании КУТЭ, в т.ч. осмотр внутренних каналов и чистка расходомеров от отложений, песка, окалины – 1 раз в год (при оказании услуг по подготовке к каждому отопительному сезону); 

2.3. Ввод в эксплуатацию УУТЭ в начале отопительного сезона. Оформление Акта повторного допуска КУТЭ – 1 раз в год (при оказании услуг по подготовке к каждому отопительному сезону).

Основные услуги в отопительный период 

1. Технический контроль за работой КУТЭ - 1 раз в месяц;

2. Оформление Актов допуска в эксплуатацию и Актов остановки приборов при аварийных ситуациях – при оказании услуг;

3. Поддержание исправного технического состояния измерительных комплексов – постоянно;

4. Проверка надежности механических и электрических соединений, наличия напряжения питания. Протирка от пыли оборудования КУТЭ - 1 раз в месяц;

5. Снятие архивов показаний приборов и их распечатка по требованию Заказчика – при необходимости;

6. Мелкий ремонт и юстировка приборов измерительных комплексов. При невозможности устранения неисправности на месте – мелкий ремонт с демонтажем, транспортировкой их на производственную базу Исполнителя и обратно – при необходимости;

7. Оказание консультативных услуг персоналу Заказчика – при обращении Заказчика;

8. Выезд специалиста Исполнителя на объект по телефонограмме/эл. письму Заказчика – при обращении Заказчика;

9. Своевременное уведомление Заказчика о необходимости замены, ремонта или модернизации морально или физически устаревших элементов КУТЭ - по мере необходимости.

10. Демонтаж ПУТЭ для периодической Госповерки приборов в соответствии с МПИ, указанными в паспортах и в случае поверки после внеочередного и аварийного ремонта на основании «Правил учета тепловой энергии и теплопотребления».
11. Оснащение комплексов учета тепловой энергии мобильными модемами и SIM-картами сотового оператора, для автоматизации процесса сбора показаний теплосчетчиков.
Замена оборудования, ремонт, поверка оплачиваются по отдельному договору.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг необходимо соблюдать требования нормативно - правовых документов: 

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (редакция от 23.03.2026 г.).

- Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- «Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов», утв. Приказом Минэнерго России от 7 апреля 2010 г. № 149 (в редакции от  20.08.2020 г.)
- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" 
- «Правила противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (с изменениями на 03.02.2025 года)»;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811); 

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997);

 - Технической документации на оборудование (Паспортами на технические устройства, Руководствами по эксплуатации технических устройств, Формулярами технических устройств).                                                                                                                                 

-  ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭТЭ – «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утв. приказом Министерства энергетики РФ № 511 от 14.05.2025 года;

- Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, (утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н).
- «Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России», утв. приказом АО «Почта России» от 13.04.2022 г. № 147-п.
6.2.  Условия оказания услуг
Услуги оказываются ежемесячно силами и за счет средств Исполнителя в условиях эксплуатируемых зданий. Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время в соответствии с графиком работы каждого ОПС и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций.
6.3. Требования к безопасности.

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться «Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, (утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н). 

Вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по охране труда, режимной и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

          В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии. 

Соблюдать на объекте в полном объёме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период оказания услуг, согласно: Федеральному закону РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и др.

6.4.  Требования к конфиденциальности.
     
Стороны могут в ходе исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 

    
      Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по настоящему Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.


     Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.


     Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия настоящего Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям.
6.5.  Требования к сдаче-приёмке работ.

    Подрядчик оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в двух экземплярах Акты сдачи-приемки услуг вместе с отчётом об оказанных услугах и передает их представителю Заказчика. 
 
6.6 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Перед началом отопительного сезона оформляется и подписывается трехсторонний акт (заказчик, исполнитель, энергоснабжающая организация) о повторном допуске в эксплуатацию приборов учета.

После окончания отопительного сезона оформляется и подписывается трехсторонний акт (заказчик, исполнитель, энергоснабжающая организация) об остановке прибора учета. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок на оказанные Услуги не установлен.
Исполнитель гарантирует:

- Оказание всех услуг в полном объеме и в требуемые сроки;

- Качество оказания услуг в соответствии с законодательством РФ, устанавливающим требования к качеству оказания услуг данного вида;

- Своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке услуг.

Руководитель группы эксплуатации ОКСиЭ 

                              
Ю.А. Кузнецов
Исполнитель: Ю.А. Кузнецов

(423) 222-44-66, доб. 82502237, 
+7 904 628-49-01

Yuriy.Kuznetsov@russianpost.ru
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