







	






Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 26.51.66.124 Поставка тепловизоров для нужд Кубанского филиала.
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1. [bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.51.66.124 Поставка тепловизоров для нужд Кубанского филиала.(далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249]Исполнение обязательств по Лоту № 0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЧФ Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, планируемый к заключению договора между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Тепловизор Титан 690
	шт
	2



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД 2: 26.51.66.124 Поставка тепловизоров для нужд Кубанского филиала (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора






















2.2. [bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc125476062]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Тепловизор Титан 690
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.

	

	1.1.1
	Чувствительность, мК
	40
	
	

	1.1.2
	Видеовыход
	Ethernet, RJ45
	
	

	1.1.3
	Напряжение питания, В
	24
	
	

	1.1.4
	Разрешение, пикселей
	640x480
	
	

	1.1.5
	Объектив, мм
	9
	
	

	1.1.6
	Размер пикселя, мкм
	17
	
	

	1.1.7
	Диапазон рабочих температур, ⁰С
	Не менее -60
	
	

	
	
	Не более+60
	
	

	1.1.8
	Комплектность
	Тепловизор – 1шт.
	
	

	
	
	Солнцезащитный козырек – 1шт.
	
	

	
	
	Монтажный кронштейн – 1шт
	
	

	
	
	Паспорт – 1шт.
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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