
Технические требования к продукции
 (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) 

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики (если требуются )
	код ОКПД-2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	
	3
	4
	5

	1
	Кабель контрольный КГВЭВнг(А) 5х2,5
	гибкий экранированный маслостойкий
КГВЭВнг(А) 5х2,5
(жилы кабеля должны соответствовать ГОСТ 22483-2012;
Кабель должен соответствовать ГОСТ 26411-2024)
	27.32.14.111
	м.
	200

	2
	Реле газовое
	ВF80/Q 10-1.28.33.44.-0243
уставка клапанного затвора 1,0 м/с
	27.12.24.190
	шт.
	4

	3
	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты
	Р3-ПР-Н-Х-20 (50м/уп)
	25.99.29.190
	уп.
	3

	4
	Кабель контрольный КГВЭВнг(А) 5х1,5
	гибкий экранированный маслостойкий
КГВЭВнг(А) 5х1,5
(жилы кабеля должны соответствовать ГОСТ 22483-2012;
Кабель должен соответствовать ГОСТ 26411-2024)
	27.32.14.111
	м
	300



Условия поставки:

	Требования к поставке продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

	Место поставки продукции
	[bookmark: _GoBack]676731, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

	Условия поставки
	Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика.




